«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	294 195	руб.	Смета на сумму:	294 195	руб.	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района»	
		
________________ /__С.Б. Русович__ /	      ________________ /__А.Н. Поправка_ /	
		
«_____»______________2013 года	              «23»  июля  2013 года	
	
Объект: капитальный ремонт шиферной кровли по ул. Гражданская, д. 22, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт шиферной кровли	
Сметная стоимость:	294.195	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.296	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	33.770	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	1.8	165.55	131.65	33.90	297.99	236.97	61.02	12.51	4.4	3 233	2 964	268	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			234.60				84%	2 490			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.18				48%	1 423			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					674.77					7 145			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.8	172.51	127.80	44.71	310.52	230.04	80.48	12.51	7.12	3 451	2 878	573	
					6.95			12.51	1	12.49			156	
	Накладные расходы		83%			201.32				71%	2 154			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			157.66				52%	1 578			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					669.49					7 183			
	
3.	ТЕРр 58-12-1 
Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса), 100 м2	0.1536	3 803.88	268.33	45.75	584.28	41.22	7.03	12.51	6.95	2 092	516	49	
				3 489.80	5.68		536.03	0.87	2.85	12.54		1 528	11	
	Объем: 12.8*2*0.6													
	Накладные расходы		83%			34.93				71%	374			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.36				52%	274			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					646.57					2 740			
	
4.	ТЕР 12-01-007-02 
(прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	1.8	4 088.23	504.69	210.18	7 358.82	908.44	378.32	12.52	6.84	44 807	11 374	2 588	
				3 373.37	20.39		6 072.07	36.70	5.08	12.5		30 846	459	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			1 020.75				92%	10 886			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			519.83				44%	5 207			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 899.40					60 900			
	
5.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	230.4	83.55			19 249.18			1	1	78 152			
				83.55			19 249.18		4.06	1		78 152		
	Объем: 180*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
6.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.51	75.57	75.35	0.22	38.54	38.43	0.11	12.51	4.09	481	481		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.90				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.98				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95.42					1 073			
	
7.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.51	8 813.16	326.90	31.86	4 494.71	166.72	16.25	12.51	6.89	15 823	2 086	112	
				8 454.40	3.03		4 311.74	1.54	3.16	12.48		13 625	19	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			181.72				92%	1 937			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			92.54				44%	926			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 768.97					18 686			
	
8.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	12.51	7.18	9 539	1 750	40	
				7 069.56			2 969.22		2.61	1		7 750		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 243			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	910			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					11 692			
	
9.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
10.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
11.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
12.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.34	1 357.93	327.73	1.01	461.70	111.43	0.34	12.51	7.2	2 877	1 394	2	
				1 029.19			349.92		4.23	1		1 480		
	Накладные расходы		83%			92.49				71%	990			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.43				52%	725			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					626.62					4 592			
	
13.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	0.256	4 972.00	72.11	75.20	1 272.83	18.46	19.25	12.51	6.29	4 638	231	121	
				4 824.69	5.48		1 235.12	1.40	3.47	12.5		4 286	18	
	Объем: 12.8*2													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			21.45				92%	229			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.92				44%	110			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 305.20					4 977			
	
14.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим) 
Установка снегозадержателей, 100 м ограждения	0.24	4 972.00	72.11	75.20	1 193.28	17.31	18.05	12.51	6.29	4 348	216	114	
				4 824.69	5.48		1 157.93	1.31	3.47	12.5		4 018	16	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			20.11				92%	213			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			10.24				44%	102			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 223.63					4 664			
	
15.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.16	221.62	101.80	102.69	478.69	219.88	221.81	12.51	3.39	3 569	2 751	752	
				17.13	1.45		37.00	3.13	1.78	12.56		66	39	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			200.71				77%	2 148			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			133.81				48%	1 339			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.21					7 057			
	
16.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	44.712	36.04			1 611.42					6 730			
				36.04			1 611.42		150.51			6 730		
	Объем: 2.16*20.7													
	
17.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Разборка обшивки слуховых окон из оцинкованной кровельной стали, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0584	250.56	233.54	17.02	14.63	13.64	0.99	12.52	7.17	178	171	7	
									4.14	1				
	Объем: 2.5*2+1.5*1.2-1.2*0.8													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			14.46				90%	154			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.37				43%	74			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.45					405			
	
18.	ТЕР 10-01-008-08 
(прим) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0584	373.54	335.71	26.60	21.81	19.61	1.55	12.52	7.17	259	245	11	
				11.23			0.66		4.14	1		3		
	Объем: 2.5*2+1.5*1.2-1.2*0.8													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.79				90%	221			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.59				43%	105			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.19					585			
	
19.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.025696	23 811.97			611.87					1 230			
				23 811.97			611.87		47 861.13			1 230		
	Объем: 0.0584*0.44													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.1776	2 412.79	1 295.60	2.05	428.51	230.10	0.36	12.51	4.04	3 718	2 879	1	
				1 115.14			198.05		4.23	1		838		
	Объем: (0.7*2+1.7*2)*3+0.7*8*0.6													
	Накладные расходы		79%			181.78				67%	1 929			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			115.05				40%	1 152			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					725.34					6 799			
	
21.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1776	2 291.60	114.18	14.24	406.99	20.28	2.53	12.51	7.11	1 328	254	18	
				2 163.18			384.18		2.75	1		1 056		
	Объем: (0.7*2+1.7*2)*3+0.7*8*0.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.27				80%	203			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.53				37%	94			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					435.79					1 625			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали, 100 м2 покрытия	0.0208	11 907.97	1 173.45	33.16	247.69	24.41	0.69	12.51	7.14	891	305	5	
				10 701.36	3.78		222.59	0.08	2.61	12.5		581	1	
	Объем: (0.7*10+1.7*2)*0.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			26.45				92%	282			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.47				44%	135			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.61					1 307			
	
23.	ТЕРр 54-3-1 
(прим) 
Разборка подшивки ветровой доски, 100 м2 подшивки	0.02594	257.63	231.54	26.09	6.68	6.01	0.68	12.51	6.47	80	75	4	
					10.34			0.27	1	12.53			3	
	Объем: (6.06+6.91)*0.2													
	Накладные расходы		85%			5.34				72%	56			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			5.02				64%	50			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.04					186			
	
24.	ТЕР 10-01-012-01 
(прим) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.02594	8 973.50	382.39	71.38	232.77	9.92	1.85	12.52	7.16	964	124	13	
				8 519.74			221.00		3.74	1		827		
	Объем: (6.06+6.91)*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.52				90%	112			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.36				43%	53			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.64					1 129			
	
25.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (обшивка ветровой доски) из цветной стали, 100 м2 покрытия	0.05188	11 907.97	1 173.45	33.16	617.79	60.88	1.72	12.51	7.14	2 223	762	12	
				10 701.36	3.78		555.19	0.20	2.61	12.5		1 449	2	
	Объем: (6.06+6.91)*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			65.97				92%	703			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			33.59				44%	336			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					717.35					3 262			
	
26.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	5.19	7.34		7.34	38.07		38.07		5.54	211		211	
										1				
	Объем: 1.8*1.45+2.58													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
27.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	5.19	26.50		26.50	137.54		137.54		5.54	762		762	
										1				
	Объем: 1.8*1.45+2.58													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	44 718.18	2 640.69	996.12			195 847	33 046	5 676	
			41 081.42	58.01				157 124	724	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	44 718.18	2 640.69	996.12			195 847	33 046	5 676	
			41 081.42	58.01				157 124	724	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 472.47					86 112			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 6, 8-12; %=92 - по стр. 4, 7, 13, 14, 22, 25; %=77 - по стр. 15; %=90 - по стр. 17, 18, 24; %=67 - по стр. 20; %=80 - по стр. 21; %=72 - по стр. 23)	2 606.09					27 793			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15; %=52 - по стр. 2, 3, 6, 8-12; %=44 - по стр. 4, 7, 13, 14, 22, 25; %=43 - по стр. 17, 18, 24; %=40 - по стр. 20; %=37 - по стр. 21; %=64 - по стр. 23)	1 565.44					15 668			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 889.71					239 308			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	48 889.71					239 308			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 046.24					5 121			
	ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	49 935.95					244 429			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	998.72					4 889			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ	50 934.67					249 318			
	НДС 18%	9 168.24					44 877			
	Всего с НДС	60 102.91					294 195			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 606.09					27 793			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 565.44					15 668			

Составил:	Начальник договорного отдела                                                                     И.Г. Резник	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. директора по экономике                                                                      Л.Д. Воеводина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)