«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	3 282 208	руб.	Смета на сумму:	3 282 208	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УКБР №5»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / А.В. Варфоломеев /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Заводская, 27а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 27а по ул. Заводская г. Калининград	
Сметная стоимость:	3 282.208	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.373	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	388.689	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Существующий проезд и парковка	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.386	6 900.71	2 146.35	4 754.36	2 663.67	828.49	1 835.18	16.11	4.92	22 376	13 347	9 029	
					473.09			182.61	1	16.1			2 940	
	Объем: 552*0.07													
	Накладные расходы		104%			1 051.54				88%	14 333			
	Сметная прибыль		60%			606.66				48%	7 818			
	Всего с НР и СП					4 321.87					44 526			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.9	1 689.81	625.26	1 064.55	1 520.83	562.73	958.10	16.11	4.7	13 569	9 066	4 503	
					105.56			95.00	1	16.11			1 531	
	Накладные расходы		104%			684.04				88%	9 325			
	Сметная прибыль		60%			394.64				48%	5 087			
	Всего с НР и СП					2 599.51					27 981			
	
3.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.25502	6 043.37	143.59	5 889.24	1 541.18	36.62	1 501.87	16.1	7.81	12 331	590	11 730	
				10.54	822.24		2.69	209.69	4.5	16.11		12	3 378	
	Объем: 622*0.41													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			233.99				81%	3 214			
	Сметная прибыль		43%			105.91				34%	1 349			
	Всего с НР и СП					1 881.09					16 894			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	78.39	3.71		3.13	290.51		245.36	1	7.37	2 418		1 808	
					0.36			28.22	1	13.5			381	
	Объем: 38.6*1.8+90*0.3*0.15*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			28.22				100%	381			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			16.93				60%	229			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	486.422	16.40		16.40	7 977.32		7 977.32		7.88	62 861		62 861	
														
	Объем: 38.6*1.8+255.02*1.6+90*0.3*0.15*2.2													
	
6.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.25502	344.93	24.76	314.90	87.96	6.31	80.31	16.1	8.62	800	102	692	
				5.27	49.16		1.34	12.54	4.5	16.11		6	202	
	Накладные расходы		95%			17.91				81%	246			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			8.11				34%	103			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					113.97					1 150			
	
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.34375	3 132.30	153.85	2 960.45	4 209.02	206.73	3 978.10	16.1	5.61	25 743	3 328	22 317	
				18.00	248.10		24.19	333.38	4.03	16.11		97	5 371	
	Объем: 622*0.2+190*0.35*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			766.96				121%	10 526			
	Сметная прибыль		81%			437.49				65%	5 654			
	Всего с НР и СП					5 413.47					41 923			
	
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	147.8125	104.66			15 470.06					70 329			
				104.66			15 470.06		475.8			70 329		
	Объем: 134.375*1.1													
	
9.	ТЕР 27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.622	62 217.14	368.51	5 405.31	38 699.06	229.21	3 362.10	16.1	6.95	234 544	3 690	23 367	
				56 443.32	765.59		35 107.75	476.20	5.91	16.11		207 487	7 672	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 001.68				121%	13 748			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			571.38				65%	7 385			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 272.12					255 677			
	
10.	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.311	675.78		675.78	210.17		210.17	1	6.9	1 450		1 450	
					73.76			22.94	4.22	16.11			370	
	Объем: 622*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			32.57				121%	448			
	Сметная прибыль		81%			18.58				65%	241			
	Всего с НР и СП					261.33					2 138			
	
11.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	31.722	280.61			8 901.51					62 466			
				280.61			8 901.51		1 969.16			62 466		
	Объем: 622*0.05*1.02													
	
12.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	62.2	166.36	140.59	19.83	10 347.75	8 744.54	1 233.12	16.11	5.28	149 047	140 875	6 511	
				5.95	0.91		370.09	56.76	4.49	16		1 662	908	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			12 497.85				121%	171 557			
	Сметная прибыль		81%			7 129.05				65%	92 159			
	Всего с НР и СП					29 974.65					412 763			
	
13.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2	634.44	108.33			68 726.22			1	1	303 770			
				108.33			68 726.22		4.42	1		303 770		
	Объем: 622*1.02													
	Поправки: М: =420*1.14/4.42	
	
14.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.9	5 136.11	784.81	101.71	9 758.61	1 491.13	193.25	16.11	6.9	62 578	24 022	1 333	
				4 249.59	12.81		8 074.22	24.34	4.61	16.11		37 222	392	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 151.97				121%	29 541			
	Сметная прибыль		81%			1 227.53				65%	15 869			
	Всего с НР и СП					13 138.11					107 988			
	
15.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	190	76.13			14 464.70					85 152			
				76.13			14 464.70		448.17			85 152		
	
16.	ТЕРр 68-37-1 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	5	103.99	11.18	3.04	519.95	55.90	15.20	16.11	9.24	4 524	901	140	
				89.77			448.85		7.76	1		3 483		
	Накладные расходы		104%			58.14				88%	793			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			33.54				48%	432			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					611.63					5 749			
	
17.	ТЕРр 66-22-1 
Замена люков и горловин колодцев, 1 люк	2	1 015.40	41.00	10.13	2 030.80	82.00	20.26	16.1	9.24	13 194	1 320	187	
				964.27			1 928.54		6.06	1		11 687		
	Накладные расходы		108%			88.56				92%	1 214			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			55.76				54%	713			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 175.12					15 121			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	187 419.32	12 243.66	21 610.34			1 127 152	197 241	145 928	
			153 520.16	1 441.68				783 373	23 145	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	179 151.49	12 243.66	13 387.66			1 061 873	197 241	81 259	
			153 520.16	1 413.46				783 373	22 764	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	107 562.49					521 717			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16; %=81 - по стр. 3, 6; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14; %=92 - по стр. 17)	18 585.21					254 945			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16; %=34 - по стр. 3, 6; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14; %=54 - по стр. 17)	10 588.65					136 810			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208 325.35					1 453 628			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 267.83		8 222.68			65 279		64 669	
				28.22					381	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	28.22					381			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	16.93					229			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 267.83					65 279			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	216 593.18					1 518 907			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 635.09					32 505			
	ИТОГО	221 228.27					1 551 412			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 424.57					31 028			
	ИТОГО	225 652.84					1 582 440			
	НДС 18%	40 617.51					284 839			
	ВСЕГО С НДС	266 270.35					1 867 279			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 585.21					254 945			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 588.65					136 810			
	
	Раздел 2.  Устройство тротуара	
	
18.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.032	6 900.71	2 146.35	4 754.36	220.82	68.68	152.14	16.11	4.92	1 855	1 106	749	
					473.09			15.14	1	16.1			244	
	Объем: 80*0.04													
	Накладные расходы		104%			87.17				88%	1 188			
	Сметная прибыль		60%			50.29				48%	648			
	Всего с НР и СП					358.28					3 691			
	
19.	ТЕРр 68-14-1 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.58	1 689.81	625.26	1 064.55	980.09	362.65	617.44	16.11	4.7	8 744	5 842	2 902	
					105.56			61.22	1	16.11			986	
	Накладные расходы		104%			440.82				88%	6 009			
	Сметная прибыль		60%			254.32				48%	3 277			
	Всего с НР и СП					1 675.24					18 030			
	
20.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0345	6 043.37	143.59	5 889.24	208.50	4.95	203.18	16.1	7.81	1 668	80	1 587	
				10.54	822.24		0.36	28.37	4.5	16.11		2	457	
	Объем: 75.5*0.27+47*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.65				81%	435			
	Сметная прибыль		43%			14.33				34%	183			
	Всего с НР и СП					254.48					2 286			
	
21.	ТССЦпг 01-01-01-043 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	7.8016	3.71		3.13	28.92		24.42	1	7.37	241		180	
					0.36			2.81	1	13.5			38	
	Объем: 58*0.2*0.08*2.2+3.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.81				100%	38			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.69				60%	23			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	63.0016	16.40		16.40	1 033.23		1 033.23		7.88	8 142		8 142	
														
	Объем: 58*0.2*0.08*2.2+3.2*1.8+34.5*1.6													
	
23.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.03495	344.93	24.76	314.90	12.06	0.87	11.01	16.1	8.62	110	14	95	
				5.27	49.16		0.18	1.72	4.5	16.11		1	28	
	Накладные расходы		95%			2.46				81%	34			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.11				34%	14			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15.63					158			
	
24.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.245	3 132.30	153.85	2 960.45	767.41	37.69	725.31	16.1	5.61	4 694	607	4 069	
				18.00	248.10		4.41	60.78	4.03	16.11		18	979	
	Объем: 122.5*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			139.83				121%	1 919			
	Сметная прибыль		81%			79.76				65%	1 031			
	Всего с НР и СП					987.00					7 644			
	
25.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	26.95	104.66			2 820.59					12 823			
				104.66			2 820.59		475.8			12 823		
	Объем: 24.5*1.1													
	
26.	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.06125	15 088.38		675.78	924.16		41.39	1	6.9	4 011		286	
				14 412.60	73.76		882.77	4.52	4.22	16.11		3 725	73	
	Объем: 122.5*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			6.42				121%	88			
	Сметная прибыль		81%			3.66				65%	47			
	Всего с НР и СП					934.24					4 147			
	
27.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	6.2475	280.61			1 753.11					12 302			
				280.61			1 753.11		1 969.16			12 302		
	Объем: 6.125*1.02													
	
28.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	12.25	166.36	140.59	19.83	2 037.94	1 722.20	242.86	16.11	5.28	29 354	27 745	1 282	
				5.95	0.91		72.89	11.18	4.49	16		327	179	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			2 461.40				121%	33 788			
	Сметная прибыль		81%			1 404.04				65%	18 151			
	Всего с НР и СП					5 903.38					81 293			
	
29.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	124.95	119.43			14 922.78					49 255			
				119.43			14 922.78		394.2			49 255		
	Объем: 122.5*1.02													
	
30.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.15	5 136.11	784.81	101.71	5 906.52	902.53	116.97	16.11	6.9	37 876	14 540	807	
				4 249.59	12.81		4 887.03	14.73	4.61	16.11		22 529	237	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 302.51				121%	17 880			
	Сметная прибыль		81%			742.98				65%	9 605			
	Всего с НР и СП					7 952.01					65 361			
	
31.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0228	569.06			12.97					65			
				569.06			12.97		2 844.93			65		
	Объем: (1.15)*(0.06*0.33)													
	
32.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	5.8351	685.00			3 997.04					18 756			
				685.00			3 997.04		3 214.33			18 756		
	Объем: (1.15)*(5.9*0.86)													
	
33.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	112	34.14			3 823.68					28 810			
				34.14			3 823.68		257.23			28 810		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	39 449.82	3 099.57	3 167.95			218 706	49 934	20 099	
			33 177.81	200.47				148 613	3 221	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 387.67	3 099.57	2 110.30			210 323	49 934	11 777	
			33 177.81	197.66				148 613	3 183	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 330.17					122 011			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 18, 19; %=81 - по стр. 20, 23; %=121 - по стр. 24, 26, 28, 30)	4 472.27					61 341			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18, 19; %=34 - по стр. 20, 23; %=65 - по стр. 24, 26, 28, 30)	2 550.50					32 956			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	45 410.44					304 620			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 062.15		1 057.65			8 383		8 322	
				2.81					38	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 21)	2.81					38			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 21)	1.69					23			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 062.15					8 383			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	46 472.59					313 003			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	994.51					6 698			
	ИТОГО	47 467.10					319 701			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	949.34					6 394			
	ИТОГО	48 416.44					326 095			
	НДС 18%	8 714.96					58 697			
	ВСЕГО С НДС	57 131.40					384 792			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 472.27					61 341			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 550.50					32 956			
	
	Раздел 3.  Расширение парковки	
	
34.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.16992	6 043.37	143.59	5 889.24	1 026.89	24.40	1 000.70	16.1	7.81	8 216	393	7 815	
				10.54	822.24		1.79	139.71	4.5	16.11		8	2 251	
	Объем: 354*0.48													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			155.90				81%	2 142			
	Сметная прибыль		43%			70.57				34%	899			
	Всего с НР и СП					1 253.36					11 257			
	
35.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	271.872	16.40		16.40	4 458.70		4 458.70		7.88	35 135		35 135	
														
	Объем: 169.92*1.6													
	
36.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.16992	344.93	24.76	314.90	58.61	4.21	53.51	16.1	8.62	533	68	461	
				5.27	49.16		0.90	8.35	4.5	16.11		4	135	
	Накладные расходы		95%			11.93				81%	164			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.40				34%	69			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.94					766			
	
37.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.708	3 132.30	153.85	2 960.45	2 217.67	108.92	2 096.00	16.1	5.61	13 564	1 754	11 759	
				18.00	248.10		12.74	175.65	4.03	16.11		51	2 830	
	Объем: 354*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			404.09				121%	5 547			
	Сметная прибыль		81%			230.50				65%	2 980			
	Всего с НР и СП					2 852.26					22 090			
	
38.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	77.88	104.66			8 150.92					37 055			
				104.66			8 150.92		475.8			37 055		
	Объем: 70.8*1.1													
	
39.	ТЕР 27-04-006-01 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.354	62 217.14	368.51	5 405.31	22 024.87	130.45	1 913.48	16.1	6.95	133 486	2 100	13 299	
				56 443.32	765.59		19 980.94	271.02	5.91	16.11		118 087	4 366	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			570.09				121%	7 824			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			325.19				65%	4 203			
										=(80.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 920.15					145 513			
	
40.	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.177	675.78		675.78	119.61		119.61	1	6.9	825		825	
					73.76			13.06	4.22	16.11			210	
	Объем: 354*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			18.55				121%	254			
	Сметная прибыль		81%			10.58				65%	137			
	Всего с НР и СП					148.73					1 216			
	
41.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	18.05	280.61			5 065.01					35 543			
				280.61			5 065.01		1 969.16			35 543		
	Объем: 17.7*1.02													
	
42.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	35.4	166.36	140.59	19.83	5 889.23	4 976.80	701.80	16.11	5.28	84 827	80 176	3 706	
				5.95	0.91		210.63	32.30	4.49	16		946	517	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			7 112.92				121%	97 639			
	Сметная прибыль		81%			4 057.37				65%	52 450			
	Всего с НР и СП					17 059.52					234 916			
	
43.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная серая, размером 200*100*80 (типа кирпич) (М300), м2	361.08	108.33			39 114.28			1	1	172 885			
				108.33			39 114.28		4.42	1		172 885		
	Объем: 354*1.02													
	Поправки: М: =420*1.14/4.42	
	
44.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.83	5 136.11	784.81	101.71	4 262.97	651.39	84.42	16.11	6.9	27 337	10 494	583	
				4 249.59	12.81		3 527.16	10.63	4.61	16.11		16 260	171	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			940.07				121%	12 905			
	Сметная прибыль		81%			536.24				65%	6 932			
	Всего с НР и СП					5 739.27					47 174			
	
45.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	83	76.13			6 318.79					37 198			
				76.13			6 318.79		448.17			37 198		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	98 707.55	5 896.17	10 428.22			586 604	94 985	73 583	
			82 383.16	650.72				418 037	10 480	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	94 248.85	5 896.17	5 969.52			551 469	94 985	38 448	
			82 383.16	650.72				418 037	10 480	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	58 649.00					282 681			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 34, 36; %=121 - по стр. 37, 39, 40, 42, 44)	9 213.55					126 474			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 34, 36; %=65 - по стр. 37, 39, 40, 42, 44)	5 235.85					67 670			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	108 698.25					745 613			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 458.70		4 458.70			35 135		35 135	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 458.70					35 135			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	113 156.95					780 748			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 421.56					16 708			
	ИТОГО	115 578.51					797 456			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 311.57					15 949			
	ИТОГО	117 890.08					813 405			
	НДС 18%	21 220.21					146 413			
	ВСЕГО С НДС	139 110.29					959 818			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	9 213.55					126 474			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 235.85					67 670			
	
	Раздел 4.  Прочие работы	
	
46.	ТЕР 47-01-046-02 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную, 100 м2	2	177.69	143.00	34.69	355.38	286.00	69.38	16.1	6.26	5 039	4 605	434	
					3.36			6.72	1	16.13			108	
	Накладные расходы		115%			336.63				98%	4 619			
	Сметная прибыль		77%			225.39				61%	2 875			
	Всего с НР и СП					917.40					12 533			
	
47.	ТССЦ 407-0014 
Земля растительная, м3	30	111.92			3 357.60					13 748			
				111.92			3 357.60		458.28			13 748		
	Объем: 200*0.15													
	
48.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	792.33	53.73	365.54	1 584.66	107.46	731.08	16.11	6.26	8 531	1 731	4 577	
				373.06	35.46		746.12	70.92	2.98	16.11		2 223	1 143	
	Накладные расходы		115%			205.14				98%	2 817			
	Сметная прибыль		77%			137.35				61%	1 753			
	Всего с НР и СП					1 927.15					13 101			
	
	Арык 2шт	
	
49.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.0004	6 043.37	143.59	5 889.24	2.42	0.06	2.36	16.1	7.81	19	1	18	
				10.54	822.24			0.33	4.5	16.11			5	
	Объем: 0.6*2*0.31													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			0.37				81%	5			
	Сметная прибыль		43%			0.17				34%	2			
	Всего с НР и СП					2.96					26			
	
50.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.64	16.40		16.40	10.50		10.50		7.88	83		83	
														
	Объем: 0.4*1.6													
	
51.	ТЕР 01-01-016-01 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0004	344.93	24.76	314.90	0.14	0.01	0.13	16.1	8.62	1		1	
				5.27	49.16			0.02	4.5	16.11				
	Накладные расходы		95%			0.03								
	Сметная прибыль		43%			0.01								
			=(50*0.85)											
	Всего с НР и СП					0.18								
	
52.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0024	3 132.30	153.85	2 960.45	7.52	0.37	7.11	16.1	5.61	46	6	40	
				18.00	248.10		0.04	0.60	4.03	16.11			10	
	Объем: 0.6*2*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1.38				121%	19			
	Сметная прибыль		81%			0.79				65%	10			
	Всего с НР и СП					9.68					76			
	
53.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	2.64	104.66			276.30					1 256			
				104.66			276.30		475.8			1 256		
	Объем: 2.4*1.1													
	
54.	ТЕР 27-06-027-01 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0006	15 088.38		675.78	9.05		0.41	1	6.9	39		3	
				14 412.60	73.76		8.65	0.04	4.22	16.11		36	1	
	Объем: 0.6*2*0.05													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			0.06				121%	1			
	Сметная прибыль		81%			0.03				65%	1			
	Всего с НР и СП					9.14					41			
	
55.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	0.612	280.61			171.73					1 205			
				280.61			171.73		1 969.16			1 205		
	Объем: 0.6*1.02													
	
56.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	0.12	166.36	140.59	19.83	19.96	16.87	2.38	16.11	5.28	288	272	13	
				5.95	0.91		0.71	0.11	4.49	16		3	2	
	Объем: 0.6*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			24.11				121%	332			
	Сметная прибыль		81%			13.75				65%	178			
	Всего с НР и СП					57.83					798			
	
57.	ТССЦ 403-8719 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2	1.224	119.43			146.18					483			
				119.43			146.18		394.2			483		
	Объем: 0.6*2*1.02													
	
58.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.14	5 136.11	784.81	101.71	719.06	109.87	14.24	16.11	6.9	4 611	1 770	98	
				4 249.59	12.81		594.94	1.79	4.61	16.11		2 743	29	
	Объем: 7*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			158.56				121%	2 177			
	Сметная прибыль		81%			90.44				65%	1 169			
	Всего с НР и СП					968.06					7 957			
	
59.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0028	569.06			1.59					8			
				569.06			1.59		2 844.93			8		
	Объем: (0.14)*(0.06*0.33)													
	
60.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	0.7104	685.00			486.62					2 283			
				685.00			486.62		3 214.33			2 283		
	Объем: (0.14)*(5.9*0.86)													
	
61.	ТССЦ 403-8023 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	14	34.14			477.96					3 601			
				34.14			477.96		257.23			3 601		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	7 626.67	520.64	837.59			41 241	8 385	5 267	
			6 268.44	80.53				27 589	1 298	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 616.17	520.64	827.09			41 158	8 385	5 184	
			6 268.44	80.53				27 589	1 298	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	4 917.98					22 584			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 46, 48; %=81 - по стр. 49; %=121 - по стр. 52, 54, 56, 58)	726.27					9 969			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 46, 48; %=34 - по стр. 49; %=65 - по стр. 52, 54, 56, 58)	467.94					5 989			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 810.38					57 116			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10.50		10.50			83		83	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10.50					83			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	8 820.88					57 199			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	188.77					1 224			
	ИТОГО	9 009.65					58 423			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	180.19					1 168			
	ИТОГО	9 189.84					59 591			
	НДС 18%	1 654.17					10 726			
	ВСЕГО С НДС	10 844.01					70 317			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	726.27					9 969			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	467.94					5 989			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	333 203.36	21 760.04	36 044.10			1 973 703	350 545	244 877	
			275 349.57	2 373.40				1 377 612	38 144	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	319 404.18	21 760.04	22 294.57			1 864 823	350 545	136 668	
			275 349.57	2 342.37				1 377 612	37 725	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	198 459.64					948 993			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 16, 18, 19; %=81 - по стр. 3, 6, 20, 23, 34, 36, 49; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58; %=92 - по стр. 17; %=98 - по стр. 46, 48)	32 997.30					452 729			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 16, 18, 19; %=34 - по стр. 3, 6, 20, 23, 34, 36, 49; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58; %=54 - по стр. 17; %=61 - по стр. 46, 48)	18 842.94					243 425			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	371 244.42					2 560 977			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 799.18		13 749.53			108 880		108 209	
				31.03					419	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4, 21)	31.03					419			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4, 21)	18.62					252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	13 799.18					108 880			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	385 043.60					2 669 857			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	8 239.93					57 135			
	ИТОГО	393 283.53					2 726 992			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	7 865.67					54 540			
	ИТОГО	401 149.20					2 781 532			
	НДС 18%	72 206.86					500 676			
	ВСЕГО С НДС	473 356.06					3 282 208			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	32 997.30					452 729			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	18 842.94					243 425			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)