«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	5 983 732	руб.	Смета на сумму:	5 983 732	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2014 г.	
	
Объект:	Лесная, д.41-53	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД № 41-53 по ул. Лесной	
Сметная стоимость:	5 983.732	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.397	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 100.039	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	20.416	165.55	131.65	33.90	3 379.87	2 687.77	692.10	14.4	6.14	42 953	38 704	4 250	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2 660.89				84%	32 511			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 612.66				48%	18 578			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 653.42					94 042			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	20.416	172.51	127.80	44.71	3 521.96	2 609.16	912.80	14.41	7.71	44 636	37 598	7 038	
					6.95			141.89	1	14.38			2 040	
	Накладные расходы		83%			2 283.37				71%	28 143			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 788.18				52%	20 612			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 593.51					93 391			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	10	218.68	77.46	141.22	2 186.80	774.60	1 412.20	14.4	4.42	17 396	11 154	6 242	
					12.93			129.30	1	14.39			1 861	
	Накладные расходы		99%			894.86				84%	10 933			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			542.34				48%	6 247			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 624.00					34 576			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	20.416	172.51	127.80	44.71	3 521.96	2 609.16	912.80	14.41	7.71	44 636	37 598	7 038	
					6.95			141.89	1	14.38			2 040	
	Накладные расходы		83%			2 283.37				71%	28 143			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 788.18				52%	20 612			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 593.51					93 391			
	
5.	ТССЦ 509-9900 
Строительный мусор, т	28.5824												
									1					
	Объем: (20.416)*1.4													
	
6.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	20.416	2 713.25	179.98	29.68	55 393.71	3 674.47	605.95	14.41	7.81	224 311	52 949	4 732	
				2 503.59	4.13		51 113.29	84.32	3.26	14.44		166 629	1 218	
	Накладные расходы		83%			3 119.80				71%	38 459			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 443.21				52%	28 167			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 956.72					290 936			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	7.2	9 291.30	1 358.31	34.61	66 897.36	9 779.83	249.19	14.4	7.89	313 401	140 830	1 966	
				7 898.38			56 868.34		3	1		170 605		
	Накладные расходы		83%			8 117.26				71%	99 989			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6 356.89				52%	73 232			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81 371.51					486 622			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	3.07	9 291.30	1 358.31	34.61	28 524.29	4 170.01	106.25	14.4	7.89	133 631	60 048	838	
				7 898.38			24 248.03		3	1		72 744		
	Накладные расходы		83%			3 461.11				71%	42 634			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 710.51				52%	31 225			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					34 695.90					207 490			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	3.4	4 519.16	360.82	36.65	15 365.14	1 226.79	124.61	14.4	7.97	77 517	17 666	993	
				4 121.69			14 013.75		4.2	1		58 858		
	Накладные расходы		83%			1 018.24				71%	12 543			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			797.41				52%	9 186			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 180.79					99 246			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.5	6 775.72	1 449.90	67.19	10 163.58	2 174.85	100.79	14.4	7.93	65 483	31 318	799	
				5 258.63			7 887.95		4.23	1		33 366		
	Накладные расходы		83%			1 805.13				71%	22 236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 413.65				52%	16 285			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 382.36					104 004			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.1	136 578.60	5 963.00	3 790.41	13 657.86	596.30	379.04	14.4	7.71	61 732	8 587	2 922	
				126 825.19	588.90		12 682.52	58.89	3.96	14.39		50 223	847	
	Накладные расходы		86%			563.46				73%	6 887			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			458.63				56%	5 283			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 679.96					73 902			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.165	8 572.20	5 513.35	252.31	1 414.41	909.70	41.63	14.4	6.63	15 696	13 100	276	
				2 806.54	60.12		463.08	9.92	5.01	14.42		2 320	143	
	Накладные расходы		78%			717.30				66%	8 740			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			579.36				50%	6 622			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 711.07					31 058			
	
13.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.693	2 934.00			2 033.26					8 755			
				2 934.00			2 033.26		12 633.52			8 755		
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6 каналов), 100 м труб	0.1	23 217.20	15 220.75	473.40	2 321.72	1 522.08	47.34	14.4	6.63	26 001	21 918	314	
				7 523.05	112.70		752.30	11.27	5.01	14.41		3 769	162	
	Объем: 2*5													
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 196.01				66%	14 573			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			966.01				50%	11 040			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 483.74					51 614			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.1	2 934.00			3 227.40					13 897			
				2 934.00			3 227.40		12 633.52			13 897		
	Объем: 0.1*2200*5													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 4 каналов), 100 м труб	0.08	13 930.32	9 132.45	284.04	1 114.43	730.60	22.72	14.4	6.63	12 480	10 521	151	
				4 513.83	67.62		361.11	5.41	5.01	14.41		1 809	78	
	Объем: 2*4													
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			574.09				66%	6 995			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			463.69				50%	5 300			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.20					24 775			
	
17.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.528	2 934.00			1 549.15					6 670			
				2 934.00			1 549.15		12 633.52			6 670		
	Объем: 0.08*2200*3													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 8 каналов), 100 м труб	0.02	32 504.08	21 309.05	662.76	650.08	426.18	13.26	14.4	6.63	7 280	6 137	88	
				10 532.27	157.78		210.65	3.16	5.01	14.41		1 055	45	
	Объем: 1.00*2													
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			334.89				66%	4 080			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.48				50%	3 091			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.45					14 451			
	
19.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.308	2 934.00			903.67					3 891			
				2 934.00			903.67		12 633.52			3 891		
	Объем: 0.02*2200*7													
	
20.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.136	2 412.79	1 295.60	2.05	2 740.93	1 471.80	2.33	14.4	5.48	26 502	21 194	13	
				1 115.14			1 266.80		4.18	1		5 295		
	Накладные расходы		79%			1 162.72				67%	14 200			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			735.90				40%	8 478			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 639.55					49 180			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство обделки оголовников, 100 м2 покрытия	0.1512	11 907.97	1 173.45	33.16	1 800.49	177.43	5.01	14.4	7.8	6 882	2 555	39	
				10 701.36	3.78		1 618.05	0.57	2.65	14.39		4 288	8	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			192.24				92%	2 358			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			97.90				44%	1 128			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 090.63					10 368			
	
22.	ТЕР 15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.136	2 291.60	114.18	14.24	2 603.26	129.71	16.17	14.4	8	8 927	1 868	129	
				2 163.18			2 457.37		2.82	1		6 930		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			123.22				80%	1 494			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			60.96				37%	691			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 787.45					11 113			
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	20.416	221.62	101.80	102.69	4 524.50	2 078.31	2 096.47	14.4	3.55	38 136	29 928	7 442	
				17.13	1.45		349.73	29.60	2.19	14.47		766	428	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 897.12				77%	23 374			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 264.75				48%	14 571			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 686.37					76 081			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	422.61	36.04			15 230.86					75 985			
				36.04			15 230.86		179.8			75 985		
	Объем: 20.416*20.7													
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	20.416	286.73	122.64	1.26	5 853.85	2 503.74	25.78	14.4	8.08	45 736	36 054	208	
				162.83			3 324.34		2.85	1		9 474		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			2 328.48				79%	28 483			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 602.39				51%	18 388			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 784.72					92 606			
	
26.	ТССЦ 101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	2552	13.13			33 507.76					109 838			
				13.13			33 507.76		43.04			109 838		
	Объем: 2041.6*1.25													
	
27.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	20.416	8 171.06	405.87	165.99	166 820.30	8 286.23	3 388.80	14.41	7.09	881 923	119 405	24 027	
				7 599.20	14.91		155 145.27	304.45	4.76	14.39		738 491	4 381	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			9 277.93				92%	113 883			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			4 724.87				44%	54 466			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180 823.11					1 050 272			
	
28.	ТССЦ 101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	120	137.86			16 543.20					65 173			
				137.86			16 543.20		543.11			65 173		
	
29.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	2.584	4 972.00	72.11	75.20	12 847.64	186.32	194.32	14.4	6.73	50 493	2 683	1 308	
				4 824.69	5.48		12 467.00	14.15	3.73	14.38		46 502	203	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			216.51				92%	2 655			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.26				44%	1 270			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 174.41					54 418			
	
30.	ТЕР 12-01-012-01 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	2.584	4 972.00	72.11	75.20	12 847.64	186.32	194.32	14.4	6.73	50 493	2 683	1 308	
				4 824.69	5.48		12 467.00	14.15	3.73	14.38		46 502	203	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			216.51				92%	2 655			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			110.26				44%	1 270			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 174.41					54 418			
	
31.	ТЕР 15-04-030-04 
Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.7752	1 288.77	768.15	4.21	999.05	595.47	3.27	14.4	7.98	9 626	8 575	26	
				516.40	0.16		400.31	0.13	2.56	14.31		1 025	2	
	Объем: 258.4*0.6*0.5													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			565.82				80%	6 862			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			279.93				37%	3 173			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 844.80					19 661			
	
32.	ТЕРр 53-7-1 
(прим.) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки (лобовой доски), 100 м досок	2.584	1 013.25	295.48	18.24	2 618.24	763.52	47.13	14.4	8.05	17 466	10 995	379	
				699.53			1 807.59		3.37	1		6 092		
	Накладные расходы		86%			656.63				73%	8 026			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			534.46				56%	6 157			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 809.33					31 650			
	
33.	ТЕР 15-04-024-02 
(прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3876	1 316.51	347.48	6.74	510.28	134.68	2.61	14.4	8.02	2 893	1 939	21	
				962.29	0.16		372.98	0.06	2.5	14.31		932	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			128.00				80%	1 552			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			63.33				37%	718			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					701.61					5 163			
	
34.	ТЕРр 58-2-3 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.05	1 174.67	1 166.71	7.96	58.73	58.34	0.40	14.41	5.49	843	841	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			48.42				71%	597			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.92				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					145.07					1 877			
	
35.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка люка выходв на кровлю, 100 окон	0.16	2 618.75	2 607.40	11.35	419.00	417.18	1.82	14.41	5.49	6 022	6 012	10	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			346.26				71%	4 269			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			271.17				52%	3 126			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 036.43					13 417			
	
36.	ТЕР 10-01-034-03 
(прим.) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.1008	21 223.62	2 306.00	742.65	2 139.34	232.45	74.86	14.4	6.38	8 918	3 347	478	
				18 174.97	28.43		1 832.04	2.87	2.78	14.43		5 093	41	
	Объем: 0.6*0.8*21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			249.44				90%	3 049			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			127.07				43%	1 457			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 515.85					13 424			
	
37.	С Цена поставщик. 
Люк выхода на кровлю 0,6 х 0,8, м2	10.08	1 961.88			19 775.78					88 200			
				1 961.88			19 775.78		4.46			88 200		
	Объем: 0.6*0.8*21													
	Поправки: М: =8333.33*1.05/4.46	
	
38.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.85	775.58	765.14	10.44	659.24	650.37	8.87	14.41	7.36	9 437	9 372	65	
					4.13			3.51	1	14.44			51	
	Накладные расходы		74%			483.87				63%	5 936			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			326.94				40%	3 769			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 470.05					19 143			
	
39.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.85	12 833.31	745.23	9.03	10 908.31	633.45	7.67	14.41	7.31	27 460	9 128	56	
				12 079.05	0.95		10 267.19	0.81	1.78	14.29		18 276	12	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			729.40				98%	8 957			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			450.32				56%	5 118			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 088.03					41 536			
	
40.	ТССЦ 301-1224 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	11.9	27.31			324.99					2 653			
				27.31			324.99		222.97			2 653		
	Объем: 85/100*14													
	
41.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	17	88.07	12.17		1 497.19	206.89		14.41	1	6 517	2 981		
				75.90			1 290.30		2.74	1		3 535		
	Накладные расходы		103%			213.10				88%	2 623			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			124.13				48%	1 431			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 834.42					10 571			
	
42.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	2.584	75.57	75.35	0.22	195.27	194.70	0.57	14.4	5.59	2 807	2 804	3	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			161.60				71%	1 991			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.56				52%	1 458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					483.43					6 256			
	
43.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.7752	11 907.97	1 173.45	33.16	9 231.06	909.66	25.71	14.4	7.8	35 283	13 099	201	
				10 701.36	3.78		8 295.69	2.93	2.65	14.39		21 984	42	
	Объем: 258.4*0.3													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			985.60				92%	12 090			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			501.92				44%	5 782			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 718.58					53 155			
	
44.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.584	8 813.16	326.90	31.86	22 773.21	844.71	82.33	14.4	7.48	81 814	12 164	616	
				8 454.40	3.03		21 846.17	7.82	3.16	14.36		69 034	112	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			920.73				92%	11 294			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			468.89				44%	5 401			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 162.83					98 509			
	
45.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	2.28	7 415.77	333.04	13.17	16 907.96	759.33	30.03	14.4	8.06	54 052	10 934	242	
				7 069.56			16 118.60		2.66	1		42 875		
	Накладные расходы		83%			630.24				71%	7 763			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			493.56				52%	5 686			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 031.77					67 501			
	
46.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.76	5 731.49	578.30	8.10	4 355.93	439.51	6.16	14.4	8.06	15 450	6 329	50	
				5 145.09			3 910.27		2.32	1		9 072		
	Накладные расходы		83%			364.79				71%	4 494			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			285.68				52%	3 291			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 006.40					23 235			
	
47.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.38	8 719.75	480.56	8.10	3 313.51	182.61	3.08	14.4	8.06	6 564	2 630	25	
				8 231.09			3 127.81		1.25	1		3 910		
	Накладные расходы		83%			151.57				71%	1 867			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.70				52%	1 368			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 583.77					9 799			
	
48.	ТЕРр 58-10-5 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.19	4 604.75	480.56	8.10	874.90	91.31	1.54	14.4	8.06	3 282	1 315	12	
				4 116.09			782.06		2.5	1		1 955		
	Накладные расходы		83%			75.79				71%	934			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.35				52%	684			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.04					4 899			
	
49.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	2.28	1 357.93	327.73	1.01	3 096.08	747.22	2.30	14.4	8.08	20 423	10 760	19	
				1 029.19			2 346.55		4.11	1		9 644		
	Накладные расходы		83%			620.19				71%	7 640			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			485.69				52%	5 595			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 201.97					33 658			
	
	Утепление мансардных помещений (кровельного скоса)	
	
50.	ТЕРр 53-1-5 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	7	1 138.82	680.90	457.92	7 971.74	4 766.30	3 205.44	14.4	6.09	88 156	68 635	19 521	
					59.65			417.55	1	14.39			6 009	
	Накладные расходы		86%			4 458.11				73%	54 490			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			3 628.70				56%	41 801			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 058.55					184 447			
	
51.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	7	286.73	122.64	1.26	2 007.10	858.45	8.84	14.4	8.08	15 682	12 362	71	
				162.83			1 139.81		2.85	1		3 248		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			798.36				79%	9 766			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			549.41				51%	6 305			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 354.87					31 753			
	
52.	ТССЦ 101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	875	7.04			6 160.00					20 134			
				7.04			6 160.00		23.01			20 134		
	Объем: 700*1.25													
	
53.	ТЕР 26-01-039-01 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	105	202.86	119.97	82.89	21 299.83	12 596.64	8 703.19	14.4	7.9	250 147	181 392	68 755	
									17.72	1				
	Объем: 700*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			11 336.98				77%	139 672			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7 557.98				48%	87 068			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40 194.79					476 887			
	
54.	ТССЦ 104-0098 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	2142	26.54			56 848.68					189 096			
				26.54			56 848.68		88.28			189 096		
	Объем: 700*3*1.02													
	
	Прочие работы	
	
55.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	180.63	7.56		7.56	1 365.88		1 365.88		6.07	8 291		8 291	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
56.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	180.63	27.63		27.63	4 990.39		4 990.39		6.07	30 292		30 292	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	692 448.77	74 994.15	30 115.97			3 481 962	1 080 112	201 256	
			587 338.70	1 384.65				2 200 593	19 927	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	679 059.04	73 503.44	30 099.43			3 435 895	1 058 631	201 135	
			575 456.22	1 380.33				2 176 129	19 864	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	155 779.76					581 639			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3; %=71 - по стр. 2, 4, 6-10, 34, 35, 42, 45-49; %=73 - по стр. 11, 32, 50; %=66 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=67 - по стр. 20; %=92 - по стр. 21, 27, 29, 30, 43, 44; %=80 - по стр. 22, 31, 33; %=77 - по стр. 23, 53; %=79 - по стр. 25, 51; %=90 - по стр. 36)	66 943.04					822 323			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 23, 53; %=52 - по стр. 2, 4, 6-10, 34, 35, 42, 45-49; %=56 - по стр. 11, 32, 50; %=50 - по стр. 12, 14, 16, 18; %=40 - по стр. 20; %=44 - по стр. 21, 27, 29, 30, 43, 44; %=37 - по стр. 22, 31, 33; %=51 - по стр. 25, 51; %=43 - по стр. 36)	46 488.84					535 246			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	792 490.92					4 793 464			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 389.73	1 490.71	16.54			46 067	21 481	121	
			11 882.48	4.32				24 464	63	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 38; %=98 - по стр. 39; %=88 - по стр. 41)	1 426.37					17 517			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 38; %=56 - по стр. 39; %=48 - по стр. 41)	901.40					10 318			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 717.50					73 902			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	808 208.42					4 867 366			
	Строительный контроль 2,14%	17 295.66					104 162			
	Всего со строительным контролем	825 504.08					4 971 528			
	Непредвиденные работы 2%	16 510.08					99 431			
	Всего с непредвиденными работами	842 014.16					5 070 959			
	НДС	151 562.55					912 773			
	Всего с НДС	993 576.71					5 983 732			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	68 369.41					839 840			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	47 390.24					545 564			

Сдал:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.		
		
Принял:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
М.П.