«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 649 881	руб.	Смета на сумму:	1 649 881	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Н.В. Бойкова /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши МКД по адресу ул. Маршала Борзова, д. №74-80, г. Калининград.	
Сметная стоимость:	1 649.881	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.127	тыс. чел. ч	
Сметная заработная плата:	284.089	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	10.553	164.91	119.07	45.84	1 740.30	1 256.55	483.75	14.4	6.14	21 064	18 094	2 970	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 243.98				84%	15 199			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			753.93				48%	8 685			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 738.21					44 948			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.13	2 603.14	1 221.06	143.55	338.41	158.74	18.66	14.4	4.61	3 246	2 286	86	
				1 238.53	15.51		161.01	2.02	5.43	14.39		874	29	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			133.43				71%	1 644			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			104.49				52%	1 204			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.33					6 093			
	
3.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм до 40мм, 100 м2 стяжки	10.553	1 471.85	286.74	271.15	15 532.44	3 025.98	2 861.45	14.41	5.75	111 659	43 604	16 453	
				913.96	30.53		9 645.02	322.13	5.35	14.4		51 601	4 639	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 615.96				92%	44 384			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 841.46				44%	21 227			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 989.86					177 269			
	
4.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	10.553	1 808.73	263.35	94.38	19 087.47	2 779.13	995.94	14.41	5.86	128 877	40 047	5 836	
				1 451.00	11.88		15 312.40	125.32	5.42	14.24		82 993	1 785	
	Начисления: Н3= 1.25*25, Н4= 1.25*25, Н5= 1.15*25, Н48= 25	
	Накладные расходы		108%			3 136.81				92%	38 485			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 597.45				44%	18 406			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 821.72					185 769			
	
5.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	10.553	180.53	29.88	5.06	1 905.13	315.29	53.42	14.4	8.06	14 635	4 540	431	
				145.59			1 536.41		6.29	1		9 664		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			340.51				92%	4 177			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			173.41				44%	1 998			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 419.05					20 809			
	
6.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	10.553	478.96	164.81	58.46	5 054.45	1 739.20	616.95	14.4	5.68	42 148	25 045	3 504	
				255.69	3.78		2 698.30	39.84	5.04	14.39		13 599	573	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9121;  ТССЦ 101-9122	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 921.36				92%	23 569			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			978.47				44%	11 272			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 954.29					76 988			
	
7.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	1224.148	45.18			55 307.01					139 626			
				45.18			55 307.01		114.06			139 626		
	Объем: 10.553*116													
	
8.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	1203.042	30.20			36 331.87					147 409			
				30.20			36 331.87		122.53			147 409		
	Объем: 10.553*114													
	
9.	ТЕР 12-01-004-04 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	1.434	1 097.50	397.64	132.18	1 573.82	570.21	189.54	14.41	6.63	13 731	8 217	1 257	
				567.69	13.40		814.07	19.22	5.23	14.39		4 258	277	
	Объем: 97.6+20.4+25.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			636.58				92%	7 814			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			324.19				44%	3 737			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 534.59					25 283			
	
10.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	180.684	45.18			8 163.30					20 609			
				45.18			8 163.30		114.06			20 609		
	Объем: 143.4*1.26													
	
11.	ТССЦ 101-4736 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Унифлекс Экстра ЭКП, м2	180.684	30.20			5 456.66					22 139			
				30.20			5 456.66		122.53			22 139		
	Объем: 143.4*1.26													
	
12.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( парапетов ) шириной до 1 м, 100 м	0.254	6 350.32	635.76	12.96	1 612.98	161.48	3.29	14.4	7.74	6 232	2 325	25	
				5 701.60	2.33		1 448.21	0.59	2.68	14.4		3 881	9	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			134.52				71%	1 657			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.35				52%	1 214			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 852.84					9 103			
	
13.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали ( крышки вент каналов ) шириной до 1 м, 100 м	0.567	6 350.32	635.76	12.96	3 600.63	360.48	7.35	14.4	7.74	13 912	5 191	57	
				5 701.60	2.33		3 232.81	1.32	2.68	14.4		8 664	19	
	Объем: 47.5+9.2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			300.29				71%	3 699			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			235.17				52%	2 709			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 136.09					20 320			
	
14.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (, карниз в желобримыканий.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.408	11 907.97	1 173.45	33.16	4 858.45	478.77	13.53	14.4	7.8	18 570	6 894	106	
				10 701.36	3.78		4 366.15	1.54	2.65	14.39		11 570	22	
	Объем: 17.2+23.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			518.73				92%	6 363			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			264.17				44%	3 043			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 641.36					27 976			
	
15.	ТЕР 20-02-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	14.4	6.94	4 895	4 377	290	
				7.96			79.60		2.87	1		228		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 201-9150;  ТССЦ 301-9115	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	4 289			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 451			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					11 636			
	
16.	С Цена поставщик. 
Аэратор Поливент, шт.	10	48.74			487.35					2 174			
				48.74			487.35		4.46			2 174		
	Поправки: М: =209*1.04/4.46	
	
17.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.013	1 143.95	891.55	252.40	14.87	11.59	3.28	14.41	7.36	191	167	24	
					100.00			1.30	1	14.43			19	
	Накладные расходы		99%			12.76				84%	156			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.73				48%	89			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35.37					437			
	
18.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.3	91.08	29.04	27.29	118.40	37.75	35.47	14.4	7.27	982	544	258	
				34.75			45.18		3.99	1		180		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9411;  ТССЦ 203-9066	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.58				69%	375			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.18				58%	316			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					176.16					1 673			
	
19.	С Цена поставщик. 
Блок металлический дверной (выход на кровлю), м2	1.3	930.40			1 209.52					5 394			
				930.40			1 209.52		4.46			5 394		
	Поправки: М: =3990*1.04/4.46	
	
20.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (12 каналов), 100 м труб	0.084	8 572.20	5 513.35	252.31	720.06	463.12	21.19	14.4	6.63	7 991	6 669	141	
				2 806.54	60.12		235.75	5.05	5.01	14.42		1 181	73	
	Объем: 12*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			365.17				66%	4 450			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			294.95				50%	3 371			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 380.18					15 812			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.3528	3 086.00			1 088.74					4 627			
				3 086.00			1 088.74		13 114.42			4 627		
	Объем: 0.084*4200													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.084	51 077.84	33 485.65	1 041.48	4 290.54	2 812.79	87.48	14.4	6.63	48 049	40 504	580	
				16 550.71	247.94		1 390.26	20.83	5.01	14.41		6 965	300	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			2 210.22				66%	26 931			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 785.18				50%	20 402			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 285.94					95 382			
	
23.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.0328	3 086.00			6 273.22					26 659			
				3 086.00			6 273.22		13 114.42			26 659		
	Объем: 0.084*2200*11													
	
24.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (24 каналов), 100 м труб	0.014	8 572.20	5 513.35	252.31	120.01	77.19	3.53	14.4	6.63	1 332	1 111	23	
				2 806.54	60.12		39.29	0.84	5.01	14.42		197	12	
	Объем: 2*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			60.86				66%	741			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			49.16				50%	562			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.03					2 635			
	
25.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0588	3 086.00			181.46					771			
				3 086.00			181.46		13 114.42			771		
	Объем: 0.014*4200													
	
26.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.014	106 799.12	70 015.45	2 177.64	1 495.19	980.22	30.49	14.4	6.63	16 745	14 115	202	
				34 606.03	518.42		484.48	7.26	5.01	14.41		2 427	105	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 23, Н4= 23, Н5= 23, Н48= 23	
	Накладные расходы		78%			770.23				66%	9 385			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			622.11				50%	7 110			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 887.54					33 240			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.7084	3 086.00			2 186.12					9 290			
				3 086.00			2 186.12		13 114.42			9 290		
	Объем: 0.014*2200*23													
	
28.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.413	2 412.79	1 295.60	2.05	3 409.27	1 830.68	2.90	14.4	5.48	32 964	26 362	16	
				1 115.14			1 575.69		4.18	1		6 586		
	Объем: 97.6+20.4+12.7+10.6													
	Накладные расходы		79%			1 446.24				67%	17 663			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			915.34				40%	10 545			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 770.85					61 171			
	
29.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымоходных труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.413	2 291.60	114.18	14.24	3 238.03	161.34	20.12	14.4	8	11 104	2 323	161	
				2 163.18			3 056.57		2.82	1		8 620		
	Объем: 97.6+20.4+12.7+10.6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			153.27				80%	1 858			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.83				37%	860			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 467.13					13 822			
	
30.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.5752	75.57	75.35	0.22	119.04	118.69	0.35	14.4	5.59	1 711	1 709	2	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			98.51				71%	1 213			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.15				52%	889			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.70					3 813			
	
31.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.5752	8 813.16	326.90	31.86	13 882.49	514.93	50.19	14.4	7.48	49 873	7 415	375	
				8 454.40	3.03		13 317.37	4.76	3.16	14.36		42 083	68	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			561.27				92%	6 884			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			285.83				44%	3 293			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 729.58					60 050			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.28	1 357.93	327.73	1.01	1 738.15	419.49	1.29	14.4	8.08	11 466	6 041	10	
				1 029.19			1 317.36		4.11	1		5 414		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			348.18				71%	4 289			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			272.67				52%	3 141			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 359.00					18 896			
	
33.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.28	7 415.77	333.04	13.17	9 492.19	426.29	16.86	14.4	8.06	30 345	6 139	136	
				7 069.56			9 049.04		2.66	1		24 070		
	Накладные расходы		83%			353.82				71%	4 359			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			277.09				52%	3 192			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 123.10					37 896			
	
34.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	14.4	8.06	3 253	1 332	10	
				5 145.09			823.21		2.32	1		1 910		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	946			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	693			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 891			
	
35.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				4 116.09			329.29		2.5	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					2 063			
	
36.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	14.4	8.06	1 382	554	5	
				8 231.09			658.49		1.25	1		823		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	393			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	288			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					2 063			
	
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.6	7.56		7.56	117.96		117.96		6.07	716		716	
										1				
	Объем: 10+5.6													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	15.6	27.63		27.63	430.99		430.99		6.07	2 616		2 616	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	213 584.82	19 173.27	6 110.33			979 769	276 159	36 295	
			188 301.21	552.02				667 309	7 930	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	213 041.12	18 831.57	6 033.11			973 892	271 238	35 747	
			188 176.43	552.02				666 901	7 930	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	116 685.25					378 698			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 17; %=71 - по стр. 2, 12, 13, 30, 32-36; %=92 - по стр. 3-6, 9, 14, 31; %=66 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 28; %=80 - по стр. 29)	18 503.34					226 652			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17; %=52 - по стр. 2, 12, 13, 30, 32-36; %=44 - по стр. 3-6, 9, 14, 31; %=50 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28; %=37 - по стр. 29)	11 151.24					128 216			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	242 695.70					1 328 760			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	118.40	37.75	35.47			982	544	258	
			45.18					180		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 18)	30.58					375			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 18)	27.18					316			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	176.16					1 673			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	425.30	303.95	41.75			4 895	4 377	290	
			79.60					228		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 15)	349.54					4 289			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 15)	215.80					2 451			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	990.64					11 635			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	243 862.50					1 342 068			
	Строительный контроль 2,14%	5 218.66					28 720			
			5 218.66					28 720		
	Всего со строительным контролем	249 081.16					1 370 788			
			249 081.16					1 370 788		
	Непредвиденные расходы 2%	4 981.62					27 416			
			4 981.62					27 416		
	Всего с непредвиденными расходами	254 062.78					1 398 204			
			254 062.78					1 398 204		
	Всего с индексом - дефлятором на 2014/2013 а=1,049	254 062.78					1 398 204			
	НДС 18%	45 731.30					251 677			
	Всего с НДС	299 794.08					1 649 881			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	18 883.46					231 316			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 394.22					130 983			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)