«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 641 083	руб.	Смета на сумму:	4 641 083	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Председатель ТСЖ «Остров»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / М.Ю. Лымарев /	
		
«______»____________________ 2016 г.	«______»____________________ 2016 г.	

	
Объект: 	ул. Октябрьская, 5-11 г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. Октябрьская, 5-11 г. Калининград	
Сметная стоимость:	4 641.083	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.408	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	401.574	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	1.6437	6 900.71	2 146.35	4 754.36	11 342.70	3 527.96	7 814.74	16.9	5.2	100 259	59 622	40 637	
					473.09			777.62	1	16.9			13 142	
	Объем: 1055*0.09+638*0.09+300*0.04													
	Накладные расходы		104%			4 477.80				88%	64 032			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 583.35				48%	34 927			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 403.85					199 218			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	6.2	1 689.81	625.26	1 064.55	10 476.82	3 876.61	6 600.21	16.91	4.9	97 895	65 554	32 341	
					105.56			654.47	1	16.9			11 061	
	Объем: 300+320													
	Накладные расходы		104%			4 712.32				88%	67 421			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 718.65				48%	36 775			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 907.79					202 091			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	403.85	3.71		3.13	1 496.67		1 264.05	1	8.6	14 167		10 871	
					0.36			145.39	1	14.17			2 060	
	Объем: 164.37*2.2 +(320*0.3*0.15+300*0.2*0.08)*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			145.39				100%	2 060			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			87.23				60%	1 236			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	403.85	16.40		16.40	6 623.14		6 623.14	1	9.05	59 939		59 939	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	29 939.33	7 404.57	22 302.14			272 260	125 176	143 788	
				1 577.48					26 263	
	
	Раздел 2.  Устройство покрытия проезжей части дворовой территории	
	
5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.268	4 846.79	124.86	4 711.39	1 298.94	33.46	1 262.65	16.9	8.75	11 627	566	11 048	
				10.54	657.79		2.82	176.29	4.67	16.9		13	2 979	
	Объем: 670*0.4													
	Накладные расходы		95%			199.26				81%	2 871			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			90.19				34%	1 205			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 588.40					15 704			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	482.8	16.40		16.40	7 917.92		7 917.92	1	9.05	71 657		71 657	
									1	1				
	Объем: 301.75*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.268	344.93	24.76	314.90	92.44	6.64	84.39	16.89	8.98	877	112	758	
				5.27	49.16		1.41	13.17	4.67	16.9		7	223	
	Накладные расходы		95%			18.82				81%	271			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			8.52				34%	114			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.78					1 262			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.34	2 520.14	133.78	2 368.36	3 376.99	179.27	3 173.60	16.89	5.96	22 049	3 028	18 915	
				18.00	198.48		24.12	265.96	4.43	16.9		107	4 495	
	Объем: 670*0.2													
	Накладные расходы		142%			632.23				121%	9 103			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			360.64				65%	4 890			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 369.85					36 042			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	147.4	104.66			15 426.88					73 416			
				104.66			15 426.88		498.07			73 416		
	Объем: 134*1.1													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.67	61 088.01	320.44	4 324.25	40 928.97	214.69	2 897.25	16.9	7.35	292 289	3 628	21 295	
				56 443.32	612.47		37 817.02	410.35	7.07	16.9		267 366	6 935	
	Накладные расходы		142%			887.56				121%	12 781			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			506.28				65%	6 866			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42 322.81					311 936			
	
11.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03, 1000 м2 основания	0.67	17 982.70		1 207.05	12 048.41		808.72	1	7.34	85 850		5 936	
				16 775.65	168.30		11 239.69	112.76	7.11	16.9		79 914	1 906	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			160.12				121%	2 306			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			91.34				65%	1 239			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 299.86					89 395			
	
12.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.536	2 106.64		41.70	1 129.16		22.35	1	8.72	9 614		195	
				2 064.94	7.98		1 106.81	4.28	8.51	16.89		9 419	72	
	Объем: 670*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			6.08				121%	87			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.47				65%	47			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 138.70					9 748			
	
13.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.67	56 027.99	391.04	2 309.26	37 538.75	262.00	1 547.20	16.9	6.77	197 123	4 428	10 475	
				53 327.69	293.95		35 729.55	196.95	5.1	16.9		182 221	3 328	
	Накладные расходы		142%			651.71				121%	9 385			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			371.75				65%	5 041			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 562.21					211 549			
	
14.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	0.67	13 086.58	1.84	6.32	8 768.01	1.23	4.23	16.88	2.21	44 894	21	9	
				13 078.42			8 762.54		5.12	1		44 864		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			1.75				121%	25			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.00				65%	14			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 770.75					44 933			
	
15.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.201	2 106.64		41.70	423.43		8.38	1	8.72	3 605		73	
				2 064.94	7.98		415.05	1.60	8.51	16.89		3 532	27	
	Объем: 670*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			2.27				121%	33			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.30				65%	18			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					427.00					3 655			
	
16.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.67	55 822.91	391.04	2 302.93	37 401.35	262.00	1 542.96	16.9	6.77	245 538	4 428	10 446	
				53 128.94	293.64		35 596.39	196.74	6.48	16.9		230 665	3 325	
	Накладные расходы		142%			651.41				121%	9 381			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			371.58				65%	5 039			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38 424.34					259 959			

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	166 351.25	959.29	19 269.65			1 058 539	16 211	150 807	
			146 122.28	1 378.10				891 524	23 290	
	
	Раздел 3.  Устройство тротуара	
	
19.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.072	4 846.79	124.86	4 711.39	348.97	8.99	339.22	16.9	8.75	3 124	152	2 968	
				10.54	657.79		0.76	47.36	4.67	16.9		4	800	
	Объем: 300*0.24													
	Накладные расходы		95%			53.53				81%	771			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			24.23				34%	324			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					426.73					4 219			
	
20.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	115.2	16.40		16.40	1 889.28		1 889.28	1	9.05	17 098		17 098	
									1	1				
	Объем: 72*1.6													
	
21.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.072	344.93	24.76	314.90	24.83	1.78	22.67	16.89	8.98	235	30	204	
				5.27	49.16		0.38	3.54	4.67	16.9		2	60	
	Накладные расходы		95%			5.05				81%	73			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.29				34%	31			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.17					339			
	
22.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.6	2 520.14	133.78	2 368.36	1 512.08	80.27	1 421.02	16.89	5.96	9 873	1 356	8 469	
				18.00	198.48		10.80	119.09	4.43	16.9		48	2 013	
	Объем: 300*0.2													
	Накладные расходы		142%			283.09				121%	4 076			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			161.48				65%	2 190			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 956.65					16 139			
	
23.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	66	104.66			6 907.56					32 937			
				104.66			6 907.56		499.05			32 937		
	Объем: 60*1.1													
	
24.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка песко-цементной смеси (прим), 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.15	540.62		540.62	81.09		81.09	1	8.1	657		657	
					59.01			8.85	4.77	16.9			150	
	Объем: 300*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			12.57				121%	182			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.17				65%	98			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.83					936			
	
25.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	15.3	280.61			4 293.33					31 515			
				280.61			4 293.33		2 059.8			31 515		
	Объем: 15*1.02													
	
26.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	30	144.06	122.25	15.86	4 321.80	3 667.50	475.80	16.9	5.45	65 416	61 981	2 593	
				5.95	0.73		178.50	21.90	4.72	16.78		843	367	
	Накладные расходы		142%			5 238.95				121%	75 441			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2 988.41				65%	40 526			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 549.16					181 383			
	
27.	ТССЦ 403-8719 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК" (доп. РЦЦС: "бетон В22,5 (М300)"), толщина 60 мм, серая, м2	306	119.43			36 545.58					120 956			
				119.43			36 545.58		395.28			120 956		
	Объем: 300*1.02													
	
	Устройство автостоянки дворовой территории (замена асфальтового покрытия)	
	
28.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.07385	4 846.79	124.86	4 711.39	357.94	9.22	347.94	16.9	8.75	3 204	156	3 044	
				10.54	657.79		0.78	48.58	4.67	16.9		4	821	
	Объем: 1055*0.07													
	Накладные расходы		95%			54.91				81%	791			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			24.85				34%	332			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.70					4 328			
	
29.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	118.16	16.40		16.40	1 937.82		1 937.82	1	9.05	17 537		17 537	
									1	1				
	Объем: 73.85*1.6													
	
30.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.07385	344.93	24.76	314.90	25.47	1.83	23.26	16.89	8.98	242	31	209	
				5.27	49.16		0.39	3.63	4.67	16.9		2	61	
	Накладные расходы		95%			5.19				81%	75			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.35				34%	31			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.00					348			
	
31.	ТЕР 27-03-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала, 1000 м2 площади основания	1.055	28 021.04	534.28	4 862.52	29 562.20	563.67	5 129.96	16.91	7.57	220 696	9 532	38 834	
				22 624.24	661.50		23 868.57	697.88	7.22	16.9		172 331	11 794	
	Накладные расходы		142%			1 791.40				121%	25 804			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 021.86				65%	13 862			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 375.46					260 362			
	
32.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.844	2 106.64		41.70	1 778.00		35.19	1	8.72	15 138		307	
				2 064.94	7.98		1 742.81	6.74	8.51	16.89		14 831	114	
	Объем: 1055*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			9.57				121%	138			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5.46				65%	74			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 793.03					15 350			
	
33.	ТЕР 27-06-020-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.055	56 027.99	391.04	2 309.26	59 109.53	412.55	2 436.27	16.9	6.77	310 395	6 972	16 494	
				53 327.69	293.95		56 260.71	310.12	5.1	16.9		286 930	5 241	
	Накладные расходы		142%			1 026.19				121%	14 778			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			585.36				65%	7 938			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 721.08					333 111			
	
34.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06, 1000 м2 покрытия	1.055	13 086.58	1.84	6.32	13 806.34	1.94	6.67	16.88	2.21	70 692	33	15	
				13 078.42			13 797.73		5.12	1		70 644		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			2.75				121%	40			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.57				65%	21			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 810.67					70 753			
	
35.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.317	2 106.64		41.70	667.80		13.22	1	8.72	5 686		115	
				2 064.94	7.98		654.59	2.53	8.51	16.89		5 571	43	
	Объем: 1055*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			3.59				121%	52			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.05				65%	28			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					673.44					5 766			
	
36.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	1.055	55 822.91	391.04	2 302.93	58 893.17	412.55	2 429.59	16.9	6.77	386 631	6 972	16 448	
				53 128.94	293.64		56 051.03	309.79	6.48	16.9		363 211	5 235	
	Накладные расходы		142%			1 025.72				121%	14 770			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			585.10				65%	7 935			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 503.99					409 336			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	222 062.79	5 160.30	16 589.00			1 312 032	87 215	124 992	
			200 313.52	1 580.01				1 099 829	26 699	
	
	Раздел 4.  Установка бортовых камней	
	
37.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.044	4 846.79	124.86	4 711.39	213.26	5.49	207.30	16.9	8.75	1 909	93	1 814	
				10.54	657.79		0.46	28.94	4.67	16.9		2	489	
	Объем: 340*0.3*0.25+330*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			32.71				81%	471			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			14.80				34%	198			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.77					2 578			
	
38.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	70.4	16.40		16.40	1 154.56		1 154.56	1	9.05	10 449		10 449	
									1	1				
	Объем: 44*1.6													
	
39.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.044	344.93	24.76	314.90	15.18	1.09	13.86	16.89	8.98	144	18	124	
				5.27	49.16		0.23	2.16	4.67	16.9		1	37	
	Накладные расходы		95%			3.09				81%	45			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.40				34%	19			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.67					207			
	
40.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2454	2 520.14	133.78	2 368.36	618.44	32.83	581.20	16.89	5.96	4 038	554	3 464	
				18.00	198.48		4.42	48.71	4.43	16.9		20	823	
	Объем: 340*0.3*0.15+330*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			115.79				121%	1 666			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			66.05				65%	895			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					800.27					6 599			
	
41.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	26.99	104.66			2 824.77					13 443			
				104.66			2 824.77		498.07			13 443		
	Объем: 24.54*1.1													
	
42.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	3.4	5 013.40	682.44	81.37	17 045.56	2 320.30	276.66	16.9	7.56	108 924	39 213	2 092	
				4 249.59	10.25		14 448.61	34.85	4.68	16.91		67 619	589	
	Накладные расходы		142%			3 344.31				121%	48 160			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 907.67				65%	25 871			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 297.54					182 956			
	
43.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	340	76.13			25 884.20					124 899			
				76.13			25 884.20		367.35			124 899		
	
44.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	3.3	937.76	682.44	81.37	3 094.61	2 252.05	268.52	16.9	7.56	42 776	38 060	2 030	
				173.95	10.25		574.04	33.83	4.68	16.91		2 686	572	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			3 245.95				121%	46 745			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 851.56				65%	25 111			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 192.12					114 632			
	
45.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.065	569.06			36.99					194			
				569.06			36.99		2 982.61			194		
	Объем: (3.3)*(0.06*0.33)													
	
46.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	16.74	685.00			11 466.90					54 541			
				685.00			11 466.90		3 258.1			54 541		
	Объем: (3.3)*(5.9*0.86)													
	
47.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	330	34.14			11 266.20					65 320			
				34.14			11 266.20		197.94			65 320		
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	73 620.67	4 611.76	2 502.10			426 637	77 938	19 973	
			66 506.82	148.49				328 725	2 510	
	
	Раздел 5.  Прочие  работы	
	
48.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	2	2 168.55	337.20		4 337.10	674.40		16.9	1	28 026	11 397		
				1 831.35			3 662.70		4.54	1		16 629		
	Накладные расходы		115%			775.56				98%	11 169			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			519.29				61%	6 952			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 631.95					46 147			
	
49.	ТЕР 47-01-046-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	2	792.33	53.73	365.54	1 584.66	107.46	731.08	16.9	6.45	8 919	1 816	4 715	
				373.06	35.46		746.12	70.92	3.2	16.9		2 388	1 199	
	Накладные расходы		115%			205.14				98%	2 955			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			137.35				61%	1 839			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 927.15					13 713			
	
50.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	16.89	9.43	8 675	1 274	239	
				178.37			891.85		8.03	1		7 162		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 121			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	612			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					10 408			
	
51.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.2	414.35	165.14	182.08	82.87	33.03	36.42	16.9	8.76	949	558	319	
				67.13	8.29		13.43	1.66	5.33	16.91		72	28	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 403-1213:[ М-(11.15=1548.45*0.0072) ];  ТССЦ 501-0575:[ М-(40.50=4.05*10) ]	
	Накладные расходы		142%			49.26				121%	709			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			28.10				65%	381			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					160.23					2 039			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	6 997.28	890.34	792.85			46 569	15 045	5 273	
			5 314.10	72.58				26 251	1 227	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	498 971.32	19 026.26	61 455.74			3 116 037	321 585	444 833	
			418 256.72	4 756.66				2 346 329	79 989	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	477 951.93	19 026.26	40 668.97			2 925 190	321 585	257 282	
			418 256.72	4 611.27				2 346 329	77 929	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	114 652.41					517 221			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 50; %=81 - по стр. 5, 7, 19, 21, 28, 30, 37, 39; %=121 - по стр. 8, 10-16, 22, 24, 26, 31-36, 40, 42, 44, 51; %=98 - по стр. 48, 49)	29 764.12					427 731			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 50; %=34 - по стр. 5, 7, 19, 21, 28, 30, 37, 39; %=65 - по стр. 8, 10-16, 22, 24, 26, 31-36, 40, 42, 44, 51; %=61 - по стр. 48, 49)	17 091.72					231 443			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	524 807.77					3 584 364			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	21 019.39		20 786.77			190 847		187 551	
				145.39					2 060	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	145.39					2 060			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	87.23					1 236			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	21 019.39					190 847			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	545 827.16					3 775 211			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	11 680.70					80 790			
	ИТОГО	557 507.86					3 856 001			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	11 150.16					77 120			
	ИТОГО	568 658.02					3 933 121			
	НДС 18%	102 358.44					707 962			
	ВСЕГО С НДС	671 016.46					4 641 083			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	29 764.12					427 731			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 091.72					231 443			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)