«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	                Директор ООО «УК Управдом»		                Директор ООО «УК Управдом»	
		
________________ / С.Б. Русович  /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт  крыши (этернит) дома № 130а по ул. Киевская	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3.04	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.04	
3.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0.4	
5.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.15	
6.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1.9	
7.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.4	
8.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	3.04	
9.	С Цена поставщик.	Этернит в комплекте		389.12	
10.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.7	
11.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.7	
12.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.45	
13.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
14.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
15.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
16.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.45	
17.	Е12-01-012-01	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.62	
18.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	8.21	
19.	С113-8071	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС - 2> для древесины	кг	169.947	
20.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.03	
21.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
22.	С203-0957	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	6.75	
23.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	
24.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0352	
25.	Е54-3-1	Разборка подшивки потолков (карнизов) из строганных досок	100 м2 подшивки	0.4	
26.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.4	
27.	Е15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву (карнизов)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.4	
28.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.42	
30.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.1	
31.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	1.32	
32.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.57	
33.	Е15-04-014-01	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.57	
34.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб.) из листовой оцинкованной стали, под цвет кровли	100 м2 покрытия	0.18	
35.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.14076	
36.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.84	
37.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.84	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)