|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 3 505 142 | руб. | Смета на сумму: | 3 505 142 | руб. | | |
|  | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭУ-29» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Русович С.Б. / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Черноиванов В.В. / | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 87-89 по ул.Фрунзе в г.Калининграде (объект культурного наследия) | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **3 505.142** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **2.692** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **4.641** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **719.557** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 7.684 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 4 252 | 3 532 | 719 | 16.9 | 5.88 | 63 927 | 59 698 | 4 229 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 3 497 |  |  |  | 84% | 50 146 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 119 |  |  |  | 48% | 28 655 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 868 |  |  |  |  | 142 728 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 7.684 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 657 | 1 228 | 429 | 16.9 | 11.08 | 25 503 | 20 745 | 4 758 |
|  | 8.68 |  | 67 | 1 | 16.89 |  | 1 126 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 075 |  |  |  | 71% | 15 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 842 |  |  |  | 52% | 11 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 574 |  |  |  |  | 52 404 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 7.684 | 215.64 | 159.75 | 55.89 | 1 657 | 1 228 | 429 | 16.9 | 11.08 | 25 503 | 20 745 | 4 758 |
|  | 8.68 |  | 67 | 1 | 16.89 |  | 1 126 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 075 |  |  |  | 71% | 15 528 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 842 |  |  |  | 52% | 11 373 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 574 |  |  |  |  | 52 404 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 4.2 | 9 639.53 | 1 697.89 | 43.26 | 40 486 | 7 131 | 182 | 16.9 | 9.25 | 228 019 | 120 516 | 1 681 |
| 7 898.38 |  | 33 173 |  | 3.19 | 1 | 105 822 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 5 919 |  |  |  | 71% | 85 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 4 635 |  |  |  | 52% | 62 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51 040 |  |  |  |  | 376 254 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.84 | 3 483.42 | 1 507.39 | 25.28 | 2 926 | 1 266 | 21 | 16.9 | 9.29 | 27 807 | 21 399 | 197 |
| 1 950.76 |  | 1 639 |  | 3.79 | 1 | 6 210 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 051 |  |  |  | 71% | 15 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 823 |  |  |  | 52% | 11 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 800 |  |  |  |  | 54 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 42 | 121.47 | 15.80 | 35.38 | 5 102 | 664 | 1 486 | 16.89 | 9.33 | 43 285 | 11 208 | 13 862 |
| 70.29 |  | 2 952 |  | 6.17 | 1 | 18 215 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 551 |  |  |  | 71% | 7 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 432 |  |  |  | 52% | 5 828 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 085 |  |  |  |  | 57 071 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕР 10-01-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка стропил (в т.ч. мауэрлат), 1 м3 древесины в конструкции | 1.4 | 2 929.15 | 265.59 | 51.71 | 4 101 | 372 | 72 | 16.9 | 8.41 | 21 885 | 6 284 | 609 |
| 2 611.85 | 2.83 | 3 657 | 4 | 4.1 | 16.92 | 14 992 | 67 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-1777:[ М-(30.84=15737.00\*0.00196) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 399 |  |  |  | 90% | 5 716 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 203 |  |  |  | 43% | 2 731 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 703 |  |  |  |  | 30 332 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 7 | 200.76 | 77.46 | 123.30 | 1 405 | 542 | 863 | 16.9 | 5.05 | 13 522 | 9 164 | 4 359 |
|  | 12.91 |  | 90 | 1 | 16.9 |  | 1 527 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 626 |  |  |  | 84% | 8 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 379 |  |  |  | 48% | 5 132 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 410 |  |  |  |  | 27 634 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.07 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 9 561 | 417 | 265 | 16.89 | 11.08 | 52 070 | 7 050 | 2 940 |
| 126 825.19 | 588.12 | 8 878 | 41 | 4.74 | 16.9 | 42 081 | 696 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 394 |  |  |  | 73% | 5 655 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 321 |  |  |  | 56% | 4 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 275 |  |  |  |  | 62 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.02 | 3 273.44 | 3 259.25 | 14.19 | 65 | 65 |  | 16.9 | 6.44 | 1 103 | 1 102 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 54 |  |  |  | 71% | 782 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 42 |  |  |  | 52% | 573 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  | 2 458 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 58-2-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон | 0.04 | 3 610.64 | 3 596.45 | 14.19 | 144 | 144 | 1 | 16.9 | 6.44 | 2 435 | 2 431 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 120 |  |  |  | 71% | 1 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 94 |  |  |  | 52% | 1 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 5 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 6 | 582.22 | 75.00 | 29.78 | 3 493 | 450 | 179 | 16.9 | 8.37 | 17 923 | 7 605 | 1 495 |
| 477.44 | 2.08 | 2 865 | 12 | 3.08 | 16.89 | 8 823 | 210 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 490 |  |  |  | 90% | 7 034 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 249 |  |  |  | 43% | 3 360 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 232 |  |  |  |  | 28 317 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТССЦ 203-0955  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 6 | 2 460.30 |  |  | 14 762 |  |  |  |  | 25 239 |  |  |
| 2 460.30 |  | 14 762 |  | 4 206.45 |  | 25 239 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕР 20-02-003-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных, размер 150х580 мм, 1 решетка | 12 | 82.72 | 11.13 | 3.23 | 993 | 134 | 39 | 16.9 | 5.94 | 11 257 | 2 257 | 230 |
| 68.36 |  | 820 |  | 10.69 | 1 | 8 769 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 154 |  |  |  | 98% | 2 212 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 95 |  |  |  | 56% | 1 264 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  | 14 733 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.18 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 58 | 53 | 4 | 16.91 | 9.43 | 934 | 889 | 36 |
| 11.23 |  | 2 |  | 4.66 | 1 | 9 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 56 |  |  |  | 90% | 800 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 29 |  |  |  | 43% | 382 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 143 |  |  |  |  | 2 116 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0792 | 23 811.97 |  |  | 1 886 |  |  |  |  | 3 639 |  |  |
| 23 811.97 |  | 1 886 |  | 45 952.98 |  | 3 639 |  |
|  | Объем: 0.18\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.04 | 10 013.62 | 6 891.69 | 315.39 | 401 | 276 | 13 | 16.9 | 8.22 | 5 305 | 4 659 | 104 |
| 2 806.54 | 83.50 | 112 | 3 | 4.83 | 16.9 | 542 | 56 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 218 |  |  |  | 66% | 3 112 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 176 |  |  |  | 50% | 2 358 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 794 |  |  |  |  | 10 774 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.168 | 3 086.00 |  |  | 518 |  |  |  |  | 2 426 |  |  |
| 3 086.00 |  | 518 |  | 14 439.09 |  | 2 426 |  |
|  | Объем: 0.04\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-и каналов), 100 м труб | 0.005 | 37 997.03 | 26 636.31 | 828.45 | 190 | 133 | 4 | 16.9 | 8.22 | 2 539 | 2 251 | 34 |
| 10 532.27 | 219.01 | 53 | 1 | 4.83 | 16.9 | 254 | 19 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*7, Н4= 1.25\*7, Н5= 1.25\*7, Н48= 7* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 105 |  |  |  | 66% | 1 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 84 |  |  |  | 50% | 1 135 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  | 5 172 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.077 | 3 086.00 |  |  | 238 |  |  |  |  | 1 112 |  |  |
| 3 086.00 |  | 238 |  | 14 439.09 |  | 1 112 |  |
|  | Объем: 0.005\*2200\*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4-х каналов), 100 м труб | 0.025 | 16 284.44 | 11 415.56 | 355.05 | 407 | 285 | 9 | 16.9 | 8.22 | 5 441 | 4 823 | 73 |
| 4 513.83 | 93.86 | 113 | 2 | 4.83 | 16.9 | 545 | 40 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 3\*1.25, Н4= 3\*1.25, Н5= 3\*1.25, Н48= 3* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 224 |  |  |  | 66% | 3 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 181 |  |  |  | 50% | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 11 082 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.165 | 3 086.00 |  |  | 509 |  |  |  |  | 2 382 |  |  |
| 3 086.00 |  | 509 |  | 14 439.09 |  | 2 382 |  |
|  | Объем: 0.025\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 12-ти каналов), 100 м труб | 0.005 | 59 709.62 | 41 857.06 | 1 301.85 | 299 | 209 | 7 | 16.9 | 8.22 | 3 990 | 3 537 | 54 |
| 16 550.71 | 344.16 | 83 | 2 | 4.83 | 16.9 | 400 | 29 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 11\*1.25, Н4= 11\*1.25, Н5= 11\*1.25, Н48= 11* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 165 |  |  |  | 66% | 2 354 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 133 |  |  |  | 50% | 1 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 597 |  |  |  |  | 8 127 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.121 | 3 086.00 |  |  | 373 |  |  |  |  | 1 747 |  |  |
| 3 086.00 |  | 373 |  | 14 439.09 |  | 1 747 |  |
|  | Объем: 0.005\*2200\*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 16-ти каналов), 100 м труб | 0.005 | 81 422.21 | 57 077.81 | 1 775.25 | 407 | 285 | 9 | 16.9 | 8.22 | 5 441 | 4 823 | 73 |
| 22 569.15 | 469.31 | 113 | 2 | 4.83 | 16.9 | 545 | 40 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 15\*1.25, Н4= 15\*1.25, Н5= 15\*1.25, Н48= 15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 224 |  |  |  | 66% | 3 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 181 |  |  |  | 50% | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 812 |  |  |  |  | 11 082 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТССЦ 404-0007  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.165 | 3 086.00 |  |  | 509 |  |  |  |  | 2 382 |  |  |
| 3 086.00 |  | 509 |  | 14 439.09 |  | 2 382 |  |
|  | Объем: 0.005\*2200\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 46-01-008-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Обетонирование оголовков труб, 1 м3 | 0.62 | 1 507.44 | 278.21 | 47.43 | 935 | 172 | 29 | 16.9 | 6.85 | 6 560 | 2 915 | 201 |
| 1 181.80 | 1.96 | 733 | 1 | 4.7 | 16.9 | 3 444 | 21 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 171 |  |  |  | 84% | 2 466 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 104 |  |  |  | 48% | 1 409 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 210 |  |  |  |  | 10 436 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Отбивка штукатурки с поверхностей труб кирпичных, 100 м2 | 1.826 | 188.95 | 188.95 |  | 345 | 345 |  | 16.9 | 1 | 5 831 | 5 831 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 200.1-17.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 342 |  |  |  | 84% | 4 898 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 207 |  |  |  | 48% | 2 799 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 894 |  |  |  |  | 13 528 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 2.001 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 4 828 | 2 592 | 4 | 16.9 | 6.43 | 51 337 | 43 813 | 26 |
| 1 115.14 |  | 2 231 |  | 3.36 | 1 | 7 497 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 048 |  |  |  | 67% | 29 355 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 296 |  |  |  | 40% | 17 525 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 172 |  |  |  |  | 98 217 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 15-04-019-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности (снаружи), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.688 | 1 213.55 | 136.07 | 8.27 | 835 | 94 | 6 | 16.9 | 9.38 | 4 034 | 1 582 | 53 |
| 1 069.21 |  | 736 |  | 3.26 | 1 | 2 398 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 89 |  |  |  | 80% | 1 266 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 44 |  |  |  | 37% | 585 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 968 |  |  |  |  | 5 885 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке дымовых труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.313 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 230 | 116 | 3 | 16.9 | 9.43 | 2 520 | 1 964 | 29 |
| 84.59 | 0.15 | 111 |  | 4.74 | 17 | 526 | 3 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 110 |  |  |  | 80% | 1 574 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 55 |  |  |  | 37% | 728 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | 4 821 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 7.684 | 230.47 | 110.65 | 102.69 | 1 771 | 850 | 789 | 16.9 | 4.05 | 17 998 | 14 369 | 3 196 |
| 17.13 | 1.45 | 132 | 11 | 3.29 | 16.97 | 433 | 189 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 775 |  |  |  | 77% | 11 210 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 517 |  |  |  | 48% | 6 988 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 063 |  |  |  |  | 36 196 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 159.0588 | 36.04 |  |  | 5 732 |  |  |  |  | 32 375 |  |  |
| 36.04 |  | 5 732 |  | 203.54 |  | 32 375 |  |
|  | Объем: 7.684\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 7.684 | 297.39 | 133.30 | 1.26 | 2 285 | 1 024 | 10 | 16.9 | 9.47 | 21 731 | 17 310 | 92 |
| 162.83 |  | 1 251 |  | 3.46 | 1 | 4 329 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 952 |  |  |  | 79% | 13 675 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 655 |  |  |  | 51% | 8 828 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 893 |  |  |  |  | 44 234 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 960.5 | 13.13 |  |  | 12 611 |  |  |  |  | 40 658 |  |  |
| 13.13 |  | 12 611 |  | 42.33 |  | 40 658 |  |
|  | Объем: 7.684\*125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли | 1.5368 | 29 797.48 | 1 162.83 | 288.58 | 45 793 | 1 787 | 443 | 16.9 | 10.03 | 305 606 | 30 201 | 4 448 |
| 28 346.08 | 32.43 | 43 562 | 50 | 6.22 | 16.9 | 270 957 | 842 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06\*0.27) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 984 |  |  |  | 92% | 28 560 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 010 |  |  |  | 44% | 13 659 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 48 787 |  |  |  |  | 347 824 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | С1 Цена поставщ.  Замыкание конька конечное, шт | 2 | 141.32 |  |  | 283 |  |  |  |  | 1 331 |  |  |
| 141.32 |  | 283 |  | 4.71 |  | 1 331 |  |
|  | *Поправки: М: =640\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | С2 Цена поставщ.  Конек шпунтован., шт | 17 | 86.11 |  |  | 1 464 |  |  |  |  | 6 895 |  |  |
| 86.11 |  | 1 464 |  | 4.71 |  | 6 895 |  |
|  | *Поправки: М: =390\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | С3 Цена поставщ.  Конек - капля, шт | 2 | 287.05 |  |  | 574 |  |  |  |  | 2 704 |  |  |
| 287.05 |  | 574 |  | 4.71 |  | 2 704 |  |
|  | *Поправки: М: =1300\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | С4 Цена поставщ.  Разветвляющий элемент Y, шт | 2 | 706.58 |  |  | 1 413 |  |  |  |  | 6 656 |  |  |
| 706.58 |  | 1 413 |  | 4.71 |  | 6 656 |  |
|  | *Поправки: М: =3200\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | С5 Цена поставщ.  Гофрированная лента для примыканий, черная, м | 69 | 103.12 |  |  | 7 115 |  |  |  |  | 33 512 |  |  |
| 103.12 |  | 7 115 |  | 4.71 |  | 33 512 |  |
|  | *Поправки: М: =467\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | С6 Цена поставщ.  Аэроэлемент конька, м | 45 | 44.16 |  |  | 1 987 |  |  |  |  | 9 360 |  |  |
| 44.16 |  | 1 987 |  | 4.71 |  | 9 360 |  |
|  | *Поправки: М: =200\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | С7 Цена поставщ.  Комплект подъемный универсальный 40х25, шт | 6 | 389.50 |  |  | 2 337 |  |  |  |  | 11 007 |  |  |
| 389.50 |  | 2 337 |  | 4.71 |  | 11 007 |  |
|  | *Поправки: М: =1764\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | С8 Цена поставщ.  Комплект вентиляционной насадки, шт | 5 | 1 567.73 |  |  | 7 839 |  |  |  |  | 36 920 |  |  |
| 1 567.73 |  | 7 839 |  | 4.71 |  | 36 920 |  |
|  | *Поправки: М: =7100\*1.04/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТССЦ 507-4330  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм (для вывода фанового стояка), м | 15 | 36.09 |  |  | 541 |  |  |  |  | 2 692 |  |  |
| 36.09 |  | 541 |  | 179.49 |  | 2 692 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 12-01-007-05  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) (черепица от разборки), 100 м2 кровли | 6.1472 | 4 920.90 | 1 162.83 | 288.58 | 30 250 | 7 148 | 1 774 | 16.9 | 10.03 | 271 254 | 120 803 | 17 793 |
| 3 469.50 | 32.43 | 21 328 | 199 | 6.22 | 16.9 | 132 658 | 3 369 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 402-0004:[ М-(153.65=569.06\*0.27) ]; ТССЦ 404-0316:[ М-(2030.16=67672.16\*0.03) ]; ТССЦ 404-0317:[ М-(22846.42=22398.45\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 7 935 |  |  |  | 92% | 114 238 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 4 041 |  |  |  | 44% | 54 636 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 42 226 |  |  |  |  | 440 128 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство снегозадержаний (применительно), 100 м ограждения | 0.927 | 182.17 | 78.38 | 75.20 | 169 | 73 | 70 | 16.9 | 8.3 | 1 955 | 1 228 | 579 |
| 28.59 | 5.46 | 27 | 5 | 5.62 | 16.91 | 149 | 86 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00\*0.3) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 84 |  |  |  | 92% | 1 209 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 43 |  |  |  | 44% | 578 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 3 742 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | С9 Цена поставщи.  Решетка снегозащитная 3 м +бугеля (4шт. на 1 решетку), м | 92.7 | 277.73 |  |  | 25 745 |  |  |  |  | 121 261 |  |  |
| 277.73 |  | 25 745 |  | 4.71 |  | 121 261 |  |
|  | *Поправки: М: =1270\*1.03/4.71* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка ветровой доски, 100 м2 подшивки | 0.15 | 322.04 | 289.43 | 32.61 | 48 | 43 | 5 | 16.9 | 9.36 | 779 | 734 | 46 |
|  | 15.08 |  | 2 | 1 | 16.91 |  | 38 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 38 |  |  |  | 72% | 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 36 |  |  |  | 64% | 494 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  | 1 829 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТЕР 10-01-012-04  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.15 | 3 124.65 | 250.48 | 94.03 | 469 | 38 | 14 | 16.9 | 9.42 | 2 198 | 635 | 133 |
| 2 780.15 |  | 417 |  | 3.43 | 1 | 1 430 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 40 |  |  |  | 90% | 572 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 21 |  |  |  | 43% | 273 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  | 3 043 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Простая окраска фасадными красками по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.15 | 532.30 | 302.16 | 5.39 | 80 | 45 | 1 | 16.9 | 9.43 | 863 | 766 | 8 |
| 224.75 | 0.15 | 34 |  | 2.66 | 17 | 90 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0426:[ М-(737.54=24024.00\*0.0307) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 43 |  |  |  | 80% | 613 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 21 |  |  |  | 37% | 283 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 759 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТССЦ 101-3532  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Краска LUJA, ТИККУРИЛА, л | 4.605 | 143.13 |  |  | 659 |  |  |  |  | 3 196 |  |  |
| 143.13 |  | 659 |  | 694.07 |  | 3 196 |  |
|  | Объем: 0.15\*0.0307\*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.927 | 94.46 | 94.19 | 0.28 | 88 | 87 |  | 16.9 | 6.55 | 1 477 | 1 476 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 72 |  |  |  | 71% | 1 048 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 57 |  |  |  | 52% | 768 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 3 292 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.2318 | 12 010.01 | 1 275.49 | 33.16 | 2 784 | 296 | 8 | 16.9 | 10.64 | 12 421 | 4 997 | 82 |
| 10 701.36 | 3.78 | 2 481 | 1 | 2.96 | 16.88 | 7 343 | 15 |
|  | Объем: 92.7\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 321 |  |  |  | 92% | 4 611 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 163 |  |  |  | 44% | 2 205 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 268 |  |  |  |  | 19 237 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.927 | 8 841.59 | 355.33 | 31.86 | 8 196 | 329 | 30 | 16.9 | 9.69 | 33 205 | 5 567 | 286 |
| 8 454.40 | 3.01 | 7 837 | 3 | 3.49 | 16.92 | 27 352 | 47 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 359 |  |  |  | 92% | 5 165 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 183 |  |  |  | 44% | 2 470 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 737 |  |  |  |  | 40 840 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.021 | 7 502.32 | 416.30 | 16.46 | 7 660 | 425 | 17 | 16.9 | 9.43 | 38 668 | 7 183 | 159 |
| 7 069.56 |  | 7 218 |  | 4.34 | 1 | 31 326 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 353 |  |  |  | 71% | 5 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 276 |  |  |  | 52% | 3 735 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 289 |  |  |  |  | 47 503 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.12 | 5 878.09 | 722.88 | 10.13 | 705 | 87 | 1 | 16.9 | 9.44 | 3 836 | 1 466 | 11 |
| 5 145.09 |  | 617 |  | 3.82 | 1 | 2 359 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 72 |  |  |  | 71% | 1 041 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 57 |  |  |  | 52% | 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 834 |  |  |  |  | 5 639 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.06 | 8 841.92 | 600.70 | 10.13 | 531 | 36 | 1 | 16.9 | 9.44 | 1 242 | 609 | 6 |
| 8 231.09 |  | 494 |  | 1.27 | 1 | 627 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30 |  |  |  | 71% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  | 1 991 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.06 | 4 726.92 | 600.70 | 10.13 | 284 | 36 | 1 | 16.9 | 9.44 | 1 232 | 609 | 6 |
| 4 116.09 |  | 247 |  | 2.5 | 1 | 617 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 30 |  |  |  | 71% | 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 23 |  |  |  | 52% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 337 |  |  |  |  | 1 981 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.85 | 1 440.12 | 409.66 | 1.26 | 1 224 | 348 | 1 | 16.89 | 9.47 | 9 811 | 5 881 | 10 |
| 1 029.19 |  | 875 |  | 4.48 | 1 | 3 919 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 289 |  |  |  | 71% | 4 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 226 |  |  |  | 52% | 3 058 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 739 |  |  |  |  | 17 045 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕРр 58-20-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 0.315 | 6 512.50 | 794.70 | 16.20 | 2 051 | 250 | 5 | 16.9 | 9.4 | 9 631 | 4 231 | 48 |
| 5 701.60 | 3.39 | 1 796 | 1 | 2.98 | 16.93 | 5 352 | 18 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 208 |  |  |  | 71% | 3 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 163 |  |  |  | 52% | 2 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 422 |  |  |  |  | 14 857 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕРр 61-10-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт штукатурки гладких фасадов (брандмауэрных стен) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.067 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 216 | 125 |  | 16.9 | 6.45 | 2 425 | 2 121 | 1 |
| 1 347.70 |  | 90 |  | 3.36 | 1 | 303 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 99 |  |  |  | 67% | 1 421 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 63 |  |  |  | 40% | 848 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377 |  |  |  |  | 4 694 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕРр 62-25-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности | 0.266 | 73.19 | 39.30 | 33.89 | 19 | 10 | 9 | 16.9 | 4.13 | 214 | 177 | 37 |
|  |  |  |  | 3.7 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0032:[ М-(509.81=31665.00\*0.0161) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 8 |  |  |  | 68% | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 5 |  |  |  | 40% | 71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 405 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТССЦ 101-4243  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 4.283 | 15.82 |  |  | 68 |  |  |  |  | 256 |  |  |
| 15.82 |  | 68 |  | 59.66 |  | 256 |  |
|  | Объем: 1000\*0.266\*0.0161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕРр 62-25-7  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 обработанной поверхности | 0.266 | 909.88 | 213.58 | 2.21 | 242 | 57 | 1 | 16.9 | 9.19 | 2 653 | 960 | 5 |
| 694.09 |  | 185 |  | 9.14 | 1 | 1 687 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 46 |  |  |  | 68% | 653 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 29 |  |  |  | 40% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  | 3 690 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕРр 62-24-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Окраска фасадными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов по штукатурке с земли и лесов (брандмауэрные стены), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.266 | 615.15 | 232.84 | 5.25 | 164 | 62 | 1 | 16.9 | 9.33 | 1 647 | 1 047 | 13 |
| 377.06 |  | 100 |  | 5.86 | 1 | 588 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 50 |  |  |  | 68% | 712 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 31 |  |  |  | 40% | 419 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 2 778 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 58.98 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 838 | 260 | 2 162 | 16.89 | 8.6 | 30 017 | 4 393 | 18 595 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 30.74+28.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 260 |  |  |  | 100% | 4 393 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 156 |  |  |  | 60% | 2 636 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 58.98 | 16.40 |  | 16.40 | 967 |  | 967 | 1 | 9.05 | 8 754 |  | 8 754 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **280 774** | **35 149** | **11 083** |  |  | **1 755 538** | **594 054** | **94 117** |
| **234 125** | **564** |  |  | **1 060 341** | **9 564** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
| **541** |  |  |  | **2 692** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **275 435** | **34 755** | **7 915** |  |  | **1 702 818** | **587 404** | **66 538** |
| **232 764** | **564** |  |  | **1 048 880** | **9 564** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **86 622** |  |  |  |  | **345 058** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 27, 28; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 50; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=67 - по стр. 29, 62; %=80 - по стр. 30, 31, 51; %=77 - по стр. 32; %=79 - по стр. 34; %=92 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=72 - по стр. 49; %=68 - по стр. 63, 65, 66)** | | | | | **32 786** |  |  |  |  | **472 114** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 27, 28, 32; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 50; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 29, 62, 63, 65, 66; %=37 - по стр. 30, 31, 51; %=51 - по стр. 34; %=44 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=64 - по стр. 49)** | | | | | **21 112** |  |  |  |  | **285 293** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **329 333** |  |  |  |  | **2 460 225** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **993** | **134** | **39** |  |  | **11 257** | **2 257** | **230** |
| **820** |  |  |  | **8 769** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)** | | | | | **154** |  |  |  |  | **2 212** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)** | | | | | **95** |  |  |  |  | **1 264** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 242** |  |  |  |  | **14 733** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 805** | **260** | **3 129** |  |  | **38 771** | **4 393** | **27 349** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67)** | | | | | **260** |  |  |  |  | **4 393** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67)** | | | | | **156** |  |  |  |  | **2 636** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 805** |  |  |  |  | **38 771** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **334 921** |  |  |  |  | **2 516 421** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **7 167** |  |  |  |  | **53 851** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **342 088** |  |  |  |  | **2 570 272** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **6 842** |  |  |  |  | **51 405** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **348 930** |  |  |  |  | **2 621 677** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **234 125** |  |  |  |  | **1 060 341** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **35 149** |  |  |  |  | **594 054** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **11 083** |  |  |  |  | **94 117** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **564** |  |  |  |  | **9 564** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **10 519** |  |  |  |  | **84 553** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **244 644** |  |  |  |  | **1 144 894** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **44 036** |  |  |  |  | **206 081** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **392 966** |  |  |  |  | **2 827 758** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **32 940** |  |  |  |  | **474 326** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **21 207** |  |  |  |  | **286 557** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Чердачное перекрытие** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕРр 57-2-5  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка покрытия чердач. перекрытия, 100 м2 покрытия | 3.5 | 138.78 | 133.89 | 4.89 | 486 | 469 | 17 | 16.9 | 9.36 | 8 080 | 7 920 | 160 |
|  | 2.26 |  | 8 | 1 | 16.92 |  | 134 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 382 |  |  |  | 68% | 5 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 324 |  |  |  | 54% | 4 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 192 |  |  |  |  | 17 906 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 11-01-008-03  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015  прим)  Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной, 1 м3 изоляции | 75.135 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 3 214 | 1 197 | 2 017 | 16.9 | 7.9 | 36 161 | 20 225 | 15 936 |
|  | 4.60 |  | 346 | 2.84 | 16.89 |  | 5 838 |
|  | Объем: 500.9\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 713 |  |  |  | 94% | 24 499 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 988 |  |  |  | 51% | 13 292 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 914 |  |  |  |  | 73 952 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 11-01-050-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 5.009 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 167 | 156 | 10 | 16.9 | 9.42 | 2 739 | 2 643 | 96 |
|  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81\*122.4) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 173 |  |  |  | 94% | 2 484 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 100 |  |  |  | 51% | 1 348 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 6 571 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТССЦ 101-4135  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 613.1016 | 7.04 |  |  | 4 316 |  |  |  |  | 15 757 |  |  |
| 7.04 |  | 4 316 |  | 25.7 |  | 15 757 |  |
|  | Объем: 5.009\*122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | ТЕР 11-01-009-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (толщ. 150мм), 100 м2 изолируемой поверхности | 5.009 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 1 879 | 1 352 | 527 | 16.91 | 9.43 | 27 827 | 22 860 | 4 967 |
|  | 2.71 |  | 14 | 5.33 | 16.93 |  | 230 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79\*4.12) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 516 |  |  |  | 94% | 21 705 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 874 |  |  |  | 51% | 11 776 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 270 |  |  |  |  | 61 308 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТССЦ 104-1703  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 77.3891 | 523.43 |  |  | 40 508 |  |  |  |  | 168 331 |  |  |
| 523.43 |  | 40 508 |  | 2 175.13 |  | 168 331 |  |
|  | Объем: 500.9\*0.15\*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 11-01-050-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 5.009 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 167 | 156 | 10 | 16.9 | 9.42 | 2 739 | 2 643 | 96 |
|  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81\*122.4) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 173 |  |  |  | 94% | 2 484 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 100 |  |  |  | 51% | 1 348 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 440 |  |  |  |  | 6 571 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 613.1016 | 13.13 |  |  | 8 050 |  |  |  |  | 25 953 |  |  |
| 13.13 |  | 8 050 |  | 42.33 |  | 25 953 |  |
|  | Объем: 5.009\*122.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕР 10-01-023-01  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.212 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 2 036 | 41 | 16 | 16.89 | 8.07 | 7 354 | 692 | 129 |
| 1 633.31 | 1.21 | 1 980 | 1 | 3.3 | 16.85 | 6 533 | 25 |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 45 |  |  |  | 90% | 645 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 23 |  |  |  | 43% | 308 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 103 |  |  |  |  | 8 308 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.424 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 455 | 215 | 199 | 16.9 | 4.05 | 4 569 | 3 626 | 806 |
| 17.13 | 1.16 | 42 | 3 | 3.29 | 16.97 | 137 | 48 |
|  | Объем: 121.2\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 196 |  |  |  | 77% | 2 829 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 131 |  |  |  | 48% | 1 764 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 782 |  |  |  |  | 9 162 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 50.1768 | 36.04 |  |  | 1 808 |  |  |  |  | 10 213 |  |  |
| 36.04 |  | 1 808 |  | 203.54 |  | 10 213 |  |
|  | Объем: 2.424\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | ТЕРр 54-4-1  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.25 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 10 820 | 2 149 | 647 | 16.9 | 8.12 | 78 961 | 36 312 | 5 256 |
| 32 096.27 | 229.22 | 8 024 | 57 | 4.66 | 16.9 | 37 392 | 968 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 1 875 |  |  |  | 72% | 26 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 1 765 |  |  |  | 64% | 23 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 460 |  |  |  |  | 129 662 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕРр 54-4-3  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок | 0.7 | 2 314.38 | 619.65 | 152.98 | 1 620 | 434 | 107 | 16.9 | 9.43 | 12 474 | 7 330 | 1 010 |
| 1 541.75 |  | 1 079 |  | 3.83 | 1 | 4 133 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 369 |  |  |  | 72% | 5 278 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 347 |  |  |  | 64% | 4 691 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 336 |  |  |  |  | 22 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Прочее* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 59.67 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 2 872 | 263 | 2 188 | 16.89 | 8.6 | 30 369 | 4 445 | 18 813 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 263 |  |  |  | 100% | 4 445 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 158 |  |  |  | 60% | 2 667 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 140/пр от 27.02.2015)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 59.67 | 16.40 |  | 16.40 | 979 |  | 979 | 1 | 9.05 | 8 856 |  | 8 856 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **79 377** | **6 432** | **6 717** |  |  | **440 383** | **108 696** | **56 125** |
| **65 807** | **429** |  |  | **268 449** | **7 243** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **75 526** | **6 169** | **3 550** |  |  | **401 158** | **104 251** | **28 456** |
| **65 807** | **429** |  |  | **268 449** | **7 243** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **54 682** |  |  |  |  | **220 254** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 69; %=94 - по стр. 70, 71, 73, 75; %=90 - по стр. 77; %=77 - по стр. 78; %=72 - по стр. 80, 81)** | | | | | **6 442** |  |  |  |  | **92 243** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 69; %=51 - по стр. 70, 71, 73, 75; %=43 - по стр. 77; %=48 - по стр. 78; %=64 - по стр. 80, 81)** | | | | | **4 651** |  |  |  |  | **62 735** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **86 619** |  |  |  |  | **556 136** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 851** | **263** | **3 167** |  |  | **39 225** | **4 445** | **27 669** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 82)** | | | | | **263** |  |  |  |  | **4 445** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 82)** | | | | | **158** |  |  |  |  | **2 667** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 851** |  |  |  |  | **39 225** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **90 470** |  |  |  |  | **595 361** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **1 936** |  |  |  |  | **12 741** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **92 406** |  |  |  |  | **608 102** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **1 848** |  |  |  |  | **12 162** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **94 254** |  |  |  |  | **620 264** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **65 807** |  |  |  |  | **268 449** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **6 432** |  |  |  |  | **108 696** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **6 717** |  |  |  |  | **56 125** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **429** |  |  |  |  | **7 243** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **6 288** |  |  |  |  | **48 882** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **72 095** |  |  |  |  | **317 331** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **12 977** |  |  |  |  | **57 120** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **107 231** |  |  |  |  | **677 384** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **6 442** |  |  |  |  | **92 243** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **4 651** |  |  |  |  | **62 735** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **360 151** | **41 581** | **17 800** |  |  | **2 195 921** | **702 750** | **150 242** |
| **299 932** | **993** |  |  | **1 328 790** | **16 807** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
| **541** |  |  |  | **2 692** |  |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **541** |  |  |  |  | **2 692** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **350 961** | **40 924** | **11 465** |  |  | **2 103 976** | **691 655** | **94 994** |
| **298 571** | **993** |  |  | **1 317 329** | **16 807** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **141 304** |  |  |  |  | **565 312** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 27, 28; %=71 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=90 - по стр. 7, 12, 15, 50, 77; %=73 - по стр. 9; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=67 - по стр. 29, 62; %=80 - по стр. 30, 31, 51; %=77 - по стр. 32, 78; %=79 - по стр. 34; %=92 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=72 - по стр. 49, 80, 81; %=68 - по стр. 63, 65, 66, 69; %=94 - по стр. 70, 71, 73, 75)** | | | | | **39 228** |  |  |  |  | **564 357** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 27, 28, 32, 78; %=52 - по стр. 2-6, 10, 11, 53, 56-61; %=43 - по стр. 7, 12, 15, 50, 77; %=56 - по стр. 9; %=50 - по стр. 17, 19, 21, 23, 25; %=40 - по стр. 29, 62, 63, 65, 66; %=37 - по стр. 30, 31, 51; %=51 - по стр. 34, 70, 71, 73, 75; %=44 - по стр. 36, 46, 47, 54, 55; %=64 - по стр. 49, 80, 81; %=54 - по стр. 69)** | | | | | **25 763** |  |  |  |  | **348 028** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **415 952** |  |  |  |  | **3 016 361** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **993** | **134** | **39** |  |  | **11 257** | **2 257** | **230** |
| **820** |  |  |  | **8 769** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 14)** | | | | | **154** |  |  |  |  | **2 212** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 14)** | | | | | **95** |  |  |  |  | **1 264** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 242** |  |  |  |  | **14 733** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 656** | **523** | **6 296** |  |  | **77 996** | **8 838** | **55 018** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 67, 82)** | | | | | **523** |  |  |  |  | **8 838** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 67, 82)** | | | | | **314** |  |  |  |  | **5 303** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **7 656** |  |  |  |  | **77 996** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **425 391** |  |  |  |  | **3 111 782** |  |  |
|  | **. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%** | | | | | **9 103** |  |  |  |  | **66 592** |  |  |
|  | **ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | | | | | **434 494** |  |  |  |  | **3 178 374** |  |  |
|  | **. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%** | | | | | **8 690** |  |  |  |  | **63 567** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ** | | | | | **443 184** |  |  |  |  | **3 241 941** |  |  |
|  | **Справочно:** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Материалы (в т.ч. оборудование)** | | | | | **299 932** |  |  |  |  | **1 328 790** |  |  |
|  | **Оплата труда рабочих** | | | | | **41 581** |  |  |  |  | **702 750** |  |  |
|  | **Эксплуатация машин** | | | | | **17 800** |  |  |  |  | **150 242** |  |  |
|  | **в т.ч. оплата труда механизаторов** | | | | | **993** |  |  |  |  | **16 807** |  |  |
|  | **. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)** | | | | | **16 807** |  |  |  |  | **133 435** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)** | | | | | **316 739** |  |  |  |  | **1 462 225** |  |  |
|  | **КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН** | | | | | **57 013** |  |  |  |  | **263 201** |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС** | | | | | **500 197** |  |  |  |  | **3 505 142** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **39 382** |  |  |  |  | **566 569** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **25 858** |  |  |  |  | **349 292** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Смородина Т.С. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Дубина Г.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |