«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
Объект:	Капитальный ремонт подвального помещения МКД №9-11 по ул.Дунайской в г.Калининграде	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на Дополнительные работы	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	ОТМОСТКА	
1.	Е27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0608	
2.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.912	
3.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.1824	
4.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.7296	
5.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2.55	
6.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
7.	Е08-01-003-05	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	100 м2 изолируемой поверхности	1.14	
8.	Е11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
9.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
10.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
11.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1.14	
12.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	14.82	
13.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1.14	
14.	С101-3884	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм	м2	125.4	
15.	Е15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.14	
	ПРИЯМКИ	
16.	Е46-04-001-04	Разборка кирпичных приямков, прим	1 м3	2.08	
17.	Е06-01-024-01	Устройство приямков бетонных, прим	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0208	
18.	Е15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.06	
19.	С101-4243	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	0.78	
20.	Е15-04-014-01	Окраска приямков с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
21.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	14.688	
22.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	43.872	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)