«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:		
	
Объект:		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 33	
на ремонт кровли жилого дома по  ул Воздушной, 73	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е58-17-3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	5.9456	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	5.9456	
3.	Е10-01-089-03	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам (обрешетка с прозорами)	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	4.158	
4.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.95	
5.	С113-0530	Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>	кг	123.165	
6.	Е58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	5.95	
7.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.41	
8.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.06	
9.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.12	
10.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,	100 м труб и покрытий	0.4	
11.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.4	
12.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.236	
13.	Е12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	5.95	
14.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	654.5	
15.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	5.95	
16.	Цена поставщика.	Металлочерепица профиль Монтеррей покрытие полиэстер с доборными элементами	м2	725.9	
17.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.4	
18.	Е12-01-012-01	Установка решеток снегозадержания	100 м ограждения	0.4	
19.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.05	
20.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.425	
21.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.03	
22.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.405	
23.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
24.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.315	
25.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.01	
26.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.045	
27.	Е10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0.015	
28.	Цена поставщика.	Блок металлический дверной	м2	1.5	
29.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.3	
30.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.06	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.03	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.03	
33.	Е58-22-1	Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.25	
34.	Е10-01-008-05	Устройство карнизов	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.32	
35.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	
36.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.28	
37.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	
38.	Х311-1037	Погрузка мусора  в автотранспортные	т	11.1	
39.	Х403-1-5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км	т	11.1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)