«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 240 896	руб.	Смета на сумму:	1 240 896	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	МКД № 17а по ул. Комсомольская	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт крыши 	
Сметная стоимость:	1 240.896	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.224	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	160.064	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.821	165.55	131.65	33.90	467.02	371.38	95.63	14.4	6.14	5 935	5 348	587	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			367.67				84%	4 492			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			222.83				48%	2 567			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 057.51					12 994			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.821	172.51	127.80	44.71	486.65	360.52	126.13	14.41	7.71	6 168	5 195	972	
					6.95			19.61	1	14.38			282	
	Накладные расходы		83%			315.51				71%	3 889			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			247.08				52%	2 848			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.24					12 905			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.821	5 502.93	806.67	80.64	15 523.77	2 275.62	227.49	14.41	8	77 580	32 792	1 820	
				4 615.62			13 020.66		3.3	1		42 968		
	Накладные расходы		83%			1 888.76				71%	23 282			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 479.15				52%	17 052			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 891.69					117 914			
	
4.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.07	9 291.30	1 358.31	34.61	9 941.69	1 453.39	37.03	14.4	7.89	46 575	20 929	292	
				7 898.38			8 451.27		3	1		25 354		
	Накладные расходы		83%			1 206.31				71%	14 860			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			944.70				52%	10 883			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 092.71					72 318			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.2	4 519.16	360.82	36.65	903.83	72.16	7.33	14.4	7.97	4 560	1 039	58	
				4 121.69			824.34		4.2	1		3 462		
	Накладные расходы		83%			59.89				71%	738			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.90				52%	540			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 010.63					5 838			
	
7.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( мауэрлат), 1 м3 кладки	0.75	1 615.27	301.17	30.24	1 211.45	225.88	22.68	14.4	6.44	7 221	3 253	146	
				1 283.86	5.99		962.90	4.49	3.97	14.41		3 823	65	
	Накладные расходы		86%			198.12				73%	2 422			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			161.26				56%	1 858			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 570.83					11 501			
	
8.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	14.41	5.49	376	376	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	267			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	196			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					838			
	
9.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка люка выхода на кровлю, 100 м2 проемов	0.0072	21 223.62	2 306.00	742.65	152.81	16.60	5.35	14.4	6.38	637	239	34	
				18 174.97	28.43		130.86	0.20	2.78	14.43		364	3	
	Объем: 0.85*0.85													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.81				90%	218			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.07				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.69					959			
	
10.	С Цена поставщик. 
Окно-люк, м2	0.7225	2 199.48			1 589.13					7 087			
				2 199.48			1 589.13		4.46			7 087		
	Объем: 0.85*0.85													
	Поправки: М: =9342.56*1.05/4.46	
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.642	221.62	101.80	102.69	1 250.35	574.34	579.36	14.4	3.55	10 539	8 271	2 057	
				17.13	1.45		96.65	8.18	2.19	14.47		212	118	
	Объем: 282.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			524.27				77%	6 460			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			349.51				48%	4 027			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 124.13					21 025			
	
12.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	116.7894	36.04			4 209.09					20 999			
				36.04			4 209.09		179.8			20 999		
	Объем: 5.642*20.7													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.821	286.73	122.64	1.26	808.86	345.96	3.56	14.4	8.08	6 320	4 982	29	
				162.83			459.34		2.85	1		1 309		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			321.74				79%	3 936			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			221.41				51%	2 541			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 352.02					12 797			
	
14.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	352.625	13.13			4 629.97					15 177			
				13.13			4 629.97		43.04			15 177		
	Объем: 282.1*1.25													
	
15.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.821	29 858.10	1 069.80	288.58	84 229.71	3 017.90	814.07	14.4	7.52	441 117	43 458	6 122	
				28 499.73	32.46		80 397.74	91.58	4.87	14.39		391 537	1 318	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 358.24				92%	41 194			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 710.21				44%	19 701			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89 298.16					502 012			
	
16.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержаний кровли ( применительно), 100 м ограждения	0.675	153.74	72.11	75.20	103.77	48.67	50.76	14.4	6.73	1 059	701	342	
				6.43	5.48		4.34	3.70	3.73	14.38		16	53	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1851:[ М-(22.16=42.61*0.52) ];  ТССЦ 201-0777:[ М-(4796.10=15987.00*0.3) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			56.56				92%	694			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			28.80				44%	332			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.13					2 084			
	
17.	С Цена поставщик. 
Решетка снегозащитная  2 м, шт.	34	186.55			6 342.60					28 288			
				186.55			6 342.60		4.46			28 288		
	Поправки: М: =800/4.46*1.04	
	
18.	С Цена поставщик. 
Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте), шт.	34	244.84			8 324.66					37 128			
				244.84			8 324.66		4.46			37 128		
	Поправки: М: =1050.0/4.46*1.04	
	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	1.35	75.57	75.35	0.22	102.02	101.72	0.30	14.4	5.59	1 466	1 465	2	
									1	1				
	Объем: 67.5*2													
	Накладные расходы		83%			84.43				71%	1 040			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			66.12				52%	762			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					252.57					3 268			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.675	8 813.16	326.90	31.86	5 948.88	220.66	21.51	14.4	7.48	21 372	3 177	161	
				8 454.40	3.03		5 706.72	2.04	3.16	14.36		18 033	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			240.52				92%	2 950			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			122.49				44%	1 411			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 311.88					25 732			
	
21.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	0.34	11 907.97	1 173.45	33.16	4 048.71	398.97	11.28	14.4	7.8	15 475	5 745	88	
				10 701.36	3.78		3 638.46	1.28	2.65	14.39		9 642	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			432.27				92%	5 302			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			220.14				44%	2 536			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 701.12					23 313			
	
22.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.336	7 415.77	333.04	13.17	2 491.70	111.90	4.43	14.4	8.06	7 966	1 611	36	
				7 069.56			2 375.37		2.66	1		6 318		
	Накладные расходы		83%			92.88				71%	1 144			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.74				52%	838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 657.31					9 948			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	14.4	8.06	2 440	999	8	
				5 145.09			617.41		2.32	1		1 432		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	709			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	519			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 669			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	14.4	8.06	1 036	415	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 546			
	
25.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	14.4	8.06	1 037	415	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 547			
	
26.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.33	1 357.93	327.73	1.01	448.12	108.15	0.33	14.4	8.08	2 956	1 557	3	
				1 029.19			339.63		4.11	1		1 396		
	Накладные расходы		83%			89.76				71%	1 105			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.30				52%	810			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					608.18					4 871			
	
27.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.048	8 572.20	5 513.35	252.31	411.47	264.64	12.11	14.4	6.63	4 566	3 811	80	
				2 806.54	60.12		134.71	2.89	5.01	14.42		675	42	
	Накладные расходы		78%			208.67				66%	2 543			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			168.54				50%	1 927			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					788.69					9 035			
	
28.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.2016	3 259.00			657.01					3 022			
				3 259.00			657.01		14 989.02			3 022		
	Объем: 0.048*4200													
	
29.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 3 канала), 100 м труб	0.03	9 286.88	6 088.30	189.36	278.61	182.65	5.68	14.4	6.63	3 120	2 630	38	
				3 009.22	45.08		90.28	1.35	5.01	14.41		452	19	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 748			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 325			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					6 193			
	
30.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.132	3 259.00			430.19					1 979			
				3 259.00			430.19		14 989.02			1 979		
	Объем: 0.03*2200*2													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7( 5 каналов), 100 м труб	0.018	18 573.76	12 176.60	378.72	334.33	219.18	6.82	14.4	6.63	3 744	3 156	45	
				6 018.44	90.16		108.33	1.62	5.01	14.41		543	23	
	Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4	
	Накладные расходы		78%			172.22				66%	2 098			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			139.10				50%	1 590			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					645.66					7 432			
	
32.	ТССЦ 404-0008 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт.	0.1584	3 259.00			516.23					2 374			
				3 259.00			516.23		14 989.02			2 374		
	Объем: 0.018*2200*4													
	
33.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонных оголовников   на дымовых трубах, 1 м3	0.283	1 567.41	240.58	37.36	443.58	68.08	10.57	14.41	7.23	2 911	981	76	
				1 289.47	2.11		364.92	0.60	5.08	14.41		1 854	9	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			67.99				84%	832			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			41.21				48%	475			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					552.78					4 218			
	
34.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.17	2 412.79	1 295.60	2.05	410.17	220.25	0.35	14.4	5.48	3 966	3 172	2	
				1 115.14			189.57		4.18	1		792		
	Накладные расходы		79%			174.00				67%	2 125			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			110.13				40%	1 269			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					694.29					7 360			
	
35.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.17	2 291.60	114.18	14.24	389.57	19.41	2.42	14.4	8	1 336	280	19	
				2 163.18			367.74		2.82	1		1 037		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			18.44				80%	224			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.12				37%	104			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.13					1 664			
	
36.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	15.99	7.56		7.56	120.91		120.91		6.07	734		734	
										1				
	Объем: 281*0.014+10.9636+0.4968+0.596													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
37.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., т	15.99	27.63		27.63	441.77		441.77		6.07	2 682		2 682	
										1				
	Объем: 281*0.014+10.9636+0.4968+0.596													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	159 839.64	10 976.15	2 616.65			805 314	158 085	16 495	
			146 246.82	137.54				630 731	1 979	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	159 839.64	10 976.15	2 616.65			805 314	158 085	16 495	
			146 246.82	137.54				630 731	1 979	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 698.88					116 054			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 33; %=71 - по стр. 2-6, 8, 19, 22-26; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 16, 20, 21; %=66 - по стр. 27, 29, 31; %=67 - по стр. 34; %=80 - по стр. 35)	10 287.02					126 343			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 33; %=52 - по стр. 2-6, 8, 19, 22-26; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9; %=51 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 16, 20, 21; %=50 - по стр. 27, 29, 31; %=40 - по стр. 34; %=37 - по стр. 35)	6 750.52					77 729			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 877.18					1 009 386			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	176 877.18					1 009 386			
	Строительный контроль 2,14%	3 785.17					21 601			
	Всего со строительным контролем	180 662.35					1 030 987			
	Непредвиденные работы 2%	3 613.25					20 620			
	Всего с непредвиденными работами	184 275.60					1 051 607			
	НДС	33 169.61					189 289			
	Всего с НДС	217 445.21					1 240 896			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)