«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 149 506	руб.	Смета на сумму:	2 149 506	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
________________ / Русович С.Б. /	________________ /Манойло О.Б. /	
		
«______»_____________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала, лестниц  МКД №50-56 по ул. Беговой в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	2 149.506	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.440	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	539.554	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ В ПОДЪЕЗДЕ	
	
1.	ТЕРр 59-5-1 
Ремонт ступеней деревянных, 100 ступеней	0.72	2 975.86	2 883.33	60.42	2 142.62	2 076.00	43.50	16.9	9.81	35 594	35 084	427	
				32.11	9.20		23.12	6.62	3.6	16.9		83	112	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0112:[ М-(689.33=1868.10*0.369) ];  ТССЦ 102-0116:[ М-(3123.36=1952.10*1.6) ]	
	Накладные расходы		76%			1 582.79				65%	22 877			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 249.57				48%	16 894			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 974.98					75 365			
	
2.	ТССЦ 102-0111 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта, м3	0.26568	2 270.78			603.30					2 347			
				2 270.78			603.30		8 833.39			2 347		
	Объем: 0.72*0.369													
	
3.	ТССЦ 102-0115 
Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта, м3	1.152	2 375.74			2 736.85					9 616			
				2 375.74			2 736.85		8 347.6			9 616		
	Объем: 0.72*1.6													
	
4.	ТЕРр 57-3-1 
Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 100 м плинтуса	0.6	31.22	31.22		18.73	18.73		16.9	1	317	317		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			14.98				68%	216			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			12.74				54%	171			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.45					704			
	
5.	ТЕР 11-01-039-01 
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.6	709.06	83.08	9.72	425.43	49.85	5.83	16.9	10	3 556	842	58	
				616.26			369.76		7.18	1		2 655		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			55.33				94%	791			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			31.90				51%	429			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					512.67					4 777			
	
6.	ТЕРр 59-1-1 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.37	1 070.02	1 058.56	11.46	395.91	391.67	4.24	16.9	6.75	6 648	6 619	29	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			297.67				65%	4 302			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			235.00				48%	3 177			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					928.58					14 127			
	
7.	ТЕР 10-02-040-01 
Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми, 100 м2 горизонтальной проекции лестниц	0.37	3 082.84	2 098.44	703.93	1 140.65	776.42	260.45	16.9	9	16 011	13 122	2 344	
				280.47	40.00		103.77	14.80	5.26	16.9		546	250	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			838.69				90%	12 035			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			427.26				43%	5 750			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 406.60					33 796			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	0.76	221.93	106.22	98.58	168.67	80.73	74.92	16.9	4.43	1 735	1 364	332	
				17.13	1.39		13.02	1.06	3.01	16.97		39	18	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			73.61				77%	1 064			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			49.07				48%	663			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					291.36					3 463			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	15.732	36.04			566.98					4 164			
				36.04			566.98		264.67			4 164		
	Объем: 0.76*20.7													
	
10.	ТЕР 15-04-024-03 
(прим) 
Простая окраска масляными составами по дереву лестниц, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.76	802.37	267.04	5.26	609.80	202.95	3.99	16.9	9.95	5 202	3 430	40	
				530.08	0.18		402.86	0.14	4.3	17		1 732	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			192.94				80%	2 746			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			95.45				37%	1 270			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					898.19					9 217			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	8 808.94	3 596.35	392.93			85 190	60 778	3 230	
			4 819.66	22.62				21 182	382	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 808.94	3 596.35	392.93			85 190	60 778	3 230	
			4 819.66	22.62				21 182	382	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 907.13					16 127			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 6; %=68 - по стр. 4; %=94 - по стр. 5; %=90 - по стр. 7; %=77 - по стр. 8; %=80 - по стр. 10)	3 056.02					44 031			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8; %=54 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5; %=43 - по стр. 7; %=37 - по стр. 10)	2 101.00					28 355			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 965.96					157 576			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	13 965.96					157 576			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	298.87					3 372			
	ИТОГО	14 264.83					160 948			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	285.30					3 219			
	ИТОГО	14 550.13					164 167			
	НДС 18%	2 619.02					29 550			
	ВСЕГО С НДС	17 169.15					193 717			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	3 056.02					44 031			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 101.00					28 355			
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	ОКНА	
	
11.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.048	1 734.68	1 482.28	252.40	83.26	71.15	12.12	16.9	9.43	1 317	1 202	114	
					116.72			5.60	1	16.91			95	
	Объем: 0.5*0.3*32													
	Накладные расходы		99%			75.98				84%	1 089			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.05				48%	623			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					205.29					3 029			
	
12.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.048	21 294.18	2 406.26	712.94	1 022.12	115.50	34.22	16.9	7.93	4 212	1 952	271	
				18 174.97	31.85		872.40	1.53	2.28	16.91		1 989	26	
	Объем: 0.5*0.3*32													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106%			124.05				90%	1 780			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			63.20				43%	851			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 209.37					6 843			
	
13.	ТССЦ 203-0954 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	4.8	3 070.76			14 739.65					36 055			
				3 070.76			14 739.65		7 511.51			36 055		
	Объем: 0.5*0.3*32													
	
14.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.16	5 091.02	2 414.44	80.62	814.56	386.31	12.90	16.9	9.43	8 324	6 529	122	
				2 595.97	37.27		415.36	5.96	4.03	16.91		1 674	101	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			372.66				80%	5 304			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			184.37				37%	2 453			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 371.58					16 081			
	
15.	ТЕР 15-04-005-01 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	1 020.87	173.23	10.12	163.34	27.72	1.62	16.9	9.97	1 130	468	16	
				837.52	0.18		134.00	0.03	4.82	17		646		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.36				80%	374			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			13.04				37%	173			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.75					1 678			
	
	РЕМОНТ СТЕН	
	
16.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен ,прим, 100 м2	7.5	188.95	188.95		1 417.13	1 417.13		16.9	1	23 949	23 949		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 402.96				84%	20 117			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			850.28				48%	11 496			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.37					55 562			
	
17.	ТЕРр 53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	5	1 615.27	301.17	30.24	8 076.35	1 505.85	151.20	16.9	8.11	55 626	25 449	1 226	
				1 283.86	6.48		6 419.30	32.40	4.51	16.92		28 951	548	
	Накладные расходы		86%			1 322.90				73%	18 978			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			1 076.78				56%	14 558			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 476.02					89 162			
	
18.	ТССЦ 404-0005 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 1000 шт.	-2.01	2 824.60			-5 677.45					-25 605			
				2 824.60			-5 677.45		4.51			-25 605		
	Объем: (5.0)*(-0.402)													
	
19.	ТССЦ 404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	2.01	3 086.00			6 202.86					31 347			
				3 086.00			6 202.86		15 595.73			31 347		
	Объем: (5.0)*(0.402)													
	
20.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	7.5	83.57	80.26	1.61	626.80	601.92	12.06	16.9	9.85	10 330	10 172	119	
				1.71	0.18		12.83	1.35	3.01	17		39	23	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			573.11				80%	8 156			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			283.54				37%	3 772			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 483.44					22 258			
	
21.	ТССЦ 101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	98.475	15.82			1 557.87					5 478			
				15.82			1 557.87		55.63			5 478		
	Объем: 7.5*0.013*1010													
	
22.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7.5	2 036.55	871.32	144.34	15 274.10	6 534.90	1 082.52	16.9	12.53	151 491	110 440	13 564	
				1 020.89	76.33		7 656.68	572.49	3.59	16.9		27 487	9 675	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			6 752.02				80%	96 092			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 340.47				37%	44 443			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 366.59					292 026			
	
23.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	7.5	57.10	31.22		428.25	234.15		16.9	1	5 091	3 957		
				25.88			194.10		5.84	1		1 134		
	Накладные расходы		80%			187.32				68%	2 691			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			117.08				40%	1 583			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					732.65					9 365			
	
24.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	7.5	193.63	106.22	2.82	1 452.26	796.68	21.15	16.9	9.93	17 011	13 464	210	
				84.59	0.18		634.43	1.35	5.26	17		3 337	23	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			758.13				80%	10 790			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			375.07				37%	4 990			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 585.46					32 791			
	
	РЕМОНТ ПОТОЛКОВ	
	
25.	ТЕР 13-06-003-01 
Очистка поверхности (металлические балки армокирпичного перекрытия, арматура) щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	16	9.78	9.78		156.48	156.48		16.9	1	2 645	2 645		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			126.75				69%	1 825			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			93.89				48%	1 270			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.12					5 740			
	
26.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	360.95	72.00	12.49	57.75	11.52	2.00	16.9	3.53	361	195	7	
				276.46	0.13		44.23	0.02	3.61	17.27		160		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			9.35				69%	135			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			6.92				48%	94			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.02					589			
	
27.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (балки), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.16	626.25	44.26	8.29	100.20	7.08	1.33	16.9	4.2	411	120	6	
				573.70	0.13		91.79	0.02	3.11	17.27		285		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		81%			5.75				69%	83			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.26				48%	58			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.21					551			
	
28.	ТЕР 46-03-017-02 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2, 1 м3 заделки	1	1 688.93	383.18	25.23	1 688.93	383.18	25.23	16.9	9.88	13 653	6 476	249	
				1 280.52			1 280.52		5.41	1		6 928		
	Накладные расходы		99%			379.35				84%	5 440			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			229.91				48%	3 108			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 298.19					22 201			
	
	РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ	
	
29.	ТЕР 46-04-009-02 
Разборка бетонных оснований под полы, прим, 1 м3	35	274.54	75.11	199.43	9 608.90	2 628.85	6 980.05	16.9	4.99	79 258	44 428	34 830	
					20.89			731.15	1	16.9			12 356	
	Объем: 350*0.10													
	Накладные расходы		99%			3 326.40				84%	47 699			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 016.00				48%	27 256			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 951.30					154 213			
	
30.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	17.5	731.83	39.08	0.36	12 807.10	683.97	6.30	16.9	5.83	68 545	11 559	37	
				692.39			12 116.83		4.7	1		56 949		
	Объем: 350*0.05													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			759.21				94%	10 865			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			437.74				51%	5 895			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 004.05					85 306			
	
31.	ТЕР 11-01-002-03 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	35	361.91	37.68	65.10	12 666.85	1 318.80	2 278.50	16.9	5.79	82 733	22 288	13 193	
				259.13	7.42		9 069.55	259.56	5.21	16.89		47 252	4 384	
	Объем: 350*0.10													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			1 751.98				94%	25 072			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 010.15				51%	13 603			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 428.98					121 407			
	
32.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	35	199.29	37.49	35.68	6 975.29	1 312.08	1 248.66	16.9	6.06	50 975	22 174	7 567	
				126.13	4.04		4 414.55	141.54	4.81	16.9		21 234	2 392	
	Объем: 350*0.1													
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			1 613.52				94%	23 092			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			930.32				51%	12 529			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 519.13					86 596			
	
33.	ТЕРр 51-3-2 
Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой, 100 м3 грунта	0.7	5 332.86	5 125.32	2.03	3 733.00	3 587.72	1.42	16.9	9.98	61 255	60 633	14	
				205.51			143.86		4.23	1		609		
	Объем: 350*0.2													
	Накладные расходы		75%			2 690.79				64%	38 805			
										=(75.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		45%			1 614.47				36%	21 828			
										=(45.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 038.26					121 888			
	
34.	ТЕР 11-01-004-01 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.5	3 835.14	662.77	439.01	13 422.99	2 319.70	1 536.53	16.9	4.81	108 778	39 203	7 391	
				2 733.36	7.06		9 566.76	24.70	6.5	16.91		62 184	418	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			2 602.28				94%	37 244			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 500.42				51%	20 207			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 525.69					166 228			
	
35.	ТЕР 06-01-015-10 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.6965	468.53	142.58	48.58	326.33	99.31	33.83	16.9	8.95	2 993	1 678	303	
				277.37	2.89		193.19	2.01	5.24	16.93		1 012	34	
	Объем: 350*1.87/1000+350*0.12/1000													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			96.25				80%	1 370			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			55.73				44%	753			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.31					5 116			
	
36.	ТССЦ 204-0096 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм, т	0.042	8 902.52			373.91					2 333			
				8 902.52			373.91		55 542.64			2 333		
	Объем: 350*0.12/1000													
	
37.	ТССЦ 204-0097 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.6545	5 486.84			3 591.14					34 719			
				5 486.84			3 591.14		53 046.29			34 719		
	Объем: 350*1.87/1000													
	
38.	ТЕР 11-01-011-03 
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	3.5	1 943.04	403.90	53.20	6 800.65	1 413.64	186.19	16.9	9.19	50 253	23 890	1 711	
				1 485.95	22.98		5 200.83	80.43	4.74	16.91		24 652	1 360	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		111%			1 658.42				94%	23 735			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			956.20				51%	12 878			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 415.27					86 866			
	
39.	ТЕР 11-01-011-04 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (до 50мм), 100 м2 стяжки	3.5	2 299.54	29.81	59.69	8 048.38	104.33	208.91	16.9	8.81	40 346	1 763	1 840	
				2 210.04	22.82		7 735.14	79.88	4.75	16.89		36 742	1 349	
	Начисления: Н3= 1.2*6, Н4= 1.2*6, Н5= 1.2*6, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			204.47				94%	2 925			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			117.89				51%	1 587			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 370.75					44 858			
	
	СПУСКИ В ПОДВАЛ	
	
40.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.2	1 679.51	942.47	24.65	335.90	188.49	4.93	16.9	9.78	3 968	3 186	48	
				712.39	4.37		142.48	0.87	5.15	16.92		734	15	
	Накладные расходы		76%			143.91				65%	2 081			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			113.62				48%	1 536			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.43					7 585			
	
41.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	104.324	48.13	4.41	36.66	5 020.70	460.07	3 824.52	16.9	8.51	52 762	7 775	32 547	
									1	1				
	Объем: 0.324+750*0.02*1.8+35*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			460.07				100%	7 775			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			276.04				60%	4 665			
	
42.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	104.324	16.40		16.40	1 710.91		1 710.91		9.28	15 877		15 877	
														
	Объем: 0.324+750*0.02*1.8+35*2.2													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	133 606.51	26 366.53	19 377.10			997 621	445 595	131 262	
			87 126.81	1 940.89				408 325	32 799	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	126 874.90	25 906.46	13 841.67			928 982	437 820	82 838	
			87 126.81	1 940.89				408 325	32 799	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 465.43					109 932			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 11, 16, 28, 29; %=90 - по стр. 12; %=80 - по стр. 14, 15, 20, 22, 24, 35; %=73 - по стр. 17; %=68 - по стр. 23; %=69 - по стр. 25-27; %=94 - по стр. 30-32, 34, 38, 39; %=64 - по стр. 33; %=65 - по стр. 40)	26 963.91					385 741			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 11, 16, 25-29, 40; %=43 - по стр. 12; %=37 - по стр. 14, 15, 20, 22, 24; %=56 - по стр. 17; %=40 - по стр. 23; %=51 - по стр. 30-32, 34, 38, 39; %=36 - по стр. 33; %=44 - по стр. 35)	15 437.39					207 542			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	169 276.20					1 522 265			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 731.61	460.07	5 535.43			68 639	7 775	48 424	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)	460.07					7 775			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)	276.04					4 665			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 731.61					68 639			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	176 007.81					1 590 904			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 766.57					34 045			
	ИТОГО	179 774.38					1 624 949			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 595.49					32 499			
	ИТОГО	183 369.87					1 657 448			
	НДС 18%	33 006.58					298 341			
	ВСЕГО С НДС	216 376.45					1 955 789			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	26 963.91					385 741			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	15 437.39					207 542			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	142 415.45	29 962.88	19 770.03			1 082 811	506 373	134 492	
			91 946.47	1 963.51				429 507	33 181	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	135 683.84	29 502.81	14 234.60			1 014 172	498 598	86 068	
			91 946.47	1 963.51				429 507	33 181	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 372.56					126 059			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1, 6, 40; %=68 - по стр. 4, 23; %=94 - по стр. 5, 30-32, 34, 38, 39; %=90 - по стр. 7, 12; %=77 - по стр. 8; %=80 - по стр. 10, 14, 15, 20, 22, 24, 35; %=84 - по стр. 11, 16, 28, 29; %=73 - по стр. 17; %=69 - по стр. 25-27; %=64 - по стр. 33)	30 019.93					429 772			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 8, 11, 16, 25-29, 40; %=54 - по стр. 4; %=51 - по стр. 5, 30-32, 34, 38, 39; %=43 - по стр. 7, 12; %=37 - по стр. 10, 14, 15, 20, 22, 24; %=56 - по стр. 17; %=40 - по стр. 23; %=36 - по стр. 33; %=44 - по стр. 35)	17 538.39					235 897			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 242.16					1 679 841			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 731.61	460.07	5 535.43			68 639	7 775	48 424	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 41)	460.07					7 775			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 41)	276.04					4 665			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 731.61					68 639			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	189 973.77					1 748 480			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 065.44					37 417			
	ИТОГО	194 039.21					1 785 897			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 880.78					35 718			
	ИТОГО	197 919.99					1 821 615			
	НДС 18%	35 625.60					327 891			
	ВСЕГО С НДС	233 545.59					2 149 506			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	30 019.93					429 772			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	17 538.39					235 897			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                           Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)