«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 078 968	руб.	Смета на сумму:	2 078 968	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
 На капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения и отопления МКД №8-12 по ул. Потемкина	

Сметная стоимость:	2 078.968	тыс. руб.	
монтажных работ:	149.072	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.186	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	475.688	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
	
1.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  стояки + отводы от лежака+ подключение квартир), 100 м трубопровода	1.62	391.23	305.70	8.28	633.79	495.23	13.41	14.4	4.98	7 609	7 131	67	
				77.25	1.29		125.15	2.09	3.28	16.84		410	35	
	Объем: 36+63+63													
	Накладные расходы		74%			368.02				63%	4 515			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			248.66				40%	2 866			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 250.47					14 990			
	
2.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.25	673.19	525.85	14.21	168.30	131.46	3.55	14.4	4.96	2 020	1 893	18	
				133.13	2.20		33.28	0.55	3.28	16.79		109	9	
	Объем: 15+10													
	Накладные расходы		74%			97.69				63%	1 198			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.01				40%	761			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.99					3 979			
	
3.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (подключение квартир), 100 м трубопровода	0.36	4 943.67	2 761.82	2 074.25	1 779.72	994.26	746.73	14.41	5.89	18 888	14 327	4 398	
				107.60	303.96		38.74	109.43	4.19	14.39		162	1 575	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 269.24				98%	15 584			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			783.62				56%	8 905			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 832.58					43 377			
	
4.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (подключение квартир и стояки), 100 м трубопровода	0.63	3 534.19	2 172.41	1 280.52	2 226.54	1 368.62	806.73	14.41	5.92	24 703	19 722	4 776	
				81.26	185.73		51.19	117.01	4.02	14.39		206	1 684	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 708.47				98%	20 978			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 054.80				56%	11 987			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 989.81					57 668			
	
5.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (стояки и отводы от лежака), 100 м трубопровода	0.63	2 591.15	1 768.25	751.38	1 632.42	1 114.00	473.37	14.41	5.97	19 061	16 053	2 826	
				71.52	106.91		45.06	67.35	4.05	14.39		182	969	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 358.55				98%	16 682			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			838.76				56%	9 532			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 829.73					45 275			
	
6.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.15	3 432.88	2 357.66	944.60	514.93	353.65	141.69	14.41	5.99	6 028	5 096	849	
				130.62	133.64		19.59	20.05	4.24	14.39		83	288	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			429.76				98%	5 276			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			265.33				56%	3 015			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 210.01					14 319			
	
7.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (лежак), 100 м трубопровода	0.1	4 280.81	2 054.53	2 098.82	428.08	205.45	209.88	14.41	5.91	4 248	2 961	1 240	
				127.46	304.88		12.75	30.49	3.68	14.39		47	439	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			271.33				98%	3 332			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			167.52				56%	1 904			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					866.93					9 484			
	
8.	ТССЦ 507-3354 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/20, м	32.364	13.97			452.13					814			
				13.97			452.13		25.14			814		
	Объем: (0.36)*89.9													
	
9.	ТССЦ 507-3355 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/25, м	58.527	22.08			1 292.28					2 411			
				22.08			1 292.28		41.19			2 411		
	Объем: (0.63)*92.9													
	
10.	ТССЦ 507-3356 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/32, м	59.094	35.59			2 103.16					4 084			
				35.59			2 103.16		69.11			4 084		
	Объем: (0.63)*93.8													
	
11.	ТССЦ 507-3357 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/40, м	14.055	49.88			701.06					1 557			
				49.88			701.06		110.79			1 557		
	Объем: (0.15)*93.7													
	
12.	ТССЦ 507-3358 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 20/50, м	9.46	73.95			699.57					1 666			
				73.95			699.57		176.07			1 666		
	Объем: (0.10)*94.6													
	
13.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	36	27.16			977.76					3 758			
				27.16			977.76		104.38			3 758		
	
14.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	36	36.62			1 318.32					6 053			
				36.62			1 318.32		168.14			6 053		
	
15.	ТССЦ 302-1834 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм, шт.	9	95.91			863.19					2 703			
				95.91			863.19		300.29			2 703		
	
16.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	1	139.65			139.65					443			
				139.65			139.65		443.2			443		
	
17.	С507-3173 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм, шт.	36	0.87			31.36					134			
				0.87			31.36		4.27			134		
	Поправки: М: =3.72/4.27	
	
18.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 	9	2.93			26.41					113			
				2.93			26.41		4.27			113		
	Поправки: М: =12.05*1.04/4.27	
	
19.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	2	4.96			9.92					42			
				4.96			9.92		4.27			42		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
20.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	2	8.98			17.96					77			
				8.98			17.96		4.27			77		
	Поправки: М: =38.35/4.27	
	
21.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 25*20 мм, шт.	36	9.99			359.49					1 535			
				9.99			359.49		4.27			1 535		
	Поправки: М: =41.00*1.04/4.27	
	
22.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 32х25 мм, шт.	36	29.96			1 078.48					4 605			
				29.96			1 078.48		4.27			4 605		
	Поправки: М: =123.00*1.04/4.27	
	
23.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 40х32 мм, шт.	9	47.74			429.64					1 835			
				47.74			429.64		4.27			1 835		
	Поправки: М: =196.00*1.04/4.27	
	
24.	С Цена поставщик. 
Переход ППР диаметром 50х32 мм, шт.	1	51.15			51.15					218			
				51.15			51.15		4.27			218		
	Поправки: М: =210.00*1.04/4.27	
	
25.	С507-3300 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм, шт.	12	3.71			44.57					190			
				3.71			44.57		4.27			190		
	Поправки: М: =15.86/4.27	
	
26.	С507-3303 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм, шт.	4	4.78			19.13					82			
				4.78			19.13		4.27			82		
	Поправки: М: =20.42/4.27	
	
27.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	36	3.74			134.64					469			
				3.74			134.64		13.03			469		
	
28.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	63	4.39			276.57					1 060			
				4.39			276.57		16.82			1 060		
	
29.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	63	4.90			308.70					1 152			
				4.90			308.70		18.28			1 152		
	
30.	ТССЦ 301-5604 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, шт.	15	5.67			85.05					317			
				5.67			85.05		21.13			317		
	
31.	ТССЦ 301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	10	5.79			57.90					223			
				5.79			57.90		22.28			223		
	
32.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	2.5	229.23	51.10	39.33	573.08	127.75	98.33	14.41	8.04	3 777	1 841	791	
				138.80			347.00		3.3	1		1 145		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			114.98				77%	1 418			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			76.65				48%	884			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					764.71					6 078			
	
33.	ТССЦ 104-0845 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм, м	16.5	8.63			142.40					658			
				8.63			142.40		39.85			658		
	Объем: (1.5)*11													
	
34.	ТССЦ 104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	11	10.91			120.01					550			
				10.91			120.01		50			550		
	Объем: (1.0)*11													
	
35.	ТЕР 16-06-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера 32 мм, 1 узел	1	2 887.20	126.52	22.17	2 887.20	126.52	22.17	14.4	6.44	10 618	1 822	143	
				2 738.51	0.90		2 738.51	0.90	3.16	14.48		8 654	13	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			146.53				98%	1 798			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			90.47				56%	1 028			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 124.20					13 444			
	
36.	ТЕР 18-06-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка фильтров диаметром 32 мм, 10 фильтров	0.1	1 830.35	112.66	87.35	183.03	11.27	8.73	14.4	6.55	1 829	162	57	
				1 630.34	0.68		163.03	0.07	9.87	14.49		1 609	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			13.04				98%	160			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			8.05				56%	91			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					204.12					2 080			
	
37.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.03	418.14	418.14		12.54	12.54		14.4	1	181	181		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			9.78				66%	119			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.27				40%	72			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.59					373			
	
38.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.27	2 004.54	501.47	1 503.07	541.23	135.40	405.83	14.41	4.41	3 741	1 951	1 790	
					137.58			37.15	1	14.39			535	
	Накладные расходы		99%			170.82				84%	2 088			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			103.53				48%	1 193			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.58					7 023			
	
39.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.3	1 944.70	473.27	25.13	583.41	141.98	7.54	14.41	8.16	4 155	2 046	62	
				1 446.30			433.89		4.72	1		2 048		
	Накладные расходы		99%			140.56				84%	1 719			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			85.19				48%	982			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					809.16					6 856			
	
40.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	1	140.31	90.60	11.46	140.31	90.60	11.46	14.4	5.49	1 513	1 305	63	
				38.25	0.23		38.25	0.23	3.8	14.47		145	3	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			104.45				98%	1 282			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			64.49				56%	732			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					309.25					3 527			
	
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
	
41.	ТЕРр 65-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.36	622.36	617.14	5.22	224.05	222.17	1.88	14.41	8.53	3 218	3 201	16	
					2.07			0.75	1	16.79			13	
	Накладные расходы		74%			164.96				63%	2 025			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			111.46				40%	1 286			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.47					6 528			
	
42.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	1.2	775.58	765.14	10.44	930.70	918.17	12.53	14.41	8.53	13 338	13 231	107	
					4.13			4.96	1	16.83			83	
	Накладные расходы		74%			683.12				63%	8 388			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			461.57				40%	5 326			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 075.38					27 051			
	
43.	ТЕР 16-04-001-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.36	6 260.42	932.60	4.68	2 253.75	335.74	1.68	14.41	7.45	8 300	4 838	13	
				5 323.14	0.45		1 916.33	0.16	1.8	14.47		3 449	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			386.29				98%	4 743			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			238.49				56%	2 710			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 878.52					15 754			
	
44.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	1.2	12 984.16	894.28	10.83	15 580.99	1 073.14	13.00	14.41	7.52	42 232	15 464	98	
				12 079.05	1.14		14 494.86	1.37	1.84	14.29		26 671	20	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 235.69				98%	15 174			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			762.90				56%	8 671			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 579.58					66 077			
	
45.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	21.84	27.31			596.45					4 866			
				27.31			596.45		222.82			4 866		
	Объем: (0.36+1.2)*14													
	
46.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110мм, шт	18	78.43			1 411.67					6 028			
				78.43			1 411.67		4.27			6 028		
	Поправки: М: =322/4.27*1.04	
	
47.	С Цена поставщик. 
Тройник 90 град. ПВХ 110/50/110мм, шт	36	15.83			569.93					2 434			
				15.83			569.93		4.27			2 434		
	Поправки: М: =65/4.27*1.04	
	
48.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 110мм, шт	18	9.26			166.59					711			
				9.26			166.59		4.27			711		
	Поправки: М: =38/4.27*1.04	
	
49.	С Цена поставщик. 
Отвод 45 град. ПВХ 50мм, шт	36	4.87			175.36					749			
				4.87			175.36		4.27			749		
	Поправки: М: =20/4.27*1.04	
	
50.	С Цена поставщик. 
Тройник 45 град. ПВХ 110мм, шт	18	15.83			284.96					1 217			
				15.83			284.96		4.27			1 217		
	Поправки: М: =65/4.27*1.04	
	
51.	С Цена поставщик. 
Крестовина 100х100х100  45 град., шт.	18	36.53			657.61					2 808			
				36.53			657.61		4.27			2 808		
	Поправки: М: =150/4.27*1.04	
	
52.	ТССЦ 507-2612 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заглушки полиэтиленовые для труб диаметром 110 мм, 10 шт.	0.6	40.13			24.08					158			
				40.13			24.08		263.54			158		
	
53.	С Цена поставщик. 
Клапан обратный ПВХ 110мм, шт	3	674.66			2 023.98					8 642			
				674.66			2 023.98		4.27			8 642		
	Поправки: М: =2770/4.27*1.04	
	
54.	ТЕР 16-07-004-02 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	293.00	111.66	1.52	293.00	111.66	1.52	14.4	8.27	2 489	1 608	13	
				179.83			179.83		4.83	1		869		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			128.41				98%	1 576			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			79.28				56%	900			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					500.69					4 965			
	
55.	ТЕР 46-03-010-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	0.27	2 004.54	501.47	1 503.07	541.23	135.40	405.83	14.41	4.41	3 741	1 951	1 790	
					137.58			37.15	1	14.39			535	
	Накладные расходы		99%			170.82				84%	2 088			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			103.53				48%	1 193			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					815.58					7 023			
	
56.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.2	1 944.70	473.27	25.13	388.94	94.65	5.03	14.41	8.16	2 770	1 364	41	
				1 446.30			289.26		4.72	1		1 365		
	Накладные расходы		99%			93.70				84%	1 146			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.79				48%	655			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					539.43					4 570			
	
	ОТОПЛЕНИЕ	
	
57.	ТЕРр 65-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.2	844.51	673.67	18.36	168.90	134.73	3.67	14.4	5.38	2 060	1 940	20	
				152.48	3.36		30.50	0.67	3.28	16.81		100	11	
	Накладные расходы		74%			100.20				63%	1 229			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			67.70				40%	780			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					336.80					4 070			
	
58.	ТЕРр 65-1-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода	2.18	673.19	525.85	14.21	1 467.55	1 146.35	30.98	14.4	4.96	17 613	16 507	154	
				133.13	2.20		290.22	4.80	3.28	16.79		952	81	
	Объем: 150+68													
	Накладные расходы		74%			851.85				63%	10 450			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			575.58				40%	6 635			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 894.98					34 699			
	
59.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	5	391.23	305.70	8.28	1 956.15	1 528.50	41.40	14.4	4.98	23 483	22 010	206	
				77.25	1.29		386.25	6.45	3.28	16.84		1 267	109	
	Объем: 11+299+190													
	Накладные расходы		74%			1 135.86				63%	13 935			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			767.48				40%	8 848			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 859.49					46 266			
	
60.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий	1	1 461.46	357.49	1 103.97	1 461.46	357.49	1 103.97	14.41	4.41	10 020	5 151	4 869	
					101.05			101.05	1	14.39			1 454	
	Накладные расходы		99%			453.95				84%	5 548			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			275.12				48%	3 170			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 190.54					18 739			
	
61.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.1	1 944.70	473.27	25.13	194.47	47.33	2.51	14.41	8.16	1 385	682	21	
				1 446.30			144.63		4.72	1		683		
	Накладные расходы		99%			46.86				84%	573			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			28.40				48%	327			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.72					2 285			
	
62.	ТЕР 16-04-002-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода	0.2	4 986.32	2 261.30	2 640.44	997.26	452.26	528.09	14.41	5.91	9 716	6 517	3 121	
				84.59	384.38		16.92	76.88	4.58	14.39		77	1 106	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			608.51				98%	7 471			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			375.69				56%	4 269			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 981.46					21 455			
	
63.	ТССЦ 507-3372 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/75, м	19.48	293.75			5 722.25					13 690			
				293.75			5 722.25		702.77			13 690		
	Объем: 20*0.974													
	
64.	ТССЦ 301-5607 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, шт.	20	9.29			185.80					697			
				9.29			185.80		34.87			697		
	
65.	С Цена поставщик. 
Колено ППР диаметром 75 мм 90 град., шт.	26	31.10			808.67					3 453			
				31.10			808.67		4.27			3 453		
	Поправки: М: =127.70*1.04/4.27	
	
66.	С507-3292 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт.	4	36.80			147.21					629			
				36.80			147.21		4.27			629		
	Поправки: М: =157.15/4.27	
	
67.	С507-5013 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт.	8	13.90			111.18					475			
				13.90			111.18		4.27			475		
	Поправки: М: =59.34/4.27	
	
68.	ТССЦ 302-1836 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм, шт.	3	207.77			623.31					1 915			
				207.77			623.31		638.49			1 915		
	
69.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 2" 1/2, шт.	3	210.48			631.45					2 696			
				210.48			631.45		4.27			2 696		
	Поправки: М: =864.20*1.04/4.27	
	
70.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 75 х 2" 1/2, шт.	3	182.67			548.01					2 340			
				182.67			548.01		4.27			2 340		
	Поправки: М: =750.00*1.04/4.27	
	
71.	С Цена поставщик. 
Редукция ППР диаметром 75х63 мм, шт.	4	12.18			48.71					208			
				12.18			48.71		4.27			208		
	Поправки: М: =50.00*1.04/4.27	
	
72.	ТЕР 16-07-003-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм, 1 врезка	2	121.99	90.60	11.46	243.97	181.19	22.92	14.4	5.49	2 886	2 609	126	
				19.93	0.23		39.86	0.45	3.8	14.47		151	7	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 103-0357:[ М-(18.32=45.80*0.4) ];  ТССЦ 302-1175:[ М-(255.73=255.73*1) ];  ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			208.89				98%	2 564			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			128.96				56%	1 465			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					581.82					6 915			
	
73.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	1.5	4 203.09	1 970.56	2 098.82	6 304.64	2 955.84	3 148.22	14.41	5.91	61 940	42 594	18 606	
				133.72	304.88		200.58	457.31	3.69	14.39		740	6 581	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			3 925.12				98%	48 192			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			2 423.34				56%	27 538			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 653.10					137 670			
	
74.	ТССЦ 507-3371 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	141.9	194.06			27 537.11					68 285			
				194.06			27 537.11		481.22			68 285		
	Объем: 150*0.946													
	
75.	ТССЦ 301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	150	6.81			1 021.50					4 019			
				6.81			1 021.50		26.79			4 019		
	
76.	С507-4305 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт.	50	16.76			837.82					3 578			
				16.76			837.82		4.27			3 578		
	Поправки: М: =71.55/4.27	
	
77.	С507-3310 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм, шт.	36	14.61			526.00					2 246			
				14.61			526.00		4.27			2 246		
	Поправки: М: =62.39/4.27	
	
78.	С507-3311 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт.	2	17.27			34.54					148			
				17.27			34.54		4.27			148		
	Поправки: М: =73.75/4.27	
	
79.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	4	19.71			78.84					337			
				19.71			78.84		4.27			337		
	Поправки: М: =84.16/4.27	
	
80.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 63 мм, шт.	8	248.43			1 987.45					8 486			
				248.43			1 987.45		4.27			8 486		
	Поправки: М: =1020.00*1.04/4.27	
	
81.	С Цена поставщик. 
Редукция ППР диаметром 63х40 мм, шт.	8	6.53			52.22					223			
				6.53			52.22		4.27			223		
	Поправки: М: =26.80*1.04/4.27	
	
82.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	2.156	27.31			58.88					480			
				27.31			58.88		222.82			480		
	Объем: 0.154*14													
	
83.	ТЕР 16-04-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм, 100 м трубопровода	0.68	3 432.88	2 357.66	944.60	2 334.36	1 603.21	642.32	14.41	5.99	27 326	23 102	3 848	
				130.62	133.64		88.82	90.87	4.24	14.39		377	1 308	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 948.19				98%	23 922			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			1 202.80				56%	13 670			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 485.35					64 917			
	
84.	ТССЦ 507-3369 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/40, м	63.716	84.05			5 355.33					11 890			
				84.05			5 355.33		186.61			11 890		
	Объем: 68*0.937													
	
85.	С507-3175 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм, шт.	40	4.96			198.41					847			
				4.96			198.41		4.27			847		
	Поправки: М: =21.18/4.27	
	
86.	С507-3302 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм, шт.	16	4.42			70.67					302			
				4.42			70.67		4.27			302		
	Поправки: М: =18.86/4.27	
	
87.	С Цена поставщик. 
Редукция ППР диаметром 40х25 мм, шт.	8	2.63			21.04					90			
				2.63			21.04		4.27			90		
	Поправки: М: =10.80*1.04/4.27	
	
88.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.11	2 591.15	1 768.25	751.38	285.03	194.51	82.65	14.41	5.97	3 328	2 803	493	
				71.52	106.91		7.87	11.76	4.05	14.39		32	169	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			237.21				98%	2 913			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			146.45				56%	1 664			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					668.69					7 905			
	
89.	ТССЦ 507-3368 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	10.318	63.77			657.98					1 277			
				63.77			657.98		123.74			1 277		
	Объем: 11*0.938													
	
90.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, 	8	2.93			23.48					100			
				2.93			23.48		4.27			100		
	Поправки: М: =12.05*1.04/4.27	
	
91.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	1	2.70			2.70					12			
				2.70			2.70		4.27			12		
	Поправки: М: =11.51/4.27	
	
92.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 32 мм, шт.	1	77.94			77.94					333			
				77.94			77.94		4.27			333		
	Поправки: М: =320.00*1.04/4.27	
	
93.	С Цена поставщик. 
Кран шаровый муфтовый ППР диаметром 20 мм, шт.	1	31.66			31.66					135			
				31.66			31.66		4.27			135		
	Поправки: М: =130.00*1.04/4.27	
	
94.	ТЕР 16-04-002-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	2.99	3 534.19	2 172.41	1 280.52	10 567.23	6 495.51	3 828.75	14.41	5.92	117 243	93 600	22 666	
				81.26	185.73		242.97	555.33	4.02	14.39		977	7 991	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			8 108.47				98%	99 559			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			5 006.10				56%	56 891			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 681.79					273 693			
	
95.	ТССЦ 507-3367 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/25, м	277.771	43.10			11 971.93					22 299			
				43.10			11 971.93		80.28			22 299		
	Объем: 299*0.929													
	
96.	ТССЦ 301-5602 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	200	4.39			878.00					3 364			
				4.39			878.00		16.82			3 364		
	
97.	С507-3287 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм, шт.	10	1.73			17.26					74			
				1.73			17.26		4.27			74		
	Поправки: М: =7.37/4.27	
	
98.	С507-3296 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм, шт.	120	1.66			198.77					908			
				1.66			198.77		4.57			908		
	Поправки: М: =7.57/4.57	
	
99.	С507-3174 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм, шт.	320	1.44			461.64					1 971			
				1.44			461.64		4.27			1 971		
	Поправки: М: =6.16/4.27	
	
100.	ТССЦ 103-0017 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы), м	7.8	31.00			241.80					821			
				31.00			241.80		105.26			821		
	Объем: 26*0.3													
	
101.	ТССЦ 302-1832 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 20 мм, шт.	240	27.16			6 518.40					25 051			
				27.16			6 518.40		104.38			25 051		
	
102.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 25 х 3/4, шт.	240	29.23			7 014.52					29 952			
				29.23			7 014.52		4.27			29 952		
	Поправки: М: =120.00*1.04/4.27	
	
103.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 3/4, шт.	240	26.35			6 324.76					27 007			
				26.35			6 324.76		4.27			27 007		
	Поправки: М: =108.20*1.04/4.27	
	
104.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	1.9	4 943.67	2 761.82	2 074.25	9 392.97	5 247.46	3 941.07	14.41	5.89	99 685	75 616	23 213	
				107.60	303.96		204.44	577.52	4.19	14.39		857	8 311	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			6 698.73				98%	82 248			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			4 135.74				56%	46 999			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 227.43					228 933			
	
105.	ТССЦ 507-3366 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/20, м	170.81	28.28			4 830.51					8 681			
				28.28			4 830.51		50.82			8 681		
	Объем: 190*0.899													
	
106.	ТССЦ 301-5601 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, шт.	190	3.74			710.60					2 476			
				3.74			710.60		13.03			2 476		
	
107.	С Цена поставщик. 
Колено ППР диаметром 20 мм 90 град., шт.	170	1.00			169.76					725			
				1.00			169.76		4.27			725		
	Поправки: М: =4.10*1.04/4.27	
	
108.	ТССЦ 103-0016 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм (гильзы), м	5.4	24.95			134.73					442			
				24.95			134.73		81.88			442		
	Объем: 18*0.3													
	
109.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	72	17.28			1 244.16					5 305			
				17.28			1 244.16		73.68			5 305		
	
110.	С Цена поставщик. 
Переход ППР на металл диаметром 20 х 1/2, шт.	72	14.61			1 052.18					4 493			
				14.61			1 052.18		4.27			4 493		
	Поправки: М: =60.00*1.04/4.27	
	
111.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 1/2, шт.	72	23.58			1 697.51					7 248			
				23.58			1 697.51		4.27			7 248		
	Поправки: М: =96.80*1.04/4.27	
	
112.	ТЕР 18-04-001-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	63.44	45.50	17.94	63.44	45.50	17.94	14.4	6.21	767	655	111	
					0.48			0.48	5.54	14.36			7	
	Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0	
	Накладные расходы		115%			52.88				98%	649			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			32.65				56%	371			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.96					1 786			
	
113.	ТЕР 18-04-001-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3, 1 бак	1	1 903.27	156.96	67.29	1 903.27	156.96	67.29	14.4	6.21	11 980	2 260	418	
				1 679.02	1.82		1 679.02	1.82	5.54	14.36		9 302	26	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			182.60				98%	2 240			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			112.73				56%	1 280			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 198.60					15 500			
	
114.	ТССЦ 302-1831 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм, шт.	1	17.28			17.28					74			
				17.28			17.28		73.68			74		
	
115.	ТССЦ 302-1835 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 40 мм, шт.	2	139.65			279.30					886			
				139.65			279.30		443.2			886		
	
116.	С Цена поставщик. 
Разборное соединение диаметром 1" 1/2, шт.	2	67.73			135.47					578			
				67.73			135.47		4.27			578		
	Поправки: М: =278.10*1.04/4.27	
	
117.	С Цена поставщик. 
Переход с ППР на металл диаметром 63 х 2", шт.	2	121.78			243.56					1 040			
				121.78			243.56		4.27			1 040		
	Поправки: М: =500.00*1.04/4.27	
	
118.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	38.2	229.23	51.10	39.33	8 756.64	1 952.07	1 502.41	14.41	8.04	57 706	28 129	12 079	
				138.80			5 302.16		3.3	1		17 497		
	Объем: 20+150+68+80+64													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 756.86				77%	21 659			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 171.24				48%	13 502			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 684.75					92 867			
	
119.	ТССЦ 104-0861 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м	22	25.87			569.14					2 879			
				25.87			569.14		130.86			2 879		
	Объем: 20*1.1													
	
120.	ТССЦ 104-0860 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м	165	24.69			4 073.85					22 207			
				24.69			4 073.85		134.59			22 207		
	Объем: 150*1.1													
	
121.	ТССЦ 104-0856 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм, м	74.8	14.84			1 110.03					4 767			
				14.84			1 110.03		63.73			4 767		
	Объем: 68*1.1													
	
122.	ТССЦ 104-0854 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм, м	88	10.06			885.28					3 870			
				10.06			885.28		43.98			3 870		
	Объем: 80*1.1													
	
123.	ТССЦ 104-0853 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм, м	70.4	8.70			612.48					2 589			
				8.70			612.48		36.78			2 589		
	Объем: 64*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	195 058.79	30 698.57	18 355.08			1 004 557	442 323	109 109	
			146 005.17	2 315.10				453 126	33 365	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64 204.08					149 072			
			64 204.08					149 072		
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	64 155.37					148 864			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	64 204.08					149 072			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	48 621.14	3 004.61	3 531.45			244 790	43 296	21 443	
			42 085.08	175.35				180 052	2 524	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	35 568.14					157 314			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 32, 118; %=66 - по стр. 37; %=84 - по стр. 38, 39, 55, 56, 60, 61)	2 958.34					36 358			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 32, 38, 39, 55, 56, 60, 61, 118; %=40 - по стр. 37)	1 906.72					21 979			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	53 486.20					303 127			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	82 233.57	27 693.96	14 823.63			610 695	399 027	87 666	
			39 716.01	2 139.75				124 002	30 841	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 2, 41, 42, 57-59; %=98 - по стр. 3-7, 35, 36, 40, 43, 44, 54, 62, 72, 73, 83, 88, 94, 104, 112, 113)	32 424.05					398 082			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 41, 42, 57-59; %=56 - по стр. 3-7, 35, 36, 40, 43, 44, 54, 62, 72, 73, 83, 88, 94, 104, 112, 113)	20 216.59					230 125			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	134 874.21					1 238 902			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	252 564.49					1 691 101			
	Строительный контроль 2,14%	5 404.88					36 190			
	Всего со строительным контролем	257 969.37					1 727 291			
	Непредвиденные расходы	5 159.39					34 546			
	Итого с непредвиденными затратами	263 128.76					1 761 837			
	НДС-18%	47 363.18					317 131			
	Всего с НДС	310 491.94					2 078 968			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	35 382.39					434 440			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 123.31					252 104			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)