«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 333 275	руб.	Смета на сумму:	1 333 275	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Председатель правления ООО «УК РСУ 6»	
		
________________ /__С.Б.Русович_____ /	________________ /__Донцова С.Ю.___ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Аллея смелых, 20а	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли	
Сметная стоимость:	1 333.275	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.632	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	209.439	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	8.36	164.91	119.07	45.84	1 378.65	995.43	383.22	13.67	5.28	15 631	13 607	2 023	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			985.48				84%	11 430			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			597.26				48%	6 531			
										=(59.5* (0.8))				
	
2.	ТЕР 12-01-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	8.36	1 471.85	286.74	271.15	12 304.67	2 397.15	2 266.81	13.68	5.4	85 453	32 793	12 241	
				913.96	30.53		7 640.71	255.19	5.29	13.66		40 419	3 486	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 864.53				92%	33 377			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 458.79				44%	15 963			
										=(55.25* (0.8))				
	
3.	ТЕР 12-01-017-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	8.36	2 532.22	368.69	132.13	21 169.32	3 082.25	1 104.57	13.68	5.49	139 425	42 165	6 064	
				2 031.40	16.63		16 982.50	138.99	5.37	13.5		91 196	1 876	
	Начисления: Н3= 1.25*35, Н4= 1.25*35, Н5= 1.15*35, Н48= 35	
	Накладные расходы		108%			3 478.94				92%	40 518			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 771.68				44%	19 378			
										=(55.25* (0.8))				
	
4.	ТЕР 12-01-016-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	8.36	180.53	29.88	5.06	1 509.23	249.77	42.32	13.67	7.85	11 317	3 414	332	
				145.59			1 217.13		6.22	1		7 571		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			269.75				92%	3 141			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.37				44%	1 502			
										=(55.25* (0.8))				
	
5.	ТЕР 12-01-002-09 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	8.36	478.96	164.81	58.46	4 004.10	1 377.78	488.75	13.67	5.53	31 926	18 834	2 703	
				255.69	3.78		2 137.57	31.56	4.86	13.66		10 389	431	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 522.09				92%	17 724			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			775.14				44%	8 477			
										=(55.25* (0.8))				
	
6.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	969.76	45.18			43 813.76					104 899			
				45.18			43 813.76		108.17			104 899		
	Объем: 8.36*116													
	
7.	СЦена поставщика. 
Унифлекс ЭКП, м2	953.04	31.96			30 463.32			1	1	136 780			
				31.96			30 463.32		4.49	1		136 780		
	Объем: (8.36)*114													
	Поправки: М: =138/4.49*1.04	
	
8.	ТЕР 12-01-002-10 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.75	256.78	96.86	31.65	192.59	72.65	23.74	13.67	5.58	1 593	993	132	
				128.27	2.08		96.20	1.56	4.86	13.66		468	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			80.15				92%	933			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			40.82				44%	446			
										=(55.25* (0.8))				
	
9.	СЦена поставщика. 
Унифлекс ЭКП, м2	87	31.96			2 780.90			1	1	12 486			
				31.96			2 780.90		4.49	1		12 486		
	Объем: (0.75)*116													
	Поправки: М: =138/4.49*1.04	
	
10.	ТЕР 12-01-004-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком, 100 м примыканий	3.24	4 664.36	584.81	128.31	15 112.53	1 894.78	415.73	13.68	6.58	66 038	25 921	2 736	
				3 951.24	12.65		12 802.02	40.99	2.92	13.65		37 382	559	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 090.63				92%	24 362			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 064.67				44%	11 651			
										=(55.25* (0.8))				
	
11.	ТССЦ 101-3380 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Унифлекс ЭПП, м2	306.18	45.18			13 833.21					33 119			
				45.18			13 833.21		108.17			33 119		
	Объем: (3.24)*189/2													
	
12.	СЦена поставщика. 
Унифлекс ЭКП, м2	306.18	31.96			9 786.85			1	1	43 943			
				31.96			9 786.85		4.49	1		43 943		
	Объем: (3.24)*189/2													
	Поправки: М: =138/4.49*1.04	
	
13.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	1.01	3 222.10	1 873.08	1.32	3 254.32	1 891.81	1.33	13.67	4.86	31 612	25 861	6	
				1 347.70			1 361.18		4.22	1		5 744		
	Накладные расходы		79%			1 494.53				67%	17 327			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			945.91				40%	10 344			
										=(50* (0.8))				
	
14.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	4.8884												
									4.22					
	Объем: (1.01)*4.84													
	
15.	ТЕРр 58-20-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м	1.45	6 350.32	635.76	12.96	9 207.96	921.85	18.79	13.67	7.47	34 650	12 602	140	
				5 701.60	2.33		8 267.32	3.38	2.65	13.67		21 908	46	
	Накладные расходы		83%			767.94				71%	8 980			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			601.40				52%	6 577			
										=(65* (0.8))				
	
16.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.7134												
									2.65					
	Объем: (1.45)*0.492													
	
17.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	2.45	2 956.30	374.76	6.66	7 242.94	918.16	16.32	13.67	7.52	29 454	12 551	123	
				2 574.88	1.03		6 308.46	2.52	2.66	13.75		16 780	35	
	Накладные расходы		83%			764.16				71%	8 936			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			598.44				52%	6 545			
										=(65* (0.8))				
	
18.	ТССЦ 509-9900 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор, т	0.5488												
									2.66					
	Объем: (2.45)*0.224													
	
19.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.862	2 074.12	832.23	83.91	1 787.90	717.38	72.33	13.67	8.55	14 637	9 807	618	
				1 157.98	39.06		998.18	33.67	4.22	13.66		4 212	460	
	Объем: 58+28.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			713.50				80%	8 214			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			352.99				37%	3 799			
										=(46.75* (0.8))				
	
20.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.862	2 291.60	114.18	14.24	1 975.36	98.43	12.27	13.67	7.78	6 569	1 345	95	
				2 163.18			1 864.66		2.75	1		5 128		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			93.51				80%	1 076			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			46.26				37%	498			
										=(46.75* (0.8))				
	
21.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.013	1 143.95	891.55	252.40	14.87	11.59	3.28	13.68	7.03	182	159	23	
					100.00			1.30	1	13.7			18	
	Накладные расходы		99%			12.76				84%	149			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.73				48%	85			
										=(59.5* (0.8))				
	
22.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.3	91.08	29.04	27.29	118.40	37.75	35.47	13.67	7.1	954	516	252	
				34.75			45.18		4.13	1		187		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			30.58				69%	356			
										=(81* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			27.18				58%	299			
										=(72.25* (0.8))				
	
23.	СЦена поставщика. 
Блок металлический, м2	1.3	926.50			1 204.45			1	1	5 408			
				926.50			1 204.45		4.49	1		5 408		
	Поправки: М: =4000/4.49*1.04	
	
24.	ТЕРр 65-6-23 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена водосточных воронок, 100 приборов	0.02	29 964.93	4 732.18	73.66	599.30	94.64	1.47	13.67	7.64	3 272	1 294	11	
				25 159.09	7.11		503.18	0.14	3.91	13.69		1 967	2	
	Накладные расходы		103%			97.62				88%	1 140			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			56.87				48%	622			
										=(60* (0.8))				
	
25.	ТЕРр 53-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича, 1 м карниза	1.5	159.51	31.22	1.08	239.27	46.83	1.62	13.67	7.59	1 385	640	12	
				127.21	0.15		190.82	0.23	3.84	13.73		733	3	
	Накладные расходы		86%			40.47				73%	469			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			32.94				56%	360			
										=(70* (0.8))				
	
26.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	12.6718	7.60		7.60	96.31		96.31		5.78	557		557	
										1				
	Объем: 6.151+8.36*0.78													
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
27.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	12.6718	27.76		27.76	351.72		351.72		5.78	2 033		2 033	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	182 441.93	14 808.25	5 336.05			813 323	202 502	30 101	
			162 297.60	509.53				580 719	6 937	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	181 724.23	14 675.86	5 299.11			809 097	200 692	29 838	
			161 749.24	509.39				578 565	6 935	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	101 882.49					336 635			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21; %=92 - по стр. 2-5, 8, 10; %=67 - по стр. 13; %=71 - по стр. 15, 17; %=80 - по стр. 19, 20; %=73 - по стр. 25)	15 178.43					176 634			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21; %=44 - по стр. 2-5, 8, 10; %=40 - по стр. 13; %=52 - по стр. 15, 17; %=37 - по стр. 19, 20; %=56 - по стр. 25)	8 431.40					92 156			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 334.06					1 077 887			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	118.40	37.75	35.47			954	516	252	
			45.18					187		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 22)	30.58					356			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 22)	27.18					299			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	176.16					1 609			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	599.30	94.64	1.47			3 272	1 294	11	
			503.18	0.14				1 967	2	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 24)	97.62					1 140			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24)	56.87					622			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	753.79					5 034			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	206 264.01					1 084 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 414.05					23 209			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	210 678.06					1 107 739			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 213.56					22 155			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	214 891.62					1 129 894			
	НДС	38 680.49					203 381			
	Всего с НДС	253 572.11					1 333 275			

Составил:	Инженер-сметчик Леонтьев М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)