«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	574 877	руб.	Смета на сумму:	574 877	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Нансена,22	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши	
Сметная стоимость:	574.877	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.702	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	92.296	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	2.65	165.55	131.65	33.90	438.71	348.87	89.83	14.4	6.14	5 575	5 024	552	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			345.38				84%	4 220			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			209.32				48%	2 412			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					993.41					12 207			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.65	172.51	127.80	44.71	457.15	338.67	118.48	14.41	7.71	5 794	4 880	913	
					6.95			18.42	1	14.38			265	
	Накладные расходы		83%			296.38				71%	3 653			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			232.11				52%	2 675			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					985.64					12 122			
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.34	9 291.30	1 358.31	34.61	3 159.04	461.83	11.77	14.4	7.89	14 799	6 650	93	
				7 898.38			2 685.45		3	1		8 056		
	Накладные расходы		83%			383.32				71%	4 722			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.19				52%	3 458			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 842.55					22 979			
	
4.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	0.624	3 176.89	1 205.91	20.22	1 982.38	752.49	12.62	14.4	7.93	15 975	10 836	100	
				1 950.76			1 217.27		4.14	1		5 040		
	Накладные расходы		83%			624.57				71%	7 694			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			489.12				52%	5 635			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 096.07					29 303			
	
5.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками 150х50 мм с двух сторон, 100 м	0.16	4 519.16	360.82	36.65	723.07	57.73	5.86	14.4	7.97	3 648	831	47	
				4 121.69			659.47		4.2	1		2 770		
	Накладные расходы		83%			47.92				71%	590			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.52				52%	432			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					808.51					4 670			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	14.4	7.93	4 366	2 088	53	
				5 258.63			525.86		4.23	1		2 224		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 482			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	1 086			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 934			
	
7.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.042	8 572.20	5 513.35	252.31	360.03	231.56	10.60	14.4	6.63	3 995	3 334	70	
				2 806.54	60.12		117.87	2.53	5.01	14.42		591	36	
	Объем: 1.5+0.7+2													
	Накладные расходы		78%			182.59				66%	2 224			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			147.48				50%	1 685			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					690.10					7 904			
	
8.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.1764	3 086.00			544.37					2 313			
				3 086.00			544.37		13 114.42			2 313		
	Объем: 0.042*4200													
	
9.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов), 100 м труб	0.015	51 077.84	33 485.65	1 041.48	766.17	502.28	15.62	14.4	6.63	8 580	7 233	104	
				16 550.71	247.94		248.26	3.72	5.01	14.41		1 244	54	
	Начисления: Н3= 1*11, Н4= 1*11, Н5= 1*11, Н48= 1*11	
	Накладные расходы		78%			394.68				66%	4 809			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			318.78				50%	3 644			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 479.63					17 033			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.363	3 086.00			1 120.22					4 761			
				3 086.00			1 120.22		13 114.42			4 761		
	Объем: 0.015*2200*11													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб	0.007	13 930.32	9 132.45	284.04	97.51	63.93	1.99	14.4	6.63	1 092	921	13	
				4 513.83	67.62		31.60	0.47	5.01	14.41		158	7	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			50.23				66%	612			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			40.57				50%	464			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.31					2 168			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.0462	3 086.00			142.57					606			
				3 086.00			142.57		13 114.42			606		
	Объем: 0.007*2200*3													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов), 100 м труб	0.02	23 217.20	15 220.75	473.40	464.34	304.42	9.47	14.4	6.63	5 200	4 384	63	
				7 523.05	112.70		150.46	2.25	5.01	14.41		754	32	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			239.20				66%	2 915			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			193.20				50%	2 208			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					896.74					10 323			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.22	3 086.00			678.92					2 885			
				3 086.00			678.92		13 114.42			2 885		
	Объем: 0.02*2200*5													
	
15.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.32	2 412.79	1 295.60	2.05	772.09	414.59	0.66	14.4	5.48	7 465	5 970	4	
				1 115.14			356.84		4.18	1		1 492		
	Накладные расходы		79%			327.53				67%	4 000			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			207.30				40%	2 388			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.91					13 853			
	
16.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.205	11 907.97	1 173.45	33.16	2 441.13	240.56	6.80	14.4	7.8	9 331	3 464	53	
				10 701.36	3.78		2 193.78	0.77	2.65	14.39		5 814	11	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			260.64				92%	3 197			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			132.73				44%	1 529			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 834.50					14 057			
	
17.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.32	2 291.60	114.18	14.24	733.31	36.54	4.56	14.4	8	2 515	526	36	
				2 163.18			692.22		2.82	1		1 952		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.71				80%	421			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			17.17				37%	195			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					785.20					3 130			
	
18.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	1.855	221.62	101.80	102.69	411.10	188.84	190.49	14.4	3.55	3 465	2 719	676	
				17.13	1.45		31.78	2.69	2.19	14.47		70	39	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			172.38				77%	2 124			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			114.92				48%	1 324			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					698.40					6 913			
	
19.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	38.3985	36.04			1 383.88					6 904			
				36.04			1 383.88		179.8			6 904		
	Объем: 1.855*20.7													
	
20.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых листов "Этернит" по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	2.65	4 877.10	504.69	210.18	12 924.33	1 337.43	556.96	14.41	7.41	80 093	19 272	4 127	
				4 162.24	20.39		11 029.94	54.03	5.14	14.39		56 694	777	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 502.78				92%	18 445			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			765.30				44%	8 822			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 192.41					107 360			
	
21.	С Цена постав-ка. 
Этернит, м2	339.2	75.27			25 532.00					105 702			
				75.27			25 532.00		4.14			105 702		
	Объем: 2.65*128													
	Поправки: М: =11.6*50.18/1.98/4.14*1.06	
	
22.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.364	4 972.00	72.11	75.20	1 809.81	26.25	27.37	14.4	6.73	7 113	378	184	
				4 824.69	5.48		1 756.19	1.99	3.73	14.38		6 551	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			30.50				92%	374			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.53				44%	179			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 855.84					7 667			
	
23.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	14.41	5.49	415	415	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	295			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	216			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					925			
	
24.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон с жалюзи, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	14.4	7.03	2 055	994	209	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.88	14.4		852	30	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	922			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	440			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 417			
	
25.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	0.39	3 070.76			1 197.60					1 962			
				3 070.76			1 197.60		5 029.56			1 962		
	
26.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.019	373.54	335.71	26.60	7.10	6.38	0.51	14.41	8.05	97	92	4	
				11.23			0.21		4.11	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			6.76				90%	83			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.45				43%	40			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.31					219			
	
27.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0084	23 811.97			200.02					387			
				23 811.97			200.02		46 126.25			387		
	Объем: 0.019*0.44													
	
28.	ТЕР 16-01-005-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка  трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.063	15 103.08	1 003.55	170.38	951.49	63.22	10.73	14.4	7.97	8 411	910	86	
				13 929.16	6.80		877.54	0.43	8.45	14.38		7 415	6	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			73.20				98%	898			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.19				56%	513			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 069.88					9 822			
	
29.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	3	88.07	12.17		264.21	36.51		14.41	1	1 150	526		
				75.90			227.70		2.74	1		624		
	Накладные расходы		103%			37.61				88%	463			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.91				48%	252			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.72					1 865			
	
30.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена ветровых досок, 100 м досок	0.3	1 013.25	295.48	18.24	303.98	88.64	5.47	14.4	8.05	2 028	1 276	44	
				699.53			209.86		3.37	1		707		
	Накладные расходы		86%			76.23				73%	931			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			62.05				56%	715			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.26					3 674			
	
31.	ТЕР 15-04-025-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.045	2 002.85	789.50	14.34	90.13	35.53	0.65	14.4	8.04	670	512	5	
				1 199.01	0.16		53.96	0.01	2.84	14.31		153		
	Объем: 30*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			33.76				80%	410			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.70				37%	189			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.60					1 269			
	
32.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник, ветровая планка), 100 м2 покрытия	0.155	11 907.97	1 173.45	33.16	1 845.74	181.88	5.14	14.4	7.8	7 055	2 619	40	
				10 701.36	3.78		1 658.71	0.59	2.65	14.39		4 396	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			197.07				92%	2 417			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			100.36				44%	1 156			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 143.17					10 628			
	
33.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.364	8 813.16	326.90	31.86	3 207.99	118.99	11.60	14.4	7.48	11 525	1 713	87	
				8 454.40	3.03		3 077.40	1.10	3.16	14.36		9 725	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			129.70				92%	1 591			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			66.05				44%	761			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 403.74					13 876			
	
34.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.28	7 415.77	333.04	13.17	2 076.42	93.25	3.69	14.4	8.06	6 638	1 343	30	
				7 069.56			1 979.48		2.66	1		5 265		
	Накладные расходы		83%			77.40				71%	954			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.61				52%	698			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 214.43					8 290			
	
35.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.08	5 731.49	578.30	8.10	458.52	46.26	0.65	14.4	8.06	1 626	666	5	
				5 145.09			411.61		2.32	1		955		
	Накладные расходы		83%			38.40				71%	473			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			30.07				52%	346			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					526.98					2 445			
	
36.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.04	8 719.75	480.56	8.10	348.79	19.22	0.32	14.4	8.06	691	277	3	
				8 231.09			329.24		1.25	1		412		
	Накладные расходы		83%			15.95				71%	197			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.49				52%	144			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					377.24					1 032			
	
37.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.24	1 357.93	327.73	1.01	325.90	78.66	0.24	14.4	8.08	2 150	1 133	2	
				1 029.19			247.01		4.11	1		1 015		
	Накладные расходы		83%			65.29				71%	804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			51.13				52%	589			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					442.32					3 544			
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	11.5925	7.56		7.56	87.66		87.66		6.07	532		532	
										1				
	Объем: 7.75+2.65*1.45													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	11.5925	27.63		27.63	320.27		320.27		6.07	1 944		1 944	
										1				
	Объем: 7.75+2.65*1.45													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	69 729.03	6 317.29	1 546.62			351 513	90 986	10 080	
			61 865.13	91.08				250 450	1 310	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	68 513.33	6 217.56	1 535.89			341 952	89 550	9 994	
			60 759.89	90.65				242 411	1 304	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	30 799.58					125 520			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 23, 34-37; %=66 - по стр. 7, 9, 11, 13; %=67 - по стр. 15; %=92 - по стр. 16, 20, 22, 32, 33; %=80 - по стр. 17, 31; %=77 - по стр. 18; %=90 - по стр. 24, 26; %=73 - по стр. 30)	5 752.92					70 557			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18; %=52 - по стр. 2-6, 23, 34-37; %=50 - по стр. 7, 9, 11, 13; %=40 - по стр. 15; %=44 - по стр. 16, 20, 22, 32, 33; %=37 - по стр. 17, 31; %=43 - по стр. 24, 26; %=56 - по стр. 30)	3 775.48					43 428			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	78 041.73					455 937			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 215.70	99.73	10.73			9 561	1 436	86	
			1 105.24	0.43				8 039	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 28; %=88 - по стр. 29)	110.80					1 361			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 28; %=48 - по стр. 29)	67.10					765			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 393.60					11 687			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	79 435.33					467 624			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	1 699.92					10 007			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	81 135.25					477 631			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	1 622.71					9 553			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	82 757.96					487 184			
	НДС	14 896.43					87 693			
	Всего с НДС	97 654.39					574 877			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)