|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
|  |  |  | Смета на сумму: | 7 600 371 | руб. | | |
|  | | | Директор МКУ «КР МКД» | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 года | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| На капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвальных помещений многоквартирного дома № 93-99 по ул. П. Морозова в г. Калининграде | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **7 600.371** | тыс. руб. |
| монтажных работ: | | | | | | **21.011** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **10.536** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **1 599.115** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Крыша** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 6.44 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 066 | 848 | 218 | 16.11 | 6.86 | 15 156 | 13 658 | 1 498 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 840 |  |  |  | 84% | 11 473 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 509 |  |  |  | 48% | 6 556 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 414 |  |  |  |  | 33 185 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли | 6.44 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 111 | 823 | 288 | 16.11 | 9.68 | 16 046 | 13 259 | 2 787 |
|  | 6.95 |  | 45 | 1 | 16.08 |  | 720 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 720 |  |  |  | 71% | 9 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 564 |  |  |  | 52% | 7 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 396 |  |  |  |  | 33 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 6.44 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 111 | 823 | 288 | 16.11 | 9.68 | 16 046 | 13 259 | 2 787 |
|  | 6.95 |  | 45 | 1 | 16.08 |  | 720 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 720 |  |  |  | 71% | 9 925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 564 |  |  |  | 52% | 7 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 396 |  |  |  |  | 33 240 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.28 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 21 184 | 3 097 | 79 | 16.11 | 8.96 | 104 264 | 49 892 | 707 |
| 7 898.38 |  | 18 008 |  | 2.98 | 1 | 53 665 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 571 |  |  |  | 71% | 35 423 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 013 |  |  |  | 52% | 25 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 768 |  |  |  |  | 165 631 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 1.28 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 5 785 | 462 | 47 | 16.11 | 9.04 | 25 960 | 7 440 | 424 |
| 4 121.69 |  | 5 276 |  | 3.43 | 1 | 18 096 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 383 |  |  |  | 71% | 5 282 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 300 |  |  |  | 52% | 3 869 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 469 |  |  |  |  | 35 111 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 16 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 1 780 | 202 | 453 | 16.1 | 9.04 | 12 107 | 3 256 | 4 093 |
| 70.29 |  | 1 125 |  | 4.23 | 1 | 4 757 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 168 |  |  |  | 71% | 2 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 131 |  |  |  | 52% | 1 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 079 |  |  |  |  | 16 112 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.87 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 5 895 | 1 261 | 58 | 16.11 | 9 | 39 376 | 20 321 | 526 |
| 5 258.63 |  | 4 575 |  | 4.05 | 1 | 18 529 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 047 |  |  |  | 71% | 14 428 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 820 |  |  |  | 52% | 10 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 761 |  |  |  |  | 64 371 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 16 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 2 602 | 614 | 570 | 16.11 | 9.04 | 20 869 | 9 890 | 5 152 |
| 88.61 |  | 1 418 |  | 4.11 | 1 | 5 827 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 510 |  |  |  | 71% | 7 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 399 |  |  |  | 52% | 5 143 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 511 |  |  |  |  | 33 034 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-5-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 1.92 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 6 100 | 2 315 | 39 | 16.11 | 9 | 50 422 | 37 300 | 349 |
| 1 950.76 |  | 3 745 |  | 3.41 | 1 | 12 772 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 921 |  |  |  | 71% | 26 483 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 505 |  |  |  | 52% | 19 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 526 |  |  |  |  | 96 301 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3 | 6.5 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 1 421 | 503 | 918 | 16.11 | 4.18 | 11 948 | 8 111 | 3 837 |
|  | 12.93 |  | 84 | 1 | 16.09 |  | 1 352 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 581 |  |  |  | 84% | 7 949 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 352 |  |  |  | 48% | 4 542 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 354 |  |  |  |  | 24 439 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕРр 53-20-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки | 0.065 | 136 578.60 | 5 963.00 | 3 790.41 | 8 878 | 388 | 246 | 16.11 | 9.68 | 40 532 | 6 244 | 2 385 |
| 126 825.19 | 588.90 | 8 244 | 38 | 3.87 | 16.09 | 31 903 | 616 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 366 |  |  |  | 73% | 5 008 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 298 |  |  |  | 56% | 3 842 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 543 |  |  |  |  | 49 381 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка люков (прим), 100 м2 проемов | 0.0378 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 802 | 87 | 28 | 16.11 | 7.17 | 3 515 | 1 404 | 201 |
| 18 174.97 | 28.43 | 687 | 1 | 2.78 | 18.81 | 1 910 | 20 |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 93 |  |  |  | 90% | 1 282 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 48 |  |  |  | 43% | 612 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 943 |  |  |  |  | 5 409 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | С Цена поставщик.  Окно-люк (0,7\*0,9)\*6шт, м2 кровли | 3.78 | 2 923.77 |  |  | 11 052 |  |  |  |  | 47 191 |  |  |
| 2 923.77 |  | 11 052 |  | 4.27 |  | 47 191 |  |
|  | *Поправки: М: =11890/4.27\*1.05* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТЕРр 53-7-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена лобовой доски, 100 м досок | 0.46 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 466 | 136 | 8 | 16.11 | 9.13 | 3 338 | 2 190 | 77 |
| 699.53 |  | 322 |  | 3.33 | 1 | 1 072 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 117 |  |  |  | 73% | 1 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 95 |  |  |  | 56% | 1 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 678 |  |  |  |  | 6 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 10-01-012-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.115 | 3 104.61 | 230.44 | 94.03 | 357 | 27 | 11 | 16.11 | 9.12 | 1 523 | 427 | 99 |
| 2 780.15 |  | 320 |  | 3.12 | 1 | 998 |  |
|  | Объем: 46\*0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 29 |  |  |  | 90% | 384 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 15 |  |  |  | 43% | 184 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 2 091 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-04-024-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Простая окраска масляными составами по дереву: лобовой, ветровой досок, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.247 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 242 | 74 | 2 | 16.11 | 9.15 | 1 654 | 1 191 | 15 |
| 671.92 | 0.16 | 166 |  | 2.7 | 18.69 | 448 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 70 |  |  |  | 80% | 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 35 |  |  |  | 37% | 441 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  | 3 049 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.44 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 427 | 656 | 661 | 16.11 | 3.72 | 13 313 | 10 561 | 2 460 |
| 17.13 | 1.45 | 110 | 9 | 2.64 | 16.18 | 291 | 151 |
|  | *Удал.ресурсы: 113-9005* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 599 |  |  |  | 77% | 8 248 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 399 |  |  |  | 48% | 5 142 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 425 |  |  |  |  | 26 703 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 133.308 | 36.04 |  |  | 4 804 |  |  |  |  | 25 142 |  |  |
| 36.04 |  | 4 804 |  | 188.6 |  | 25 142 |  |
|  | Объем: 20.7\*6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство кровель из Этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 6.44 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 31 409 | 3 250 | 1 354 | 16.12 | 8.71 | 195 794 | 52 393 | 11 789 |
| 4 162.24 | 20.39 | 26 805 | 131 | 4.91 | 16.09 | 131 612 | 2 113 |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 3 651 |  |  |  | 92% | 50 146 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 860 |  |  |  | 44% | 23 983 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36 920 |  |  |  |  | 269 922 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | С Цена поставщик.  Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит, м2 кровли | 824.32 | 81.62 |  |  | 67 284 |  |  |  |  | 275 191 |  |  |
| 81.62 |  | 67 284 |  | 4.09 |  | 275 191 |  |
|  | Объем: 644\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =10.38\*60/1.9775/4.09\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.11 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 943 | 606 | 28 | 16.11 | 7.76 | 11 381 | 9 770 | 215 |
| 2 806.54 | 60.12 | 309 | 7 | 4.52 | 17.91 | 1 395 | 118 |
|  | *Удал.ресурсы: 404-9001; 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 478 |  |  |  | 66% | 6 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 386 |  |  |  | 50% | 4 944 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 807 |  |  |  |  | 22 851 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.462 | 3 086.00 |  |  | 1 426 |  |  |  |  | 6 210 |  |  |
| 3 086.00 |  | 1 426 |  | 13 441.57 |  | 6 210 |  |
|  | Объем: 0.11\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 кан.), 100 м труб | 0.11 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 2 554 | 1 674 | 52 | 16.11 | 7.75 | 31 117 | 26 973 | 404 |
| 7 523.05 | 112.70 | 828 | 12 | 4.52 | 17.9 | 3 740 | 222 |
|  | *Удал.ресурсы: 404-9001; 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 315 |  |  |  | 66% | 17 949 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 062 |  |  |  | 50% | 13 598 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 931 |  |  |  |  | 62 663 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | 404-0007  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.21 | 3 086.00 |  |  | 3 734 |  |  |  |  | 16 264 |  |  |
| 3 086.00 |  | 3 734 |  | 13 441.57 |  | 16 264 |  |
|  | Объем: 0.11\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.392 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 946 | 508 | 1 | 16.11 | 6.41 | 9 734 | 8 182 | 5 |
| 1 115.14 |  | 437 |  | 3.54 | 1 | 1 547 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 401 |  |  |  | 67% | 5 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 254 |  |  |  | 40% | 3 273 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 601 |  |  |  |  | 18 489 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.392 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 350 | 58 | 3 | 16.11 | 9.07 | 1 879 | 927 | 28 |
| 739.42 |  | 290 |  | 3.19 | 1 | 925 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 55 |  |  |  | 80% | 742 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 27 |  |  |  | 37% | 343 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  | 2 964 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 46-01-008-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство бетонных оголовников, 1 м3 | 1.016 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 1 592 | 244 | 38 | 16.12 | 8.08 | 10 391 | 3 940 | 307 |
| 1 289.47 | 2.11 | 1 310 | 2 | 4.69 | 16.12 | 6 144 | 35 |
|  | *Вычт.ресурсы: 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 244 |  |  |  | 84% | 3 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 148 |  |  |  | 48% | 1 908 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 983 |  |  |  |  | 15 638 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 12-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.443 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 5 275 | 520 | 15 | 16.11 | 9.53 | 21 362 | 8 375 | 140 |
| 10 701.36 | 3.78 | 4 741 | 2 | 2.71 | 16.09 | 12 847 | 27 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 564 |  |  |  | 92% | 7 730 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 287 |  |  |  | 44% | 3 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 126 |  |  |  |  | 32 789 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.88 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 67 | 66 |  | 16.11 | 6.5 | 1 069 | 1 068 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 55 |  |  |  | 71% | 758 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 43 |  |  |  | 52% | 555 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 2 383 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.88 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 7 756 | 288 | 28 | 16.11 | 8.82 | 28 615 | 4 634 | 247 |
| 8 454.40 | 3.03 | 7 440 | 3 | 3.19 | 16.07 | 23 733 | 43 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 314 |  |  |  | 92% | 4 303 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 160 |  |  |  | 44% | 2 058 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 230 |  |  |  |  | 34 976 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Смена обделок из листовой стали шириной до 0,4 м (капельник), 100 м | 0.88 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 602 | 330 | 6 | 16.11 | 9.22 | 11 598 | 5 313 | 54 |
| 2 574.88 | 1.03 | 2 266 | 1 | 2.75 | 18.87 | 6 231 | 17 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 275 |  |  |  | 71% | 3 784 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 215 |  |  |  | 52% | 2 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 092 |  |  |  |  | 18 154 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.95 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 7 045 | 316 | 13 | 16.11 | 9.13 | 24 285 | 5 097 | 114 |
| 7 069.56 |  | 6 716 |  | 2.84 | 1 | 19 074 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 262 |  |  |  | 71% | 3 619 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 205 |  |  |  | 52% | 2 650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 513 |  |  |  |  | 30 554 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.2 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 146 | 116 | 2 | 16.11 | 9.14 | 4 492 | 1 863 | 15 |
| 5 145.09 |  | 1 029 |  | 2.54 | 1 | 2 614 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 96 |  |  |  | 71% | 1 323 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 75 |  |  |  | 52% | 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 318 |  |  |  |  | 6 783 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.1 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 872 | 48 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 703 | 774 | 7 |
| 8 231.09 |  | 823 |  | 1.12 | 1 | 922 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 40 |  |  |  | 71% | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 31 |  |  |  | 52% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 943 |  |  |  |  | 2 655 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.1 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 460 | 48 | 1 | 16.11 | 9.14 | 1 811 | 774 | 7 |
| 4 116.09 |  | 412 |  | 2.5 | 1 | 1 029 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 40 |  |  |  | 71% | 550 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 31 |  |  |  | 52% | 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 531 |  |  |  |  | 2 763 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.1 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 494 | 361 | 1 | 16.11 | 9.16 | 10 448 | 5 808 | 10 |
| 1 029.19 |  | 1 132 |  | 4.09 | 1 | 4 630 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 300 |  |  |  | 71% | 4 124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 235 |  |  |  | 52% | 3 020 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 028 |  |  |  |  | 17 592 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.8 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 978 | 58 | 60 | 16.11 | 7.68 | 19 108 | 929 | 462 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 860 | 4 | 4.59 | 16.09 | 17 716 | 70 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 67 |  |  |  | 92% | 919 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 34 |  |  |  | 44% | 440 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 079 |  |  |  |  | 20 467 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 0.86 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 4 276 | 62 | 65 | 16.11 | 7.68 | 20 541 | 999 | 497 |
| 4 824.69 | 5.48 | 4 149 | 5 | 4.59 | 16.09 | 19 045 | 76 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 72 |  |  |  | 92% | 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 37 |  |  |  | 44% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 385 |  |  |  |  | 22 003 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕРр 65-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.16 | 775.58 | 765.14 | 10.44 | 124 | 122 | 2 | 16.12 | 9.34 | 1 989 | 1 973 | 16 |
|  | 4.13 |  | 1 | 1 | 18.83 |  | 12 |
|  | *Накладные расходы* |  | 74% |  |  | 91 |  |  |  | 63% | 1 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 62 |  |  |  | 40% | 794 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  | 4 034 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 16-04-001-02  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 12 833.31 | 745.23 | 9.03 | 2 053 | 119 | 1 | 16.12 | 8.58 | 5 085 | 1 922 | 12 |
| 12 079.05 | 0.95 | 1 933 |  | 1.63 | 15.99 | 3 150 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: 301-9240; 302-9120* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 137 |  |  |  | 98% | 1 886 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 84 |  |  |  | 56% | 1 077 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 274 |  |  |  |  | 8 048 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | С Цена поставщик.  Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт | 8 | 779.39 |  |  | 6 235 |  |  |  |  | 26 624 |  |  |
| 779.39 |  | 6 235 |  | 4.27 |  | 26 624 |  |
|  | *Поправки: М: =3200.00/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 8 | 88.07 | 12.17 |  | 705 | 97 |  | 16.12 | 1 | 3 270 | 1 569 |  |
| 75.90 |  | 607 |  | 2.8 | 1 | 1 700 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 100 |  |  |  | 88% | 1 381 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 58 |  |  |  | 48% | 753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 863 |  |  |  |  | 5 404 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 31.35 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 509 | 138 | 1 149 | 16.1 | 7.59 | 14 511 | 2 226 | 8 723 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 138 |  |  |  | 100% | 2 226 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 83 |  |  |  | 60% | 1 336 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 31.35 | 16.40 |  | 16.40 | 514 |  | 514 | 1 | 7.87 | 4 046 |  | 4 046 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Чердачное перекрытие* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТЕРр 57-1-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка рабочего настила, 100 м2 основания | 3.48 | 144.40 | 144.40 |  | 503 | 503 |  | 16.11 | 1 | 8 095 | 8 095 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 402 |  |  |  | 68% | 5 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 342 |  |  |  | 54% | 4 371 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 247 |  |  |  |  | 17 971 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 12-01-015-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка утеплителя (прим), 100 м2 изолируемой поверхности | 3.48 | 87.06 | 58.21 | 28.86 | 303 | 203 | 100 | 16.11 | 6.37 | 3 903 | 3 263 | 640 |
|  | 1.57 |  | 5 | 3.27 | 16.12 |  | 88 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 225 |  |  |  | 92% | 3 083 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 114 |  |  |  | 44% | 1 474 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 642 |  |  |  |  | 8 460 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия | 3.48 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 998 | 427 | 4 | 16.11 | 9.16 | 8 763 | 6 875 | 40 |
| 162.83 |  | 567 |  | 3.26 | 1 | 1 847 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 397 |  |  |  | 79% | 5 431 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 273 |  |  |  | 51% | 3 506 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 668 |  |  |  |  | 17 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 435 | 13.13 |  |  | 5 712 |  |  |  |  | 18 409 |  |  |
| 13.13 |  | 5 712 |  | 42.32 |  | 18 409 |  |
|  | Объем: 348\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕР 26-01-039-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (толщ.150мм), 1 м3 изоляции | 52.2 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 10 589 | 6 262 | 4 327 | 16.11 | 8.94 | 139 567 | 100 886 | 38 681 |
|  |  |  |  | 18.43 | 1 |  |  |
|  | Объем: 348\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 5 636 |  |  |  | 77% | 77 682 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 757 |  |  |  | 48% | 48 425 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 982 |  |  |  |  | 265 675 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 104-0097  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 1064.88 | 26.54 |  |  | 28 262 |  |  |  |  | 91 793 |  |  |
| 26.54 |  | 28 262 |  | 86.2 |  | 91 793 |  |
|  | Объем: 348\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой перекрытия (прим), 100 м2 покрытия | 3.48 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 998 | 427 | 4 | 16.11 | 9.16 | 8 763 | 6 875 | 40 |
| 162.83 |  | 567 |  | 3.26 | 1 | 1 847 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 397 |  |  |  | 79% | 5 431 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 273 |  |  |  | 51% | 3 506 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 668 |  |  |  |  | 17 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | 101-4135  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 435 | 7.04 |  |  | 3 062 |  |  |  |  | 10 388 |  |  |
| 7.04 |  | 3 062 |  | 23.88 |  | 10 388 |  |
|  | Объем: 348\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 10-01-083-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство настила рабочего, сплошного, 100 м2 покрытия | 3.48 | 5 618.36 | 315.76 | 133.24 | 19 552 | 1 099 | 464 | 16.11 | 7.6 | 80 771 | 17 702 | 3 524 |
| 5 169.37 | 11.14 | 17 989 | 39 | 3.31 | 16.09 | 59 545 | 624 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 1 206 |  |  |  | 90% | 16 493 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 615 |  |  |  | 43% | 7 880 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 21 373 |  |  |  |  | 105 145 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен труб кирпичных, 100 м2 | 1.4 | 188.95 | 188.95 |  | 265 | 265 |  | 16.11 | 1 | 4 262 | 4 262 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 262 |  |  |  | 84% | 3 580 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 159 |  |  |  | 48% | 2 046 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 686 |  |  |  |  | 9 888 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб (под крышей), 100 м2 поверхности | 1.4 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 3 378 | 1 814 | 3 | 16.11 | 6.41 | 34 766 | 29 221 | 18 |
| 1 115.14 |  | 1 561 |  | 3.54 | 1 | 5 527 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 1 433 |  |  |  | 67% | 19 578 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 907 |  |  |  | 40% | 11 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 718 |  |  |  |  | 66 032 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска дымов. труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 1 251 | 205 | 11 | 16.11 | 9.07 | 6 710 | 3 309 | 99 |
| 739.42 |  | 1 035 |  | 3.19 | 1 | 3 302 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 195 |  |  |  | 80% | 2 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 96 |  |  |  | 37% | 1 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 542 |  |  |  |  | 10 582 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 16.25 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 782 | 72 | 596 | 16.1 | 7.59 | 7 521 | 1 154 | 4 522 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 72 |  |  |  | 100% | 1 154 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 43 |  |  |  | 60% | 692 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 16.25 | 16.40 |  | 16.40 | 267 |  | 267 | 1 | 7.87 | 2 097 |  | 2 097 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **308 354** | **32 622** | **13 024** |  |  | **1 632 728** | **525 554** | **104 157** |
| **262 373** | **434** |  |  | **997 602** | **7 027** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **302 400** | **32 074** | **10 495** |  |  | **1 594 209** | **516 710** | **84 741** |
| **259 833** | **433** |  |  | **992 752** | **7 013** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **131 571** |  |  |  |  | **517 212** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 27, 54; %=71 - по стр. 2-9, 29, 31-36; %=73 - по стр. 11, 14; %=90 - по стр. 12, 15, 53; %=80 - по стр. 16, 26, 56; %=77 - по стр. 17, 49; %=92 - по стр. 19, 28, 30, 37, 38, 46; %=66 - по стр. 21, 23; %=67 - по стр. 25, 55; %=68 - по стр. 45; %=79 - по стр. 47, 51)** | | | | | **29 118** |  |  |  |  | **399 958** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 17, 27, 49, 54; %=52 - по стр. 2-9, 29, 31-36; %=56 - по стр. 11, 14; %=43 - по стр. 12, 15, 53; %=37 - по стр. 16, 26, 56; %=44 - по стр. 19, 28, 30, 37, 38, 46; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25, 55; %=54 - по стр. 45; %=51 - по стр. 47, 51)** | | | | | **19 675** |  |  |  |  | **253 303** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **351 193** |  |  |  |  | **2 247 470** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **2 882** | **338** | **3** |  |  | **10 344** | **5 464** | **28** |
| **2 540** | **1** |  |  | **4 850** | **14** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **328** |  |  |  |  | **4 517** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **204** |  |  |  |  | **2 625** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **3 414** |  |  |  |  | **17 486** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 072** | **210** | **2 526** |  |  | **28 175** | **3 380** | **19 388** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 57)** | | | | | **210** |  |  |  |  | **3 380** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 57)** | | | | | **126** |  |  |  |  | **2 028** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 072** |  |  |  |  | **28 175** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **357 679** |  |  |  |  | **2 293 131** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **7 654** |  |  |  |  | **49 073** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **365 333** |  |  |  |  | **2 342 204** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **7 307** |  |  |  |  | **46 844** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **372 640** |  |  |  |  | **2 389 048** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **67 075** |  |  |  |  | **430 029** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **439 715** |  |  |  |  | **2 819 077** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **29 446** |  |  |  |  | **404 475** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **19 879** |  |  |  |  | **255 928** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Фасад** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены, откосы* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 08-07-001-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 11.34 | 1 454.57 | 549.87 | 8.86 | 16 495 | 6 236 | 101 | 16.12 | 9.13 | 152 737 | 100 518 | 918 |
| 895.84 |  | 10 159 |  | 5.05 | 1 | 51 302 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15\*1.2, Н48= 1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 6 860 |  |  |  | 93% | 93 482 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 4 240 |  |  |  | 54% | 54 280 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 27 595 |  |  |  |  | 300 498 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕРр 69-2-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий | 1.134 | 63.27 | 49.68 | 13.59 | 72 | 56 | 15 | 16.11 | 1.78 | 935 | 908 | 27 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1134/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 44 |  |  |  | 66% | 599 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 28 |  |  |  | 40% | 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 1 897 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕРр 69-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий | 1.134 | 4 688.98 | 197.81 | 4 246.36 | 5 317 | 224 | 4 815 | 16.12 | 4.06 | 24 149 | 3 616 | 19 550 |
| 244.81 | 143.10 | 278 | 162 | 3.54 | 15.1 | 983 | 2 450 |
|  | Объем: 1134/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 301 |  |  |  | 66% | 4 004 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 193 |  |  |  | 40% | 2 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 811 |  |  |  |  | 30 579 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2 | 10.79 | 188.95 | 188.95 |  | 2 039 | 2 039 |  | 16.11 | 1 | 32 845 | 32 845 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 1017+62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 019 |  |  |  | 84% | 27 590 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 223 |  |  |  | 48% | 15 766 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 281 |  |  |  |  | 76 200 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 12.44 | 37.19 | 25.77 |  | 463 | 321 |  | 16.12 | 1 | 5 887 | 5 168 |  |
| 11.42 |  | 142 |  | 5.06 | 1 | 719 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 276 |  |  |  | 73% | 3 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 225 |  |  |  | 56% | 2 894 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 964 |  |  |  |  | 12 554 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 15-02-001-06  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.435 | 10 771.77 | 4 750.96 | 79.18 | 4 686 | 2 067 | 34 | 16.11 | 5.43 | 42 631 | 33 294 | 187 |
| 5 941.63 |  | 2 585 |  | 3.54 | 1 | 9 150 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 964 |  |  |  | 80% | 26 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 971 |  |  |  | 37% | 12 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 621 |  |  |  |  | 81 585 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.356 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 4 009 | 508 | 9 | 16.11 | 9.22 | 17 872 | 8 187 | 83 |
| 2 574.88 | 1.03 | 3 492 | 1 | 2.75 | 18.87 | 9 602 | 26 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 422 |  |  |  | 71% | 5 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 331 |  |  |  | 52% | 4 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 762 |  |  |  |  | 27 974 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 10.79 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 866 | 830 | 18 | 16.11 | 9.18 | 13 584 | 13 369 | 166 |
| 1.71 | 0.16 | 18 | 2 | 2.64 | 18.69 | 49 | 33 |
|  | Объем: 1017+62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 790 |  |  |  | 80% | 10 722 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 391 |  |  |  | 37% | 4 959 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 047 |  |  |  |  | 29 264 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 140.27 | 15.82 |  |  | 2 219 |  |  |  |  | 7 276 |  |  |
| 15.82 |  | 2 219 |  | 51.87 |  | 7 276 |  |
|  | Объем: 1000\*10.79\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 26-01-037-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов, стен, 1 м3 изоляции | 101.7 | 811.20 | 235.30 | 124.98 | 82 499 | 23 930 | 12 710 | 16.11 | 7.47 | 680 860 | 385 515 | 94 943 |
| 450.92 |  | 45 859 |  | 4.37 | 1 | 200 402 |  |
|  | Объем: 1017\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 104-0007:[ М-(1603.12=1652.70\*0.97) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 21 537 |  |  |  | 77% | 296 847 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 14 358 |  |  |  | 48% | 185 047 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118 394 |  |  |  |  | 1 162 754 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | 104-0004  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3 | 98.649 | 671.40 |  |  | 66 233 |  |  |  |  | 359 341 |  |  |
| 671.40 |  | 66 233 |  | 3 642.62 |  | 359 341 |  |
|  | Объем: 1017\*0.1\*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕРр 61-28-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство основания под штукатурку из сетки стекляной по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности | 10.17 | 1 043.83 | 675.65 | 13.36 | 10 616 | 6 871 | 136 | 16.11 | 9.09 | 132 357 | 110 698 | 1 235 |
| 354.82 |  | 3 609 |  | 5.66 | 1 | 20 424 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3473.80=31.58\*110) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 5 428 |  |  |  | 67% | 74 168 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3 436 |  |  |  | 40% | 44 279 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 480 |  |  |  |  | 250 804 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | 101-1754  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сетка стеклянная строительная СС-1(прим), м2 | 1118.7 | 12.74 |  |  | 14 252 |  |  |  |  | 28 549 |  |  |
| 12.74 |  | 14 252 |  | 25.52 |  | 28 549 |  |
|  | Объем: 1017\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню, откосов, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.62 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 1 286 | 516 | 52 | 16.11 | 9.97 | 11 373 | 8 312 | 519 |
| 1 157.98 | 39.06 | 718 | 24 | 3.54 | 14.27 | 2 542 | 346 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 513 |  |  |  | 80% | 6 926 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 254 |  |  |  | 37% | 3 203 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 053 |  |  |  |  | 21 503 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | 201-1306  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Уголок ПВХ с стеклосеткой, м | 750 | 5.87 |  |  | 4 403 |  |  |  |  | 14 018 |  |  |
| 5.87 |  | 4 403 |  | 18.69 |  | 14 018 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | ТЕРр 61-1-4  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм, 100 м2 поверхности | 10.17 | 1 938.46 | 448.56 | 18.91 | 19 714 | 4 562 | 192 | 16.11 | 9.34 | 129 443 | 73 491 | 1 796 |
| 1 470.99 | 7.49 | 14 960 | 76 | 3.62 | 18.82 | 54 155 | 1 434 |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 3 664 |  |  |  | 67% | 50 200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 2 319 |  |  |  | 40% | 29 970 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 697 |  |  |  |  | 209 613 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 75. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности стен, откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.79 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 9 645 | 1 583 | 84 | 16.11 | 9.07 | 51 716 | 25 505 | 760 |
| 739.42 |  | 7 978 |  | 3.19 | 1 | 25 451 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 504 |  |  |  | 80% | 20 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 744 |  |  |  | 37% | 9 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 893 |  |  |  |  | 81 557 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Цоколь* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 76. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 1.05 | 188.95 | 188.95 |  | 198 | 198 |  | 16.11 | 1 | 3 196 | 3 196 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 196 |  |  |  | 84% | 2 685 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 119 |  |  |  | 48% | 1 534 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 513 |  |  |  |  | 7 415 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | ТЕРр 53-16-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.5 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 808 | 151 | 15 | 16.11 | 7.35 | 5 021 | 2 426 | 111 |
| 1 283.86 | 5.99 | 642 | 3 | 3.87 | 17.45 | 2 484 | 52 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 132 |  |  |  | 73% | 1 809 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 108 |  |  |  | 56% | 1 388 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 048 |  |  |  |  | 8 218 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 5.2 | 37.19 | 25.77 |  | 193 | 134 |  | 16.12 | 1 | 2 461 | 2 160 |  |
| 11.42 |  | 59 |  | 5.06 | 1 | 300 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 115 |  |  |  | 73% | 1 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 94 |  |  |  | 56% | 1 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 5 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, откосов, 100 м2 покрытия | 1.29 | 80.30 | 76.91 | 1.68 | 104 | 99 | 2 | 16.11 | 9.18 | 1 624 | 1 598 | 20 |
| 1.71 | 0.16 | 2 |  | 2.64 | 18.69 | 6 | 4 |
|  | Объем: 105+24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 94 |  |  |  | 80% | 1 282 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 47 |  |  |  | 37% | 593 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 245 |  |  |  |  | 3 498 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 16.77 | 15.82 |  |  | 265 |  |  |  |  | 870 |  |  |
| 15.82 |  | 265 |  | 51.87 |  | 870 |  |
|  | Объем: 1000\*1.29\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | ТЕР 15-02-036-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен цоколя, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.05 | 3 394.13 | 1 455.57 | 70.94 | 3 564 | 1 528 | 74 | 16.12 | 8.54 | 35 470 | 24 637 | 636 |
| 1 867.63 | 22.96 | 1 961 | 24 | 5.2 | 18.58 | 10 197 | 448 |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0874:[ М-(3410.64=31.58\*108) ]; 101-1705:[ М-(142.44=11.87\*12) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 474 |  |  |  | 80% | 20 068 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 729 |  |  |  | 37% | 9 281 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 768 |  |  |  |  | 64 819 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 82. | 101-3887  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2 | 113.4 | 11.15 |  |  | 1 264 |  |  |  |  | 4 324 |  |  |
| 11.15 |  | 1 264 |  | 38.13 |  | 4 324 |  |
|  | Объем: 105\*1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 83. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Улучшенная штукатурка откосов цок. окон цементно-известковым раствором, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.24 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 498 | 200 | 20 | 16.11 | 9.97 | 4 402 | 3 218 | 201 |
| 1 157.98 | 39.06 | 278 | 9 | 3.54 | 14.27 | 984 | 134 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 199 |  |  |  | 80% | 2 682 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 98 |  |  |  | 37% | 1 240 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 795 |  |  |  |  | 8 324 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 84. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.29 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 1 153 | 189 | 10 | 16.11 | 9.07 | 6 183 | 3 049 | 91 |
| 739.42 |  | 954 |  | 3.19 | 1 | 3 043 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 180 |  |  |  | 80% | 2 439 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 89 |  |  |  | 37% | 1 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 421 |  |  |  |  | 9 750 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | ТЕР 20-02-003-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм, 1 решетка | 24 | 49.30 | 12.80 | 4.04 | 1 183 | 307 | 97 | 16.12 | 5.68 | 7 442 | 4 952 | 550 |
| 32.46 |  | 779 |  | 2.49 | 1 | 1 940 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 353 |  |  |  | 98% | 4 853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 218 |  |  |  | 56% | 2 773 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 754 |  |  |  |  | 15 068 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 27.1 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 305 | 120 | 993 | 16.1 | 7.59 | 12 543 | 1 924 | 7 541 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 120 |  |  |  | 100% | 1 924 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 72 |  |  |  | 60% | 1 154 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 87. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 27.1 | 16.40 |  | 16.40 | 444 |  | 444 | 1 | 7.87 | 3 498 |  | 3 498 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Перенавеска эл. кабеля* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | ФЕРм 08-02-390-03  (Приказ № 31/пр от 30.01.2014  НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф)  Короба пластмассовые шириной 90х60мм мм  прим, 100 м | 1.05 | 325.68 | 193.34 | 39.07 | 342 | 203 | 41 | 17.1 | 3.17 | 3 956 | 3 471 | 130 |
| 93.27 | 0.14 | 98 |  | 3.62 | 17.36 | 355 | 3 |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1039; 2; СЦЭСМ 030954; СЦЭСМ 134041; СЦЭСМ 331451; ССЦ 101-1481; ССЦ 101-2202* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 193 |  |  |  | 81% | 2 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 132 |  |  |  | 52% | 1 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 667 |  |  |  |  | 8 576 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 89. | С509-1840  Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм, м | 107.1 | 27.19 |  |  | 2 912 |  |  |  |  | 12 435 |  |  |
| 27.19 |  | 2 912 |  | 4.27 |  | 12 435 |  |
|  | Объем: 105\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =116.11/4.27* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Оконные блоки (места общего пользования)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 90. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.0352 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 61 | 52 | 9 | 16.12 | 9.34 | 924 | 841 | 83 |
|  | 100.00 |  | 4 | 1 | 18.81 |  | 66 |
|  | Объем: (0.8\*1.1)\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 55 |  |  |  | 84% | 762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 34 |  |  |  | 48% | 435 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 2 121 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | ТЕР 46-04-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.2552 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 477 | 413 | 64 | 16.12 | 9.34 | 7 256 | 6 655 | 602 |
|  | 100.00 |  | 26 | 1 | 18.81 |  | 480 |
|  | Объем: (0.8\*1.1)\*4+(1.1\*2.5)\*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 435 |  |  |  | 84% | 5 993 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 263 |  |  |  | 48% | 3 425 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 175 |  |  |  |  | 16 674 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.0704 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 1 537 | 195 | 63 | 16.11 | 7.17 | 7 145 | 3 138 | 450 |
| 18 174.97 | 34.11 | 1 280 | 2 | 2.78 | 18.81 | 3 557 | 45 |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 209 |  |  |  | 90% | 2 865 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 106 |  |  |  | 43% | 1 369 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 852 |  |  |  |  | 11 378 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | ТЕР 10-01-034-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.22 | 15 683.52 | 2 066.05 | 749.84 | 3 450 | 455 | 165 | 16.11 | 7.57 | 16 724 | 7 323 | 1 249 |
| 12 867.63 | 12.80 | 2 831 | 3 | 2.88 | 18.8 | 8 153 | 53 |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 485 |  |  |  | 90% | 6 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 247 |  |  |  | 43% | 3 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 183 |  |  |  |  | 26 534 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 94. | 203-0955  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 7.04 | 2 460.30 |  |  | 17 321 |  |  |  |  | 29 626 |  |  |
| 2 460.30 |  | 17 321 |  | 4 208.2 |  | 29 626 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 95. | 203-0957  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2 | 22 | 1 770.36 |  |  | 38 948 |  |  |  |  | 64 558 |  |  |
| 1 770.36 |  | 38 948 |  | 2 934.46 |  | 64 558 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 96. | ТЕР 10-01-035-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м | 0.144 | 5 874.09 | 264.64 | 24.75 | 846 | 38 | 4 | 16.11 | 9.15 | 2 078 | 614 | 33 |
| 5 584.70 | 0.78 | 804 |  | 1.78 | 18.69 | 1 431 | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9138* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 40 |  |  |  | 90% | 554 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 21 |  |  |  | 43% | 265 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  | 2 897 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 97. | 101-2906  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 14.4 | 60.66 |  |  | 874 |  |  |  |  | 3 190 |  |  |
| 60.66 |  | 874 |  | 221.54 |  | 3 190 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | ТЕР 15-02-024-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности | 0.21 | 6 573.92 | 2 219.10 | 136.83 | 1 381 | 466 | 29 | 16.11 | 10.46 | 10 811 | 7 507 | 301 |
| 4 217.99 | 39.23 | 886 | 8 | 3.39 | 16.51 | 3 003 | 136 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 450 |  |  |  | 80% | 6 114 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 223 |  |  |  | 37% | 2 828 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 054 |  |  |  |  | 19 753 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 99. | ТЕР 15-04-027-05  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям откосов, подготовленных под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 577.83 | 166.95 | 5.06 | 121 | 35 | 1 | 16.12 | 9.14 | 875 | 565 | 10 |
| 405.82 | 0.20 | 85 |  | 3.52 | 18.69 | 300 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33 |  |  |  | 80% | 453 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16 |  |  |  | 37% | 209 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171 |  |  |  |  | 1 537 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 100. | ТЕР 15-04-005-05  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 1 392.74 | 333.48 | 15.69 | 292 | 70 | 3 | 16.12 | 9.13 | 1 898 | 1 129 | 30 |
| 1 043.57 | 0.20 | 219 |  | 3.37 | 18.69 | 739 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 67 |  |  |  | 80% | 904 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 33 |  |  |  | 37% | 418 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 391 |  |  |  |  | 3 220 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Спуск в подвал* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 101. | ТЕРр 59-5-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт ступеней бетонных (внутри здания входа в подвал), 100 ступеней | 0.52 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 873 | 490 | 13 | 16.12 | 9.21 | 9 711 | 7 900 | 118 |
| 712.39 | 3.75 | 370 | 2 | 4.57 | 18.79 | 1 693 | 37 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 374 |  |  |  | 65% | 5 159 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 295 |  |  |  | 48% | 3 810 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 542 |  |  |  |  | 18 680 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 102. | ТЕР 06-01-024-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка стен подвалов, площадки и ступеней бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.10648 | 4 499.37 | 2 657.94 | 1 841.42 | 479 | 283 | 196 | 16.11 | 9.25 | 6 373 | 4 559 | 1 814 |
|  | 248.02 |  | 26 | 4.42 | 16.09 |  | 425 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 294 |  |  |  | 80% | 3 987 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 170 |  |  |  | 44% | 2 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 943 |  |  |  |  | 12 553 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 23.4256 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 127 | 103 | 859 | 16.1 | 7.59 | 10 842 | 1 663 | 6 518 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 10.648\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 103 |  |  |  | 100% | 1 663 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 62 |  |  |  | 60% | 998 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 104. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.12 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 176 | 176 |  | 16.11 | 1 | 2 835 | 2 835 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 127 |  |  |  | 61% | 1 729 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 67 |  |  |  | 31% | 879 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  | 5 443 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 105. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.12 | 490.29 | 490.29 |  | 59 | 59 |  | 16.11 | 1 | 948 | 948 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 42 |  |  |  | 61% | 578 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 22 |  |  |  | 31% | 294 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  | 1 820 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 106. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 42.6256 | 16.40 |  | 16.40 | 699 |  | 699 | 1 | 7.87 | 5 502 |  | 5 502 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (12\*1.6)+23.4256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.38 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 1 141 | 93 | 42 | 16.12 | 4.34 | 4 936 | 1 507 | 184 |
| 2 644.20 |  | 1 005 |  | 3.23 | 1 | 3 245 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 102 |  |  |  | 93% | 1 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 63 |  |  |  | 54% | 814 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 307 |  |  |  |  | 7 151 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 108. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.88 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 586 | 103 | 119 | 16.12 | 4.78 | 3 924 | 1 668 | 571 |
| 126.13 | 4.21 | 363 | 12 | 4.64 | 16.11 | 1 686 | 195 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 128 |  |  |  | 94% | 1 751 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 74 |  |  |  | 51% | 950 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 787 |  |  |  |  | 6 625 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 109. | ТЕР 06-01-024-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство стен подвалов,площадки и ступеней бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.10648 | 10 625.85 | 3 820.79 | 2 877.23 | 1 131 | 407 | 306 | 16.11 | 9.25 | 11 237 | 6 554 | 2 834 |
| 3 927.83 | 387.54 | 418 | 41 | 4.42 | 16.09 | 1 849 | 664 |
|  | *Вычт.ресурсы: 401-0023:[ М-(64560.90=632.95\*102) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 426 |  |  |  | 80% | 5 774 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 246 |  |  |  | 44% | 3 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 803 |  |  |  |  | 20 187 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | 401-0026  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), м3 | 10.9674 | 685.00 |  |  | 7 513 |  |  |  |  | 34 683 |  |  |
| 685.00 |  | 7 513 |  | 3 162.38 |  | 34 683 |  |
|  | Объем: 10.648\*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 111. | 204-0021  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т | 0.18 | 6 683.04 |  |  | 1 203 |  |  |  |  | 6 339 |  |  |
| 6 683.04 |  | 1 203 |  | 35 215.3 |  | 6 339 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | 204-0036  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т | 0.18 | 1 826.38 |  |  | 329 |  |  |  |  | 2 047 |  |  |
| 1 826.38 |  | 329 |  | 11 374.63 |  | 2 047 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 113. | ТЕР 15-04-019-07  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска стен спуска в подвал акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.28 | 893.91 | 146.73 | 7.76 | 250 | 41 | 2 | 16.11 | 9.07 | 1 342 | 662 | 20 |
| 739.42 |  | 207 |  | 3.19 | 1 | 660 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 39 |  |  |  | 80% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 19 |  |  |  | 37% | 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 308 |  |  |  |  | 2 117 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 114. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.16 | 30 873.67 | 523.93 | 356.63 | 4 940 | 84 | 57 | 16.11 | 8.43 | 33 888 | 1 350 | 481 |
| 29 993.12 | 6.14 | 4 799 | 1 | 6.68 | 18.81 | 32 057 | 18 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 119 |  |  |  | 119% | 1 628 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(139.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 72 |  |  |  | 68% | 930 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 131 |  |  |  |  | 36 446 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 115. | ТЕР 13-03-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 358.47 | 69.00 | 13.01 | 43 | 8 | 2 | 16.11 | 2.72 | 233 | 133 | 4 |
| 276.46 | 0.14 | 33 |  | 2.88 | 16.45 | 96 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 6 |  |  |  | 69% | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 5 |  |  |  | 48% | 64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  | 389 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 116. | ТЕР 13-03-004-26  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.12 | 624.75 | 42.41 | 8.64 | 75 | 5 | 1 | 16.11 | 3.33 | 244 | 82 | 3 |
| 573.70 | 0.14 | 69 |  | 2.3 | 16.45 | 158 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 4 |  |  |  | 69% | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 3 |  |  |  | 48% | 39 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  | 340 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **344 979** | **56 448** | **22 496** |  |  | **2 089 167** | **909 690** | **153 769** |
| **265 676** | **426** |  |  | **1 019 971** | **7 053** |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 254** | **203** | **41** |  |  | **16 391** | **3 471** | **130** |
| **3 010** |  |  |  | **12 790** | **3** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **2 912** |  |  |  |  | **12 435** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 88)** | | | | | **193** |  |  |  |  | **2 814** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 88)** | | | | | **132** |  |  |  |  | **1 806** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 579** |  |  |  |  | **21 011** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **332 564** | **55 715** | **19 363** |  |  | **2 018 931** | **897 680** | **130 030** |
| **257 484** | **426** |  |  | **991 223** | **7 050** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **150 421** |  |  |  |  | **540 803** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 59, 107; %=66 - по стр. 60, 61; %=84 - по стр. 62, 76, 90, 91; %=73 - по стр. 63, 77, 78; %=80 - по стр. 64, 66, 72, 75, 79, 81, 83, 84, 98-100, 102, 109, 113; %=71 - по стр. 65; %=77 - по стр. 68; %=67 - по стр. 70, 74; %=90 - по стр. 92, 93, 96; %=65 - по стр. 101; %=61 - по стр. 104, 105; %=94 - по стр. 108; %=119 - по стр. 114; %=69 - по стр. 115, 116)** | | | | | **51 147** |  |  |  |  | **700 691** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 59, 107; %=40 - по стр. 60, 61, 70, 74; %=48 - по стр. 62, 68, 76, 90, 91, 101, 115, 116; %=56 - по стр. 63, 77, 78; %=37 - по стр. 64, 66, 72, 75, 79, 81, 83, 84, 98-100, 113; %=52 - по стр. 65; %=43 - по стр. 92, 93, 96; %=44 - по стр. 102, 109; %=31 - по стр. 104, 105; %=51 - по стр. 108; %=68 - по стр. 114)** | | | | | **31 977** |  |  |  |  | **411 102** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **415 688** |  |  |  |  | **3 130 724** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 403** |  |  |  |  | **14 018** |  |  |
| **4 403** |  |  |  | **14 018** |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **4 403** |  |  |  |  | **14 018** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 183** | **307** | **97** |  |  | **7 442** | **4 952** | **550** |
| **779** |  |  |  | **1 940** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 85)** | | | | | **353** |  |  |  |  | **4 853** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 85)** | | | | | **218** |  |  |  |  | **2 773** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **1 754** |  |  |  |  | **15 068** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 575** | **223** | **2 995** |  |  | **32 385** | **3 587** | **23 059** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 86, 103)** | | | | | **223** |  |  |  |  | **3 587** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 86, 103)** | | | | | **134** |  |  |  |  | **2 152** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **3 575** |  |  |  |  | **32 385** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **428 999** |  |  |  |  | **3 213 206** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **9 181** |  |  |  |  | **68 763** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **438 180** |  |  |  |  | **3 281 969** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **8 764** |  |  |  |  | **65 639** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **446 944** |  |  |  |  | **3 347 608** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **80 450** |  |  |  |  | **602 569** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **527 394** |  |  |  |  | **3 950 177** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **51 693** |  |  |  |  | **708 358** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **32 327** |  |  |  |  | **415 681** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Подвал** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Отмостка* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 117. | ТЕРр 68-12-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций | 0.0838 | 2 714.76 | 666.84 | 2 047.92 | 227 | 56 | 172 | 16.12 | 7.26 | 2 147 | 901 | 1 246 |
|  | 258.98 |  | 22 | 1 | 15.81 |  | 343 |
|  | Объем: 104.8\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 81 |  |  |  | 88% | 1 095 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 47 |  |  |  | 48% | 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 3 839 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 118. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 18.436 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 887 | 81 | 676 | 16.1 | 7.59 | 8 533 | 1 309 | 5 130 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 8.38\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 81 |  |  |  | 100% | 1 309 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 49 |  |  |  | 60% | 785 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 119. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1677 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 246 | 246 |  | 16.11 | 1 | 3 962 | 3 962 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 104.8\*0.8\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 177 |  |  |  | 61% | 2 417 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 93 |  |  |  | 31% | 1 228 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 517 |  |  |  |  | 7 607 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 120. | ТЕР 01-02-060-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.1677 | 490.29 | 490.29 |  | 82 | 82 |  | 16.11 | 1 | 1 325 | 1 325 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 59 |  |  |  | 61% | 808 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 31 |  |  |  | 31% | 411 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 2 544 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 121. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 49.888 | 16.40 |  | 16.40 | 818 |  | 818 | 1 | 7.87 | 6 439 |  | 6 439 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: (16.77\*1.6)+23.056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.3144 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 944 | 77 | 35 | 16.12 | 4.34 | 4 084 | 1 247 | 152 |
| 2 644.20 |  | 831 |  | 3.23 | 1 | 2 685 |  |
|  | Объем: 104.8\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 85 |  |  |  | 93% | 1 160 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(109.8\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 52 |  |  |  | 54% | 673 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 081 |  |  |  |  | 5 917 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 123. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.38 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 705 | 301 | 347 | 16.12 | 4.78 | 11 418 | 4 853 | 1 660 |
| 126.13 | 4.21 | 1 057 | 35 | 4.64 | 16.11 | 4 904 | 569 |
|  | Объем: 104.8\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 373 |  |  |  | 94% | 5 097 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 215 |  |  |  | 51% | 2 765 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 293 |  |  |  |  | 19 280 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 124. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.38 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 3 791 | 338 | 643 | 16.11 | 4.6 | 20 794 | 5 443 | 2 960 |
| 335.31 | 7.73 | 2 810 | 65 | 4.41 | 16.1 | 12 392 | 1 042 |
|  | Объем: 104.8\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 447 |  |  |  | 94% | 6 096 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 258 |  |  |  | 51% | 3 307 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 496 |  |  |  |  | 30 197 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 125. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.38 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 6 119 | 314 | 3 | 16.11 | 5.8 | 30 779 | 5 057 | 18 |
| 692.39 |  | 5 802 |  | 4.43 | 1 | 25 704 |  |
|  | Объем: 104.8\*0.8\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 349 |  |  |  | 94% | 4 754 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 201 |  |  |  | 51% | 2 579 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 669 |  |  |  |  | 38 112 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Стены* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 126. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Отбивка штукатурки с поверхности стен, 100 м2 | 2.205 | 188.95 | 188.95 |  | 417 | 417 |  | 16.11 | 1 | 6 712 | 6 712 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 413 |  |  |  | 84% | 5 638 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 250 |  |  |  | 48% | 3 222 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 080 |  |  |  |  | 15 572 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 127. | ТЕРр 53-15-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен | 0.662 | 20 043.08 | 3 507.27 | 439.80 | 13 269 | 2 322 | 291 | 16.11 | 8.66 | 80 950 | 37 404 | 2 521 |
| 16 096.01 | 144.32 | 10 656 | 96 | 3.85 | 18.52 | 41 024 | 1 769 |
|  | *Удал.ресурсы: 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 2 079 |  |  |  | 73% | 28 596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 1 693 |  |  |  | 56% | 21 937 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 17 041 |  |  |  |  | 131 483 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 2.205 | 31.40 | 31.22 |  | 69 | 69 |  | 16.11 | 1 | 1 111 | 1 109 |  |
| 0.18 |  |  |  | 4.02 | 1 | 2 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: 101-0488:[ М-(25.70=25695.00\*0.001) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 55 |  |  |  | 68% | 754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 35 |  |  |  | 40% | 444 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 2 309 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 129. | 113-8067  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг | 2.205 | 48.02 |  |  | 106 |  |  |  |  | 507 |  |  |
| 48.02 |  | 106 |  | 230.03 |  | 507 |  |
|  | Объем: 2.205\*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 130. | ТЕР 15-04-006-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия | 2.205 | 96.01 | 92.29 | 2.01 | 212 | 204 | 4 | 16.11 | 9.18 | 3 329 | 3 279 | 41 |
| 1.71 | 0.20 | 4 |  | 2.64 | 18.69 | 10 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: 101-9732* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 194 |  |  |  | 80% | 2 630 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 96 |  |  |  | 37% | 1 216 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 502 |  |  |  |  | 7 175 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 131. | 101-4243  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л | 28.665 | 15.82 |  |  | 453 |  |  |  |  | 1 487 |  |  |
| 15.82 |  | 453 |  | 51.87 |  | 1 487 |  |
|  | Объем: 1000\*2.205\*0.013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 132. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен (10мм), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.205 | 1 279.18 | 1 002.02 | 180.42 | 2 821 | 2 209 | 398 | 16.11 | 11.72 | 41 055 | 35 594 | 4 663 |
| 96.74 | 103.89 | 213 | 229 | 3.74 | 14.8 | 798 | 3 390 |
|  | *Вычт.ресурсы: 402-0083:[ М-(924.15=612.02\*1.51) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25\*1.2, Н4= 1\*1,25\*1.2, Н5= 1\*1,15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 316 |  |  |  | 80% | 31 187 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 146 |  |  |  | 37% | 14 424 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 283 |  |  |  |  | 86 666 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 133. | 402-0140  (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013)  Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, кг | 3307.5 | 5.97 |  |  | 19 746 |  |  |  |  | 91 122 |  |  |
| 5.97 |  | 19 746 |  | 27.55 |  | 91 122 |  |
|  | Объем: 220.5\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.205 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 464 | 269 | 8 | 16.11 | 9.17 | 5 194 | 4 339 | 71 |
| 84.59 | 0.20 | 187 |  | 4.2 | 18.69 | 783 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 256 |  |  |  | 80% | 3 478 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 126 |  |  |  | 37% | 1 608 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 846 |  |  |  |  | 10 280 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 135. | ТССЦпг 01-01-01-041  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 16.96 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 817 | 75 | 622 | 16.1 | 7.59 | 7 849 | 1 204 | 4 719 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 75 |  |  |  | 100% | 1 204 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 45 |  |  |  | 60% | 722 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 136. | ТССЦпг 03-21-01-015  (Приказ № 97/пр от 14.03.2014)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 16.96 | 16.40 |  | 16.40 | 278 |  | 278 | 1 | 7.87 | 2 189 |  | 2 189 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Окна (подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 137. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2 | 0.1632 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 283 | 242 | 41 | 16.12 | 9.34 | 4 284 | 3 900 | 385 |
|  | 100.00 |  | 16 | 1 | 18.81 |  | 307 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 255 |  |  |  | 84% | 3 534 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 155 |  |  |  | 48% | 2 019 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 693 |  |  |  |  | 9 837 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 138. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.1632 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 3 464 | 376 | 121 | 16.11 | 7.17 | 15 178 | 6 063 | 869 |
| 18 174.97 | 28.43 | 2 966 | 5 | 2.78 | 18.81 | 8 246 | 87 |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 404 |  |  |  | 90% | 5 535 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 206 |  |  |  | 43% | 2 645 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 074 |  |  |  |  | 23 358 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 139. | 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 16.32 | 3 070.76 |  |  | 50 115 |  |  |  |  | 85 662 |  |  |
| 3 070.76 |  | 50 115 |  | 5 248.9 |  | 85 662 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 140. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.24 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 1 199 | 555 | 20 | 16.11 | 9.34 | 11 683 | 8 946 | 188 |
| 2 595.97 | 33.28 | 623 | 8 | 4.09 | 18.81 | 2 548 | 150 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 535 |  |  |  | 80% | 7 277 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 265 |  |  |  | 37% | 3 366 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 998 |  |  |  |  | 22 325 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 141. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.24 | 189.33 | 101.80 | 2.94 | 45 | 24 | 1 | 16.11 | 9.17 | 485 | 394 | 6 |
| 84.59 | 0.16 | 20 |  | 4.2 | 18.69 | 85 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23 |  |  |  | 80% | 316 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 11 |  |  |  | 37% | 146 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 947 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Двери (вход в подвал)* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 142. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных, 100 м2 | 0.084 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 96 | 75 | 21 | 16.12 | 9.34 | 1 405 | 1 207 | 198 |
|  | 100.00 |  | 8 | 1 | 18.81 |  | 158 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 82 |  |  |  | 84% | 1 147 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 50 |  |  |  | 48% | 655 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  | 3 207 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 143. | ТЕР 09-04-013-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка противопожарных дверей однопольных глухих, 1 м2 проема | 8.4 | 153.16 | 25.78 | 14.23 | 1 287 | 217 | 119 | 16.12 | 4.95 | 6 022 | 3 491 | 591 |
| 113.15 |  | 950 |  | 2.04 | 1 | 1 939 |  |
|  | *Удал.ресурсы: 203-9009* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 176 |  |  |  | 69% | 2 409 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 156 |  |  |  | 58% | 2 025 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 619 |  |  |  |  | 10 456 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 144. | С Цена поставщик.  Дверь металлическая, м2 | 8.4 | 852.46 |  |  | 7 161 |  |  |  |  | 30 576 |  |  |
| 852.46 |  | 7 161 |  | 4.27 |  | 30 576 |  |
|  | *Поправки: М: =3500/4.27\*1.04* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 145. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.104 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 519 | 241 | 9 | 16.11 | 9.34 | 5 062 | 3 877 | 82 |
| 2 595.97 | 33.28 | 270 | 3 | 4.09 | 18.81 | 1 104 | 65 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 232 |  |  |  | 80% | 3 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 115 |  |  |  | 37% | 1 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 865 |  |  |  |  | 9 674 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 146. | ТЕР 15-04-005-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке откосов, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.104 | 1 014.07 | 166.01 | 10.54 | 105 | 17 | 1 | 16.12 | 9.14 | 583 | 278 | 10 |
| 837.52 | 0.16 | 87 |  | 3.38 | 18.69 | 294 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 16 |  |  |  | 80% | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8 |  |  |  | 37% | 103 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 908 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **117 745** | **8 807** | **4 628** |  |  | **491 927** | **141 894** | **34 138** |
| **104 057** | **487** |  |  | **311 872** | **7 897** |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **106 497** | **8 434** | **2 115** |  |  | **430 318** | **135 890** | **15 070** |
| **95 946** | **487** |  |  | **279 357** | **7 897** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **70 420** |  |  |  |  | **178 778** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 117; %=61 - по стр. 119, 120; %=93 - по стр. 122; %=94 - по стр. 123-125; %=84 - по стр. 126, 137, 142; %=73 - по стр. 127; %=68 - по стр. 128; %=80 - по стр. 130, 132, 134, 140, 141, 145, 146; %=90 - по стр. 138)** | | | | | **8 431** |  |  |  |  | **114 893** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 117, 126, 137, 142; %=31 - по стр. 119, 120; %=54 - по стр. 122; %=51 - по стр. 123-125; %=56 - по стр. 127; %=40 - по стр. 128; %=37 - по стр. 130, 132, 134, 140, 141, 145, 146; %=43 - по стр. 138)** | | | | | **5 052** |  |  |  |  | **64 804** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **119 980** |  |  |  |  | **610 015** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 448** | **217** | **119** |  |  | **36 598** | **3 491** | **591** |
| **8 111** |  |  |  | **32 515** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 143)** | | | | | **176** |  |  |  |  | **2 409** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 143)** | | | | | **156** |  |  |  |  | **2 025** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **8 780** |  |  |  |  | **41 032** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 800** | **156** | **2 394** |  |  | **25 011** | **2 513** | **18 477** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 118, 135)** | | | | | **156** |  |  |  |  | **2 513** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 118, 135)** | | | | | **94** |  |  |  |  | **1 508** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **2 800** |  |  |  |  | **25 011** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **131 560** |  |  |  |  | **676 058** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **2 815** |  |  |  |  | **14 468** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **134 375** |  |  |  |  | **690 526** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **2 688** |  |  |  |  | **13 811** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **137 063** |  |  |  |  | **704 337** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **24 671** |  |  |  |  | **126 781** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **161 734** |  |  |  |  | **831 118** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **8 607** |  |  |  |  | **117 302** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **5 208** |  |  |  |  | **66 829** |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **771 078** | **97 877** | **40 148** |  |  | **4 213 822** | **1 577 138** | **292 064** |
| **632 106** | **1 347** |  |  | **2 329 445** | **21 977** |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 254** | **203** | **41** |  |  | **16 391** | **3 471** | **130** |
| **3 010** |  |  |  | **12 790** | **3** |
|  | **. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -** | | | | | **2 912** |  |  |  |  | **12 435** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 88)** | | | | | **193** |  |  |  |  | **2 814** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 88)** | | | | | **132** |  |  |  |  | **1 806** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **3 579** |  |  |  |  | **21 011** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **741 461** | **96 223** | **31 973** |  |  | **4 043 458** | **1 550 280** | **229 841** |
| **613 263** | **1 346** |  |  | **2 263 332** | **21 960** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **352 412** |  |  |  |  | **1 236 793** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 27, 54, 62, 76, 90, 91, 126, 137, 142; %=71 - по стр. 2-9, 29, 31-36, 65; %=73 - по стр. 11, 14, 63, 77, 78, 127; %=90 - по стр. 12, 15, 53, 92, 93, 96, 138; %=80 - по стр. 16, 26, 56, 64, 66, 72, 75, 79, 81, 83, 84, 98-100, 102, 109, 113, 130, 132, 134, 140, 141, 145, 146; %=77 - по стр. 17, 49, 68; %=92 - по стр. 19, 28, 30, 37, 38, 46; %=66 - по стр. 21, 23, 60, 61; %=67 - по стр. 25, 55, 70, 74; %=68 - по стр. 45, 128; %=79 - по стр. 47, 51; %=93 - по стр. 59, 107, 122; %=65 - по стр. 101; %=61 - по стр. 104, 105, 119, 120; %=94 - по стр. 108, 123-125; %=119 - по стр. 114; %=69 - по стр. 115, 116; %=88 - по стр. 117)** | | | | | **88 696** |  |  |  |  | **1 215 542** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 17, 27, 49, 54, 62, 68, 76, 90, 91, 101, 115-117, 126, 137, 142; %=52 - по стр. 2-9, 29, 31-36, 65; %=56 - по стр. 11, 14, 63, 77, 78, 127; %=43 - по стр. 12, 15, 53, 92, 93, 96, 138; %=37 - по стр. 16, 26, 56, 64, 66, 72, 75, 79, 81, 83, 84, 98-100, 113, 130, 132, 134, 140, 141, 145, 146; %=44 - по стр. 19, 28, 30, 37, 38, 46, 102, 109; %=50 - по стр. 21, 23; %=40 - по стр. 25, 55, 60, 61, 70, 74, 128; %=54 - по стр. 45, 59, 107, 122; %=51 - по стр. 47, 51, 108, 123-125; %=31 - по стр. 104, 105, 119, 120; %=68 - по стр. 114)** | | | | | **56 704** |  |  |  |  | **729 209** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **886 861** |  |  |  |  | **5 988 209** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **12 851** | **217** | **119** |  |  | **50 616** | **3 491** | **591** |
| **12 514** |  |  |  | **46 533** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 143)** | | | | | **176** |  |  |  |  | **2 409** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 143)** | | | | | **156** |  |  |  |  | **2 025** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **13 183** |  |  |  |  | **55 050** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **4 065** | **645** | **100** |  |  | **17 786** | **10 416** | **578** |
| **3 319** | **1** |  |  | **6 790** | **14** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 39; %=98 - по стр. 40, 85; %=88 - по стр. 42)** | | | | | **681** |  |  |  |  | **9 370** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 39; %=56 - по стр. 40, 85; %=48 - по стр. 42)** | | | | | **422** |  |  |  |  | **5 398** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **5 168** |  |  |  |  | **32 554** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **9 447** | **589** | **7 915** |  |  | **85 571** | **9 480** | **60 924** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 43, 57, 86, 103, 118, 135)** | | | | | **589** |  |  |  |  | **9 480** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 43, 57, 86, 103, 118, 135)** | | | | | **354** |  |  |  |  | **5 688** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | | | | | **9 447** |  |  |  |  | **85 571** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **918 238** |  |  |  |  | **6 182 395** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | | | | | **19 650** |  |  |  |  | **132 303** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **937 888** |  |  |  |  | **6 314 698** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | | | | | **18 758** |  |  |  |  | **126 294** |  |  |
|  | **ИТОГО** | | | | | **956 646** |  |  |  |  | **6 440 992** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **172 196** |  |  |  |  | **1 159 379** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | | | | | **1 128 842** |  |  |  |  | **7 600 371** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **89 746** |  |  |  |  | **1 230 135** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **57 414** |  |  |  |  | **738 438** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД» Т. С. Смородина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель начальника СО МКУ «КР МКД» Г.В. Дубина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |