«Утверждаю»	
			   Директор МКУ «КР МКД»	
			 С. Б. Русович ____________	
			   «___»____________2015г.	
			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на капитальный ремонт крыши,  фасада без утепления, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения многоквартирного дома №91-93 по ул. Радищева                       г. Калининграда (объект культурного наследия).
	
Сметная стоимость:	3 426.003	тыс. руб.	
монтажных работ:	7.359	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	5.177	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	773.068	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРЫША	
	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	2.91	553.31	459.71	93.60	1 610.13	1 337.76	272.38	16.11	6.86	23 420	21 551	1 868	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 324.38				84%	18 103			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			802.66				48%	10 344			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 737.17					51 867			
2.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	0.066	165.55	131.65	33.90	10.93	8.69	2.24	16.11	6.86	155	140	15	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			8.60				84%	118			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.21				48%	67			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.75					340			
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.98	172.51	127.80	44.71	514.08	380.84	133.24	16.11	9.68	7 425	6 135	1 290	
					6.95			20.71	1	16.08			333	
	Объем: 291+6.6													
	Накладные расходы		83%			333.29				71%	4 592			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			261.01				52%	3 363			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.37					15 381			
4.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	2.98	5 502.93	806.67	80.64	16 398.73	2 403.88	240.31	16.12	9.08	84 947	38 750	2 182	
				4 615.62			13 754.55		3.2	1		44 015		
	Накладные расходы		83%			1 995.22				71%	27 513			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 562.52				52%	20 150			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 956.47					132 610			
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.35	6 775.72	1 449.90	67.19	2 371.50	507.47	23.52	16.11	9	15 841	8 175	212	
				5 258.63			1 840.52		4.05	1		7 454		
	Накладные расходы		83%			421.20				71%	5 804			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			329.86				52%	4 251			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 122.56					25 896			
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.22	9 291.30	1 358.31	34.61	29 917.99	4 373.76	111.44	16.11	8.96	147 249	70 461	999	
				7 898.38			25 432.78		2.98	1		75 790		
	Накладные расходы		83%			3 630.22				71%	50 027			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 842.94				52%	36 640			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 391.15					233 916			
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, кобылки, 100 м	0.78	3 176.89	1 205.91	20.22	2 477.97	940.61	15.77	16.11	9	20 484	15 153	142	
				1 950.76			1 521.59		3.41	1		5 189		
	Накладные расходы		83%			780.71				71%	10 759			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			611.40				52%	7 880			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 870.07					39 122			
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.046	221.62	101.80	102.69	1 783.12	819.07	826.22	16.11	3.72	16 633	13 195	3 074	
				17.13	1.45		137.83	11.67	2.64	16.18		364	189	
	Объем: 298*2.7													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			747.67				77%	10 306			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			498.44				48%	6 424			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 029.23					33 363			
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	166.5522	36.04			6 002.54					31 412			
				36.04			6 002.54		188.6			31 412		
	Объем: (8.046)*20.7													
10.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, под мауэрлат, 1 м3	3	218.68	77.46	141.22	656.04	232.38	423.66	16.11	4.18	5 515	3 744	1 771	
					12.93			38.79	1	16.09			624	
	Объем: 25*0.24*0.5													
	Накладные расходы		99%			268.46				84%	3 669			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			162.70				48%	2 097			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 087.20					11 281			
11.	ТЕРр 53-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, под мауэрлат, 100 м3 кладки	0.03	133 600.95	5 010.70	3 790.41	4 008.03	150.32	113.71	16.11	9.68	18 012	2 422	1 101	
				124 799.84	588.90		3 744.00	17.67	3.87	16.09		14 489	284	
	Накладные расходы		86%			144.47				73%	1 975			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			117.59				56%	1 515			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 270.09					21 503			
12.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.98	286.73	122.64	1.26	854.45	365.46	3.76	16.11	9.16	7 504	5 887	34	
				162.83			485.23		3.26	1		1 582		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			339.88				79%	4 651			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			233.89				51%	3 002			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 428.22					15 157			
13.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	372.5	15.27			5 688.08					18 685			
				15.27			5 688.08		50.16			18 685		
	Объем: 2.98*125													
14.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	6.775	202.86	119.97	82.89	1 374.35	812.78	561.56	16.11	8.94	18 114	13 094	5 020	
									18.43	1				
	Объем: (8.63+3.5+4)*(9.1-6.3)*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			731.50				77%	10 082			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			487.67				48%	6 285			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 593.52					34 482			
15.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	6.9105	671.40			4 639.71					25 172			
				671.40			4 639.71		3 642.62			25 172		
	Объем: 6.775*1.02													
16.	ТЕР 12-01-007-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)), 100 м2 кровли	2.98	29 858.10	1 069.80	288.58	88 977.15	3 188.00	859.95	16.11	9.01	464 219	51 359	7 748	
				28 499.73	32.46		84 929.20	96.74	4.77	16.1		405 112	1 557	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 547.52				92%	48 683			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 806.61				44%	23 283			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94 331.28					536 185			
17.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.0313	8 572.20	5 513.35	252.31	268.31	172.57	7.90	16.11	7.76	3 238	2 780	61	
				2 806.54	60.12		87.84	1.88	4.52	17.91		397	34	
	Объем: 2.2+0.93													
	Накладные расходы		78%			136.07				66%	1 857			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			109.90				50%	1 407			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					514.28					6 502			
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.13146	3 086.00			405.69					1 767			
				3 086.00			405.69		13 441.57			1 767		
	Объем: 0.0313*4200													
19.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 6-ти каналов, 100 м труб	0.022	23 217.20	15 220.75	473.40	510.78	334.86	10.41	16.11	7.75	6 223	5 395	81	
				7 523.05	112.70		165.51	2.48	4.52	17.9		748	44	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			263.13				66%	3 590			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			212.52				50%	2 720			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					986.43					12 532			
20.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.242	3 086.00			746.81					3 253			
				3 086.00			746.81		13 441.57			3 253		
	Объем: 0.022*2200*5													
21.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7,до 3-х каналов, 100 м труб	0.0093	9 286.88	6 088.30	189.36	86.37	56.62	1.76	16.11	7.75	1 052	912	14	
				3 009.22	45.08		27.99	0.42	4.52	17.9		126	8	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			44.49				66%	607			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			35.94				50%	460			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.80					2 119			
22.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.4092	3 086.00			1 262.79					5 500			
				3 086.00			1 262.79		13 441.57			5 500		
	Объем: 0.093*2200*2													
23.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	0.176	1 507.44	278.21	47.43	265.31	48.96	8.35	16.11	6.66	1 768	789	56	
				1 181.80	1.96		208.00	0.34	4.44	16.12		924	6	
	Накладные расходы		99%			48.81				84%	668			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			29.58				48%	382			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.70					2 817			
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.172	2 412.79	1 295.60	2.05	415.00	222.84	0.35	16.11	6.41	4 271	3 590	2	
				1 115.14			191.80		3.54	1		679		
	Объем: 1*3.425+(3.425+0.93)*2.29+0.93*1+0.9*0.93*2+0.645*0.93*2													
	Накладные расходы		79%			176.04				67%	2 405			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			111.42				40%	1 436			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.46					8 112			
25.	ТЕР 15-04-019-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска труб акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.172	1 236.03	156.48	10.34	212.60	26.91	1.78	16.11	9.08	987	434	16	
				1 069.21			183.90		2.92	1		537		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			25.56				80%	347			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			12.65				37%	161			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					250.81					1 495			
26.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.34	75.57	75.35	0.22	25.69	25.62	0.07	16.11	6.5	413	413		
									1	1				
	Объем: 4.5+8.63+4.5+3+3+3.5+4+1.4*2													
	Накладные расходы		83%			21.26				71%	293			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.65				52%	215			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.61					921			
27.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.34	2 956.30	374.76	6.66	1 005.14	127.42	2.26	16.11	9.22	4 481	2 053	21	
				2 574.88	1.03		875.46	0.35	2.75	18.87		2 408	7	
	Накладные расходы		83%			106.05				71%	1 463			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.05				52%	1 071			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 194.24					7 015			
28.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.34	8 813.16	326.90	31.86	2 996.47	111.15	10.83	16.11	8.82	11 056	1 791	96	
				8 454.40	3.03		2 874.50	1.03	3.19	16.07		9 170	17	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			121.15				92%	1 663			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			61.70				44%	796			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 179.32					13 515			
29.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, оголовники, 100 м2 покрытия	0.031	11 907.97	1 173.45	33.16	369.15	36.38	1.03	16.11	9.53	1 495	586	10	
				10 701.36	3.78		331.74	0.12	2.71	16.09		899	2	
	Объем: ((1.2+2.2)*2+(1.1+0.645)*2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			39.42				92%	541			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			20.08				44%	259			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					428.65					2 295			
30.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.31	7 415.77	333.04	13.17	2 298.89	103.24	4.08	16.11	9.13	7 925	1 663	37	
				7 069.56			2 191.56		2.84	1		6 224		
	Накладные расходы		83%			85.69				71%	1 181			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.11				52%	865			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 451.69					9 970			
31.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.2	5 731.49	578.30	8.10	1 146.30	115.66	1.62	16.11	9.14	4 492	1 863	15	
				5 145.09			1 029.02		2.54	1		2 614		
	Накладные расходы		83%			96.00				71%	1 323			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			75.18				52%	969			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 317.48					6 783			
32.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.11	9.14	1 086	465	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	330			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	242			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 658			
33.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.11	8 719.75	480.56	8.10	959.17	52.86	0.89	16.11	9.14	1 874	852	8	
				8 231.09			905.42		1.12	1		1 014		
	Накладные расходы		83%			43.87				71%	605			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.36				52%	443			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 037.40					2 922			
34.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.26	1 357.93	327.73	1.01	353.06	85.21	0.26	16.11	9.16	2 470	1 373	2	
				1 029.19			267.59		4.09	1		1 094		
	Накладные расходы		83%			70.72				71%	975			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			55.39				52%	714			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					479.17					4 159			
35.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель снегозадержателями, 100 м ограждения	0.32	4 972.00	72.11	75.20	1 591.04	23.07	24.06	16.11	7.68	7 643	372	185	
				4 824.69	5.48		1 543.90	1.75	4.59	16.09		7 087	28	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			26.81				92%	368			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			13.65				44%	176			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 631.50					8 187			
36.	СЦена поставщика. 
Снегозадержатели- решетки (3м), шт	10	437.70			4 377.05			1	1	18 690			
				437.70			4 377.05		4.27	1		18 690		
	Поправки: М: =1869/4.27	
37.	СЦена поставщика. 
Крепление для  решетки (5 шт на 1 решетку), шт	50	139.34			6 967.21			1	1	29 750			
				139.34			6 967.21		4.27	1		29 750		
	Объем: 5*10													
	Поправки: М: =595/4.27	
38.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен, ветровая, 100 м досок	0.6	1 013.25	295.48	18.24	607.95	177.29	10.94	16.11	9.13	4 354	2 856	100	
				699.53			419.72		3.33	1		1 398		
	Объем: 9.1*4+4.55*4+1.4*2+1.05*2													
	Накладные расходы		86%			152.47				73%	2 085			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			124.10				56%	1 599			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					884.52					8 038			
39.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	978.00	299.35	6.74	58.68	17.96	0.40	16.11	9.15	402	289	4	
				671.92	0.16		40.32	0.01	2.7	18.69		109		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			17.07				80%	231			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.45				37%	107			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.20					740			
40.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка стен кровельной сталью ( мансардные окна), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.089	373.54	335.71	26.60	33.24	29.88	2.37	16.12	9.13	507	482	22	
				11.23			1.00		4.07	1		4		
	Объем: 1.1*3.66/2*4+(1.3*1.1-1)*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			31.67				90%	434			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			16.14				43%	207			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					81.05					1 148			
41.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.03916	23 811.97			932.48					1 799			
				23 811.97			932.48		45 948.75			1 799		
	Объем: 0.089*0.44													
42.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0096	21 223.62	2 306.00	742.65	203.75	22.14	7.13	16.11	7.17	893	357	51	
				18 174.97	28.43		174.48	0.27	2.78	18.81		485	5	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			23.75				90%	326			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			12.10				43%	156			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					239.61					1 374			
43.	С Цена поставщик. 
Блок-люк оконный пластиковый 0,6*0,8, м2	0.96	2 339.32			2 245.75					9 589			
				2 339.32			2 245.75		4.27			9 589		
	Объем: 0.6*0.8*2													
	Поправки: М: =9890*1.01/4.27	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	197 905.77	17 340.49	3 684.74			1 041 765	279 381	26 241	
			176 880.53	194.23				736 146	3 138	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	197 905.77	17 340.49	3 684.74			1 041 765	279 381	26 241	
			176 880.53	194.23				736 146	3 138	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 268.11					145 617			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 23; %=71 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34; %=77 - по стр. 8, 14; %=73 - по стр. 11, 38; %=79 - по стр. 12; %=92 - по стр. 16, 28, 29, 35; %=66 - по стр. 17, 19, 21; %=67 - по стр. 24; %=80 - по стр. 25, 39; %=90 - по стр. 40, 42)	15 827.09					217 573			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 10, 14, 23; %=52 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34; %=56 - по стр. 11, 38; %=51 - по стр. 12; %=44 - по стр. 16, 28, 29, 35; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 24; %=37 - по стр. 25, 39; %=43 - по стр. 40, 42)	10 841.20					139 685			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	224 574.06					1 399 023			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	224 574.06					1 399 023			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 805.88					29 939			
	 . ИТОГО	229 379.94					1 428 962			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 587.60					28 579			
	 . ИТОГО	233 967.54					1 457 541			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	3 490.51					23 103			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 709.60					37 248			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 626.18					20 953			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	33 247.23					147 141			
	 . ВСЕГО С НДС	267 214.77					1 604 682			
	
	Раздел 2.  ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕKРЫТИЕ	
	
44.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию, 100 м2 основания	1.225	144.40	144.40		176.89	176.89		16.11	1	2 850	2 850		
									1	1				
	Объем: (16.63*6.75+1.3*9.6)-2.1*0.8-0.9*0.6													
	Накладные расходы		80%			141.51				68%	1 938			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			120.29				54%	1 539			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					438.69					6 327			
45.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 утеплителя	18.375	47.52	20.14	27.38	873.18	370.00	503.18	16.11	7.36	9 664	5 961	3 703	
					3.42			62.92	2.16	16.11			1 014	
	Объем: 122.5*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			467.55				92%	6 417			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			238.11				44%	3 069			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 578.84					19 150			
46.	ТЕР 46-04-007-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных, 100 м2	0.613	1 434.48	1 125.66	308.82	879.34	690.03	189.31	16.12	9.28	12 880	11 123	1 757	
					120.80			74.05	1	18.81			1 393	
	Накладные расходы		99%			756.44				84%	10 513			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			458.45				48%	6 008			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 094.23					29 401			
47.	ТЕР 10-01-021-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий	0.613	9 541.71	1 564.46	540.74	5 849.07	959.02	331.47	16.12	7.6	33 478	15 459	2 519	
				7 436.51	44.85		4 558.58	27.49	3.4	16.09		15 499	442	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			1 045.70				90%	14 311			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			532.72				43%	6 837			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 427.49					54 626			
48.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	7.97	671.40			5 351.06					29 032			
				671.40			5 351.06		3 642.62			29 032		
	Объем: 61.3*0.13													
49.	ТССЦ 203-0429 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3	1.96	2 827.80			5 542.49					15 566			
				2 827.80			5 542.49		7 941.79			15 566		
	Объем: 20*4.9*0.1*0.2													
50.	ТЕРр 54-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100 м досок	1.2	2 314.38	619.65	152.98	2 777.26	743.58	183.58	16.11	9.13	20 001	11 979	1 676	
				1 541.75			1 850.10		3.43	1		6 346		
	Объем: 20*3*2													
	Накладные расходы		85%			632.04				72%	8 625			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			594.86				64%	7 667			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 004.17					36 292			
51.	ТЕР 10-05-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113), 100 м2 потолка	0.613	10 402.30	1 289.07	32.55	6 376.61	790.20	19.95	16.11	2.18	31 700	12 730	43	
				9 080.68			5 566.46		3.4	1		18 926		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			837.61				90%	11 457			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			426.71				43%	5 474			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 640.93					48 631			
52.	ТЕР 15-04-005-06 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.613	1 528.53	375.35	15.69	936.99	230.09	9.62	16.12	9.13	6 147	3 709	88	
				1 137.49	0.20		697.28	0.12	3.37	18.69		2 350	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			218.70				80%	2 969			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			108.20				37%	1 373			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 263.89					10 489			
53.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.613	286.73	122.64	1.26	175.76	75.18	0.77	16.11	9.16	1 544	1 211	7	
				162.83			99.81		3.26	1		325		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			69.92				79%	957			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			48.12				51%	618			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.79					3 118			
54.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	76.625	7.04			539.44					1 830			
				7.04			539.44		23.88			1 830		
	Объем: 0.613*125													
55.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	7.969	202.86	119.97	82.89	1 616.56	956.02	660.53	16.11	8.94	21 307	15 402	5 905	
									18.43	1				
	Объем: 61.3*0.13													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			860.42				77%	11 860			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			573.61				48%	7 393			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 050.59					40 560			
56.	ТССЦ 104-0004 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96), м3	7.97	671.40			5 351.06					29 032			
				671.40			5 351.06		3 642.62			29 032		
	Объем: 61.3*0.13													
57.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	1.225	286.73	122.64	1.26	351.24	150.23	1.55	16.11	9.16	3 085	2 420	14	
				162.83			199.47		3.26	1		650		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			139.71				79%	1 912			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			96.15				51%	1 234			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					587.10					6 231			
58.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	153.13	15.27			2 338.30					7 681			
				15.27			2 338.30		50.16			7 681		
	Объем: 1.225*125													
59.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	1.225	5 618.36	315.76	133.24	6 882.49	386.80	163.22	16.11	7.6	28 432	6 231	1 240	
				5 169.37	11.14		6 332.48	13.64	3.31	16.09		20 961	220	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			424.47				90%	5 806			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			216.24				43%	2 774			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 523.19					37 012			
60.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.308	221.62	101.80	102.69	733.10	336.75	339.69	16.11	3.72	6 838	5 425	1 264	
				17.13	1.45		56.67	4.80	2.64	16.18		150	78	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			307.40				77%	4 237			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			204.93				48%	2 641			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 245.43					13 717			
61.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	68.4756	36.04			2 467.86					12 914			
				36.04			2 467.86		188.6			12 914		
	Объем: (3.308)*20.7													
62.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	32.05	48.13	4.41	36.66	1 542.43	141.34	1 174.95	16.1	7.59	14 835	2 276	8 918	
									1	1				
	Объем: 20.41+291*40/1000													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			141.34				100%	2 276			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			84.80				60%	1 366			
63.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	32.05	16.40		16.40	525.62		525.62	1	7.87	4 137		4 137	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	51 286.75	6 006.13	4 103.44			292 953	96 776	31 271	
			40 951.06	183.02				161 262	3 149	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	49 218.70	5 864.79	2 402.87			273 981	94 500	18 216	
			40 951.06	183.02				161 262	3 149	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	21 590.21					96 055			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 44; %=92 - по стр. 45; %=84 - по стр. 46; %=90 - по стр. 47, 51, 59; %=72 - по стр. 50; %=80 - по стр. 52; %=79 - по стр. 53, 57; %=77 - по стр. 55, 60)	5 901.47					81 001			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 44; %=44 - по стр. 45; %=48 - по стр. 46, 55, 60; %=43 - по стр. 47, 51, 59; %=64 - по стр. 50; %=37 - по стр. 52; %=51 - по стр. 53, 57)	3 618.37					46 627			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	58 738.54					401 609			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 068.05	141.34	1 700.57			18 972	2 276	13 055	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62)	141.34					2 276			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62)	84.80					1 366			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 068.05					18 972			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	60 806.59					420 581			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 301.26					9 000			
	 . ИТОГО	62 107.85					429 581			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 242.16					8 592			
	 . ИТОГО	63 350.01					438 173			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	3 920.42					28 122			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	1 010.33					13 867			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	542.76					6 994			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	8 356.42					37 844			
	 . ВСЕГО С НДС	71 706.43					476 017			
	
	Раздел 3.  ФАСАД	
	
64.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3.289	1 213.62	458.23	8.86	3 991.60	1 507.12	29.15	16.12	9.13	36 960	24 295	266	
				746.53			2 455.34		5.05	1		12 399		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 657.83				93%	22 594			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 024.84				54%	13 119			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 674.27					72 674			
65.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.33	63.27	49.68	13.59	20.88	16.39	4.48	16.11	1.78	272	264	8	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			12.78				66%	174			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			8.20				40%	106			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.86					552			
66.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.33	4 688.98	197.81	4 246.36	1 547.36	65.28	1 401.30	16.12	4.06	7 028	1 052	5 689	
				244.81	143.10		80.79	47.22	3.54	15.1		286	713	
	Накладные расходы		78%			87.75				66%	1 165			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			56.25				40%	706			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 691.36					8 899			
67.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	3.28	188.95	188.95		619.76	619.76		16.11	1	9 984	9 984		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			613.56				84%	8 387			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			371.86				48%	4 792			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 605.18					23 163			
68.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5.5	37.19	25.77		204.55	141.74		16.12	1	2 603	2 285		
				11.42			62.81		5.06	1		318		
	Объем: 40+15													
	Накладные расходы		86%			121.90				73%	1 668			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			99.22				56%	1 280			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.66					5 551			
69.	ТЕРр 53-23-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей, 1 м карниза	24	296.64	57.56	2.16	7 119.36	1 381.44	51.84	16.11	10.18	45 015	22 255	528	
				236.92	0.30		5 686.08	7.20	3.91	16.2		22 233	117	
	Накладные расходы		86%			1 194.23				73%	16 332			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			972.05				56%	12 528			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 285.64					73 875			
70.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.2	19 716.98	3 507.27	113.70	3 943.40	701.45	22.74	16.11	6.69	23 846	11 300	152	
				16 096.01	15.10		3 219.20	3.02	3.85	16.09		12 394	49	
	Накладные расходы		86%			605.84				73%	8 285			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			493.13				56%	6 355			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 042.37					38 486			
71.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	3.28	80.30	76.91	1.68	263.37	252.27	5.49	16.11	9.18	4 129	4 064	50	
				1.71	0.16		5.61	0.53	2.64	18.69		15	10	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			240.16				80%	3 259			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			118.82				37%	1 507			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.35					8 896			
72.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	42.64	15.82			674.56					2 212			
				15.82			674.56		51.87			2 212		
	Объем: (3.28)*0.013*1000													
73.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	3.28	1 043.83	675.65	13.36	3 423.76	2 216.13	43.82	16.11	9.09	42 687	35 702	398	
				354.82			1 163.81		5.66	1		6 587		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			1 750.74				67%	23 920			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 108.07				40%	14 281			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 282.57					80 888			
74.	ТССЦ 101-2615 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	360.8	6.42			2 316.34					11 170			
				6.42			2 316.34		30.96			11 170		
	Объем: 3.28*110													
75.	ТЕР 15-02-001-01 прим.
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен с нанесением клеевого состава, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.28	2 074.12	832.23	83.91	6 803.13	2 729.72	275.23	16.11	9.97	60 165	43 976	2 744	
				1 157.98	39.06		3 798.17	128.13	3.54	14.27		13 446	1 828	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 714.96				80%	36 643			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 343.19				37%	16 947			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 861.28					113 756			
76.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	3.28	6 763.95	788.77	62.59	22 185.76	2 587.18	205.29	16.11	8.32	112 428	41 679	1 708	
				5 912.59			19 393.30		3.56	1		69 040		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 457.82				80%	33 343			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 215.97				37%	15 421			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 859.56					161 192			
77.	ТЕР 15-04-019-07 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.28	893.91	146.73	7.76	2 932.03	481.27	25.46	16.11	9.07	15 721	7 753	231	
				739.42			2 425.30		3.19	1		7 737		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			457.21				80%	6 202			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			226.20				37%	2 869			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 615.43					24 792			
78.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.23	2 956.30	374.76	6.66	679.95	86.19	1.53	16.11	9.22	3 031	1 389	14	
				2 574.88	1.03		592.22	0.24	2.75	18.87		1 629	4	
	Накладные расходы		83%			71.74				71%	989			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.18				52%	724			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					807.87					4 744			
	Перенавеска кабеля	
79.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.33	80.15	79.82	0.33	26.45	26.34	0.11	16.11	9.24	425	424	1	
					0.13			0.04	1	18.69			1	
	Накладные расходы		85%			22.42				72%	306			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.15				52%	221			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.02					952			
80.	Ц08-02-390-02; 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 1, приказ № 42-ОД от 10.08.2012.) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.33	292.68	185.56	42.71	96.58	61.23	14.09	17.1	3.18	1 171	1 047	45	
				64.41	0.13		21.26	0.04	3.74	17.36		79	1	
	Накладные расходы		95%			58.21				81%	849			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			39.83				52%	545			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					194.61					2 565			
81.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, м	33									2 418			
									73.26			2 418		
82.	Ц08-02-399-02; 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013 
НБ: ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3; Дополнения и изменения № 2, приказ № 418/ГС от 07.11.2013.) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.33	141.84	46.91	8.04	46.81	15.48	2.65	17.11	7.84	481	265	21	
				86.89	0.45		28.67	0.15	6.81	17.36		195	3	
	Накладные расходы		95%			14.85				81%	217			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.16				52%	139			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.82					837			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	56 895.65	12 888.99	2 083.18			381 746	207 734	11 855	
			41 923.46	186.57				162 158	2 726	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	169.84	103.05	16.85			4 495	1 736	67	
			49.93	0.23				2 692	5	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						2 418			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)	95.48					1 372			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)	67.13					905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	332.45					6 772			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	56 725.81	12 785.94	2 066.33			377 251	205 998	11 788	
			41 873.53	186.34				159 466	2 721	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	2 990.90					13 382			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 64; %=66 - по стр. 65, 66; %=84 - по стр. 67; %=73 - по стр. 68-70; %=80 - по стр. 71, 75-77; %=67 - по стр. 73; %=71 - по стр. 78)	11 986.52					162 962			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 64; %=40 - по стр. 65, 66, 73; %=48 - по стр. 67; %=56 - по стр. 68-70; %=37 - по стр. 71, 75-77; %=52 - по стр. 78)	7 093.96					90 636			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	75 806.29					630 849			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	76 138.74					637 621			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	1 629.37					13 645			
	 . ИТОГО	77 768.11					651 266			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	1 555.36					13 025			
	 . ИТОГО	79 323.47					664 291			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 896.61					9 129			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	2 068.44					28 134			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	1 074.16					13 731			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	8 453.28					38 367			
	 . ВСЕГО С НДС	87 776.75					702 658			
	
	Раздел 4.  ОKHА	
	
83.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.013	1 870.07	1 617.67	252.40	24.31	21.03	3.28	16.12	9.34	370	339	31	
					100.00			1.30	1	18.81			24	
	Объем: 1.3*0.5*2													
	Накладные расходы		99%			22.11				84%	305			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			13.40				48%	174			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					59.81					849			
84.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтон, цоколь), 100 м2	0.0488	1 734.68	1 482.28	252.40	84.65	72.34	12.32	16.12	9.34	1 281	1 166	115	
					100.00			4.88	1	18.81			92	
	Объем: 0.4*0.8*4+1*0.9*4													
	Накладные расходы		99%			76.45				84%	1 057			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.33				48%	604			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					207.43					2 942			
85.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0618	21 833.35	2 767.20	891.18	1 349.30	171.01	55.07	16.11	7.17	6 272	2 755	395	
				18 174.97	34.11		1 123.21	2.11	2.78	18.81		3 123	40	
	Объем: 1.3+4.88													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			183.51				90%	2 516			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			93.48				43%	1 202			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 626.29					9 989			
86.	С203-0941 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 1 м2, м2	4.9									20 764			
									4 237.65			20 764		
	Объем: 1.3+3.6													
87.	С203-0940 
Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью 0,5 м2, м2	1.28									6 609			
									5 163.19			6 609		
	Объем: 0.4*0.8*4													
88.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.02	5 874.09	264.64	24.75	117.48	5.29	0.50	16.11	9.15	289	85	5	
				5 584.70	0.78		111.69	0.02	1.78	18.69		199		
	Объем: 0.5*4													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			5.63				90%	77			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.87				43%	37			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					125.98					402			
89.	ТССЦ 101-2907 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	2	76.10			152.20					544			
				76.10			152.20		271.81			544		
90.	ТЕР 15-02-024-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.093	6 573.92	2 219.10	136.83	611.37	206.38	12.73	16.11	10.46	4 788	3 325	133	
				4 217.99	39.23		392.27	3.65	3.39	16.51		1 330	60	
	Объем: ((0.5+1.3*2)*4+(0.4+0.8)*2*4+(0.9+1)*2*4)*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			199.53				80%	2 708			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			98.71				37%	1 252			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					909.61					8 748			
91.	ТЕР 15-04-005-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.093	1 392.74	333.48	15.69	129.52	31.01	1.46	16.12	9.13	840	500	13	
				1 043.57	0.20		97.05	0.02	3.37	18.69		327		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			29.48				80%	400			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.58				37%	185			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					173.58					1 425			
92.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	13.866	48.13	4.41	36.66	667.32	61.15	508.33	16.1	7.59	6 417	984	3 858	
									1	1				
	Объем: 5.01+328*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			61.15				100%	984			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			36.69				60%	590			
93.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	13.866	16.40		16.40	227.40		227.40	1	7.87	1 790		1 790	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	3 363.55	568.21	821.09			49 964	9 154	6 340	
			1 876.42	11.98				32 896	216	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 468.83	507.06	85.36			41 757	8 170	692	
			1 876.42	11.98				32 896	216	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	152.20					27 917			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 83, 84; %=90 - по стр. 85, 88; %=80 - по стр. 90, 91)	516.70					7 062			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 83, 84; %=43 - по стр. 85, 88; %=37 - по стр. 90, 91)	269.38					3 454			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 254.91					52 273			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	894.72	61.15	735.73			8 207	984	5 648	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 92)	61.15					984			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 92)	36.69					590			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	894.72					8 207			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	4 149.63					60 480			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	88.80					1 294			
	 . ИТОГО	4 238.43					61 774			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	84.77					1 235			
	 . ИТОГО	4 323.20					63 009			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	809.11					6 124			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	88.46					1 209			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	40.41					518			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	506.59					7 334			
	 . ВСЕГО С НДС	4 829.79					70 343			
	
	Раздел 5.  ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, ОТМОСТКА	
	
94.	ТЕР 46-04-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3	4.84	363.53	86.00	277.53	1 759.49	416.24	1 343.25	16.11	4.18	12 320	6 706	5 615	
					25.40			122.94	1	16.1			1 979	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*0.8*0.1													
	Накладные расходы		99%			533.79				84%	7 295			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			323.51				48%	4 169			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 616.79					23 784			
95.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.18	1 466.39	1 466.39		1 730.34	1 730.34		16.11	1	27 876	27 876		
									1	1				
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*1.95													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 245.84				61%	17 004			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			657.53				31%	8 642			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 633.71					53 522			
96.	ТЕР 08-01-003-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Выравнивание поверхности бутовой кладки раствором, 100 м2 изолируемой поверхности	1.18	2 916.01	1 096.48	25.33	3 440.90	1 293.85	29.88	16.11	9.13	28 590	20 844	273	
				1 794.21			2 117.17		3.53	1		7 474		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			1 423.24				93%	19 385			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			879.82				54%	11 256			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 743.95					59 231			
97.	ТЕР 08-01-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	1.18	7 076.66	543.04	228.03	8 350.45	640.79	269.07	16.12	4.82	37 296	10 330	1 297	
				6 305.59			7 440.60		3.45	1		25 670		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			704.87				93%	9 607			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			435.74				54%	5 578			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 491.06					52 481			
98.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.999	810.13	810.13		809.32	809.32		16.11	1	13 038	13 038		
									1	1				
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*1.65													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			582.71				61%	7 953			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			307.54				31%	4 042			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 699.57					25 033			
99.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	203.51	35.93	41.45	1 231.82	217.46	250.90	16.12	4.78	8 247	3 505	1 199	
				126.13	4.21		763.46	25.50	4.64	16.11		3 542	411	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			269.69				94%	3 681			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			155.49				51%	1 997			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 657.00					13 925			
100.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	452.40	40.32	76.78	2 738.40	244.05	464.72	16.11	4.6	15 020	3 932	2 138	
				335.31	7.73		2 029.63	46.76	4.41	16.1		8 951	753	
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			322.80				94%	4 404			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			186.12				51%	2 389			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 247.32					21 813			
101.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.053	730.22	37.46	0.38	4 420.02	226.72	2.27	16.11	5.8	22 232	3 652	13	
				692.39			4 191.04		4.43	1		18 566		
	Объем: (17.63+0.5+0.5-0.9*4+1+2+9.55*2+17.1+0.5+0.5+4.5*2-1.2*2-1.3)*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			251.66				94%	3 433			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			145.10				51%	1 863			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 816.78					27 527			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	24 480.74	5 578.77	2 360.09			164 619	89 883	10 535	
			16 541.90	195.20				64 203	3 143	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	24 480.74	5 578.77	2 360.09			164 619	89 883	10 535	
			16 541.90	195.20				64 203	3 143	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 94; %=61 - по стр. 95, 98; %=93 - по стр. 96, 97; %=94 - по стр. 99-101)	5 334.59					72 763			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 94; %=31 - по стр. 95, 98; %=54 - по стр. 96, 97; %=51 - по стр. 99-101)	3 090.85					39 935			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	32 906.18					277 317			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	32 906.18					277 317			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	704.19					5 935			
	 . ИТОГО	33 610.37					283 252			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	672.21					5 665			
	 . ИТОГО	34 282.58					288 917			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	2 164.89					7 392			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	913.28					12 457			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	463.63					5 990			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	3 615.07					16 208			
	 . ВСЕГО С НДС	37 897.65					305 125			
	
	Раздел 6.  КРЫЛЬЦА	
	
102.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	3.969	218.68	77.46	141.22	867.94	307.44	560.50	16.11	4.18	7 296	4 953	2 343	
					12.93			51.32	1	16.09			826	
	Объем: 1.2*1.3*0.8*3+0.5*0.9*0.5													
	Накладные расходы		99%			355.17				84%	4 854			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			215.26				48%	2 774			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 438.37					14 924			
103.	ТЕР 08-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под крыльца песчаного, 1 м3 основания	0.513	199.71	22.93	46.80	102.45	11.76	24.01	16.11	4.28	608	190	103	
				129.98	4.24		66.68	2.17	4.73	16.13		315	35	
	Объем: 1.2*1.3*0.1*3+0.5*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			15.32				93%	209			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			9.47				54%	122			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.25					939			
104.	ТЕР 06-01-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство бетонных крылец, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.03969	14 067.69	4 552.02	5 013.46	558.35	180.67	198.98	16.12	5.95	4 890	2 912	1 184	
				4 502.21	651.40		178.69	25.85	4.44	16.09		793	416	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			196.19				80%	2 662			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			113.59				44%	1 464			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.13					9 017			
105.	ТССЦ 401-0067 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3	4.048	751.65			3 042.68					15 245			
				751.65			3 042.68		3 765.96			15 245		
	Объем: 0.03969*102													
106.	ТССЦ 204-0005 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм, т	0.0846	5 655.00			478.41					2 849			
				5 655.00			478.41		33 671.39			2 849		
	Объем: 70*1.208/1000													
107.	ТССЦ 204-0038 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 14 мм, т	0.0846	1 570.83			132.89					849			
				1 570.83			132.89		10 029.85			849		
108.	ТССЦ 204-0002 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм, т	0.0237	6 313.70			149.63					834			
				6 313.70			149.63		35 204.8			834		
	Объем: 60*0.395/1000													
109.	ТССЦ 204-0035 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.0237	2 042.62			48.41					299			
				2 042.62			48.41		12 635.69			299		
110.	ТССЦ 204-0001 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т	0.0033	6 530.24			21.55					121			
				6 530.24			21.55		36 541.55			121		
	Объем: 15*0.22/1000													
111.	ТССЦ 204-0034 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	0.0033	2 573.38			8.49					52			
				2 573.38			8.49		15 889.48			52		
112.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	18.7602	48.13	4.41	36.66	902.85	82.73	687.75	16.1	7.59	8 683	1 332	5 220	
									1	1				
	Объем: 4.84*2.4+3.969*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			82.73				100%	1 332			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			49.64				60%	799			
113.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	18.7602	16.40		16.40	307.67		307.67	1	7.87	2 421		2 421	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	6 621.32	582.60	1 778.91			44 147	9 387	11 271	
			4 127.43	79.34				21 357	1 277	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	5 410.80	499.87	783.49			33 043	8 055	3 630	
			4 127.43	79.34				21 357	1 277	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 882.06					20 249			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 102; %=93 - по стр. 103; %=80 - по стр. 104)	566.69					7 726			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 102; %=54 - по стр. 103; %=44 - по стр. 104)	338.31					4 360			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 315.80					45 129			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210.52	82.73	995.42			11 104	1 332	7 641	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 112)	82.73					1 332			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 112)	49.64					799			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 210.52					11 104			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	7 526.32					56 233			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	161.06					1 203			
	 . ИТОГО	7 687.38					57 436			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	153.75					1 149			
	 . ИТОГО	7 841.13					58 585			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	1 699.57					9 994			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	97.02					1 323			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	50.75					654			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	1 075.46					5 999			
	 . ВСЕГО С НДС	8 916.59					64 584			
	
	Раздел 7.  ЛЕСТHИЦЫ	
	
114.	ТЕРр 59-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками, 100 м2 горизонтальной проекции	0.0493	1 070.02	1 058.56	11.46	52.75	52.19	0.56	16.11	6.42	844	841	4	
									1	1				
	Накладные расходы		76%			39.66				65%	547			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.31				48%	404			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.73					1 794			
115.	ТЕР 10-01-052-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство  лестниц деревянных с подшивкой досками обшивки, 1 м2 горизонтальной проекции	4.93	711.87	69.04	10.64	3 509.50	340.37	52.43	16.11	9.13	16 278	5 483	479	
				632.19			3 116.70		3.31	1		10 316		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			360.79				90%	4 935			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			183.80				43%	2 358			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 054.09					23 570			
116.	ТЕР 15-04-025-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	1 729.96	682.67	17.70	152.24	60.08	1.56	16.11	9.14	1 318	968	14	
				1 029.59	0.39		90.60	0.03	3.71	18.69		336	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			57.10				80%	775			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.25				37%	359			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.60					2 452			
117.	ТЕР 15-04-025-05 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Улучшенная окраска масляными составами деревянных ограждений, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	2 589.55	1 841.91	14.16	113.94	81.04	0.62	16.11	9.14	1 412	1 306	6	
				733.48	0.20		32.27	0.01	3.13	18.69		101		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			77.00				80%	1 045			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.09				37%	483			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.03					2 940			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	3 828.43	533.68	55.17			19 852	8 598	503	
			3 239.57	0.04				10 753	1	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 828.43	533.68	55.17			19 852	8 598	503	
			3 239.57	0.04				10 753	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 114; %=90 - по стр. 115; %=80 - по стр. 116, 117)	534.56					7 301			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 114; %=43 - по стр. 115; %=37 - по стр. 116, 117)	281.46					3 603			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4 644.45					30 756			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	4 644.45					30 756			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	99.39					658			
	 . ИТОГО	4 743.84					31 414			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	94.88					628			
	 . ИТОГО	4 838.72					32 042			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	55.13					502			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	91.52					1 250			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	42.22					540			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	617.12					2 348			
	 . ВСЕГО С НДС	5 455.84					34 390			
	
	Раздел 8.  ПОДЪЕЗДЫ	
	
118.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2	1.392	188.95	188.95		263.02	263.02		16.11	1	4 237	4 237		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			260.39				84%	3 559			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			157.81				48%	2 034			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					681.22					9 830			
119.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.12	1	946	831		
				11.42			22.84		5.06	1		116		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	607			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 018			
120.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.044	96.01	92.29	2.01	100.24	96.36	2.10	16.11	9.18	1 576	1 552	19	
				1.71	0.20		1.79	0.20	2.64	18.69		5	4	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			91.73				80%	1 245			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			45.38				37%	576			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.36					3 397			
121.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	13.572	15.82			214.71					704			
				15.82			214.71		51.87			704		
	Объем: (1.044)*0.013*1000													
122.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.348	117.85	114.13	2.01	41.01	39.72	0.70	16.11	9.18	648	640	6	
				1.71	0.20		0.60	0.07	2.64	18.69		2	1	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			37.80				80%	513			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			18.70				37%	237			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					97.51					1 398			
123.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	4.524	15.82			71.57					235			
				15.82			71.57		51.87			235		
	Объем: (0.348)*0.013*1000													
124.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.044	2 702.63	1 182.22	191.18	2 821.55	1 234.24	199.59	16.11	11.58	27 510	19 884	2 311	
				1 329.24	108.12		1 387.73	112.88	3.83	14.96		5 315	1 689	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			1 279.76				80%	17 258			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			633.15				37%	7 982			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 734.46					52 750			
125.	ТЕР 15-02-015-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по дереву потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.348	4 392.01	1 187.88	225.84	1 528.42	413.38	78.59	16.11	10.52	12 824	6 660	827	
				2 978.29	107.16		1 036.44	37.29	5.15	14.68		5 338	547	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			428.14				80%	5 766			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			211.81				37%	2 667			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 168.37					21 256			
126.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.044	1 827.74	563.01	23.78	1 908.16	587.78	24.82	16.12	9.14	14 185	9 475	227	
				1 240.95	0.39		1 295.55	0.41	3.46	18.69		4 483	8	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			558.78				80%	7 586			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			276.45				37%	3 509			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 743.39					25 280			
127.	ТЕР 15-04-005-04 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.348	2 082.54	707.37	25.29	724.73	246.17	8.80	16.12	9.14	5 674	3 968	80	
				1 349.88	0.39		469.76	0.14	3.46	18.69		1 625	3	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			233.99				80%	3 177			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			115.77				37%	1 469			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 074.49					10 320			
128.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.6374	48.13	4.41	36.66	223.18	20.45	170.01	16.1	7.59	2 146	329	1 290	
									1	1				
	Объем: 0.879+139.2*0.015*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			20.45				100%	329			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			12.27				60%	197			
129.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	4.6374	16.40		16.40	76.05		76.05	1	7.87	599		599	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	8 047.02	2 952.66	560.66			71 284	47 576	5 359	
			4 500.99	150.99				17 823	2 252	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 747.79	2 932.21	314.60			68 539	47 247	3 470	
			4 500.99	150.99				17 823	2 252	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	286.28					939			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 118; %=73 - по стр. 119; %=80 - по стр. 120, 122, 124-127)	2 934.92					39 711			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 118; %=56 - по стр. 119; %=37 - по стр. 120, 122, 124-127)	1 495.15					18 939			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 177.86					127 189			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	299.23	20.45	246.06			2 745	329	1 889	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 128)	20.45					329			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 128)	12.27					197			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	299.23					2 745			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	12 477.09					129 934			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	267.01					2 781			
	 . ИТОГО	12 744.10					132 715			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	254.88					2 654			
	 . ИТОГО	12 998.98					135 369			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	409.67					3 107			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	502.46					6 799			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	224.27					2 841			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	1 014.73					5 503			
	 . ВСЕГО С НДС	14 013.71					140 872			
	
	Раздел 9.  ХОЛОДHОЕ ВОДОСHАБЖЕHИЕ	
	
130.	ТЕРр 65-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.12	391.23	305.70	8.28	46.95	36.68	0.99	16.11	5.3	626	591	5	
				77.25	1.29		9.27	0.15	3.24	18.84		30	3	
	Накладные расходы		74%			27.25				63%	374			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			18.42				40%	238			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					92.62					1 238			
131.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.12	4 943.67	2 761.82	2 074.25	593.24	331.42	248.91	16.12	6.34	6 972	5 342	1 578	
				107.60	303.96		12.91	36.48	4.02	16.09		52	587	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			423.09				98%	5 810			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			261.21				56%	3 320			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 277.53					16 103			
132.	ТССЦ 507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	10.788	29.31			316.20					543			
				29.31			316.20		50.29			543		
	Объем: (0.12)*89.9													
133.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	3									44			
									14.83			44		
134.	ТССЦ 301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	12	4.90			58.80					198			
				4.90			58.80		16.53			198		
135.	С Цена поставщик. 
Угольник 90 град. ППР диам.32мм, шт	6	6.62			39.75					170			
				6.62			39.75		4.27			170		
	Поправки: М: =27.20*1.04/4.27	
136.	ТССЦ 302-1833 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм, шт.	2	36.62			73.24					346			
				36.62			73.24		173.01			346		
137.	ТЕРр 65-25-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.02	3 636.09	378.29		72.72	7.57		16.11	1	180	122		
				3 257.80			65.16		0.89	1		58		
	Накладные расходы		103%			7.80				88%	107			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	59			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.06					346			
138.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	1.2	177.13	51.10	39.33	212.56	61.32	47.20	16.12	8.9	1 770	989	420	
				86.70			104.04		3.47	1		361		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  ТССЦ 104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  ТССЦ 113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  ТССЦ 113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  ТССЦ 506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			55.19				77%	762			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.79				48%	475			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					304.54					3 006			
139.	ТССЦ 104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	13.2	7.80			102.96					448			
				7.80			102.96		33.92			448		
	Объем: (1.2)*11													
140.	ТЕР 16-07-003-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	91.69	64.75	8.09	91.69	64.75	8.09	16.11	5.45	1 170	1 043	44	
				18.86			18.86		4.39	1		83		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			74.46				98%	1 022			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.97				56%	584			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					212.13					2 776			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9	1 608.11	501.74	305.19			12 467	8 087	2 047	
			801.19	36.63				2 333	590	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	316.20					587			
			316.20					587		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	316.20					587			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	316.20					587			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	315.52	61.32	47.20			2 218	989	420	
			207.00					809		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	102.96					448			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 138)	55.19					762			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 138)	36.79					475			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	407.50					3 455			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	976.39	440.42	257.99			9 662	7 098	1 627	
			277.99	36.63				937	590	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 130; %=98 - по стр. 131, 140; %=88 - по стр. 137)	532.60					7 314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 130; %=56 - по стр. 131, 140; %=48 - по стр. 137)	330.14					4 200			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 839.13					21 176			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9	2 562.83					25 218			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	54.84					540			
	 . ИТОГО	2 617.67					25 758			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	52.35					515			
	 . ИТОГО	2 670.02					26 273			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	268.56					1 457			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	100.63					1 383			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	55.04					701			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	220.58					1 057			
	 . ВСЕГО С НДС	2 890.60					27 330			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	354 037.34	46 953.27	15 752.47			2 078 797	756 576	105 422	
			290 842.55	1 038.00				1 208 931	16 492	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	486.04	103.05	16.85			5 082	1 736	67	
			366.13	0.23				3 279	5	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	316.20					3 005			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 79; %=81 - по стр. 80, 82)	95.48					1 372			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 79, 80, 82)	67.13					905			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	648.65					7 359			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	348 102.39	46 104.13	11 799.85			2 023 025	742 821	75 495	
			290 198.43	1 001.14				1 204 715	15 897	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	62 272.72					304 607			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2, 10, 23, 46, 67, 83, 84, 94, 102, 118; %=71 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34, 78; %=77 - по стр. 8, 14, 55, 60, 138; %=73 - по стр. 11, 38, 68-70, 119; %=79 - по стр. 12, 53, 57; %=92 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45; %=66 - по стр. 17, 19, 21, 65, 66; %=67 - по стр. 24, 73; %=80 - по стр. 25, 39, 52, 71, 75-77, 90, 91, 104, 116, 117, 120, 122, 124-127; %=90 - по стр. 40, 42, 47, 51, 59, 85, 88, 115; %=68 - по стр. 44; %=72 - по стр. 50; %=93 - по стр. 64, 96, 97, 103; %=61 - по стр. 95, 98; %=94 - по стр. 99-101; %=65 - по стр. 114)	43 657.73					596 861			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 8, 10, 14, 23, 46, 55, 60, 67, 83, 84, 94, 102, 114, 118, 138; %=52 - по стр. 3-7, 26, 27, 30-34, 78; %=56 - по стр. 11, 38, 68-70, 119; %=51 - по стр. 12, 53, 57, 99-101; %=44 - по стр. 16, 28, 29, 35, 45, 104; %=50 - по стр. 17, 19, 21; %=40 - по стр. 24, 65, 66, 73; %=37 - по стр. 25, 39, 52, 71, 75-77, 90, 91, 116, 117, 120, 122, 124-127; %=43 - по стр. 40, 42, 47, 51, 59, 85, 88, 115; %=54 - по стр. 44, 64, 96, 97, 103; %=64 - по стр. 50; %=31 - по стр. 95, 98)	27 065.47					347 714			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	418 825.59					2 967 600			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	976.39	440.42	257.99			9 662	7 098	1 627	
			277.99	36.63				937	590	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 130; %=98 - по стр. 131, 140; %=88 - по стр. 137)	532.60					7 314			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 130; %=56 - по стр. 131, 140; %=48 - по стр. 137)	330.14					4 200			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 839.13					21 176			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 472.52	305.67	3 677.78			41 028	4 921	28 233	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 62, 92, 112, 128)	305.67					4 921			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 92, 112, 128)	183.40					2 952			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 472.52					41 028			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	425 785.89					3 037 163			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 111.82					64 995			
	 . ИТОГО	434 897.71					3 102 158			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	8 697.95					62 043			
	 . ИТОГО	443 595.66					3 164 201			
	СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	14 714.47					88 930			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ НР - 17,12%)	7 581.73					103 670			
	ЗАТРАТЫ НА МАТЕРИАЛЫ В СОСТАВЕ СП - 15%)	4 119.41					52 923			
	НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН - 18%	57 106.47					261 802			
	 . ВСЕГО С НДС	500 702.13					3 426 003			

Составил:	Ведущий инженер СО                                                    Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)