«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	11 301 704	руб.	
	Директор  МКУ  «КР  МКД»	
		
	________________ / С.Б. Русович  /	
		
	«______»_________________ 2015 года	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем 
отопления и холодного водоснабжения многоквартирного дома № 26-30 по ул. Марш. Новикова в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	11 301.704	тыс. руб.	
монтажных работ:	166.096	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	17.729	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 713.733	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	10.65	165.55	131.65	33.90	1 763.11	1 402.07	361.04	16.11	6.86	25 064	22 587	2 477	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 388.05				84%	18 973			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			841.24				48%	10 842			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 992.40					54 879			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	10.65	172.51	127.80	44.71	1 837.23	1 361.07	476.16	16.11	9.68	26 536	21 927	4 609	
					6.95			74.02	1	16.08			1 190	
	Накладные расходы		83%			1 191.12				71%	16 413			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			932.81				52%	12 021			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 961.16					54 970			
	
3.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.9	9 291.30	1 358.31	34.61	26 944.77	3 939.10	100.37	16.11	8.96	132 616	63 459	899	
				7 898.38			22 905.30		2.98	1		68 258		
	Накладные расходы		83%			3 269.45				71%	45 056			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 560.42				52%	32 999			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32 774.64					210 671			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.28	4 519.16	360.82	36.65	5 784.52	461.85	46.91	16.11	9.04	25 960	7 440	424	
				4 121.69			5 275.76		3.43	1		18 096		
	Накладные расходы		83%			383.34				71%	5 282			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			300.20				52%	3 869			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 468.06					35 111			
	
5.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	12	111.23	12.64	28.30	1 334.76	151.68	339.60	16.1	9.04	9 080	2 442	3 070	
				70.29			843.48		4.23	1		3 568		
	Накладные расходы		83%			125.89				71%	1 734			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			98.59				52%	1 270			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 559.25					12 084			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	1.12	6 775.72	1 449.90	67.19	7 588.81	1 623.89	75.25	16.11	9	50 691	26 161	677	
				5 258.63			5 889.67		4.05	1		23 853		
	Накладные расходы		83%			1 347.83				71%	18 574			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 055.53				52%	13 604			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 992.17					82 869			
	
7.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	32	162.60	38.37	35.62	5 203.20	1 227.84	1 139.84	16.11	9.04	41 739	19 781	10 304	
				88.61			2 835.52		4.11	1		11 654		
	Накладные расходы		83%			1 019.11				71%	14 045			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			798.10				52%	10 286			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 020.40					66 070			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.68	9 291.30	1 358.31	34.61	6 318.08	923.65	23.53	16.11	8.96	31 096	14 880	211	
				7 898.38			5 370.90		2.98	1		16 005		
	Накладные расходы		83%			766.63				71%	10 565			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			600.37				52%	7 738			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 685.08					49 398			
	
9.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м	2.4	3 176.89	1 205.91	20.22	7 624.54	2 894.18	48.53	16.11	9	63 027	46 625	437	
				1 950.76			4 681.82		3.41	1		15 965		
	Накладные расходы		83%			2 402.17				71%	33 104			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 881.22				52%	24 245			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 907.93					120 376			
	
10.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (под мауэрлат), 1 м3	1.5	218.68	77.46	141.22	328.02	116.19	211.83	16.11	4.18	2 757	1 872	885	
					12.93			19.40	1	16.09			312	
	Накладные расходы		99%			134.23				84%	1 835			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.35				48%	1 048			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.61					5 640			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (под мауэрлат), 100 м3 кладки	0.015	136 578.60	5 963.00	3 790.41	2 048.68	89.44	56.86	16.11	9.68	9 354	1 441	550	
				126 825.19	588.90		1 902.38	8.83	3.87	16.09		7 362	142	
	Накладные расходы		86%			84.51				73%	1 156			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			68.79				56%	886			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 201.98					11 396			
	
12.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.05	2 888.51	2 877.16	11.35	144.43	143.86	0.57	16.12	6.42	2 323	2 319	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			119.40				71%	1 646			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			93.51				52%	1 206			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					357.34					5 175			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	5	394.62	69.00	29.78	1 973.08	345.00	148.88	16.11	7.82	10 908	5 558	1 164	
				295.84	2.08		1 479.20	10.38	2.83	16.1		4 186	167	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			376.70				90%	5 153			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			191.91				43%	2 462			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 541.69					18 522			
	
14.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	3.15	2 460.30			7 749.95					13 256			
				2 460.30			7 749.95		4 208.2			13 256		
	Объем: 0.7*0.9*5													
	
15.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток (прим), 100 жалюзийных решеток	0.05	4 243.26	418.02	0.33	212.16	20.90	0.02	16.11	9.24	1 926	337		
				3 824.91	0.13		191.25	0.01	8.31	18.69		1 589		
	Накладные расходы		103%			21.54				88%	297			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.55				48%	162			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.24					2 384			
	
16.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон сталью оцинкованной (цветной), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.15	373.54	335.71	26.60	56.03	50.36	3.99	16.12	9.13	855	812	36	
				11.23			1.68		4.07	1		7		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			53.38				90%	731			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			27.19				43%	349			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					136.61					1 935			
	
17.	101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.066	23 811.97			1 571.59					3 033			
				23 811.97			1 571.59		45 948.75			3 033		
	Объем: 0.15*0.44													
	
18.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	1.66	75.57	75.35	0.22	125.45	125.08	0.37	16.11	6.5	2 017	2 015	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			103.82				71%	1 431			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			81.30				52%	1 048			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					310.57					4 495			
	
19.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.66	8 813.16	326.90	31.86	14 629.85	542.65	52.89	16.11	8.82	53 978	8 742	467	
				8 454.40	3.03		14 034.30	5.02	3.19	16.07		44 769	81	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			591.48				92%	8 117			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			301.22				44%	3 882			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 522.55					65 977			
	
20.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ветровой,лобовой доски (прим), 100 м досок	0.257	1 013.25	295.48	18.24	260.41	75.94	4.69	16.11	9.13	1 865	1 223	43	
				699.53			179.78		3.33	1		599		
	Объем: 24+1.66													
	Накладные расходы		86%			65.31				73%	893			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			53.16				56%	685			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					378.88					3 443			
	
21.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами ветровой и лобовой, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.103	1 316.51	347.48	6.74	135.60	35.79	0.69	16.11	9.15	841	577	6	
				962.29	0.16		99.12	0.02	2.6	18.69		258		
	Объем: 25.7*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			34.02				80%	462			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.83				37%	213			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.45					1 516			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	10.65	221.62	101.80	102.69	2 360.21	1 084.15	1 093.62	16.11	3.72	22 016	17 466	4 068	
				17.13	1.45		182.43	15.44	2.64	16.18		482	250	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			989.63				77%	13 641			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			659.75				48%	8 504			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 009.60					44 161			
	
23.	113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	220.455	36.04			7 945.20					41 578			
				36.04			7 945.20		188.6			41 578		
	Объем: 10.65*20.7													
	
24.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали (прим), 100 м2	10.65	2 713.25	179.98	29.68	28 896.11	1 916.79	316.09	16.12	9.21	116 732	30 899	2 911	
				2 503.59	4.13		26 663.23	43.98	3.11	18.83		82 923	828	
	Накладные расходы		83%			1 627.44				71%	22 526			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 274.50				52%	16 498			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 798.05					155 756			
	
25.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	10.65	286.73	122.64	1.26	3 053.66	1 306.07	13.45	16.11	9.16	26 817	21 041	123	
				162.83			1 734.14		3.26	1		5 653		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 214.65				79%	16 622			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			835.88				51%	10 731			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 104.19					54 170			
	
26.	101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1331.25	13.13			17 479.31					56 339			
				13.13			17 479.31		42.32			56 339		
	Объем: 10.65*125													
	
27.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	10.65	8 171.06	405.87	165.99	87 021.76	4 322.51	1 767.77	16.12	8.26	492 985	69 679	14 602	
				7 599.20	14.91		80 931.48	158.82	5.05	16.09		408 704	2 555	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			4 839.84				92%	66 455			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 464.73				44%	31 783			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94 326.33					591 223			
	
28.	101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	83.1	137.86			11 456.17					46 591			
				137.86			11 456.17		560.66			46 591		
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.15	8 572.20	5 513.35	252.31	1 285.83	827.00	37.85	16.11	7.76	15 520	13 323	294	
				2 806.54	60.12		420.98	9.02	4.52	17.91		1 903	162	
	Накладные расходы		78%			652.10				66%	8 900			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			526.69				50%	6 743			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 464.62					31 163			
	
30.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.63	3 086.00			1 944.18					8 468			
				3 086.00			1 944.18		13 441.57			8 468		
	Объем: 4200*0.15													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(до 6-ти каналов), 100 м труб	0.12	23 217.20	15 220.75	473.40	2 786.06	1 826.49	56.81	16.11	7.75	33 946	29 425	440	
				7 523.05	112.70		902.77	13.52	4.52	17.9		4 081	242	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			1 435.21				66%	19 580			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 159.21				50%	14 834			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 380.47					68 360			
	
32.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.32	3 086.00			4 073.52					17 743			
				3 086.00			4 073.52		13 441.57			17 743		
	Объем: 2200*0.12*5													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов), 100 м труб	0.03	4 643.44	3 044.15	94.68	139.30	91.32	2.84	16.11	7.75	1 697	1 471	22	
				1 504.61	22.54		45.14	0.68	4.52	17.9		204	12	
	Накладные расходы		78%			71.76				66%	979			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			57.96				50%	742			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.02					3 417			
	
34.	404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.066	3 086.00			203.68					887			
				3 086.00			203.68		13 441.57			887		
	Объем: 2200*0.03*1													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей, 100 м2 поверхности	0.678	2 412.79	1 295.60	2.05	1 635.87	878.42	1.39	16.11	6.41	16 837	14 151	9	
				1 115.14			756.06		3.54	1		2 676		
	Накладные расходы		79%			693.95				67%	9 481			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			439.21				40%	5 660			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 769.03					31 979			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей ) прим., 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.678	2 291.60	114.18	14.24	1 553.71	77.42	9.65	16.11	9.07	5 456	1 247	88	
				2 163.18			1 466.64		2.81	1		4 121		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			73.55				80%	998			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			36.39				37%	461			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 663.65					6 915			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	1.66	2 956.30	374.76	6.66	4 907.46	622.10	11.06	16.11	9.22	21 878	10 022	102	
				2 574.88	1.03		4 274.30	1.71	2.75	18.87		11 754	32	
	Накладные расходы		83%			517.76				71%	7 138			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			405.48				52%	5 228			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 830.70					34 244			
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.134	11 907.97	1 173.45	33.16	1 595.67	157.24	4.44	16.11	9.53	6 462	2 533	42	
				10 701.36	3.78		1 433.98	0.51	2.71	16.09		3 886	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			170.37				92%	2 338			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			86.76				44%	1 118			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 852.80					9 918			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.21	7 415.77	333.04	13.17	8 973.08	402.98	15.94	16.11	9.13	30 931	6 492	145	
				7 069.56			8 554.17		2.84	1		24 294		
	Накладные расходы		83%			334.47				71%	4 609			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			261.94				52%	3 376			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 569.49					38 916			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	16.11	9.14	8 984	3 727	30	
				5 145.09			2 058.04		2.54	1		5 227		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	2 646			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 938			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.95					13 568			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.1	8 719.75	480.56	8.10	871.98	48.06	0.81	16.11	9.14	1 703	774	7	
				8 231.09			823.11		1.12	1		922		
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	402			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					943.11					2 655			
	
42.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.16	1 357.93	327.73	1.01	1 575.20	380.17	1.17	16.11	9.16	11 018	6 124	11	
				1 029.19			1 193.86		4.09	1		4 883		
	Накладные расходы		83%			315.54				71%	4 348			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			247.11				52%	3 184			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 137.85					18 551			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 604.75	480.56	8.10	460.48	48.06	0.81	16.11	9.14	1 811	774	7	
				4 116.09			411.61		2.5	1		1 029		
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	550			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	402			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.61					2 763			
	
44.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	1.52	4 972.00	72.11	75.20	7 557.43	109.60	114.30	16.11	7.68	36 304	1 766	878	
				4 824.69	5.48		7 333.53	8.32	4.59	16.09		33 661	134	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			127.35				92%	1 748			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.86				44%	836			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 749.64					38 888			
	
45.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.52	4 972.00	72.11	75.20	7 557.43	109.60	114.30	16.11	7.68	36 304	1 766	878	
				4 824.69	5.48		7 333.53	8.32	4.59	16.09		33 661	134	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			127.35				92%	1 748			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			64.86				44%	836			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 749.64					38 888			
	
46.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Разборка обшивки вентканала, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.024	250.56	233.54	17.02	6.01	5.60	0.41	16.12	9.13	94	90	4	
									4.07	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			5.94				90%	81			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.02				43%	39			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.97					214			
	
47.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.062	5 112.78	335.71	26.60	316.99	20.81	1.65	16.12	9.13	1 549	336	15	
				4 750.47			294.53		4.07	1		1 199		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			22.06				90%	302			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.24				43%	144			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					350.29					1 996			
	
48.	ТЕРр 60-19-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колпаков на дымовых трубах на один канал, 100 колпаков	0.02	10 602.83	2 382.41	32.50	212.06	47.65	0.65	16.11	9.18	1 214	768	6	
				8 187.92	2.84		163.76	0.06	2.69	18.82		441	1	
	Накладные расходы		78%			37.21				66%	508			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			30.06				50%	385			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.33					2 106			
	
	Чердачное перекрытие	
	
49.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Демонтаж  ходовых досок, 100 м ходов	2.46	37.58	27.06	10.52	92.44	66.56	25.88	16.11	7.44	1 265	1 072	193	
					0.97			2.38	3.11	16.07			38	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			73.08				90%	999			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.23				43%	477			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.74					2 741			
	
50.	ТЕР 10-01-023-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Укладка ходовых досок, 100 м ходов	2.46	1 688.64	38.89	16.44	4 154.06	95.68	40.44	16.11	7.44	14 338	1 541	301	
				1 633.31	1.51		4 017.94	3.72	3.11	16.07		12 496	60	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			105.36				90%	1 441			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			53.68				43%	688			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 313.10					16 467			
	
51.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых  труб кирпичных (прим), 100 м2	1.26	188.95	188.95		238.08	238.08		16.11	1	3 835	3 835		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			235.70				84%	3 221			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			142.85				48%	1 841			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					616.63					8 897			
	
52.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей, 100 м2 поверхности	1.26	2 412.79	1 295.60	2.05	3 040.12	1 632.46	2.58	16.11	6.41	31 289	26 299	17	
				1 115.14			1 405.08		3.54	1		4 974		
	Накладные расходы		79%			1 289.64				67%	17 620			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			816.23				40%	10 520			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 145.99					59 429			
	
53.	ТЕР 15-04-013-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности известковая (прим), 100 м2 фасада	1.26	84.78	47.28	2.86	106.82	59.57	3.61	16.11	8.81	1 250	960	32	
				34.64			43.65		5.93	1		259		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.59				80%	768			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			28.00				37%	355			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.41					2 373			
	
54.	ТЕР 11-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя, 1 м3 изоляции	100.65	42.78	15.93	26.85	4 305.40	1 603.15	2 702.25	16.11	6.72	43 986	25 827	18 159	
					4.29			431.59	2.4	17.28			7 458	
	Объем: 671*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			2 258.56				94%	31 288			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 302.23				51%	16 975			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 866.20					92 249			
	
55.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	6.71	441.81	310.37	131.44	2 964.55	2 082.61	881.95	16.12	9.14	41 633	33 572	8 061	
					2.91			19.54	5.14	18.77			367	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			2 333.39				94%	31 903			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 345.38				51%	17 309			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 643.31					90 845			
	
56.	104-1703 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	103.67	523.43			54 263.99					220 803			
				523.43			54 263.99		2 129.86			220 803		
	Объем: 671*0.15*1.03													
	
57.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	6.71	38.44	35.90	2.54	257.94	240.91	17.03	16.11	9.11	4 036	3 881	155	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			267.41				94%	3 648			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			154.18				51%	1 979			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					679.53					9 663			
	
58.	101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	821.304	7.04			5 781.98					19 613			
				7.04			5 781.98		23.88			19 613		
	Объем: 671*1.224													
	
59.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	6.71	38.44	35.90	2.54	257.94	240.91	17.03	16.11	9.11	4 036	3 881	155	
									2.07	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			267.41				94%	3 648			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			154.18				51%	1 979			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					679.53					9 663			
	
60.	101-5833 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	821.304	15.27			12 541.31					41 197			
				15.27			12 541.31		50.16			41 197		
	Объем: 671*1.224													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	389 799.86	36 303.83	10 351.04			1 998 067	584 940	78 020	
			343 145.00	835.29				1 335 110	14 173	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	389 587.70	36 282.93	10 351.02			1 996 141	584 603	78 020	
			342 953.75	835.28				1 333 521	14 173	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	125 010.88					469 508			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 51; %=71 - по стр. 2-9, 12, 18, 24, 37, 39-43; %=73 - по стр. 11, 20; %=90 - по стр. 13, 16, 46, 47, 49, 50; %=92 - по стр. 19, 27, 38, 44, 45; %=80 - по стр. 21, 36, 53; %=77 - по стр. 22; %=79 - по стр. 25; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 48; %=67 - по стр. 35, 52; %=94 - по стр. 54, 55, 57, 59)	33 871.55					465 453			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 22, 51; %=52 - по стр. 2-9, 12, 18, 24, 37, 39-43; %=56 - по стр. 11, 20; %=43 - по стр. 13, 16, 46, 47, 49, 50; %=44 - по стр. 19, 27, 38, 44, 45; %=37 - по стр. 21, 36, 53; %=51 - по стр. 25, 54, 55, 57, 59; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 48; %=40 - по стр. 35, 52)	22 860.17					294 620			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	446 319.42					2 756 214			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	212.16	20.90	0.02			1 926	337		
			191.25	0.01				1 589		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15)	21.54					297			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15)	12.55					162			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	246.25					2 385			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	446 565.67					2 758 599			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	9 556.51					59 034			
	ИТОГО	456 122.18					2 817 633			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	9 122.44					56 353			
	ИТОГО	465 244.62					2 873 986			
	НДС 18%	83 744.03					517 317			
	ВСЕГО С НДС	548 988.65					3 391 303			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	33 893.09					465 750			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	22 872.72					294 782			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
61.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	19.32	1 213.62	458.23	8.86	23 447.17	8 852.98	171.22	16.12	9.13	217 109	142 710	1 563	
				746.53			14 422.96		5.05	1		72 836		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			9 738.28				93%	132 720			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			6 020.03				54%	77 063			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39 205.47					426 893			
	
62.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	1.03	63.27	49.68	13.59	65.17	51.17	14.00	16.11	1.78	849	824	25	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			39.91				66%	544			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.59				40%	330			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					130.67					1 722			
	
63.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	1.03	4 688.98	197.81	4 246.36	4 829.65	203.74	4 373.75	16.12	4.06	21 934	3 284	17 757	
				244.81	143.10		252.15	147.39	3.54	15.1		893	2 226	
	Накладные расходы		78%			273.88				66%	3 637			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			175.57				40%	2 204			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 279.10					27 775			
	
64.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных + откосов, 100 м2	18.21	188.95	188.95		3 440.78	3 440.78		16.11	1	55 431	55 431		
									1	1				
	Объем: 1701+120													
	Накладные расходы		99%			3 406.37				84%	46 562			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 064.47				48%	26 607			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 911.62					128 600			
	
65.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	45	37.19	25.77		1 673.55	1 159.65		16.12	1	21 294	18 694		
				11.42			513.90		5.06	1		2 600		
	Накладные расходы		86%			997.30				73%	13 647			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			811.76				56%	10 469			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 482.60					45 409			
	
66.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	18.21	80.30	76.91	1.68	1 462.21	1 400.57	30.50	16.11	9.18	22 925	22 563	280	
				1.71	0.16		31.14	2.96	2.64	18.69		82	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 333.35				80%	18 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			659.66				37%	8 369			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 455.22					49 388			
	
67.	101-4243 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	239.1	15.82			3 782.56					12 402			
				15.82			3 782.56		51.87			12 402		
	Объем: 1821*0.013/100*1010													
	
68.	ТЕРр 61-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сплошное выравнивание клеем прямолинейных горизонтальных тяг при толщине намета до 5 мм (прим), 100 м2 поверхности	1.466	1 063.73	318.00	9.46	1 559.43	466.19	13.87	16.11	9.34	11 547	7 510	130	
				736.27	3.75		1 079.37	5.50	3.62	18.79		3 907	103	
	Накладные расходы		79%			372.64				67%	5 101			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			235.85				40%	3 045			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 167.91					19 693			
	
69.	ТЕРр 61-23-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.26	13 271.81	9 717.52	3.31	3 450.67	2 526.56	0.86	16.11	6.43	43 977	40 703	6	
				3 550.98			923.25		3.54	1		3 268		
	Накладные расходы		79%			1 995.98				67%	27 271			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 263.28				40%	16 281			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 709.93					87 529			
	
70.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	18.21	2 074.12	832.23	83.91	37 769.81	15 154.94	1 528.05	16.11	9.97	334 028	244 146	15 235	
				1 157.98	39.06		21 086.82	711.33	3.54	14.27		74 647	10 151	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			15 072.96				80%	203 438			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7 457.15				37%	94 090			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60 299.91					631 555			
	
71.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Нанесение клеевого состава по сетке (прим), 100 м2 поверхности	18.21	689.65	675.65	13.36	12 558.53	12 303.59	243.29	16.11	9.09	200 488	198 211	2 211	
				0.64			11.65		5.66	1		66		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			9 719.84				67%	132 801			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6 151.80				40%	79 284			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28 430.16					412 574			
	
72.	101-1754 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	2003.1	12.74			25 519.49					51 119			
				12.74			25 519.49		25.52			51 119		
	Объем: 1821*1.1													
	
73.	113-8075 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	4552.5	9.39			42 747.98					72 749			
				9.39			42 747.98		15.98			72 749		
	Объем: 1821*2.5													
	
74.	ТЕР 15-04-048-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	17.01	5 505.08	749.32	47.64	93 641.49	12 745.88	810.31	16.11	8.33	485 978	205 336	6 750	
				4 708.13			80 085.29		3.42	1		273 892		
	Объем: 1821-120													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12 108.59				80%	164 269			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5 990.56				37%	75 974			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					111 740.64					726 221			
	
75.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	18.21	2 291.60	114.18	14.24	41 730.05	2 079.28	259.26	16.11	9.07	146 539	33 497	2 352	
				2 163.18			39 391.51		2.81	1		110 690		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 975.32				80%	26 798			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			977.26				37%	12 394			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44 682.63					185 730			
	
76.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.36	2 956.30	374.76	6.66	4 020.57	509.67	9.06	16.11	9.22	17 924	8 211	84	
				2 574.88	1.03		3 501.84	1.40	2.75	18.87		9 630	26	
	Накладные расходы		83%			424.19				71%	5 848			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			332.20				52%	4 283			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 776.95					28 056			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
77.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0785	1 734.68	1 482.28	252.40	136.17	116.36	19.81	16.12	9.34	2 061	1 876	185	
					100.00			7.85	1	18.81			148	
	Накладные расходы		99%			122.97				84%	1 700			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			74.53				48%	972			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					333.66					4 733			
	
78.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.1152	1 870.07	1 617.67	252.40	215.43	186.36	29.08	16.12	9.34	3 276	3 004	272	
					100.00			11.52	1	18.81			217	
	Накладные расходы		99%			195.90				84%	2 706			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			118.73				48%	1 546			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					530.06					7 528			
	
79.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.1152	21 833.35	2 767.20	891.18	2 515.20	318.78	102.66	16.11	7.17	11 692	5 136	736	
				18 174.97	34.11		2 093.76	3.93	2.78	18.81		5 821	74	
	Объем: 1.2*1.6*6													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			342.07				90%	4 689			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			174.26				43%	2 240			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 031.54					18 621			
	
80.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.00785	21 833.35	2 767.20	891.18	171.39	21.72	7.00	16.11	7.17	797	350	50	
				18 174.97	34.11		142.67	0.27	2.78	18.81		397	5	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			23.31				90%	320			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.87				43%	153			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					206.57					1 269			
	
81.	203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, круглого сечения, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 (прим), м2	0.785	2 460.30			1 931.34					3 303			
				2 460.30			1 931.34		4 208.2			3 303		
	
82.	203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	11.52	1 770.36			20 394.55					33 805			
				1 770.36			20 394.55		2 934.46			33 805		
	
83.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.078	5 874.09	264.64	24.75	458.18	20.64	1.93	16.11	9.15	1 126	333	18	
				5 584.70	0.78		435.61	0.06	1.78	18.69		775	1	
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			21.94				90%	301			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.18				43%	144			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					491.30					1 570			
	
84.	101-2906 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м	7.8	60.66			473.15					1 728			
				60.66			473.15		221.54			1 728		
	
85.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.101	5 473.34	2 776.60	100.77	552.81	280.44	10.18	16.11	9.34	5 685	4 518	95	
				2 595.97	39.93		262.19	4.03	4.09	18.81		1 072	76	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			270.25				80%	3 675			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			133.70				37%	1 700			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					956.76					11 060			
	
86.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.101	206.00	119.74	8.33	20.81	12.09	0.84	16.12	9.21	238	195	8	
				77.93	1.29		7.87	0.13	4.54	18.84		36	2	
	Накладные расходы		80%			9.78				68%	134			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			6.11				40%	79			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.70					451			
	
	Входные двери в тамбурах подъездов и подвалы	
	
87.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1878	1 143.95	891.55	252.40	214.83	167.43	47.40	16.12	9.34	3 142	2 699	443	
					100.00			18.78	1	18.81			353	
	Объем: 2.3*1.2*3+5*2.1*1													
	Накладные расходы		99%			184.35				84%	2 564			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			111.73				48%	1 465			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					510.90					7 171			
	
88.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	10.5	102.34	34.85	32.75	1 074.57	365.87	343.82	16.11	8.1	10 109	5 894	2 785	
				34.75			364.88		3.92	1		1 430		
	Объем: 2.1*5													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			296.35				69%	4 067			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			263.43				58%	3 419			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 634.35					17 594			
	
89.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	10.5	1 022.95			10 740.98					45 864			
				1 022.95			10 740.98		4.27			45 864		
	Поправки: М: =4200*1.04/4.27	
	
90.	ТЕР 10-01-039-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.028	52 346.22	1 401.65	2 093.21	1 465.69	39.25	58.61	16.12	8.89	6 105	633	521	
				48 851.36	257.09		1 367.84	7.20	3.62	16.09		4 952	116	
	Объем: 2.3*1.2													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			49.24				90%	674			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.08				43%	322			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 540.01					7 101			
	
91.	203-0205 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2, м2	8.28	405.94			3 361.18					13 661			
				405.94			3 361.18		1 649.93			13 661		
	Объем: 2.3*1.2*3													
	
92.	101-0890 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных, компл.	3	133.69			401.07					1 169			
				133.69			401.07		389.58			1 169		
	
93.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.13	5 473.34	2 776.60	100.77	711.53	360.96	13.10	16.11	9.34	7 318	5 815	122	
				2 595.97	39.93		337.48	5.19	4.09	18.81		1 380	98	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			347.84				80%	4 730			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			172.09				37%	2 188			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 231.46					14 236			
	
94.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.13	206.00	119.74	8.33	26.78	15.57	1.08	16.12	9.21	307	251	10	
				77.93	1.29		10.13	0.17	4.54	18.84		46	3	
	Накладные расходы		80%			12.59				68%	173			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			7.87				40%	102			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47.24					581			
	
	Отмостка	
	
95.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.166	2 714.76	666.84	2 047.92	450.65	110.70	339.95	16.12	7.26	4 252	1 784	2 468	
					258.98			42.99	1	15.81			680	
	Объем: 166*1*0.1													
	Накладные расходы		104%			159.84				88%	2 168			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			92.21				48%	1 183			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					702.70					7 603			
	
96.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.332	1 466.39	1 466.39		486.84	486.84		16.11	1	7 843	7 843		
									1	1				
	Объем: 166*1*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			350.52				61%	4 784			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			185.00				31%	2 431			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 022.36					15 059			
	
97.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.498	3 001.78	246.00	111.59	1 494.89	122.51	55.57	16.12	4.34	6 469	1 975	241	
				2 644.20			1 316.81		3.23	1		4 253		
	Объем: 166*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			134.76				93%	1 837			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			83.31				54%	1 067			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 712.96					9 372			
	
98.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	16.6	203.51	35.93	41.45	3 378.20	596.37	688.07	16.12	4.78	22 618	9 614	3 289	
				126.13	4.21		2 093.76	69.93	4.64	16.11		9 715	1 127	
	Объем: 166*1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			739.59				94%	10 097			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			426.43				51%	5 478			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 544.23					38 192			
	
99.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	16.6	452.40	40.32	76.78	7 509.91	669.30	1 274.47	16.11	4.6	41 192	10 782	5 863	
				335.31	7.73		5 566.15	128.24	4.41	16.1		24 547	2 065	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			885.27				94%	12 076			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			510.43				51%	6 552			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 905.61					59 820			
	
100.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	16.6	730.22	37.46	0.38	12 121.66	621.76	6.23	16.11	5.8	60 970	10 017	36	
				692.39			11 493.67		4.43	1		50 917		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			690.15				94%	9 416			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			397.93				51%	5 109			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 209.74					75 495			
	
	Оконные проемы (подвал)	
	
101.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.108	1 734.68	1 482.28	252.40	187.35	160.09	27.26	16.12	9.34	2 835	2 581	255	
					100.00			10.80	1	18.81			203	
	Накладные расходы		99%			169.18				84%	2 339			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			102.53				48%	1 336			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.07					6 510			
	
102.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.108	21 833.35	2 767.20	891.18	2 358.00	298.86	96.25	16.11	7.17	10 962	4 815	690	
				18 174.97	34.11		1 962.90	3.68	2.78	18.81		5 457	69	
	Объем: 1.2*0.9*10													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			320.69				90%	4 396			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			163.37				43%	2 100			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 842.06					17 458			
	
103.	203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	10.8	2 102.05			22 702.14					34 385			
				2 102.05			22 702.14		3 183.83			34 385		
	
104.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.12	2 956.30	374.76	6.66	354.76	44.97	0.80	16.11	9.22	1 582	724	7	
				2 574.88	1.03		308.99	0.12	2.75	18.87		850	2	
	Накладные расходы		83%			37.42				71%	515			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.31				52%	378			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.49					2 475			
	
105.	ТЕРр 61-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	6 374.88	3 642.90	37.83	382.49	218.57	2.27	16.12	9.34	4 117	3 523	21	
				2 694.15	14.99		161.65	0.90	3.54	18.81		572	17	
	Накладные расходы		79%			173.38				67%	2 372			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			109.74				40%	1 416			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					665.61					7 905			
	
106.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.06	206.00	119.74	8.33	12.36	7.18	0.50	16.12	9.21	142	116	5	
				77.93	1.29		4.68	0.08	4.54	18.84		21	1	
	Накладные расходы		80%			5.81				68%	80			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.63				40%	47			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.80					268			
	
107.	ТЕРр 53-15-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь), 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.185	19 716.98	3 507.27	113.70	3 647.64	648.84	21.03	16.11	6.69	22 058	10 453	141	
				16 096.01	15.10		2 977.76	2.79	3.85	16.09		11 464	45	
	Накладные расходы		86%			560.40				73%	7 664			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			456.14				56%	5 879			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 664.18					35 600			
	
	Балконы	
	
108.	ТЕРр 57-2-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий  цементных, 100 м2 покрытия	0.111	3 123.68	1 006.36	2 117.32	346.73	111.71	235.02	16.11	4.92	2 956	1 800	1 156	
					238.98			26.53	1	16.37			434	
	Накладные расходы		80%			110.59				68%	1 519			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			94.00				54%	1 206			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					551.33					5 681			
	
109.	ТЕР 11-01-004-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм, 100 м2 изолируемой поверхности	0.111	1 645.01	360.09	234.96	182.60	39.97	26.08	16.12	3.96	1 439	644	103	
				1 049.96	2.91		116.55	0.32	5.93	18.77		691	6	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			44.72				94%	611			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			25.79				51%	332			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.11					2 382			
	
110.	ТЕР 11-01-004-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05, 100 м2 изолируемой поверхности	0.111	541.87	121.50	120.63	60.15	13.49	13.39	16.12	4.05	506	217	54	
				299.75	1.61		33.27	0.18	7.03	18.84		234	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			15.17				94%	207			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			8.75				51%	112			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.07					825			
	
111.	ТЕР 11-01-011-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.111	2 733.75	491.58	59.08	303.45	54.57	6.56	16.11	8.91	1 773	879	58	
				2 183.10	20.51		242.32	2.28	3.45	18.81		836	43	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			63.10				94%	867			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			36.38				51%	470			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					402.94					3 110			
	
112.	ТЕР 11-01-011-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05, 100 м2 стяжки	0.111	1 115.76	9.80	20.73	123.85	1.09	2.30	16.09	8.73	452	17	20	
				1 085.24	6.78		120.46	0.75	3.44	18.83		414	14	
	Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			2.04				94%	29			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1.18				51%	16			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					127.07					497			
	
113.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельники и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.12	11 907.97	1 173.45	33.16	1 428.96	140.81	3.98	16.11	9.53	5 787	2 269	38	
				10 701.36	3.78		1 284.16	0.45	2.71	16.09		3 480	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			152.56				92%	2 094			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			77.69				44%	1 001			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 659.21					8 882			
	
114.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.186	3 536.57	1 455.57	70.94	657.80	270.74	13.19	16.12	8.54	6 421	4 364	113	
				2 010.07	22.96		373.87	4.27	5.2	18.58		1 944	79	
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			261.26				80%	3 554			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			129.25				37%	1 644			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 048.31					11 619			
	
115.	101-2615 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная, м2	20.088	6.42			128.96					622			
				6.42			128.96		30.96			622		
	Объем: 18.6*1.08													
	
116.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.186	2 291.60	114.18	14.24	426.24	21.24	2.65	16.11	9.07	1 497	342	24	
				2 163.18			402.35		2.81	1		1 131		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			20.18				80%	274			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.98				37%	127			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					456.40					1 897			
	
117.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Очистка поверхности решеток ограждения, щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	36	9.37	9.37		337.41	337.41		16.1	1	5 432	5 432		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			273.30				69%	3 748			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			202.45				48%	2 607			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					813.16					11 787			
	
118.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (ограждений), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	358.47	69.00	13.01	129.05	24.84	4.68	16.11	2.72	700	400	13	
				276.46	0.14		99.53	0.05	2.88	16.45		287	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			20.16				69%	277			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.93				48%	192			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					164.14					1 169			
	
119.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.36	624.75	42.41	8.64	224.91	15.27	3.11	16.11	3.33	731	246	10	
				573.70	0.14		206.53	0.05	2.3	16.45		475	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			12.41				69%	170			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.19				48%	119			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.51					1 020			
	
	вывоз мусора	
	
120.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	61.274	48.13	4.41	36.66	2 948.87	270.22	2 246.30	16.1	7.59	28 362	4 351	17 049	
									1	1				
	Объем: 28.096+4.968+14.91+10+3.3													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			270.22				100%	4 351			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			162.13				60%	2 611			
	
121.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	61.274	16.40		16.40	1 004.89		1 004.89	1	7.87	7 909		7 909	
									1	1				
	Объем: 28.096+4.968+14.91+10+3.3													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	409 955.53	68 087.82	14 164.23			2 151 691	1 097 012	91 201	
			327 271.12	1 222.12				956 515	18 451	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	404 927.20	67 451.73	10 569.22			2 105 311	1 086 767	63 458	
			326 906.24	1 222.12				955 085	18 451	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	132 183.40					270 807			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 61, 97; %=66 - по стр. 62, 63; %=84 - по стр. 64, 77, 78, 87, 101; %=73 - по стр. 65, 107; %=80 - по стр. 66, 70, 74, 75, 85, 93, 114, 116; %=67 - по стр. 68, 69, 71, 105; %=71 - по стр. 76, 104; %=90 - по стр. 79, 80, 83, 90, 102; %=68 - по стр. 86, 94, 106, 108; %=88 - по стр. 95; %=61 - по стр. 96; %=94 - по стр. 98-100, 109-112; %=92 - по стр. 113; %=69 - по стр. 117-119)	64 241.36					873 487			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 61, 97, 108; %=40 - по стр. 62, 63, 68, 69, 71, 86, 94, 105, 106; %=48 - по стр. 64, 77, 78, 87, 95, 101, 117-119; %=56 - по стр. 65, 107; %=37 - по стр. 66, 70, 74, 75, 85, 93, 114, 116; %=52 - по стр. 76, 104; %=43 - по стр. 79, 80, 83, 90, 102; %=31 - по стр. 96; %=51 - по стр. 98-100, 109-112; %=44 - по стр. 113)	36 181.92					462 104			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	505 350.48					3 440 902			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 074.57	365.87	343.82			10 109	5 894	2 785	
			364.88					1 430		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 88)	296.35					4 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 88)	263.43					3 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 634.35					17 595			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 953.76	270.22	3 251.19			36 271	4 351	24 958	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)	270.22					4 351			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)	162.13					2 611			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 953.76					36 271			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	510 938.59					3 494 768			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	10 934.09					74 788			
	ИТОГО	521 872.68					3 569 556			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	10 437.45					71 391			
	ИТОГО	532 310.13					3 640 947			
	НДС 18%	95 815.82					655 370			
	ВСЕГО С НДС	628 125.95					4 296 317			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	64 537.71					877 554			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	36 445.35					465 523			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
122.	ТЕРр 62-41-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка вручную поверхности потолков  (прим), 100 м2 расчищенной поверхности	6.71	172.22	172.22		1 155.60	1 155.60		16.11	1	18 617	18 617		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			924.48				68%	12 660			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			577.80				40%	7 447			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 657.88					38 723			
	
123.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	21.29	188.95	188.95		4 022.75	4 022.75		16.11	1	64 806	64 806		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			3 982.52				84%	54 437			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 413.65				48%	31 107			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 418.92					150 350			
	
124.	ТЕРр 62-42-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	28	31.40	31.22		879.20	874.16		16.11	1	14 103	14 083		
				0.18			5.04		4.02	1		20		
	Объем: 2129+671													
	Вычт.ресурсы:  101-0488:[ М-(25.70=25695.00*0.001) ]	
	Накладные расходы		80%			699.33				68%	9 576			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			437.08				40%	5 633			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 015.61					29 313			
	
125.	113-8067 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона, кг	28	48.02			1 344.56					6 441			
				48.02			1 344.56		230.03			6 441		
	Объем: (28.0)*0.001*1000													
	
126.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия (прим), 1 м2 очищаемой поверхности	65	11.25	11.25		731.05	731.05		16.1	1	11 770	11 770		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			592.15				69%	8 121			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			438.63				48%	5 650			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 761.83					25 541			
	
127.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	374.88	82.80	15.62	243.67	53.82	10.15	16.11	2.72	1 412	867	28	
				276.46	0.17		179.70	0.11	2.88	16.45		518	2	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		81%			43.68				69%	600			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			32.36				48%	417			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					319.71					2 429			
	
128.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.65	634.96	50.89	10.37	412.72	33.08	6.74	16.11	3.33	1 413	533	22	
				573.70	0.17		372.91	0.11	2.3	16.45		858	2	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			26.88				69%	369			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.91				48%	257			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					459.52					2 039			
	
129.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	3.62	37.19	25.77		134.63	93.29		16.12	1	1 713	1 504		
				11.42			41.34		5.06	1		209		
	Накладные расходы		86%			80.23				73%	1 098			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			65.30				56%	842			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					280.16					3 653			
	
130.	ТЕР 15-02-016-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	21.29	2 203.33	1 002.02	180.42	46 908.85	21 332.96	3 841.14	16.11	11.72	469 980	343 674	45 018	
				1 020.89	103.89		21 734.75	2 211.82	3.74	14.8		81 288	32 735	
	Начисления: Н3= 1*1,25*1.2, Н4= 1*1,25*1.2, Н5= 1*1,15*1.2	
	Накладные расходы		95%			22 367.54				80%	301 127			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11 066.05				37%	139 271			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80 342.44					910 379			
	
131.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	21.29	210.27	122.16	3.53	4 476.70	2 600.74	75.05	16.11	9.17	50 150	41 898	688	
				84.59	0.20		1 800.92	4.15	4.2	18.69		7 564	78	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			2 474.65				80%	33 581			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 224.30				37%	15 531			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 175.64					99 262			
	
132.	ТЕРр 62-1-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	6.71	178.09	123.98	6.30	1 194.98	831.91	42.27	16.11	9.24	15 502	13 402	391	
				47.81	1.29		320.81	8.66	5.33	18.84		1 710	163	
	Накладные расходы		80%			672.46				68%	9 224			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			420.29				40%	5 426			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 287.72					30 152			
	
133.	ТЕРр 57-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2, 100 мест	2.11	2 526.51	1 124.28	139.64	5 330.94	2 372.23	294.64	16.11	4.9	53 220	38 217	1 444	
				1 262.59	15.51		2 664.06	32.73	5.09	16.1		13 560	527	
	Накладные расходы		80%			1 923.97				68%	26 346			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			1 635.37				54%	20 922			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 890.28					100 488			
	
134.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	6.71	3 221.87	762.19	548.76	21 618.73	5 114.28	3 682.18	16.12	4.15	169 656	82 442	15 281	
				1 910.92	7.56		12 822.27	50.73	5.61	18.81		71 933	954	
	Вычт.ресурсы:  101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			5 733.16				94%	78 392			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			3 305.61				51%	42 532			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30 657.50					290 580			
	
135.	101-1564 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизол, м2	778.36	33.27			25 896.04					49 597			
				33.27			25 896.04		63.72			49 597		
	Объем: 6.71*116													
	
136.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм, 100 м2 стяжки	6.71	1 809.82	459.64	70.56	12 143.87	3 084.16	473.46	16.12	8.92	97 129	49 717	4 223	
				1 279.62	24.62		8 586.25	165.17	5.03	18.81		43 189	3 107	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 606.76				94%	49 655			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			2 079.57				51%	26 940			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 830.20					173 724			
	
137.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки	6.71	670.04	11.65	24.87	4 495.95	78.15	166.88	16.1	8.73	24 140	1 258	1 457	
				633.52	8.13		4 250.92	54.55	5.04	18.83		21 425	1 027	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2*2, Н4= 1.25*1.2*2, Н5= 1.15*1.2*2, Н48= 2	
	Накладные расходы		111%			147.30				94%	2 148			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			84.93				51%	1 165			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 728.18					27 453			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	130 990.24	42 378.18	8 592.51			1 049 649	682 788	68 552	
			80 019.57	2 528.03				298 312	38 595	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	130 990.24	42 378.18	8 592.51			1 049 649	682 788	68 552	
			80 019.57	2 528.03				298 312	38 595	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 240.60					56 038			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 122, 124, 132, 133; %=84 - по стр. 123; %=69 - по стр. 126-128; %=73 - по стр. 129; %=80 - по стр. 130, 131; %=94 - по стр. 134, 136, 137)	43 275.10					587 334			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 122, 124, 132; %=48 - по стр. 123, 126-128; %=56 - по стр. 129; %=37 - по стр. 130, 131; %=54 - по стр. 133; %=51 - по стр. 134, 136, 137)	23 800.84					303 140			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	198 066.18					1 940 123			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	198 066.18					1 940 123			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 238.62					41 519			
	ИТОГО	202 304.80					1 981 642			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 046.10					39 633			
	ИТОГО	206 350.90					2 021 275			
	НДС 18%	37 143.16					363 830			
	ВСЕГО С НДС	243 494.06					2 385 105			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	43 275.10					587 334			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	23 800.84					303 140			
	
	Раздел 4.  Отопление	
	
138.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.39	342.09	342.09		133.42	133.42		16.11	1	2 149	2 149		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			98.73				63%	1 354			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			66.71				40%	860			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					298.86					4 362			
	
139.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	3.492	495.04	495.04		1 728.68	1 728.68		16.11	1	27 849	27 849		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			1 279.22				63%	17 545			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			864.34				40%	11 140			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 872.24					56 533			
	
140.	ТЕРр 69-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.36	418.14	418.14		150.53	150.53		16.11	1	2 425	2 425		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			117.41				66%	1 601			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			75.27				40%	970			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					343.21					4 996			
	
141.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.39	2 591.15	1 768.25	751.38	1 010.55	689.62	293.04	16.11	6.44	13 106	11 110	1 887	
				71.52	106.91		27.89	41.69	3.91	16.09		109	671	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			841.01				98%	11 545			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			519.23				56%	6 597			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 370.79					31 249			
	
142.	507-3368 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/32, м	36.6	63.77			2 333.98					4 504			
				63.77			2 333.98		123.05			4 504		
	Объем: 39*0.938													
	
143.	ТЕР 16-04-002-06 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода	3.492	4 203.09	1 970.56	2 098.82	14 677.20	6 881.19	7 329.06	16.12	6.37	159 292	110 925	46 686	
				133.72	304.88		466.95	1 064.62	3.6	16.09		1 681	17 130	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			9 137.68				98%	125 494			
	Сметная прибыль		71%			5 641.53				56%	71 711			
	Всего с НР и СП					29 456.41					356 497			
	
144.	507-3371 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Труба из полипропилена PN 25/63, м	330.343	194.06			64 106.36					151 991			
				194.06			64 106.36		460.1			151 991		
	Объем: 349.2*0.946													
	
145.	ТЕР 16-02-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм, 100 м трубопровода	0.152	5 356.17	869.68	203.69	814.14	132.19	30.96	16.11	7.7	4 145	2 130	238	
				4 282.81	4.31		650.99	0.65	2.73	16.09		1 777	11	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			152.77				98%	2 098			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			94.32				56%	1 199			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 061.22					7 442			
	
147.	ТЕР 16-07-005-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.152	165.61	85.38	74.73	25.17	12.98	11.36	16.12	1.43	228	209	16	
				5.50			0.84		3.46	1		3		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			14.93				98%	205			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			9.22				56%	117			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					49.31					550			
	
148.	ТЕР 13-03-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	374.88	82.80	15.62	7.50	1.66	0.31	16.11	2.72	43	27	1	
				276.46	0.17		5.53		2.88	16.45		16		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			1.34				69%	19			
	Сметная прибыль		60%			1.00				48%	13			
	Всего с НР и СП					9.84					75			
	
149.	ТЕР 13-03-004-26 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	634.96	50.89	10.37	12.70	1.02	0.21	16.11	3.33	43	16	1	
				573.70	0.17		11.47		2.3	16.45		26		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			0.83				69%	11			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.61				48%	8			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.14					62			
	
150.	ТЕРр 65-12-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,8 м3, 100 шт.	0.01	1 969.30	1 874.73	94.57	19.69	18.75	0.95	16.12	9.34	311	302	9	
					37.47			0.37	1	18.81			7	
	Накладные расходы		74%			14.15				63%	195			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			9.56				40%	124			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.40					629			
	
151.	509-9899 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.113												
									1					
	Объем: (0.01)*11.3													
	
152.	ТЕР 18-04-001-08 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3, 1 бак	1	1 636.32	123.76	51.96	1 636.32	123.76	51.96	16.11	6.08	21 779	1 994	316	
				1 460.60	1.37		1 460.60	1.37	13.33	16.02		19 470	22	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			143.90				98%	1 976			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			88.84				56%	1 129			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 869.06					24 884			
	
153.	ТЕР 18-06-003-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка воздухоотводчиков, 1 шт.	1	142.72	23.12	14.06	142.72	23.12	14.06	16.12	8.54	838	373	120	
				105.55	0.45		105.55	0.45	3.27	16.2		345	7	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			27.11				98%	372			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			16.73				56%	213			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					186.56					1 423			
	
154.	301-5606 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, шт.	332	6.81			2 260.92					7 805			
				6.81			2 260.92		23.51			7 805		
	
155.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим), 10 м трубопровода	38.82	125.83	51.10	39.33	4 884.77	1 983.76	1 526.79	16.12	8.9	50 335	31 978	13 588	
				35.40			1 374.23		3.47	1		4 769		
	Объем: 349.2+39													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			1 785.38				77%	24 623			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 190.26				48%	15 349			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 860.41					90 308			
	
156.	104-0849 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 76 мм, м	384.12	15.16			5 823.26					24 718			
				15.16			5 823.26		64.35			24 718		
	Объем: 349.2*1.1													
	
157.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	42.9	7.80			334.62					1 455			
				7.80			334.62		33.92			1 455		
	Объем: 39*1.1													
	
158.	С507-3291 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм, шт.	2	21.01			42.03					179			
				21.01			42.03		4.27			179		
	Поправки: М: =89.73/4.27	
	
159.	С507-3288 
Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм, шт.	76	3.47			263.95					1 127			
				3.47			263.95		4.27			1 127		
	Поправки: М: =14.83/4.27	
	
160.	302-1241 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт.	2	27.31			54.62					353			
				27.31			54.62		176.33			353		
	
161.	302-1238 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.	76	14.51			1 102.76					6 618			
				14.51			1 102.76		87.08			6 618		
	
162.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.63мм, шт	2	410.74			821.48			1	1	3 508			
				410.74			821.48		4.27	1		3 508		
	Поправки: М: =1686.4/4.27*1.04	
	
163.	Цена поставщика. 
Переходник с ППР 63мм на металл 2", шт	2	14.04			28.07			1	1	120			
				14.04			28.07		4.27	1		120		
	Поправки: М: =68/1,18/4.27*1.04	
	
164.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.32мм, шт	76	71.58			5 440.22			1	1	23 230			
				71.58			5 440.22		4.27	1		23 230		
	Поправки: М: =346.8/1,18/4.27*1.04	
	
165.	Цена поставщика. 
Переходник с ППР 32мм на металл 1", шт	76	2.11			160.01			1	1	683			
				2.11			160.01		4.27	1		683		
	Поправки: М: =10.2/1,18/4.27*1.04	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	108 015.67	11 880.68	9 258.70			508 834	191 487	62 862	
			86 876.33	1 109.15				254 487	17 848	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	66 440.34					156 495			
			66 440.34					156 495		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	66 440.34					156 495			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	66 440.34					156 495			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 213.38	2 136.97	1 527.31			79 019	34 446	13 590	
			7 549.11					30 984		
	.       МАТЕРИАЛОВ -	6 157.88					26 173			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=66 - по стр. 140; %=69 - по стр. 148, 149; %=77 - по стр. 155)	1 904.97					26 253			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 140; %=48 - по стр. 148, 149, 155)	1 267.13					16 340			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	14 385.48					121 612			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	30 361.95	9 743.71	7 731.39			273 320	157 041	49 272	
			12 886.88	1 109.15				67 008	17 848	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 138, 139, 150; %=98 - по стр. 141, 143, 145, 147, 152, 153)	11 709.49					160 784			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 138, 139, 150; %=56 - по стр. 141, 143, 145, 147, 152, 153)	7 310.47					93 089			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	49 381.91					527 193			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	130 207.73					805 300			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 786.45					17 233			
	ИТОГО	132 994.18					822 533			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 659.88					16 451			
	ИТОГО	135 654.06					838 984			
	НДС 18%	24 417.73					151 017			
	ВСЕГО С НДС	160 071.79					990 001			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 614.46					187 037			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	8 577.60					109 429			
	
	Раздел 5.  Холодное водоснабжение	
	
166.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.1 Кзтр=1,25 Кэм=1,25, 100 отверстий	0.24	859.06	191.34	667.73	206.18	45.92	160.25	16.12	4.18	1 410	740	670	
					61.11			14.67	1	16.1			236	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.25	
	Накладные расходы		99%			59.98				84%	820			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.35				48%	468			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					302.52					2 698			
	
167.	ТЕРр 69-1-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича, 100 отверстий	0.2	991.12	991.12		198.22	198.22		16.11	1	3 193	3 193		
									1	1				
	Накладные расходы		78%			154.61				66%	2 107			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			99.11				40%	1 277			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					451.94					6 578			
	
168.	ТЕРр 65-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.12	342.09	342.09		41.05	41.05		16.11	1	661	661		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			30.38				63%	416			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			20.53				40%	264			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					91.95					1 342			
	
169.	ТЕРр 65-14-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода	0.64	495.04	495.04		316.83	316.83		16.11	1	5 104	5 104		
									1	1				
	Накладные расходы		74%			234.45				63%	3 216			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			158.42				40%	2 042			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					709.70					10 361			
	
170.	ТЕРр 65-14-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода	0.56	680.82	590.97	20.67	381.26	330.94	11.58	16.11	2.67	5 488	5 331	31	
				69.18			38.74		3.24	1		126		
	Накладные расходы		74%			244.90				63%	3 359			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			165.47				40%	2 132			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					791.63					10 979			
	
171.	ТЕР 16-04-002-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода	0.12	4 943.67	2 761.82	2 074.25	593.24	331.42	248.91	16.12	6.34	6 972	5 342	1 578	
				107.60	303.96		12.91	36.48	4.02	16.09		52	587	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			423.09				98%	5 810			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			261.21				56%	3 320			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 277.53					16 103			
	
172.	507-3336 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/20, м	10.8	11.39			123.01					218			
				11.39			123.01		20.16			218		
	Объем: 12.0*0.899													
	
173.	ТЕР 16-04-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.64	2 591.15	1 768.25	751.38	1 658.34	1 131.68	480.88	16.11	6.44	21 507	18 231	3 097	
				71.52	106.91		45.77	68.42	3.91	16.09		179	1 101	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 380.12				98%	18 945			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			852.07				56%	10 826			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 890.53					51 278			
	
174.	507-3338 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	60	29.31			1 758.60					3 017			
				29.31			1 758.60		50.29			3 017		
	Объем: 64.0*0.938													
	
175.	ТЕР 16-04-002-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.56	4 280.81	2 054.53	2 098.82	2 397.25	1 150.54	1 175.34	16.12	6.37	26 289	18 547	7 487	
				127.46	304.88		71.38	170.73	3.58	16.09		256	2 747	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 519.46				98%	20 868			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			938.10				56%	11 925			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 854.81					59 082			
	
176.	507-3340 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Труба из полипропилена PN 10/50, м	53	45.47			2 409.91					6 366			
				45.47			2 409.91		120.11			6 366		
	Объем: 56.0*0.946													
	
177.	С507-3307 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт.	5	10.96			54.78					234			
				10.96			54.78		4.27			234		
	Поправки: М: =46.78/4.27	
	
178.	С507-5011 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт.	1	5.42			5.42					23			
				5.42			5.42		4.27			23		
	Поправки: М: =23.15/4.27	
	
179.	С507-3176 
Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт.	1	10.14			10.14					43			
				10.14			10.14		4.27			43		
	Поправки: М: =43.28/4.27	
	
180.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.50мм, шт	1	233.53			233.53			1	1	997			
				233.53			233.53		4.27	1		997		
	Поправки: М: =958.8/4.27*1.04	
	
181.	Цена поставщика. 
Кран шаровый ППР д.20мм, шт	1	35.61			35.61			1	1	152			
				35.61			35.61		4.27	1		152		
	Поправки: М: =146.2/4.27*1.04	
	
182.	Цена поставщика. 
Уголок 32*32*32мм, шт	1	3.48			3.48			1	1	15			
				3.48			3.48		4.27	1		15		
	Поправки: М: =14.3/4.27*1.04	
	
183.	Цена поставщика. 
Муфта переходная ППР 50*32мм, шт	2	6.62			13.25			1	1	57			
				6.62			13.25		4.27	1		57		
	Поправки: М: =27.2/4.27*1.04	
	
184.	Цена поставщика. 
Уголок 90 град. ППР д.32мм, шт	8	6.62			53.00			1	1	226			
				6.62			53.00		4.27	1		226		
	Поправки: М: =27.2/4.27*1.04	
	
185.	Цена поставщика. 
Переход ППР (адаптер) 50мм с ВР 1 1/2", шт	1	109.31			109.31			1	1	467			
				109.31			109.31		4.27	1		467		
	Поправки: М: =448.8/4.27*1.04	
	
186.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, шт.	24	2.87			68.85					294			
				2.87			68.85		4.27			294		
	Поправки: М: =12.25/4.27	
	
187.	Цена поставщика. 
Переход ППР 20мм с ВР 3/4", шт	1	19.87			19.87			1	1	85			
				19.87			19.87		4.27	1		85		
	Поправки: М: =81.6/4.27*1.04	
	
188.	301-5605 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм, шт.	56	5.79			324.24					1 088			
				5.79			324.24		19.43			1 088		
	
189.	301-5603 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	48	4.90			235.20					793			
				4.90			235.20		16.53			793		
	
190.	ТЕР 26-01-017-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим), 10 м трубопровода	6.2	125.83	51.10	39.33	780.15	316.83	243.85	16.12	8.9	8 039	5 107	2 170	
				35.40			219.48		3.47	1		762		
	Объем: 56+6													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  101-2481:[ М-(86.70=5.78*15) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			285.15				77%	3 932			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			190.10				48%	2 451			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.40					14 423			
	
191.	104-0847 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм, м	61.6	10.91			672.06					3 095			
				10.91			672.06		50.24			3 095		
	Объем: 56.0*1.1													
	
192.	104-0844 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	6.6	7.80			51.48					224			
				7.80			51.48		33.92			224		
	Объем: 6.0*1.1													
	
193.	ТЕР 16-07-003-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм, 1 врезка	2	75.64	46.92	5.39	151.28	93.84	10.78	16.11	5.45	1 827	1 512	59	
				23.33			46.66		5.5	1		257		
	Вычт.ресурсы:  302-1138:[ М-(66.00=66.00*1) ]	
	Накладные расходы		115%			107.92				98%	1 482			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.63				56%	847			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					325.82					4 155			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	12 905.54	3 957.27	2 331.59			97 884	63 768	15 092	
			6 616.68	290.30				19 026	4 671	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 291.52					9 601			
			4 291.52					9 601		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	4 291.52					9 601			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 291.52					9 601			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 908.09	560.97	404.10			15 961	9 040	2 840	
			943.02	14.67				4 081	236	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	723.54					3 319			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 166; %=66 - по стр. 167; %=77 - по стр. 190)	499.74					6 860			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 166, 190; %=40 - по стр. 167)	325.56					4 197			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 733.39					27 018			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	6 705.93	3 396.30	1 927.49			72 322	54 728	12 252	
			1 382.14	275.63				5 344	4 435	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 168-170; %=98 - по стр. 171, 173, 175, 193)	3 940.30					54 096			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 168-170; %=56 - по стр. 171, 173, 175, 193)	2 462.42					31 356			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	13 108.65					157 774			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	20 133.56					194 393			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	430.86					4 160			
	ИТОГО	20 564.42					198 553			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	411.29					3 971			
	ИТОГО	20 975.71					202 524			
	НДС 18%	3 775.63					36 454			
	ВСЕГО С НДС	24 751.34					238 978			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 440.04					60 956			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 787.98					35 553			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	1 051 666.84	162 607.78	44 698.07			5 806 125	2 619 995	315 727	
			843 928.70	5 984.89				2 863 450	93 738	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	70 731.86					166 096			
			70 731.86					166 096		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	70 731.86					166 096			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	70 731.86					166 096			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	938 626.61	148 810.78	31 444.16			5 246 081	2 397 644	226 460	
			758 371.69	4 600.10				2 621 983	71 455	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	291 316.30					825 845			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 10, 51, 64, 77, 78, 87, 101, 123, 166; %=71 - по стр. 2-9, 12, 18, 24, 37, 39-43, 76, 104; %=73 - по стр. 11, 20, 65, 107, 129; %=90 - по стр. 13, 16, 46, 47, 49, 50, 79, 80, 83, 90, 102; %=92 - по стр. 19, 27, 38, 44, 45, 113; %=80 - по стр. 21, 36, 53, 66, 70, 74, 75, 85, 93, 114, 116, 130, 131; %=77 - по стр. 22, 155, 190; %=79 - по стр. 25; %=66 - по стр. 29, 31, 33, 48, 62, 63, 140, 167; %=67 - по стр. 35, 52, 68, 69, 71, 105; %=94 - по стр. 54, 55, 57, 59, 98-100, 109-112, 134, 136, 137; %=93 - по стр. 61, 97; %=68 - по стр. 86, 94, 106, 108, 122, 124, 132, 133; %=88 - по стр. 95; %=61 - по стр. 96; %=69 - по стр. 117-119, 126-128, 148, 149)	143 792.72					1 959 387			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 22, 51, 64, 77, 78, 87, 95, 101, 117-119, 123, 126-128, 148, 149, 155, 166, 190; %=52 - по стр. 2-9, 12, 18, 24, 37, 39-43, 76, 104; %=56 - по стр. 11, 20, 65, 107, 129; %=43 - по стр. 13, 16, 46, 47, 49, 50, 79, 80, 83, 90, 102; %=44 - по стр. 19, 27, 38, 44, 45, 113; %=37 - по стр. 21, 36, 53, 66, 70, 74, 75, 85, 93, 114, 116, 130, 131; %=51 - по стр. 25, 54, 55, 57, 59, 98-100, 109-112, 134, 136, 137; %=50 - по стр. 29, 31, 33, 48; %=40 - по стр. 35, 52, 62, 63, 68, 69, 71, 86, 94, 105, 106, 122, 124, 132, 140, 167; %=54 - по стр. 61, 97, 108, 133; %=31 - по стр. 96)	84 435.62					1 080 401			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 166 854.95					8 285 869			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 074.57	365.87	343.82			10 109	5 894	2 785	
			364.88					1 430		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 88)	296.35					4 067			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 88)	263.43					3 419			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 634.35					17 595			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	37 280.04	13 160.91	9 658.90			347 568	212 106	61 524	
			14 460.27	1 384.79				73 941	22 283	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 15; %=63 - по стр. 138, 139, 150, 168-170; %=98 - по стр. 141, 143, 145, 147, 152, 153, 171, 173, 175, 193)	15 671.33					215 177			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 15; %=40 - по стр. 138, 139, 150, 168-170; %=56 - по стр. 141, 143, 145, 147, 152, 153, 171, 173, 175, 193)	9 785.44					124 607			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	62 736.81					687 352			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 953.76	270.22	3 251.19			36 271	4 351	24 958	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)	270.22					4 351			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)	162.13					2 611			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	3 953.76					36 271			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	1 305 911.73					9 193 183			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	27 946.51					196 734			
	ИТОГО	1 333 858.24					9 389 917			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	26 677.16					187 798			
	ИТОГО	1 360 535.40					9 577 715			
	НДС 18%	244 896.37					1 723 989			
	ВСЕГО С НДС	1 605 431.77					11 301 704			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	159 760.40					2 178 631			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	94 484.49					1 208 427			

Составил:	Ведущий специалист СО МКУ «КР МКД»                                                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                                                    Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)