«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	Директор ООО «УК РСУ 5»

________________ / Русович С.Б. /	________________ / Донцова С. Ю. /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Дефектная ведомость	
	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома № 216 по ул. Подполковника Емельянова	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	1.854	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	1.854	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1.6686	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.8	
5.	Е58-5-4	Смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.2	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.0058	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	103.62006	
9.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.01	
10.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых прямоугольных окон	1 слуховое окно	1	
11.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	0.75	
12.	Е10-01-008-08	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.025	
13.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1.854	
14.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов	100 м труб и покрытий	0.428	
15.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.428	
16.	Е58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.428	
17.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.24	
18.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
19.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
20.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
21.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.2	
22.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (4 канала)	100 м труб	0.013	
23.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0546	
24.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.013	
25.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.0858	
26.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6 каналов)	100 м труб	0.013	
27.	С404-0276	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.0546	
28.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.013	
29.	С404-0006	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.143	
30.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.0585	
31.	Е15-04-014-01	Окраска труб дымовых по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (над крышей)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0585	
32.	Е12-01-010-01	Устройство мелких обделок (обшивка оголовков вент. каналов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.0135	
33.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами(мауэрлаты)	1 м3 кладки	1.5	
34.	Е12-01-012-01	устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.38	
35.	Е10-01-022-01	Смена карнизной планки	100 м2 потолка	0.321	
36.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.321	
37.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.37	
38.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.37	

Составил:	Заместитель директора по техническим вопросам Хищенко Е. И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)