«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	869 500	руб.	Смета на сумму:	869 500	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт кровель	
	
Объект:	Ремонт кровли жилого дома №17-23 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли жилого дома №17-23 по ул.Ставропольской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	869.500	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.358	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	145.182	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	3.95	559.49	556.33	3.16	2 209.99	2 197.50	12.48	12.14	3.9	26 726	26 678	49	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			1 823.93				70.55%	18 821			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 428.38				52%	13 873			
										=(65* (0.8))				
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.95	172.51	127.80	44.71	681.41	504.81	176.60	12.14	6.42	7 262	6 128	1 134	
					6.95			27.45	1	12.12			333	
	Накладные расходы		83%			441.78				70.55%	4 558			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			345.97				52%	3 360			
										=(65* (0.8))				
	
3.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.03	2 618.75	2 607.40	11.35	78.56	78.22	0.34	12.14	3.89	951	950	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			64.92				70.55%	670			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			50.84				52%	494			
										=(65* (0.8))				
	
4.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали капельников, 100 м труб и покрытий	0.56	75.57	75.35	0.22	42.32	42.20	0.12	12.14	3.95	513	512		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.03				70.55%	361			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.43				52%	266			
										=(65* (0.8))				
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.04	9 291.30	1 358.31	34.61	371.65	54.33	1.38	12.14	6.39	1 623	660	9	
				7 898.38			315.94		3.02	1		954		
	Накладные расходы		83%			45.09				70.55%	466			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.31				52%	343			
										=(65* (0.8))				
	
6.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.03	4 519.16	360.82	36.65	135.57	10.82	1.10	12.14	6.47	633	131	7	
				4 121.69			123.65		4	1		495		
	Накладные расходы		83%			8.98				70.55%	92			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.03				52%	68			
										=(65* (0.8))				
	
7.	Е58-5-4 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м	0.03	3 176.89	1 205.91	20.22	95.31	36.18	0.61	12.14	6.43	674	439	4	
				1 950.76			58.52		3.94	1		231		
	Накладные расходы		83%			30.03				70.55%	310			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.52				52%	228			
										=(65* (0.8))				
	
8.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	3.95	5 502.93	806.67	80.64	21 736.57	3 186.35	318.53	12.14	6.5	97 818	38 682	2 070	
				4 615.62			18 231.70		3.13	1		57 065		
	Накладные расходы		83%			2 644.67				70.55%	27 290			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 071.13				52%	20 115			
										=(65* (0.8))				
	
9.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	3.95	211.61	46.85	7.91	835.87	185.06	31.25	12.14	6.15	4 081	2 247	192	
				156.85	0.38		619.56	1.48	2.65	12.2		1 642	18	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			198.11				90.27%	2 045			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			99.89				42.84%	970			
										=(53.55* (0.8))				
	
10.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.95	110.62	83.67	26.95	436.96	330.51	106.45	12.14	4.71	4 514	4 012	501	
					2.45			9.68	2.96	12.15			118	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			367.41				91.8%	3 791			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			187.95				44.2%	1 825			
										=(55.25* (0.8))				
	
11.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	434.5	13.13			5 704.99					16 428			
				13.13			5 704.99		37.81			16 428		
	Объем: 395*1.1													
	
12.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.95	221.62	101.80	102.69	875.38	402.10	405.62	12.14	3.75	6 504	4 882	1 521	
				17.13	1.45		67.66	5.73	1.5	12.16		101	70	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			367.05				76.5%	3 788			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			242.66				47.6%	2 357			
										=(59.5* (0.8))				
	
13.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	81.765	62.53			5 112.77					31 975			
				62.53			5 112.77		391.06			31 975		
	Объем: 3.95*20.7													
	
14.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	3	394.62	69.00	29.78	1 183.85	207.00	89.33	12.14	5.96	5 575	2 513	532	
				295.84	2.08		887.52	6.23	2.85	12.13		2 529	76	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			226.45				90.27%	2 337			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			114.18				42.84%	1 109			
										=(53.55* (0.8))				
	
15.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	1.5	1 365.61			2 048.42					4 014			
				1 365.61			2 048.42		2 676.18			4 014		
	
16.	Е12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон   из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.03	11 907.97	1 173.45	33.16	357.24	35.20	0.99	12.14	6.46	1 262	427	6	
				10 701.36	3.78		321.04	0.11	2.58	12.13		828	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			38.13				91.8%	393			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			19.51				44.2%	189			
										=(55.25* (0.8))				
	
17.	Е10-01-008-01 
Установка ветровых досок(прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.056	9 163.54	416.30	94.22	513.16	23.31	5.28	12.14	6.55	2 052	283	35	
				8 653.01			484.57		3.58	1		1 735		
	Объем: 28*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			24.76				90.27%	255			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			12.48				42.84%	121			
										=(53.55* (0.8))				
	
18.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности(четырехскатная), 100 м2 кровли	3.95	9 809.79	434.32	165.99	38 748.66	1 715.57	655.65	12.14	6.02	181 925	20 827	3 947	
				9 209.48	14.91		36 377.45	58.90	4.32	12.13		157 151	715	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			1 916.43				91.8%	19 776			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			980.39				44.2%	9 522			
										=(55.25* (0.8))				
	
19.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.56	75.57	75.35	0.22	42.32	42.20	0.12	12.14	3.95	513	512		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			35.03				70.55%	361			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.43				52%	266			
										=(65* (0.8))				
	
20.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.56	8 813.16	326.90	31.86	4 935.37	183.06	17.84	12.14	6.25	17 058	2 222	112	
				8 454.40	3.03		4 734.46	1.69	3.11	12.11		14 724	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			199.53				91.8%	2 059			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			102.07				44.2%	991			
										=(55.25* (0.8))				
	
21.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.14	11 907.97	1 173.45	33.16	1 667.12	164.28	4.64	12.14	6.46	5 890	1 994	30	
				10 701.36	3.78		1 498.19	0.53	2.58	12.13		3 865	6	
	Объем: 56*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			177.99				91.8%	1 836			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			91.06				44.2%	884			
										=(55.25* (0.8))				
	
22.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.3	7 415.77	333.04	13.17	2 224.73	99.91	3.95	12.14	6.56	7 198	1 213	26	
				7 069.56			2 120.87		2.81	1		5 960		
	Накладные расходы		83%			82.93				70.55%	856			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			64.94				52%	631			
										=(65* (0.8))				
	
23.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	12.14	6.56	2 769	983	7	
				5 145.09			720.31		2.47	1		1 779		
	Накладные расходы		83%			67.20				70.55%	694			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	511			
										=(65* (0.8))				
	
24.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.07	8 719.75	480.56	8.10	610.38	33.64	0.57	12.14	6.56	1 115	408	4	
				8 231.09			576.18		1.22	1		703		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
25.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.07	4 604.75	480.56	8.10	322.33	33.64	0.57	12.14	6.56	1 124	408	4	
				4 116.09			288.13		2.47	1		712		
	Накладные расходы		83%			27.92				70.55%	288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			21.87				52%	212			
										=(65* (0.8))				
	
26.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.27	1 357.93	327.73	1.01	366.64	88.49	0.27	12.14	6.57	2 221	1 074	2	
				1 029.19			277.88		4.12	1		1 145		
	Накладные расходы		83%			73.45				70.55%	758			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.52				52%	558			
										=(65* (0.8))				
	
27.	Е60-7-1 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал, 100 м труб	0.095	5 592.43	5 130.90	69.79	531.28	487.44	6.63	12.14	5.85	6 195	5 917	39	
				391.74	16.57		37.22	1.57	6.42	12.13		239	19	
	Объем: 1*6+7*0.5													
	Накладные расходы		78%			381.43				66.3%	3 936			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			308.08				50.4%	2 992			
										=(63* (0.8))				
	
28.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.8075	6 499.70			5 248.51					21 873			
				6 499.70			5 248.51		27 087.5			21 873		
	Объем: 0.095*8500													
	
29.	Е60-7-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1, 100 м труб	0.095	9 264.42	8 700.21	96.15	880.12	826.52	9.13	12.14	5.85	10 373	10 034	53	
				468.06	22.80		44.47	2.17	6.42	12.12		285	26	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			646.38				66.3%	6 670			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			522.07				50.4%	5 070			
										=(63* (0.8))				
	
30.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.2825	6 499.70			8 335.87					34 740			
				6 499.70			8 335.87		27 087.5			34 740		
	Объем: 0.095*4500*3													
	
31.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.425	2 412.79	1 295.60	2.05	1 025.44	550.63	0.87	12.14	3.88	8 679	6 685	3	
				1 115.14			473.93		4.2	1		1 991		
	Накладные расходы		79%			435.00				67.15%	4 489			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			275.32				40%	2 674			
										=(50* (0.8))				
	
32.	Е15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.425	2 291.60	114.18	14.24	973.93	48.53	6.05	12.14	6.5	3 083	589	39	
				2 163.18			919.35		2.67	1		2 455		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		94.5%			45.86				80.33%	473			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			22.69				37.4%	220			
										=(46.75* (0.8))				
	
33.	Е58-20-2 
Смена обрамлений дымовых труб и вентканалов  из листовой стали шириной до 0,7 м(прим), 100 м	0.34	5 049.76	572.14	10.64	1 716.92	194.53	3.62	12.14	6.53	6 319	2 362	24	
				4 466.98	1.81		1 518.77	0.62	2.59	12.12		3 934	7	
	Накладные расходы		83%			161.97				70.55%	1 671			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.85				52%	1 232			
										=(65* (0.8))				
	
34.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	60.215	9.40			565.73				38.82	2 376			
				9.40			565.73			1		2 376		
	Поправки: М: =39.46/4.2	
	
35.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	60.215	33.93			2 042.87				39.46	8 580			
				33.93			2 042.87			49.54		8 580		
	Поправки: М: =142.49/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	113 460.65	11 842.99	1 861.12			534 636	143 772	10 351	
			99 756.53	116.16				380 509	1 410	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	113 460.65	11 842.99	1 861.12			534 636	143 772	10 351	
			99 756.53	116.16				380 509	1 410	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 450.56					109 030			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-8, 19, 22-26, 33; %=90.27 - по стр. 9, 14, 17; %=91.8 - по стр. 10, 16, 18, 20, 21; %=76.5 - по стр. 12; %=66.3 - по стр. 27, 29; %=67.15 - по стр. 31; %=80.33 - по стр. 32)	10 595.35					109 332			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-8, 19, 22-26, 33; %=42.84 - по стр. 9, 14, 17; %=44.2 - по стр. 10, 16, 18, 20, 21; %=47.6 - по стр. 12; %=50.4 - по стр. 27, 29; %=40 - по стр. 31; %=37.4 - по стр. 32)	7 341.06					71 295			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	131 397.06					715 263			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	131 397.06					715 263			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 1%	1 313.97					7 153			
			1 313.97					7 153		
	ИТОГО	132 711.03					722 416			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	2 654.22					14 448			
	ИТОГО	135 365.25					736 864			
	НДС	24 365.75					132 636			
			24 365.75					132 636		
	Всего с НДС	159 731.00					869 500			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 595.35					109 332			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 341.06					71 295			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)