«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 849 281	руб.	Смета на сумму:	2 849 281	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис	
		
______________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
 	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на благоустройство дворовой территории МКД № 69-83 по ул.П.Морозова г.Калининграда	
Сметная стоимость:	2 849.281	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.658	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	288.553	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.032	6 900.71	2 146.35	4 754.36	220.82	68.68	152.14	17	4.74	1 889	1 168	721	
					473.09			15.14	1	17.03			258	
	Объем: 80*0.04													
	Накладные расходы		104%			87.17				88%	1 255			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.29				48%	684			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.28					3 828			
	
2.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	0.1	1 689.81	625.26	1 064.55	168.98	62.53	106.46	17	4.37	1 528	1 063	465	
					105.56			10.56	1	17.03			180	
	Накладные расходы		104%			76.01				88%	1 094			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.85				48%	597			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					288.85					3 218			
	
3.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	6.11	3.71		3.13	22.64		19.12	1	9.09	224		174	
					0.36			2.20	1	14.28			31	
	Объем: 3.2*1.8+10*0.2*0.08*2.2													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			2.20				100%	31			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			1.32				60%	19			
	
4.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	6.11	10.52		10.52	64.28		64.28		8.9	572		572	

5.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.224	4 846.79	124.86	4 711.39	1 085.68	27.97	1 055.35	17	10.04	11 083	475	10 596	
				10.54	657.79		2.36	147.34	4.81	17.03		11	2 509	
	Объем: 560*0.4													
	Накладные расходы		95%			166.54				81%	2 417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			75.38				34%	1 015			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 327.61					14 515			
	
6.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	358.4	13.99		13.99	5 014.02		5 014.02		8.9	44 625		44 625	
														
	Объем: 224*1.6													
	
7.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.224	344.93	24.76	314.90	77.26	5.55	70.54	17	9.45	767	94	667	
				5.27	49.16		1.18	11.01	4.81	17.03		6	188	
	Накладные расходы		95%			15.73				81%	228			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			7.12				34%	96			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					100.11					1 091			
	
8.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.12	2 520.14	133.78	2 368.36	2 822.56	149.83	2 652.56	17	6.32	19 426	2 547	16 764	
				18.00	198.48		20.16	222.30	5.7	17.02		115	3 784	
	Объем: 560*0.2													
	Накладные расходы		142%			528.42				121%	7 661			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			301.43				65%	4 115			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 652.41					31 202			
	
9.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	123.2	104.66			12 894.11					63 653			
				104.66			12 894.11		516.66			63 653		
	Объем: 112*1.10													
	
10.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.56	61 088.01	320.44	4 324.25	34 209.29	179.45	2 421.58	17	7.13	293 096	3 051	17 266	
				56 443.32	612.47		31 608.26	342.98	8.63	17.01		272 779	5 834	
	Накладные расходы		142%			741.85				121%	10 751			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			423.17				65%	5 775			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 374.31					309 622			
	
11.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.28	540.62		540.62	151.37		151.37	1	8.67	1 312		1 312	
					59.01			16.52	4.77	17.03			281	
	Объем: 560*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			23.46				121%	340			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.38				65%	183			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.21					1 835			
	
12.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	28.56	280.61			8 014.22					60 581			
				280.61			8 014.22		2 121.17			60 581		
	Объем: 28*1.02													
	
13.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	56	144.06	122.25	15.86	8 067.36	6 846.00	888.16	17	5.41	122 863	116 382	4 805	
				5.95	0.73		333.20	40.88	5.03	16.89		1 676	690	
	Накладные расходы		142%			9 779.37				121%	141 657			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			5 578.37				65%	76 097			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 425.10					340 617			
	
14.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая, м2	571.2	104.55			59 721.50			1	1	301 594			
				104.55			59 721.50		5.05	1		301 594		
	Объем: (56.0)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
15.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.03175	4 846.79	124.86	4 711.39	153.89	3.96	149.59	17	10.04	1 571	67	1 502	
				10.54	657.79		0.33	20.88	4.81	17.03		2	356	
	Объем: 127*0.25													
	Накладные расходы		95%			23.60				81%	343			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			10.68				34%	144			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.17					2 057			
	
16.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	50.8	13.99		13.99	710.69		710.69		8.9	6 325		6 325	
														
	Объем: 31.75*1.6													
	
17.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.03175	344.93	24.76	314.90	10.95	0.79	10.00	17	9.45	109	13	94	
				5.27	49.16		0.17	1.56	4.81	17.03		1	27	
	Накладные расходы		95%			2.23				81%	32			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			1.01				34%	14			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.19					155			
	
18.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.254	2 520.14	133.78	2 368.36	640.12	33.98	601.56	17	6.32	4 406	578	3 802	
				18.00	198.48		4.57	50.41	5.7	17.02		26	858	
	Объем: 127*0.2													
	Накладные расходы		142%			119.83				121%	1 738			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			68.36				65%	933			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					828.31					7 077			
	
19.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	27.94	104.66			2 924.20					14 435			
				104.66			2 924.20		516.66			14 435		
	Объем: 25.4*1.10													
	
20.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0635	540.62		540.62	34.33		34.33	1	8.67	298		298	
					59.01			3.75	4.77	17.03			64	
	Объем: 127*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			5.33				121%	77			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3.04				65%	42			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.69					417			
	
21.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	6.48	280.61			1 818.35					13 745			
				280.61			1 818.35		2 121.17			13 745		
	Объем: 6.35*1.02													
	
22.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	12.7	144.06	122.25	15.86	1 829.56	1 552.58	201.42	17	5.41	27 864	26 394	1 090	
				5.95	0.73		75.57	9.27	5.03	16.89		380	157	
	Накладные расходы		142%			2 217.83				121%	32 127			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 265.10				65%	17 258			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 312.49					77 249			
	
23.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая, м2	129.54	80.59			10 440.15			1	1	52 723			
				80.59			10 440.15		5.05	1		52 723		
	Объем: (12.7)*10.2													
	Поправки: М: =370*1.1/5.05	
	
24.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01728	4 846.79	124.86	4 711.39	83.75	2.16	81.41	17	10.04	855	37	817	
				10.54	657.79		0.18	11.37	4.81	17.03		1	194	
	Объем: 136*0.3*0.3+90*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			12.85				81%	187			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.82				34%	79			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					102.42					1 121			
	
25.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	27.65	13.99		13.99	386.82		386.82		8.9	3 443		3 443	
														
	Объем: 17.28*1.6													
	
26.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01728	344.93	24.76	314.90	5.96	0.43	5.44	17	9.45	59	7	51	
				5.27	49.16		0.09	0.85	4.81	17.03			14	
	Накладные расходы		95%			1.22				81%	17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.55				34%	7			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.73					83			
	
27.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1068	2 520.14	133.78	2 368.36	269.15	14.29	252.94	17	6.32	1 852	243	1 599	
				18.00	198.48		1.92	21.20	5.7	17.02		11	361	
	Объем: 136*0.3*0.2+90*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			50.40				121%	731			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			28.75				65%	393			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					348.29					2 975			
	
28.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	11.75	104.66			1 229.76					6 071			
				104.66			1 229.76		516.66			6 071		
	Объем: 10.68*1.10													
	
29.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.36	5 013.40	682.44	81.37	6 818.22	928.12	110.66	17	7.27	44 150	15 778	805	
				4 249.59	10.25		5 779.44	13.94	4.77	17.04		27 568	238	
	Накладные расходы		142%			1 337.73				121%	19 379			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			763.07				65%	10 410			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 919.01					73 940			
	
30.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	136	76.13			10 353.68					46 603			
				76.13			10 353.68		342.67			46 603		
	
31.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.9	937.76	682.44	81.37	843.98	614.20	73.23	17	7.27	11 721	10 441	532	
				173.95	10.25		156.56	9.23	4.77	17.04		747	157	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			885.27				121%	12 824			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			504.98				65%	6 889			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 234.23					31 433			
	
32.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.01782	569.06			10.14					53			
				569.06			10.14		2 995.86			53		
	Объем: (0.9)*(0.06*0.33)													
	
33.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	4.57	685.00			3 130.45					15 092			
				685.00			3 130.45		3 302.36			15 092		
	Объем: (0.9)*(5.9*0.86)													
	
34.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	90	34.14			3 072.60					16 719			
				34.14			3 072.60		185.77			16 719		
	
35.	ТЕРр 68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец	5	198.53	15.09	5.07	992.65	75.45	25.35	17	9.85	8 355	1 283	250	
				178.37			891.85		7.65	1		6 823		
	Накладные расходы		104%			78.47				88%	1 129			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			45.27				48%	616			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.39					10 100			
	
36.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	466.00	165.14	182.08	23.30	8.26	9.10	17	8.92	258	140	81	
				118.78	8.29		5.94	0.41	6.05	17.04		36	7	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					42.63					531			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	178 316.79	10 574.23	15 248.12			1 199 920	179 761	118 656	
			152 490.94	951.80				901 451	16 188	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	172 118.34	10 574.23	9 053.19			1 144 731	179 761	63 517	
			152 490.94	949.60				901 451	16 157	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	113 609.16					591 269			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 35; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36)	16 165.62					234 164			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36)	9 196.64					125 441			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	197 480.60					1 504 336			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 198.45		6 194.93			55 189		55 139	
				2.20					31	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	2.20					31			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	1.32					19			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	6 198.45					55 189			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	203 679.05					1 559 525			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 358.73					33 374			
	ИТОГО	208 037.78					1 592 899			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 160.76					31 858			
	ИТОГО	212 198.54					1 624 757			
	НДС 18%	38 195.74					292 456			
	ВСЕГО С НДС	250 394.28					1 917 213			
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
37.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.124	4 846.79	124.86	4 711.39	601.00	15.48	584.21	17	10.04	6 135	263	5 865	
				10.54	657.79		1.31	81.57	4.81	17.03		6	1 389	
	Объем: 310*0.4													
	Накладные расходы		95%			92.20				81%	1 338			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			41.73				34%	562			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					734.93					8 035			
	
38.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	198.4	13.99		13.99	2 775.62		2 775.62		8.9	24 703		24 703	
														
	Объем: 124*1.6													
	
39.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.124	344.93	24.76	314.90	42.77	3.07	39.05	17	9.45	424	52	369	
				5.27	49.16		0.65	6.10	4.81	17.03		3	104	
	Накладные расходы		95%			8.71				81%	126			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			3.94				34%	53			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					603			
	
40.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.62	2 520.14	133.78	2 368.36	1 562.49	82.94	1 468.38	17	6.32	10 754	1 410	9 280	
				18.00	198.48		11.16	123.06	5.7	17.02		64	2 094	
	Объем: 310*0.2													
	Накладные расходы		142%			292.52				121%	4 240			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			166.86				65%	2 278			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 021.87					17 271			
	
41.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	68.2	104.66			7 137.81					35 236			
				104.66			7 137.81		516.66			35 236		
	Объем: 62*1.10													
	
42.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.31	61 088.01	320.44	4 324.25	18 937.28	99.34	1 340.52	17	7.13	162 249	1 689	9 558	
				56 443.32	612.47		17 497.43	189.87	8.63	17.01		151 003	3 230	
	Накладные расходы		142%			410.68				121%	5 952			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			234.26				65%	3 197			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 582.22					171 398			
	
43.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.155	540.62		540.62	83.80		83.80	1	8.67	727		727	
					59.01			9.15	4.77	17.03			156	
	Объем: 310*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			12.99				121%	189			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.41				65%	101			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.20					1 017			
	
44.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	15.81	280.61			4 436.44					33 536			
				280.61			4 436.44		2 121.17			33 536		
	Объем: 15.5*1.02													
	
45.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	31	144.06	122.25	15.86	4 465.86	3 789.75	491.66	17	5.41	68 013	64 426	2 660	
				5.95	0.73		184.45	22.63	5.03	16.89		928	382	
	Накладные расходы		142%			5 413.58				121%	78 418			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			3 088.03				65%	42 125			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 967.47					188 556			
	
46.	СЦена поставщика. 
Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая, м2	316.2	104.55			33 060.12			1	1	166 954			
				104.55			33 060.12		5.05	1		166 954		
	Объем: (31.0)*10.2													
	Поправки: М: =480*1.1/5.05	
	
47.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.00774	4 846.79	124.86	4 711.39	37.51	0.97	36.47	17	10.04	383	16	366	
				10.54	657.79		0.08	5.09	4.81	17.03			87	
	Объем: 86*0.3*0.3													
	Накладные расходы		95%			5.76				81%	83			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			2.61				34%	35			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45.87					501			
	
48.	ТССЦпг 03-21-01-010 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	12.38	13.99		13.99	173.20		173.20		8.9	1 541		1 541	
														
	Объем: 7.74*1.6													
	
49.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.00774	344.93	24.76	314.90	2.67	0.19	2.44	17	9.45	26	3	23	
				5.27	49.16		0.04	0.38	4.81	17.03			6	
	Накладные расходы		95%			0.54				81%	7			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.25				34%	3			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.46					36			
	
50.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0516	2 520.14	133.78	2 368.36	130.04	6.90	122.21	17	6.32	895	117	772	
				18.00	198.48		0.93	10.24	5.7	17.02		5	174	
	Объем: 86*0.3*0.2													
	Накладные расходы		142%			24.34				121%	352			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			13.88				65%	189			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					168.26					1 436			
	
51.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	5.68	104.66			594.47					2 935			
				104.66			594.47		516.66			2 935		
	Объем: 5.16*1.10													
	
52.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	0.86	5 013.40	682.44	81.37	4 311.52	586.90	69.98	17	7.27	27 919	9 977	509	
				4 249.59	10.25		3 654.65	8.82	4.77	17.04		17 433	150	
	Накладные расходы		142%			845.92				121%	12 254			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			482.53				65%	6 583			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 639.98					46 755			
	
53.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	86	76.13			6 547.18					29 470			
				76.13			6 547.18		342.67			29 470		
	
54.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1.2	2 168.55	337.20		2 602.26	404.64		17	1	17 252	6 879		
				1 831.35			2 197.62		4.72	1		10 373		
	Накладные расходы		115%			465.34				98%	6 741			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			311.57				61%	4 196			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.17					28 190			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	87 502.04	4 990.18	7 187.54			589 152	84 832	56 373	
			75 324.34	456.91				447 946	7 772	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	84 553.22	4 990.18	4 238.72			562 908	84 832	30 129	
			75 324.34	456.91				447 946	7 772	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	51 776.02					268 131			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 37, 39, 47, 49; %=121 - по стр. 40, 42, 43, 45, 50, 52; %=98 - по стр. 54)	7 572.58					109 701			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 37, 39, 47, 49; %=65 - по стр. 40, 42, 43, 45, 50, 52; %=61 - по стр. 54)	4 353.07					59 322			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	96 478.87					731 931			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 948.82		2 948.82			26 244		26 244	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 948.82					26 244			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	99 427.69					758 175			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 127.75					16 225			
	ИТОГО	101 555.44					774 400			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 031.11					15 488			
	ИТОГО	103 586.55					789 888			
	НДС 18%	18 645.58					142 180			
	ВСЕГО С НДС	122 232.13					932 068			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	265 818.83	15 564.41	22 435.66			1 789 072	264 593	175 029	
			227 815.28	1 408.71				1 349 397	23 960	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	256 671.56	15 564.41	13 291.91			1 707 639	264 593	93 646	
			227 815.28	1 406.51				1 349 397	23 929	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	165 385.18					859 400			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 35; %=81 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 37, 39, 47, 49; %=121 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 40, 42, 43, 45, 50, 52; %=98 - по стр. 54)	23 738.20					343 865			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 35; %=34 - по стр. 5, 7, 15, 17, 24, 26, 37, 39, 47, 49; %=65 - по стр. 8, 10, 11, 13, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 36, 40, 42, 43, 45, 50, 52; %=61 - по стр. 54)	13 549.71					184 763			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	293 959.47					2 236 267			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 147.27		9 143.75			81 433		81 383	
				2.20					31	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 3)	2.20					31			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 3)	1.32					19			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	9 147.27					81 433			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	303 106.74					2 317 700			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 486.48					49 599			
	ИТОГО	309 593.22					2 367 299			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 191.86					47 346			
	ИТОГО	315 785.08					2 414 645			
	НДС 18%	56 841.31					434 636			
	ВСЕГО С НДС	372 626.39					2 849 281			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)