«СОГЛАСОВАНО»	         «УТВЕРЖДАЮ»	
 Директора МКУ «КР МКД»	 Исполнительный директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту систем холодного водоснабжения, электроснабжения МКД №3-17 по   ул. Березовой в г.Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.8	
2.	Е46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.16	
3.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м трубопровода	1.26	
4.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопровода	1.9	
5.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0.36	
6.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	33.444	
7.	С301-7352	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм	10 шт.	3.6	
8.	С302-0063	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 20 мм, тип в/в	шт.	24	
9.	С507-3300	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 32х25х32 мм	10 шт.	2.4	
10.	С1 цена поставщи.	Редукция ППР  32х25 Kan Therm	шт	24	
11.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	0.6	
12.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм	10 шт.	0.5	
13.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0.9	
14.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	84.42	
15.	С301-7353	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм	10 шт.	9	
16.	С302-0064	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 25 мм, тип в/в	шт.	16	
17.	С2 цена поставщи.	Колено ППР ф32 90град Kan Therm	шт	40	
18.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	10 шт.	1.8	
19.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	10 шт.	1.6	
20.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 32 мм	10 шт.	4.5	
21.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	5	
22.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопровода	1.5	
23.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	140.55	
24.	С301-7354	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 40-45 мм	10 шт.	15	
25.	С302-0065	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 32 мм, тип в/в	шт.	16	
26.	С507-3175	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	1.8	
27.	С507-3303	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 40х32х40 мм	10 шт.	1.2	
28.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 40 мм	10 шт.	7.5	
29.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	5	
30.	Е16-04-002-05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0.2	
31.	С507-3340	Труба из полипропилена PN 10/50	м	18.92	
32.	С301-7355	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.	2	
33.	С507-3176	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	10 шт.	1	
34.	С507-3290	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	10 шт.	3	
35.	С507-5011	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 50 мм	10 шт.	1	
36.	С302-0066	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: 40 мм, тип в/в	шт.	1	
37.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 63 мм	100 м трубопровода	0.2	
38.	С507-3341	Труба из полипропилена PN 10/63	м	18.92	
39.	С301-7357	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 59-63 мм	10 шт.	20	
40.	С507-4305	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	10 шт.	1	
41.	С507-3291	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	10 шт.	0.4	
42.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 63 мм	10 шт.	0.6	
43.	С3 цена поставщи.	Муфта ППР 63х2" Kan Therm	шт	6	
44.	С4 цена поставщи.	Кран шаровый ППР ф63 Kan Therm	шт	1	
45.	С5 цена поставщи.	Разборное соединение 50х1 1/2"	шт	2	
46.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	83.5	
47.	С104-0843	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	10 м	19.8	
48.	С104-0844	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	10 м	29.59	
49.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм	10 м	36.96	
50.	С104-0847	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	10 м	3.3	
51.	С104-0848	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	10 м	2.2	
52.	Е16-07-003-06	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм	1 врезка	1	
53.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	5.613	
54.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.613	
	
	Раздел 2.  Электроснабжение	
	
	демонтажные работы	
55.	Е67-4-3	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.81	
56.	Е67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт.	0.64	
57.	Е67-2-1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м пучка проводов	2.6	
	общестроительные работы	
58.	Е46-03-010-02	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 отверстий	0.32	
59.	Е46-03-011-03	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м борозд	2.16	
60.	Е46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт.	0.56	
61.	Е46-03-008-02	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2 ниш	0.48	
62.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
63.	Е15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.648	
64.	Е15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.648	
	монтажные работы	
	Вводно-распределительное устройство (8 подъездов)	
65.	Ц08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	8	
66.	С509-6322	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	8	
67.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	8	
68.	С6 .Цена поставщ	Автоматический выключатель  GLS6 -В50/3	шт	8	
69.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
70.	С7 .Цена поставщ	Автоматический выключатель    GLS6 -В10/2	шт	16	
71.	Ц08-01-068-01	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2	100 м	0.04	
72.	С8. Цена поставщ	Шина медь,  М1Т  5х50 мм	шт	8	
73.	С9. Цена поставщ	Шина нулевая на DIN-изол ШНИ-6х9-10-Д-С ИЭК	1шт	8	
74.	Ц08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 жил	0.22	
75.	С502-0499	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	0.022	
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
76.	Ц08-03-572-08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1 шт.	24	
77.	С509-6322	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-36з, с замком, размером 560х350х120 мм	шт.	24	
78.	Ц08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	24	
79.	С10. Цена постав	Автоматический выключатель  GLS6 -В32/3	шт	24	
80.	Ц08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	66	
81.	С11 Цена поставщ.	Автоматический выключатель  GLS6 -В25/2	шт	66	
82.	Ц08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт.	1.32	
83.	С509-1263	Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2")	100 шт.	0.66	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
84.	Ц08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	6.3	
85.	С103-1394	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм	м	642.6	
86.	С507-5008	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	40	
87.	С301-7352	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 25-30 мм	10 шт.	63	
88.	Ц08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1.9	
89.	Ц08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2.4	
90.	Ц08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	2	
91.	Ц08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	2.5	
92.	С501-8482	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.439	
93.	С501-8484	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.204	
94.	С501-8509	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2	1000 м	0.255	
95.	С503-0657	Коробка установочная  ip44	10 шт.	6.4	
96.	Ц08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0.81	
97.	С12 .Цена постав	Светильник  настенный   IP54	шт	16	
98.	С13 .Цена постав	Светильник  потолочный  IP44	шт	65	
99.	С14 .Цена постав	Лампы энергосберегающие для светильников	шт	81	
100.	Ц08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0.56	
101.	С509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	10 шт.	5.6	
102.	Ц10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	1 шт.	40	
103.	С15 .Цена постав	Датчик движения ДД 024 белый, макс. нагрузка 1100Вт, угол обзора 120-360гра, дальность 6м, IP44.	шт	40	
	устройство контура заземления (8)	
104.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.022	
105.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.151	
106.	Ц08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт.	2.4	
107.	С101-1641	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм	т	0.271	
108.	Ц08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.8	
109.	С101-1638	Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм	т	0.126	
110.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.151	
111.	Е01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.108	
112.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0086	
113.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.9504	
114.	Е27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0324	
115.	С408-0018	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм	м3	4.1472	
116.	Е27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.0065	
117.	Е27-06-020-02	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более	1000 м2 покрытия	0.0216	
118.	С410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные),  марка II, тип Б	т	2.2032	
119.	Ц08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0.48	
120.	С502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2	1000 м	0.048	
	прочие	
121.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	8.334	
122.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8.334	

Составил:	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                       Белоусов М.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
	Вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                      Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника ОК «МКУ КР МКД»	                 Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)