«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 930 000	руб.	Смета на сумму:	1 930 000	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Ремонт кровель	
	
Объект:	Ремонт кровли жилого дома №10-16 по ул.Старорусской в г.Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4	
(Локальный сметный расчет)	
на Ремонт кровли жилого дома №10-16 по ул.Старорусской в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	1 930.000	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.961	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	314.517	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е58-17-2 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия кровли	8.75	559.49	556.33	3.16	4 895.54	4 867.89	27.65	12.14	3.9	59 204	59 096	108	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			4 040.35				70.55%	41 692			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 164.13				52%	30 730			
										=(65* (0.8))				
	
2.	Е58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	8.75	172.51	127.80	44.71	1 509.46	1 118.25	391.21	12.14	6.42	16 087	13 576	2 512	
					6.95			60.81	1	12.12			737	
	Накладные расходы		83%			978.62				70.55%	10 098			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			766.39				52%	7 443			
										=(65* (0.8))				
	
3.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.04	2 618.75	2 607.40	11.35	104.75	104.30	0.45	12.14	3.89	1 268	1 266	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			86.57				70.55%	893			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.80				52%	658			
										=(65* (0.8))				
	
4.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали капельников, 100 м труб и покрытий	0.986	75.57	75.35	0.22	74.51	74.30	0.22	12.14	3.95	903	902	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			61.67				70.55%	636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.30				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	
5.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.04	9 291.30	1 358.31	34.61	371.65	54.33	1.38	12.14	6.39	1 623	660	9	
				7 898.38			315.94		3.02	1		954		
	Накладные расходы		83%			45.09				70.55%	466			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.31				52%	343			
										=(65* (0.8))				
	
6.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	8.75	5 502.93	806.67	80.64	48 150.64	7 058.36	705.60	12.14	6.5	216 685	85 689	4 586	
				4 615.62			40 386.68		3.13	1		126 410		
	Накладные расходы		83%			5 858.44				70.55%	60 454			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 587.93				52%	44 558			
										=(65* (0.8))				
	
7.	Е10-01-089-03 
Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	8.75	211.61	46.85	7.91	1 851.62	409.95	69.23	12.14	6.15	9 039	4 977	426	
				156.85	0.38		1 372.44	3.28	2.65	12.2		3 637	40	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			438.85				90.27%	4 529			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			221.28				42.84%	2 149			
										=(53.55* (0.8))				
	
8.	Е12-01-015-03 
Устройство пароизоляции прокладочной в один слой, 100 м2 изолируемой поверхности	8.75	110.62	83.67	26.95	967.96	732.15	235.81	12.14	4.71	9 999	8 888	1 111	
					2.45			21.44	2.96	12.15			260	
	Вычт.ресурсы:  Х12-1011:[ ЭМ-(14.51=35.39*0.41) ];  С101-0594:[ М-(508.10=10162.01*0.05) ];  С101-0856:[ М-(735.90=6.69*110) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			813.88				91.8%	8 398			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			416.36				44.2%	4 043			
										=(55.25* (0.8))				
	
9.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	962.5	13.13			12 637.63					36 392			
				13.13			12 637.63		37.81			36 392		
	Объем: 875*1.1													
	
10.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	8.75	221.62	101.80	102.69	1 939.14	890.73	898.52	12.14	3.75	14 408	10 813	3 369	
				17.13	1.45		149.89	12.69	1.5	12.16		225	154	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		90%			813.08				76.5%	8 390			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		59.5%			537.53				47.6%	5 220			
										=(59.5* (0.8))				
	
11.	С113-0530 
Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К>, кг	181.125	62.53			11 325.75					70 831			
				62.53			11 325.75		391.06			70 831		
	Объем: 8.75*20.7													
	
12.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	4	394.62	69.00	29.78	1 578.46	276.00	119.10	12.14	5.96	7 433	3 351	710	
				295.84	2.08		1 183.36	8.30	2.85	12.13		3 373	101	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			301.93				90.27%	3 116			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			152.24				42.84%	1 479			
										=(53.55* (0.8))				
	
13.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	2	1 365.61			2 731.22					5 352			
				1 365.61			2 731.22		2 676.18			5 352		
	
14.	Е12-01-010-01 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.04	11 907.97	1 173.45	33.16	476.32	46.94	1.33	12.14	6.46	1 683	570	9	
				10 701.36	3.78		428.05	0.15	2.58	12.13		1 104	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			50.86				91.8%	525			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			26.02				44.2%	253			
										=(55.25* (0.8))				
	
15.	Е58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы(прим), 100 м2	8.75	2 713.25	179.98	29.68	23 740.94	1 574.83	259.70	12.14	6.53	93 324	19 118	1 696	
				2 503.59	4.13		21 906.41	36.14	3.31	12.14		72 510	439	
	Накладные расходы		83%			1 337.11				70.55%	13 797			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 047.13				52%	10 170			
										=(65* (0.8))				
	
16.	Е12-01-023-02 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности(четырехскатная), 100 м2 кровли	8.75	9 809.79	434.32	165.99	85 835.65	3 800.30	1 452.39	12.14	6.02	402 997	46 136	8 743	
				9 209.48	14.91		80 582.95	130.48	4.32	12.13		348 118	1 583	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			4 245.24				91.8%	43 806			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			2 171.76				44.2%	21 092			
										=(55.25* (0.8))				
	
17.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев газовыводных труб (прим), 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	12.14	6.56	2 879	485	10	
				7 069.56			848.35		2.81	1		2 384		
	Объем: 4*3													
	Накладные расходы		83%			33.17				70.55%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	252			
										=(65* (0.8))				
	
18.	Е65-38-2 
Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт.	8	88.07	12.17		704.56	97.36		12.14	1	2 791	1 182		
				75.90			607.20		2.65	1		1 609		
	Накладные расходы		103%			100.28				87.55%	1 035			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			58.42				48%	567			
										=(60* (0.8))				
	
19.	Е10-01-008-01 
Установка ветровых досок(прим), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.104	9 163.54	416.30	94.22	953.01	43.30	9.80	12.14	6.55	3 811	526	64	
				8 653.01			899.91		3.58	1		3 222		
	Объем: 52*0.2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		106.2%			45.98				90.27%	475			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		53.55%			23.19				42.84%	225			
										=(53.55* (0.8))				
	
20.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.986	75.57	75.35	0.22	74.51	74.30	0.22	12.14	3.95	903	902	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			61.67				70.55%	636			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.30				52%	469			
										=(65* (0.8))				
	
21.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.986	8 813.16	326.90	31.86	8 689.78	322.32	31.42	12.14	6.25	30 034	3 913	196	
				8 454.40	3.03		8 336.04	2.98	3.11	12.11		25 925	36	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			351.32				91.8%	3 625			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			179.73				44.2%	1 745			
										=(55.25* (0.8))				
	
22.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий карнизных свесов из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.2465	11 907.97	1 173.45	33.16	2 935.31	289.26	8.17	12.14	6.46	10 370	3 512	53	
				10 701.36	3.78		2 637.89	0.93	2.58	12.13		6 806	11	
	Объем: 98.6*0.25													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		108%			313.41				91.8%	3 234			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55.25%			160.33				44.2%	1 557			
										=(55.25* (0.8))				
	
23.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.84	7 415.77	333.04	13.17	6 229.25	279.75	11.06	12.14	6.56	20 156	3 396	73	
				7 069.56			5 938.43		2.81	1		16 687		
	Накладные расходы		83%			232.19				70.55%	2 396			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			181.84				52%	1 766			
										=(65* (0.8))				
	
24.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.28	5 731.49	578.30	8.10	1 604.82	161.92	2.27	12.14	6.56	5 539	1 966	15	
				5 145.09			1 440.63		2.47	1		3 558		
	Накладные расходы		83%			134.39				70.55%	1 387			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			105.25				52%	1 022			
										=(65* (0.8))				
	
25.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.14	8 719.75	480.56	8.10	1 220.77	67.28	1.13	12.14	6.56	2 230	817	7	
				8 231.09			1 152.35		1.22	1		1 406		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	576			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	
26.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.14	4 604.75	480.56	8.10	644.67	67.28	1.13	12.14	6.56	2 248	817	7	
				4 116.09			576.25		2.47	1		1 423		
	Накладные расходы		83%			55.84				70.55%	576			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			43.73				52%	425			
										=(65* (0.8))				
	
27.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.76	1 357.93	327.73	1.01	1 032.03	249.07	0.77	12.14	6.57	6 251	3 024	5	
				1 029.19			782.18		4.12	1		3 223		
	Накладные расходы		83%			206.73				70.55%	2 133			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			161.90				52%	1 572			
										=(65* (0.8))				
	
28.	Е60-7-1 
Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал, 100 м труб	0.152	5 592.43	5 130.90	69.79	850.05	779.90	10.61	12.14	5.85	9 912	9 468	62	
				391.74	16.57		59.54	2.52	6.42	12.13		382	31	
	Объем: 3*1.2+2*1.1+6*0.9+4*1													
	Накладные расходы		78%			610.29				66.3%	6 298			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			492.92				50.4%	4 787			
										=(63* (0.8))				
	
29.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	1.292	6 499.70			8 397.61					34 997			
				6 499.70			8 397.61		27 087.5			34 997		
	Объем: 0.152*8500													
	
30.	Е60-7-2 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1, 100 м труб	0.152	9 264.42	8 700.21	96.15	1 408.19	1 322.43	14.61	12.14	5.85	16 597	16 054	85	
				468.06	22.80		71.15	3.47	6.42	12.12		457	42	
	Начисления: Н3= 1*3, Н4= 1*3, Н5= 1*3, Н48= 1*3	
	Накладные расходы		78%			1 034.20				66.3%	10 672			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			835.32				50.4%	8 112			
										=(63* (0.8))				
	
31.	С404-0276 
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.052	6 499.70			13 337.38					55 584			
				6 499.70			13 337.38		27 087.5			55 584		
	Объем: 0.152*4500*3													
	
32.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.412	2 412.79	1 295.60	2.05	994.07	533.79	0.84	12.14	3.88	8 413	6 480	3	
				1 115.14			459.44		4.2	1		1 930		
	Накладные расходы		79%			421.69				67.15%	4 351			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			266.90				40%	2 592			
										=(50* (0.8))				
	
33.	Е15-04-014-01 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.412	2 291.60	114.18	14.24	944.14	47.04	5.87	12.14	6.5	2 989	571	38	
				2 163.18			891.23		2.67	1		2 380		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		94.5%			44.45				80.33%	459			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		46.75%			21.99				37.4%	214			
										=(46.75* (0.8))				
	
34.	Е58-20-2 
Смена обрамлений дымовых труб и вентканалов  из листовой стали шириной до 0,7 м(прим), 100 м	0.42	5 049.76	572.14	10.64	2 120.90	240.30	4.47	12.14	6.53	7 806	2 917	29	
				4 466.98	1.81		1 876.13	0.76	2.59	12.12		4 859	9	
	Накладные расходы		83%			200.08				70.55%	2 064			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			156.69				52%	1 522			
										=(65* (0.8))				
	
35.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	131.831	9.40			1 238.58				1	5 202			
				9.40			1 238.58			1		5 202		
	Поправки: М: =39.46/4.2	
	
36.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	131.831	33.93			4 472.52				1	18 785			
				33.93			4 472.52			1		18 785		
	Поправки: М: =142.49/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	256 933.28	25 623.59	4 266.54			1 194 725	311 072	23 930	
			227 043.13	283.95				859 725	3 445	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	256 228.72	25 526.23	4 266.54			1 191 934	309 890	23 930	
			226 435.93	283.95				858 116	3 445	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	48 429.59					203 156			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1-6, 15, 17, 20, 23-27, 34; %=90.27 - по стр. 7, 12, 19; %=91.8 - по стр. 8, 14, 16, 21, 22; %=76.5 - по стр. 10; %=66.3 - по стр. 28, 30; %=67.15 - по стр. 32; %=80.33 - по стр. 33)	22 872.94					236 026			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-6, 15, 17, 20, 23-27, 34; %=42.84 - по стр. 7, 12, 19; %=44.2 - по стр. 8, 14, 16, 21, 22; %=47.6 - по стр. 10; %=50.4 - по стр. 28, 30; %=40 - по стр. 32; %=37.4 - по стр. 33)	15 989.96					155 294			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	295 091.62					1 583 254			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	704.56	97.36				2 791	1 182		
			607.20					1 609		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=87.55 - по стр. 18)	100.28					1 035			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 18)	58.42					567			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	863.26					4 393			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	295 954.88					1 587 647			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР 1%	2 959.55					15 876			
			2 959.55					15 876		
	ИТОГО	298 914.43					1 603 523			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	5 978.29					32 070			
	ИТОГО	304 892.72					1 635 593			
	НДС	54 880.69					294 407			
			54 880.69					294 407		
	Всего с НДС	359 773.41					1 930 000			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	22 973.22					237 061			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	16 048.38					155 861			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)