|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 038 359 | руб. | Смета на сумму: | 1 038 359 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Русович С.Б. / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный жилой дом №51 по ул.Дзержинского г.Калининград |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД  |
| Сметная стоимость: | **1 038.359** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.742** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **213.785** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.68 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 482.87 | 1 232.02 | 250.85 | 13.67 | 5.28 | 18 166 | 16 842 | 1 324 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 219.70 |  |  |  | 84% | 14 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 739.21 |  |  |  | 48% | 8 084 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 441.78 |  |  |  |  | 40 397 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.68 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 462.33 | 342.50 | 119.82 | 13.67 | 7.35 | 5 563 | 4 682 | 881 |
|  | 6.95 |  | 18.63 | 1 | 13.65 |  | 254 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 299.74 |  |  |  | 71% | 3 505 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 234.73 |  |  |  | 52% | 2 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 996.80 |  |  |  |  | 11 634 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.412 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 13 273.07 | 1 945.69 | 194.50 | 13.67 | 7.78 | 63 736 | 26 598 | 1 513 |
| 4 615.62 |  | 11 132.88 |  | 3.2 | 1 | 35 625 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 614.92 |  |  |  | 71% | 18 885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 264.70 |  |  |  | 52% | 13 831 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 152.69 |  |  |  |  | 96 452 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.68 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 7 271.51 | 482.35 | 79.54 | 13.67 | 7.56 | 29 739 | 6 594 | 601 |
| 2 503.59 | 4.13 | 6 709.62 | 11.07 | 3.36 | 13.71 | 22 544 | 152 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 409.54 |  |  |  | 71% | 4 790 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 320.72 |  |  |  | 52% | 3 508 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 001.77 |  |  |  |  | 38 037 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 2.29 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 21 277.08 | 3 110.53 | 79.26 | 13.67 | 7.65 | 96 847 | 42 521 | 606 |
| 7 898.38 |  | 18 087.29 |  | 2.97 | 1 | 53 719 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 581.74 |  |  |  | 71% | 30 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 021.84 |  |  |  | 52% | 22 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 880.66 |  |  |  |  | 149 148 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.1 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 317.69 | 120.59 | 2.02 | 13.67 | 7.7 | 2 456 | 1 648 | 16 |
| 1 950.76 |  | 195.08 |  | 4.06 | 1 | 792 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 100.09 |  |  |  | 71% | 1 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 78.38 |  |  |  | 52% | 857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 496.16 |  |  |  |  | 4 483 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.16 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 084.12 | 231.98 | 10.75 | 13.67 | 7.69 | 6 729 | 3 171 | 83 |
| 5 258.63 |  | 841.38 |  | 4.13 | 1 | 3 475 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 192.54 |  |  |  | 71% | 2 251 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 150.79 |  |  |  | 52% | 1 649 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 427.45 |  |  |  |  | 10 629 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.36 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 1 187.86 | 545.64 | 550.41 | 13.67 | 3.55 | 9 588 | 7 459 | 1 954 |
| 17.13 | 1.45 | 91.82 | 7.77 | 1.91 | 13.72 | 175 | 107 |
|  | Объем: 268\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 498.07 |  |  |  | 77% | 5 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 332.05 |  |  |  | 48% | 3 632 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 017.98 |  |  |  |  | 19 046 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 110.952 | 36.04 |  |  | 3 998.71 |  |  |  |  | 16 699 |  |  |
| 36.04 |  | 3 998.71 |  | 150.51 |  | 16 699 |  |
|  | Объем: 5.36\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 2.68 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 768.43 | 328.66 | 3.38 | 13.67 | 7.86 | 5 706 | 4 493 | 27 |
| 162.83 |  | 436.38 |  | 2.72 | 1 | 1 187 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 305.65 |  |  |  | 79% | 3 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 210.34 |  |  |  | 51% | 2 291 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 284.43 |  |  |  |  | 11 547 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 335 | 13.13 |  |  | 4 398.55 |  |  |  |  | 14 388 |  |  |
| 13.13 |  | 4 398.55 |  | 42.95 |  | 14 388 |  |
|  | Объем: 268\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Разборка обивки стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.02 | 219.24 | 204.34 | 14.90 | 4.38 | 4.09 | 0.30 | 13.68 | 7.84 | 58 | 56 | 2 |
|  |  |  |  | 4.27 | 1 |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 4.34 |  |  |  | 90% | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 2.21 |  |  |  | 43% | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10.92 |  |  |  |  | 132 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной , 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.02 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 7.47 | 6.71 | 0.53 | 13.68 | 7.84 | 97 | 92 | 4 |
| 11.23 |  | 0.22 |  | 4.27 | 1 | 1 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 7.11 |  |  |  | 90% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 3.62 |  |  |  | 43% | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 18.21 |  |  |  |  | 219 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0088 | 23 811.97 |  |  | 209.55 |  |  |  |  | 406 |  |  |
| 23 811.97 |  | 209.55 |  | 46 105.02 |  | 406 |  |
|  | Объем: 0.02\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.68 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 21 898.43 | 1 087.73 | 444.85 | 13.68 | 6.91 | 111 841 | 14 880 | 3 074 |
| 7 599.20 | 14.91 | 20 365.86 | 39.97 | 4.61 | 13.65 | 93 887 | 546 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 217.92 |  |  |  | 92% | 14 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 620.24 |  |  |  | 44% | 6 787 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 23 736.58 |  |  |  |  | 132 820 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 22.53 | 137.86 |  |  | 3 105.99 |  |  |  |  | 13 073 |  |  |
| 137.86 |  | 3 105.99 |  | 580.23 |  | 13 073 |  |
|  |
| 17. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (желобов), 100 м труб и покрытий | 0.32 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 24.18 | 24.11 | 0.07 | 13.67 | 4.91 | 330 | 330 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 20.01 |  |  |  | 71% | 234 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.67 |  |  |  | 52% | 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 59.86 |  |  |  |  | 736 |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.32 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 820.21 | 104.61 | 10.20 | 13.67 | 7.26 | 10 107 | 1 430 | 74 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 705.41 | 0.97 | 3.18 | 13.63 | 8 603 | 13 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 114.03 |  |  |  | 92% | 1 328 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 58.07 |  |  |  | 44% | 635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 992.31 |  |  |  |  | 12 069 |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.32 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 946.02 | 119.92 | 2.13 | 13.67 | 7.52 | 3 847 | 1 639 | 16 |
| 2 574.88 | 1.03 | 823.96 | 0.33 | 2.66 | 13.75 | 2 192 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 99.81 |  |  |  | 71% | 1 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 78.16 |  |  |  | 52% | 855 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 123.99 |  |  |  |  | 5 869 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.036 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 266.97 | 11.99 | 0.47 | 13.67 | 7.84 | 845 | 164 | 4 |
| 7 069.56 |  | 254.50 |  | 2.66 | 1 | 677 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 9.95 |  |  |  | 71% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7.79 |  |  |  | 52% | 85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 284.72 |  |  |  |  | 1 047 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 796 | 316 | 3 |
| 5 145.09 |  | 205.80 |  | 2.32 | 1 | 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 164 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 185 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 677 | 263 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 13.67 | 7.85 | 677 | 263 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 137 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 000 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.3 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 407.38 | 98.32 | 0.30 | 13.67 | 7.86 | 2 656 | 1 344 | 2 |
| 1 029.19 |  | 308.76 |  | 4.24 | 1 | 1 309 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 81.61 |  |  |  | 71% | 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 63.91 |  |  |  | 52% | 699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 552.89 |  |  |  |  | 4 309 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.06 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 514.33 | 330.80 | 15.14 | 13.67 | 6.51 | 5 456 | 4 522 | 99 |
| 2 806.54 | 60.12 | 168.39 | 3.61 | 4.96 | 13.68 | 835 | 49 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 260.84 |  |  |  | 66% | 3 017 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 210.68 |  |  |  | 50% | 2 286 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 985.85 |  |  |  |  | 10 758 |  |  |
|  |
| 26. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.252 | 2 934.00 |  |  | 739.37 |  |  |  |  | 2 856 |  |  |
| 2 934.00 |  | 739.37 |  | 11 333.84 |  | 2 856 |  |
|  | Объем: 0.06\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.06 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 3 064.67 | 2 009.14 | 62.49 | 13.67 | 6.51 | 32 797 | 27 465 | 407 |
| 16 550.71 | 247.94 | 993.04 | 14.88 | 4.96 | 13.68 | 4 925 | 204 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 1 578.74 |  |  |  | 66% | 18 262 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 1 275.13 |  |  |  | 50% | 13 835 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 918.54 |  |  |  |  | 64 893 |  |  |
|  |
| 28. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 1.452 | 2 934.00 |  |  | 4 260.17 |  |  |  |  | 16 457 |  |  |
| 2 934.00 |  | 4 260.17 |  | 11 333.84 |  | 16 457 |  |
|  | Объем: 0.06\*2200\*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.22 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 530.81 | 285.03 | 0.45 | 13.67 | 4.85 | 4 934 | 3 896 | 2 |
| 1 115.14 |  | 245.33 |  | 4.22 | 1 | 1 035 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 225.17 |  |  |  | 67% | 2 610 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 142.52 |  |  |  | 40% | 1 558 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 898.50 |  |  |  |  | 9 103 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.22 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 504.15 | 25.12 | 3.13 | 13.67 | 7.78 | 1 676 | 343 | 24 |
| 2 163.18 |  | 475.90 |  | 2.75 | 1 | 1 309 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 23.86 |  |  |  | 80% | 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 11.81 |  |  |  | 37% | 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 539.82 |  |  |  |  | 2 077 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.32 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 591.04 | 23.07 | 24.06 | 13.67 | 6.58 | 5 939 | 315 | 158 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 543.90 | 1.75 | 3.54 | 13.65 | 5 465 | 24 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 26.81 |  |  |  | 92% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 13.65 |  |  |  | 44% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 631.50 |  |  |  |  | 6 400 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство решеток ограждения кровли, 100 м ограждения | 0.32 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 591.04 | 23.07 | 24.06 | 13.67 | 6.58 | 5 939 | 315 | 158 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 543.90 | 1.75 | 3.54 | 13.65 | 5 465 | 24 |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1,25, Н4= 1\*1,25, Н5= 1\*1,15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 26.81 |  |  |  | 92% | 312 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 13.65 |  |  |  | 44% | 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 631.50 |  |  |  |  | 6 400 |  |  |
|  |
|  | *Мансарда* |
|  |
| 33. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя (мансарда), 100м2 | 1.12 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 275.48 | 762.61 | 512.87 | 13.67 | 6.12 | 13 564 | 10 425 | 3 139 |
|  | 59.65 |  | 66.81 | 1 | 13.65 |  | 912 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 713.30 |  |  |  | 73% | 8 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 580.59 |  |  |  | 56% | 6 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 569.38 |  |  |  |  | 28 189 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление мансарды), 1 м3 изоляции | 16.8 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 3 407.97 | 2 015.46 | 1 392.51 | 13.67 | 7.63 | 38 176 | 27 551 | 10 625 |
|  |  |  |  | 17.78 | 1 |  |  |
|  | Объем: 112\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 813.91 |  |  |  | 77% | 21 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 209.28 |  |  |  | 48% | 13 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 431.16 |  |  |  |  | 72 615 |  |  |
|  |
| 35. | Цена поставщика. Аналог "ISOVER" КТ 40, м3 | 17.136 | 306.90 |  |  | 5 259.11 |  |  | 1 | 1 | 23 613 |  |  |
| 306.90 |  | 5 259.11 |  | 4.49 | 1 | 23 613 |  |
|  | Объем: 112\*0.15\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =1300.00\*1.06/4.49* |
|  |
| 36. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой, 100 м2 покрытия | 1.12 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 321.14 | 137.35 | 1.41 | 13.67 | 7.86 | 2 385 | 1 878 | 11 |
| 162.83 |  | 182.37 |  | 2.72 | 1 | 496 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 127.74 |  |  |  | 79% | 1 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 87.90 |  |  |  | 51% | 958 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 536.78 |  |  |  |  | 4 826 |  |  |
|  |
| 37. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 140 | 13.13 |  |  | 1 838.20 |  |  |  |  | 6 013 |  |  |
| 13.13 |  | 1 838.20 |  | 42.95 |  | 6 013 |  |
|  | Объем: 112\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 38. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 20.11 | 7.60 |  | 7.60 | 152.84 |  | 152.84 |  | 5.78 | 883 |  | 883 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 10.72+7.85+1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =43.93/5.78* |
|  |
| 39. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 20.11 | 27.76 |  | 27.76 | 558.17 |  | 558.17 |  | 5.78 | 3 226 |  | 3 226 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 10.72+7.85+1.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =160.43/5.78* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **111 583.53** | **15 470.66** | **4 497.47** |  |  | **578 941** | **211 495** | **28 922** |
| **91 615.32** | **167.54** |  |  | **338 522** | **2 290** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **111 583.53** | **15 470.66** | **4 497.47** |  |  | **578 941** | **211 495** | **28 922** |
| **91 615.32** | **167.54** |  |  | **338 522** | **2 290** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **23 809.65** |  |  |  |  | **93 505** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 17, 19-24; %=77 - по стр. 8, 34; %=79 - по стр. 10, 36; %=90 - по стр. 12, 13; %=92 - по стр. 15, 18, 31, 32; %=66 - по стр. 25, 27; %=67 - по стр. 29; %=80 - по стр. 30; %=73 - по стр. 33)** | **13 625.04** |  |  |  |  | **158 796** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 34; %=52 - по стр. 2-7, 17, 19-24; %=51 - по стр. 10, 36; %=43 - по стр. 12, 13; %=44 - по стр. 15, 18, 31, 32; %=50 - по стр. 25, 27; %=40 - по стр. 29; %=37 - по стр. 30; %=56 - по стр. 33)** | **9 787.67** |  |  |  |  | **106 899** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **134 996.24** |  |  |  |  | **844 636** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **134 996.24** |  |  |  |  | **844 636** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **2 888.92** |  |  |  |  | **18 075** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **137 885.16** |  |  |  |  | **862 711** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ, 2%** | **2 757.70** |  |  |  |  | **17 254** |  |  |
|  | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **140 642.86** |  |  |  |  | **879 965** |  |  |
|  | **НДС, 18%** | **25 315.71** |  |  |  |  | **158 394** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **165 958.57** |  |  |  |  | **1 038 359** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **13 625.04** |  |  |  |  | **158 796** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **9 787.67** |  |  |  |  | **106 899** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |