«УТВЕРЖДАЮ»	
	             Директор МКУ «КР МКД»	
		
 	________________ /Русович С.Б./	
		
 	«______»____________________ 2015 г.	

	
		
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
На капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, системы отопления в МОП МКД №7-13 по ул. Садовая в г. Калининграде   	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф25мм=16м, ф32мм=10м)	100 м трубопровода	0.26	
2.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=50м, ф50мм=60м)	100 м трубопровода	1.1	
3.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.18	
4.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.16	
5.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	16	
6.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	15.008	
7.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	8	
8.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1/2"	шт.	20	
9.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1"	шт.	4	
10.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1"	шт.	13	
11.	ППР колено ф 32 *90	шт	12	
12.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	11	
13.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	3	
14.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0.1	
15.	Труба из полипропилена PN 10/40	м	9.37	
16.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	10	
17.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	4	
18.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	2	
19.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	1	
20.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	3	
21.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	8	
22.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	10	
23.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	3	
24.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.5	
25.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	47.3	
26.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	50	
27.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	30	
28.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	32	
29.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	15	
30.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	шт.	2	
31.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	4	
32.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 50 мм	шт.	1	
33.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	5	
34.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	5	
35.	Труба из полипропилена PN 10/63 (гильза)	м	15	
36.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	0.6	
37.	Труба из полипропилена PN 10/63	м	56.76	
38.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	60	
39.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	12	
40.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	4	
41.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	12	
42.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм	шт.	13	
43.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм	шт.	6	
44.	Разъемная муфта 63х2"	шт	4	
45.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н	шт.	5	
46.	Разборное соединение 2"	шт	5	
47.	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м	15	
48.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м трубопровода	0.08	
49.	Труба из полипропилена PN 10/90	м	7.792	
50.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 83-92 мм	шт.	8	
51.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 90 мм	шт.	8	
52.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 90 мм	шт.	2	
53.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 90 мм	шт.	4	
54.	Тройник ППР переходной 90х63х90	шт	1	
55.	ППР редукция 90х63	шт	4	
56.	Труба из полипропилена PN 10/110 (гильза)	м	2	
57.	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0.1	
58.	Установка манометров с трехходовым краном	1 компл.	1	
59.	Установка фильтров диаметром 100 мм	10 фильтров	0.1	
60.	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм, прим	1 шт.	1	
61.	Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм	шт.	1	
62.	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим	1 шт.	32	
63.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	32	
64.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, прим	100 м трубопровода	0.1	
65.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	
66.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.026	
67.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.1	
68.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	15.4	
69.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	17.6	
70.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	11	
71.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	55	
72.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 60 мм	м	66	
73.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	19.8	
74.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 90 мм, прим	1 врезка	1	
75.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.508	
76.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	0.508	
	
	Раздел 2.  Горячее водоснабжение	
	
77.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=17м, ф25мм=21м, ф32мм=22м)	100 м трубопровода	0.6	
78.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф40мм=130м)	100 м трубопровода	1.3	
79.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 100 мм, прим	100 м трубопровода	0.04	
80.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим	100 м трубопровода	0.17	
81.	Труба из полипропилена PN 20/25	м	15.793	
82.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	17	
83.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	9	
84.	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	18	
85.	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	шт.	9	
86.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	6	
87.	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	5	
88.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.21	
89.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	21	
90.	Труба из полипропилена PN 20/32	м	19.698	
91.	ППР колено ф 32 *90	шт	7	
92.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	8	
93.	Разборное соединение 32х 1"	шт	26	
94.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	4	
95.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	4	
96.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	8	
97.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.22	
98.	Труба из полипропилена PN 20/40	м	20.614	
99.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	22	
100.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	9	
101.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	5	
102.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	2	
103.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм	шт.	3	
104.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	14	
105.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	9	
106.	Муфта комбинированная СВхРН ф40х5/4"	шт	9	
107.	Разборное соединение 40х 1 1/4"	шт	9	
108.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном	шт.	10	
109.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	5	
110.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	10	
111.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	8	
112.	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, прим	1 шт.	26	
113.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	26	
114.	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, прим	100 м трубопровода	1.3	
115.	Труба из полипропилена PN 20/50	м	122.98	
116.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	130	
117.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	15	
118.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм	шт.	7	
119.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	8	
120.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	шт.	4	
121.	Муфта ППР переходная 50х1 1/2" НР	шт	2	
122.	Муфта ППР переходная 63х2" СВхРН	шт	2	
123.	Труба из полипропилена PN 10/63 (гильзы)	м	20	
124.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	10	
125.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	10	
126.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0.04	
127.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.04	
128.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	
129.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	
130.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	19.4	
131.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	18.7	
132.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	23.1	
133.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	24.2	
134.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм	м	143	
135.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	4.4	
136.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм	1 врезка	1	
137.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.591	
138.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	0.591	
	
	Раздел 3.  Отопление	
	
139.	Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.72	
140.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 1,5 кирпича	100 отверстий	0.14	
141.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0.28	
142.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм (ф20мм=76м, ф25мм=84м, ф32=32м)	100 м трубопровода	1.92	
143.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм (ф50мм=316м)	100 м трубопровода	3.16	
144.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм (ф80мм=16м, ф100мм=4м)	100 м трубопровода	0.2	
145.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, прим	100 м трубопровода	0.76	
146.	Труба из полипропилена PN 25/25	м	70.604	
147.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	76	
148.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	шт.	54	
149.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 25х3/4"	шт.	60	
150.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	18	
151.	Тройник полипропиленовый комбинированный, с наружной резьбой диаметром 25х1/2"	шт.	24	
152.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	114	
153.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	76	
154.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	шт.	38	
155.	Разборное соединение 25х 1/2"	шт	18	
156.	Разборное соединение 25х 3/4"	шт	20	
157.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном	шт.	62	
158.	Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 20*2,5МПа с штуцерами	шт	10	
159.	Труба из полипропилена PN 10/32 (гильза)	м	12	
160.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (прим)	100 м трубопровода	0.84	
161.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	84	
162.	Труба из полипропилена PN 25/32	м	78.792	
163.	ППР колено ф 32 *90	шт	60	
164.	Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм	шт.	48	
165.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	32	
166.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1/2"	шт.	72	
167.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм	шт.	6	
168.	Разборное соединение 32х 1"	шт	24	
169.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном	шт.	31	
170.	Клапан балансировочный муфтовый  ДУ 25*2,5МПа с штуцерами	шт	12	
171.	Труба из полипропилена PN 10/40 (гильза)	м	15	
172.	Прокладка трубопроводов отопления  из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм( прим.)	100 м трубопровода	0.35	
173.	Труба из полипропилена PN 25/40	м	32.795	
174.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	35	
175.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	шт.	16	
176.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	20	
177.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм	шт.	44	
178.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм	шт.	24	
179.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х32х40 мм	шт.	18	
180.	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н	шт.	12	
181.	Разборное соединение 1 1/2"	шт	12	
182.	Труба из полипропилена PN 10/50 (гильза)	м	10	
183.	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, прим	100 м трубопровода	3.16	
184.	Труба из полипропилена PN 25/63	м	298.936	
185.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	316	
186.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм	шт.	100	
187.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	20	
188.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	200	
189.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм	шт.	63	
190.	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм	шт.	25	
191.	Редукция ППР 63х40	шт	8	
192.	Разборное соединение 63х2"	шт	16	
193.	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 50 мм	шт.	8	
194.	Разборное соединение 2"	шт	8	
195.	Труба из полипропилена PN 10/75 (гильза)	м	10	
196.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 80 мм, прим	100 м трубопровода	0.16	
197.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, прим	100 м трубопровода	0.04	
198.	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром 150 мм, прим	100 м трубопровода	0.01	
199.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	0.2	
200.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	100 м трубопровода	0.01	
201.	Снятие задвижек диаметром до 100 мм	100 шт. арматуры	0.06	
202.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	
203.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.059	
204.	Установка вентилей диаметром до 100 мм, прим	1 шт.	6	
205.	Кран шаровый ф100мм	шт	2	
206.	Кран шаровый ф80мм	шт	4	
207.	Установка кранов воздушных	1 компл.	2	
208.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим.)	10 м трубопровода	53.1	
209.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм	м	83.6	
210.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм	м	92.4	
211.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм	м	38.5	
212.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 60 мм	м	347.6	
213.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм	м	17.6	
214.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм	м	4.4	
215.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	2	
216.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1.582	
217.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	1.582	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля                  Герасименко И.Л.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Заместитель начальника отдела контроля              Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)