«УТВЕРЖДАЮ»	
 	 	 	Смета на сумму:	232 377	руб.	
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
		
 	____________________________ /С.Б. Русович /	
		
 	«______»__________________________ 2015г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  внутридомовой инженерной системы  электроснабжения многоквартирного  дома №  76-78 по  ул.Киевская г.Калининграда 
 	
Сметная стоимость:	232.377	тыс. руб.	
монтажных работ:	176.892	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.180	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	29.273	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.15	53.31	52.33	0.98	8.00	7.85	0.15	16.1	9.24	128	126	1	
					0.45			0.07	1	16.2			1	
	Накладные расходы		85%			6.73				72%	91			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.15				52%	66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.88					285			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.1	48.36	48.36		4.84	4.84		16.1	1	78	78		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.11				72%	56			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.15				52%	41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.10					175			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.5	19.51	19.51		9.76	9.76		16.1	1	157	157		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			8.30				72%	113			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.34				52%	82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24.40					352			
	
4.	ТЕРр 67-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.2	80.15	79.82	0.33	16.03	15.96	0.07	16.1	9.15	258	257	1	
					0.15			0.03	1	16.2				
	Накладные расходы		85%			13.59				72%	185			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.39				52%	134			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.02					577			
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (перекрытия) Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.1	2 312.45	625.61	1 686.84	231.25	62.56	168.68	16.11	4.81	1 819	1 008	811	
					176.68			17.67	1	16.1			284	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			79.43				84%	1 085			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			48.14				48%	620			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					358.82					3 524			
	
6.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.105	1 530.34	460.28	1 070.06	160.69	48.33	112.36	16.11	4.81	1 319	779	540	
					112.08			11.77	1	16.1			189	
	Объем: (0.5*0.35)*6													
	Накладные расходы		99%			59.50				84%	813			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			36.06				48%	465			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.25					2 597			
	
7.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.02	1 944.70	473.27	25.13	38.89	9.47	0.50	16.11	9.15	297	152	5	
				1 446.30			28.93		4.84	1		140		
	Накладные расходы		99%			9.38				84%	128			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.68				48%	73			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.95					498			
	Вводно-распределительное устройство	
	
8.	ТЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	62.72	38.10	0.98	62.72	38.10	0.98	16.11	3.16	690	614	3	
				23.64			23.64		3.1	1		73		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	497			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	319			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.68					1 507			
	
9.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 3231  160А , внутренняя ручка, шт	1	272.65			272.65					1 205			
				272.65			272.65		4.42			1 205		
	Поправки: М: =1170*1.03/4.42	
	
10.	ТЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	12.38	8.83	2.96	12.38	8.83	2.96	16.12	7.13	169	142	21	
				0.58	0.18		0.58	0.18	8.79	16.2		5	3	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	117			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	75			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.80					362			
	
11.	С.Цена поставщик 
Счетчик эл. ЦЭ 6803В(BM)/1 (1кл. точн.) 1Т 3ф. 10-100А (380В), шт	1	391.55			391.55					1 731			
				391.55			391.55		4.42			1 731		
	Поправки: М: =1680.25/4.42*1.03	
	
12.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	90.76	28.09	4.84	363.03	112.37	19.34	16.11	6.1	3 284	1 810	118	
				57.83	0.18		231.32	0.72	5.86	16.2		1 356	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 476			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.97					5 707			
	
13.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	2	449.75			899.50					3 976			
				449.75			899.50		4.42			3 976		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.42	
	
14.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C50/3 (C) 50A 3-pol. 6 кА, шт	2	388.00			776.00					3 430			
				388.00			776.00		4.42			3 430		
	Поправки: М: =1665*1.03/4.42	
	
15.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	2	52.94	18.89	1.54	105.89	37.78	3.07	16.11	4.77	1 058	609	15	
				32.52			65.04		6.69	1		435		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.89				81%	493			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.56				52%	317			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					166.34					1 868			
	
16.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель    GLS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	2	153.80			307.60					1 360			
				153.80			307.60		4.42			1 360		
	Поправки: М: =660*1.03/4.42	
	
17.	ТЕРм 08-03-574-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, 100 жил	0.2	1 713.08	212.09	2.96	342.62	42.42	0.59	16.11	7.13	1 583	683	4	
				1 498.03	0.18		299.61	0.04	2.99	16.2		896	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			40.34				81%	554			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			27.60				52%	356			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					410.56					2 493			
	
18.	ТССЦ 502-0501 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м	0.0206	3 890.12			80.14					502			
				3 890.12			80.14		24 386.2			502		
	Объем: 20*1.03													
	Распределительные устройства  ( щиты этажные )	
	
19.	ТЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	6	235.54	29.29	35.20	1 413.23	175.75	211.18	16.1	6.8	9 962	2 830	1 436	
				171.05	1.81		1 026.30	10.87	5.55	16.09		5 696	175	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			177.29				81%	2 434			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			121.30				52%	1 563			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 711.82					13 959			
	
20.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 48А  IP44 (двухдверный), шт	4	857.66			3 430.65					15 163			
				857.66			3 430.65		4.42			15 163		
	Поправки: М: =3680.45*1.03/4.42	
	
21.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый типа  RP 24  IP44, шт	2	363.62			727.24					3 214			
				363.62			727.24		4.42			3 214		
	Поправки: М: =1560.38*1.03/4.42	
	
22.	ТЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	4	90.76	28.09	4.84	363.03	112.37	19.34	16.11	6.1	3 284	1 810	118	
				57.83	0.18		231.32	0.72	5.86	16.2		1 356	12	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			107.44				81%	1 476			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			73.51				52%	947			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					543.97					5 707			
	
23.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C32/3 (C) 32A 3-pol. 6 кА, шт	4	188.99			755.95					3 341			
				188.99			755.95		4.42			3 341		
	Поправки: М: =811*1.03/4.42	
	
24.	ТЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	18	52.94	18.89	1.54	952.99	339.98	27.65	16.11	4.77	9 525	5 477	132	
				32.52			585.36		6.69	1		3 916		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			322.98				81%	4 436			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			220.99				52%	2 848			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 496.96					16 809			
	
25.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель  GLS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	18	157.53			2 835.53					12 533			
				157.53			2 835.53		4.42			12 533		
	Поправки: М: =676*1.03/4.42	
	
26.	ТЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (подключение квартир), 100 шт.	0.18	151.46	148.98		27.26	26.82		16.1	1	439	432		
				2.48			0.45		16.12	1		7		
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			25.48				81%	350			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.43				52%	225			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					70.17					1 014			
	
27.	ТССЦ 509-1263 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сжимы ответвительные У-731 (доп. РЦЦС: "в пластмассовом корпусе, размер 44х44х36 мм, для проводов сечением: магистрального - 4-10 мм2, ответвительного 1,5-10 мм2"), шт.	18	3.07			55.26					328			
				3.07			55.26		18.2			328		
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал)	
	
28.	ТЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.52	314.15	228.02	61.33	163.36	118.57	31.89	16.11	5.27	2 152	1 910	168	
				24.79	1.63		12.89	0.85	5.73	16.07		74	14	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			113.45				81%	1 558			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			77.62				52%	1 000			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					354.43					4 711			
	
29.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	53.04	4.58			242.92					824			
				4.58			242.92		15.53			824		
	Объем: 52*1.02													
	
30.	ТССЦ 507-5007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, 10 шт.	2	0.84			1.68					60			
				0.84			1.68		30.07			60		
	
31.	ТССЦ 301-5804 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, 10 шт.	5.2	3.99			20.75					933			
				3.99			20.75		179.38			933		
	
32.	ТЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.3	605.49	360.24	49.70	181.65	108.07	14.91	16.11	6.27	2 029	1 741	93	
				195.55	1.81		58.67	0.54	3.32	16.09		195	9	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			103.18				81%	1 418			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.60				52%	910			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.43					4 357			
	
33.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 60х80) с  замковой крышкой  и креплением, м	30.9	136.14			4 206.76					18 594			
				136.14			4 206.76		4.42			18 594		
	Объем: 30*1.03													
	Поправки: М: =578.60*1.04/4.42	
	
34.	ТЕРм 08-02-410-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр до 50 мм  (прим  KOPOFLEX ), 100 м	0.3	358.29	182.99	35.33	107.49	54.90	10.60	16.11	6.73	1 381	884	71	
				139.97	1.99		41.99	0.60	10.12	16.1		425	10	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			52.73				81%	724			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.08				52%	465			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.29					2 570			
	
35.	С.Цена поставщик 
Труба гибкая гофрированная  двухслойная д-50 мм, KOPOFLEX, м	30.6	17.46			534.24					2 361			
				17.46			534.24		4.42			2 361		
	Объем: 30*1.02													
	Поправки: М: =74.20*1.04/4.42	
	
36.	ТССЦ 301-5808 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Хомут металлический с шурупом (корр. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами") и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 10 шт.	3	6.10			18.30					807			
				6.10			18.30		268.91			807		
	
37.	ТЕРм 08-02-399-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 70 мм2, 100 м	0.6	93.20	56.29	2.96	55.92	33.78	1.78	16.1	7.13	617	544	13	
				33.94	0.18		20.36	0.11	2.97	16.2		60	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.20				81%	442			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.03				52%	284			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.14					1 343			
	
38.	ТЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.3	67.86	33.77	2.96	20.36	10.13	0.89	16.11	7.13	196	163	6	
				31.13	0.18		9.34	0.05	2.8	16.2		26	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			9.67				81%	133			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.62				52%	85			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.65					414			
	
39.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.4	80.53	45.02	2.96	32.21	18.01	1.19	16.11	7.13	336	290	8	
				32.54	0.18		13.02	0.07	2.89	16.2		38	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			17.18				81%	236			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.75				52%	151			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61.14					723			
	
40.	ТЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.8	103.59	64.55	5.93	82.87	51.64	4.74	16.11	7.13	940	832	34	
				33.11	0.36		26.49	0.29	2.79	16.2		74	5	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			49.33				81%	678			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.75				52%	435			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					165.96					2 053			
	
41.	ТССЦ 501-8482 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.1122	3 697.14			414.82					2 564			
				3 697.14			414.82		22 848.04			2 564		
	Объем: 110*1.02													
	
42.	ТССЦ 501-8484 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0408	7 877.29			321.39					2 281			
				7 877.29			321.39		55 909.84			2 281		
	Объем: 40*1.02													
	
43.	ТССЦ 501-8510 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2, 1000 м	0.0612	34 391.89			2 104.78					13 465			
				34 391.89			2 104.78		220 021.36			13 465		
	Объем: 60*1.02													
	
44.	С Цена поставщик. 
Коробка распределительная  клемная 200х183  ip44, шт	6	60.29			361.71					1 599			
				60.29			361.71		4.42			1 599		
	Поправки: М: =258.70*1.03/4.42	
	
45.	ТЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	2 495.42	891.76	346.73	374.31	133.76	52.01	16.11	6.22	3 048	2 155	323	
				1 256.94	15.92		188.54	2.39	3.02	16.11		569	38	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.34				81%	1 776			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.50				52%	1 140			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					592.15					5 965			
	
46.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	2	88.17			176.34					779			
				88.17			176.34		4.42			779		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.42	
	
47.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	13	69.49			903.37					3 993			
				69.49			903.37		4.42			3 993		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.42	
	
48.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	15	28.24			423.53					1 872			
				28.24			423.53		4.42			1 872		
	Поправки: М: =120*1.04/4.42	
	
49.	ТЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.08	672.68	398.92	29.52	53.81	31.91	2.36	16.11	4.38	565	514	10	
				244.24	0.54		19.54	0.04	2.05	16.2		40	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			30.35				81%	417			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.77				52%	268			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					104.93					1 250			
	
50.	С Цена поставщик. 
Выключатель кнопочного типа 1-кл IP44, шт.	6	85.81			514.86					2 276			
				85.81			514.86		4.42			2 276		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.42	
	
51.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	2	19.85			39.71					176			
				19.85			39.71		4.42			176		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.42	
	
52.	ТЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	706.49	443.48	29.52	14.13	8.87	0.59	16.11	4.38	155	143	3	
				233.49	0.54		4.67	0.01	2.1	16.2		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.44				81%	116			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.77				52%	74			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.34					345			
	
53.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный   универсальный  IP44  0331-02, шт	2	26.15			52.29					231			
				26.15			52.29		4.42			231		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.42	
	
	устройство контура заземления	
54.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.018	1 759.67	1 759.67		31.67	31.67		16.1	1	510	510		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			22.80				61%	311			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			12.03				31%	158			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					66.51					979			
	
55.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.018	972.15	972.15		17.50	17.50		16.1	1	282	282		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*5													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			12.60				61%	172			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			6.65				31%	87			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.75					541			
	
56.	ТЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	280.21	128.15	74.03	84.06	38.44	22.21	16.1	6.62	852	619	147	
				78.03	3.44		23.41	1.03	3.69	16.08		86	17	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			37.50				81%	515			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.66				52%	331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					147.21					1 698			
	
57.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь угловая равнополочная, , размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					988			
				5 326.70			181.11		29 060.92			988		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
58.	ТЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	435.03	198.80	96.91	43.50	19.88	9.69	16.11	6.43	433	320	62	
				139.31	3.98		13.93	0.40	3.62	16.1		50	6	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.27				81%	264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.18				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.95					867			
	
59.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь полосовая, , размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					441			
				7 160.12			114.56		27 571.49			441		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
60.	ТЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.1	927.46	385.15	77.09	92.75	38.52	7.71	16.11	3.94	734	620	30	
				465.22	0.54		46.52	0.05	1.79	16.2		83	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.64				81%	503			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.07				52%	323			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.46					1 560			
	
61.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.0102	21 635.60			220.68					1 189			
				21 635.60			220.68		116 548.31			1 189		
	Объем: 10*1.02													
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	26 854.07	1 768.84	727.44			150 496	28 491	4 173	
			24 357.79	48.50				117 826	782	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	25 796.43	1 599.31	445.90			142 276	25 760	2 817	
			23 751.22	19.06				113 693	309	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	20 808.23					98 223			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37-40, 45, 49, 52, 56, 58, 60)	1 533.60					21 060			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 37-40, 45, 49, 52, 56, 58, 60)	1 051.94					13 556			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	28 381.97					176 892			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	775.67	169.53	281.54			5 656	2 731	1 356	
			324.60	29.44				1 569	473	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 429			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=61 - по стр. 54, 55)	183.70					2 509			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=31 - по стр. 54, 55)	108.56					1 403			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 067.93					9 568			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	281.97					2 564			
			281.97					2 564		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	281.97					2 564			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	29 731.87					189 024			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	636.26					4 045			
	ИТОГО	30 368.13					193 069			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	607.36					3 861			
	ИТОГО	30 975.49					196 930			
	НДС 18%	5 575.59					35 447			
	ВСЕГО С НДС	36 551.08					232 377			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 717.30					23 569			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 160.50					14 959			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)