«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	961 937	руб.	Смета на сумму:	961 937	руб.	
Директор
МКУ «КР МКД»	Директор
ООО «УК Управдом»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Тишковец /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
Объект:	Многоквартирный дом № 8 по ул. Маршала Новикова	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт  крыши (этернит) 	
Сметная стоимость:	961.937	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.350	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	168.748	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.09	165.55	131.65	33.90	511.55	406.80	104.75	13.67	5.28	6 114	5 561	553	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			402.73				84%	4 671			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			244.08				48%	2 669			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 158.36					13 455			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.09	172.51	127.80	44.71	533.06	394.90	138.15	13.67	7.35	6 414	5 398	1 015	
					6.95			21.48	1	13.65			293	
	Накладные расходы		83%			345.60				71%	4 041			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			270.65				52%	2 959			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 149.30					13 414			
	
3.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами под мауэрлат (примен), 1 м3 кладки	1	1 615.27	301.17	30.24	1 615.27	301.17	30.24	13.67	6.38	9 189	4 117	193	
				1 283.86	5.99		1 283.86	5.99	3.8	13.68		4 879	82	
	Накладные расходы		86%			264.16				73%	3 065			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			215.01				56%	2 351			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 094.44					14 606			
	
4.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.39	3 803.88	268.33	45.75	1 483.51	104.65	17.84	13.67	7.59	5 458	1 431	135	
				3 489.80	5.68		1 361.02	2.22	2.86	13.71		3 893	30	
	Накладные расходы		83%			88.70				71%	1 037			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			69.47				52%	760			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 641.68					7 255			
	
5.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим) 
Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.09	4 088.23	504.69	210.18	12 632.64	1 559.49	649.44	13.68	7.21	79 177	21 334	4 682	
				3 373.37	20.39		10 423.71	63.00	5.1	13.65		53 161	860	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 752.29				92%	20 418			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			892.37				44%	9 765			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 277.30					109 361			
	
6.	С Цена поставщик. 
Этернит в комплекте, м2	395.52	83.55			33 044.43					134 160			
				83.55			33 044.43		4.06			134 160		
	Объем: 309*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.63	4 519.16	360.82	36.65	2 847.07	227.32	23.09	13.67	7.74	13 984	3 107	179	
				4 121.69			2 596.66		4.12	1		10 698		
	Накладные расходы		83%			188.68				71%	2 206			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			147.76				52%	1 616			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 183.50					17 806			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.63	9 291.30	1 358.31	34.61	5 853.52	855.74	21.80	13.67	7.65	26 643	11 698	167	
				7 898.38			4 975.98		2.97	1		14 779		
	Накладные расходы		83%			710.26				71%	8 306			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			556.23				52%	6 083			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 120.02					41 032			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (диагональные стропильные ноги), 100 м	0.2	9 291.30	1 358.31	34.61	1 858.26	271.66	6.92	13.67	7.65	8 458	3 714	53	
				7 898.38			1 579.68		2.97	1		4 692		
	Накладные расходы		83%			225.48				71%	2 637			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			176.58				52%	1 931			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 260.32					13 026			
	
10.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (коньковый брус) примен, 100 м	0.07	9 291.30	1 358.31	34.61	650.39	95.08	2.42	13.67	7.65	2 960	1 300	19	
				7 898.38			552.89		2.97	1		1 642		
	Накладные расходы		83%			78.92				71%	923			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.80				52%	676			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					791.11					4 559			
	
11.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (подкосы) примен, 100 м	0.1	3 176.89	1 205.91	20.22	317.69	120.59	2.02	13.67	7.7	2 456	1 648	16	
				1 950.76			195.08		4.06	1		792		
	Накладные расходы		83%			100.09				71%	1 170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.38				52%	857			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.16					4 483			
	
12.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (ригели) примен, 100 м	0.1	3 176.89	1 205.91	20.22	317.69	120.59	2.02	13.67	7.7	2 456	1 648	16	
				1 950.76			195.08		4.06	1		792		
	Накладные расходы		83%			100.09				71%	1 170			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			78.38				52%	857			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					496.16					4 483			
	
13.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.33	6 775.72	1 449.90	67.19	2 235.99	478.47	22.17	13.67	7.69	13 878	6 541	171	
				5 258.63			1 735.35		4.13	1		7 167		
	Накладные расходы		83%			397.13				71%	4 644			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.01				52%	3 401			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 944.13					21 923			
	
14.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка лобовой доски (прим), 100 м2 подшивки	0.65	257.63	231.54	26.09	167.46	150.50	16.96	13.67	7.03	2 177	2 057	119	
					10.34			6.72	1	13.69			92	
	Накладные расходы		85%			133.64				72%	1 547			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			125.78				64%	1 375			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					426.87					5 100			
	
15.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство лобовой доски (прим), 100 м2 потолка	0.65	10 259.57	603.91	84.83	6 668.72	392.54	55.14	13.68	7.26	26 984	5 370	400	
				9 570.83	3.78		6 221.04	2.45	3.41	13.66		21 214	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			418.69				90%	4 864			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			213.29				43%	2 324			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 300.70					34 171			
	
16.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.3	1 316.51	347.48	6.74	1 711.46	451.73	8.76	13.67	7.79	9 158	6 175	68	
				962.29	0.16		1 250.98	0.21	2.33	13.62		2 915	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			429.34				80%	4 942			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			212.41				37%	2 286			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 353.21					16 386			
	
17.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.018	221.62	101.80	102.69	1 112.07	510.82	515.29	13.67	3.55	8 976	6 983	1 829	
				17.13	1.45		85.96	7.28	1.91	13.72		164	100	
	Объем: 309*1.2+39*2+53													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			466.29				77%	5 454			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			310.86				48%	3 400			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 889.22					17 830			
	
18.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	103.8726	36.04			3 743.57					15 639			
				36.04			3 743.57		150.56			15 639		
	Объем: 5.018*20.7													
	
19.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.65	2 956.30	374.76	6.66	1 921.60	243.59	4.33	13.67	7.52	7 814	3 330	33	
				2 574.88	1.03		1 673.67	0.67	2.66	13.75		4 452	9	
	Накладные расходы		83%			202.74				71%	2 371			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			158.77				52%	1 736			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.10					11 921			
	
20.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.65	75.57	75.35	0.22	49.12	48.98	0.14	13.67	4.91	670	670	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			40.65				71%	476			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.84				52%	348			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					121.61					1 494			
	
21.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.65	8 813.16	326.90	31.86	5 728.55	212.48	20.71	13.67	7.26	20 530	2 905	150	
				8 454.40	3.03		5 495.36	1.97	3.18	13.63		17 475	27	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			231.61				92%	2 697			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			117.95				44%	1 290			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 078.10					24 518			
	
22.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.63	7 415.77	333.04	13.17	4 671.94	209.82	8.30	13.67	7.84	14 780	2 868	65	
				7 069.56			4 453.82		2.66	1		11 847		
	Накладные расходы		83%			174.15				71%	2 036			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			136.38				52%	1 491			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 982.47					18 308			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	13.67	7.85	2 787	1 107	9	
				5 145.09			720.31		2.32	1		1 671		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	786			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	576			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					4 149			
	
24.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 500			
	
25.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 500			
	
26.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.6	1 357.93	327.73	1.01	814.76	196.64	0.61	13.67	7.86	5 311	2 688	5	
				1 029.19			617.51		4.24	1		2 618		
	Накладные расходы		83%			163.21				71%	1 908			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			127.82				52%	1 398			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 105.79					8 617			
	
27.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.01	2 888.51	2 877.16	11.35	28.89	28.77	0.11	13.67	4.86	394	393	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			23.88				71%	279			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.70				52%	204			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.47					877			
	
28.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	13.67	6.94	1 999	943	207	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.87	13.66		849	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	874			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	418			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 290			
	
29.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	2.25	1 770.36			3 983.31					6 969			
				1 770.36			3 983.31		3 097.32			6 969		
	Объем: 1.5*1.5													
	
30.	ТЕР 46-04-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из листовой стали (прим), 100 м2 покрытия	0.03	84.90	71.04	13.86	2.55	2.13	0.42	13.67	5.27	31	29	2	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			2.11				84%	24			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.28				48%	14			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5.94					69			
	
31.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.03	373.54	335.71	26.60	11.21	10.07	0.80	13.68	7.84	145	138	6	
				11.23			0.34		4.27	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.67				90%	124			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.44				43%	59			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.32					329			
	
32.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0132	23 811.97			314.32					609			
				23 811.97			314.32		46 105.02			609		
	Объем: 0.03*0.44													
	
33.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ограждение кровель перилами (снегозадержатели), 100 м ограждения	0.65	4 972.00	72.11	75.20	3 231.80	46.87	48.88	13.67	6.58	12 064	641	322	
				4 824.69	5.48		3 136.05	3.56	3.54	13.65		11 102	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			54.46				92%	635			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.74				44%	304			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 314.00					13 002			
	
34.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.15	8 572.20	5 513.35	252.31	1 285.83	827.00	37.85	13.67	6.51	13 640	11 305	246	
				2 806.54	60.12		420.98	9.02	4.96	13.68		2 088	123	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Накладные расходы		78%			652.10				66%	7 542			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			526.69				50%	5 714			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 464.62					26 896			
	
35.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.63	2 934.00			1 848.42					7 140			
				2 934.00			1 848.42		11 333.84			7 140		
	Объем: 0.15*4200													
	
36.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (9 каналов), 100 м труб	0.09	37 147.52	24 353.20	757.44	3 343.28	2 191.79	68.17	13.67	6.51	35 779	29 962	444	
				12 036.88	180.32		1 083.32	16.23	4.96	13.68		5 373	222	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001	
	Начисления: Н3= 8, Н4= 8, Н5= 8, Н48= 8	
	Накладные расходы		78%			1 722.26				66%	19 921			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 391.05				50%	15 092			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 456.59					70 792			
	
37.	ТССЦ 404-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	2.64	2 934.00			7 745.76					29 921			
				2 934.00			7 745.76		11 333.84			29 921		
	Объем: 0.15*2200*8													
	
38.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обделки оголовников из оцинкованной стали (примен), 100 м2 покрытия	0.14	11 907.97	1 173.45	33.16	1 667.12	164.28	4.64	13.67	7.48	6 221	2 246	35	
				10 701.36	3.78		1 498.19	0.53	2.63	13.66		3 940	7	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			177.99				92%	2 073			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			90.65				44%	991			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 935.76					9 285			
	
39.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.97	2 412.79	1 295.60	2.05	2 340.41	1 256.73	1.99	13.67	4.85	21 754	17 180	10	
				1 115.14			1 081.69		4.22	1		4 565		
	Накладные расходы		79%			992.82				67%	11 511			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			628.37				40%	6 872			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 961.59					40 137			
	
40.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.97	2 291.60	114.18	14.24	2 222.85	110.76	13.81	13.67	7.78	7 392	1 514	107	
				2 163.18			2 098.28		2.75	1		5 770		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			105.22				80%	1 211			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			52.06				37%	560			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 380.13					9 163			
	
41.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	16.1326	7.60		7.60	122.61		122.61		5.78	709		709	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
42.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	16.1326	27.76		27.76	447.78		447.78		5.78	2 588		2 588	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	121 082.96	12 199.58	2 430.05			575 558	166 789	14 563	
			106 453.30	143.41				394 211	1 959	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 082.96	12 199.58	2 430.05			575 558	166 789	14 563	
			106 453.30	143.41				394 211	1 959	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	50 679.81					194 438			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 30; %=71 - по стр. 2, 4, 7-13, 19, 20, 22-27; %=73 - по стр. 3; %=92 - по стр. 5, 21, 33, 38; %=72 - по стр. 14; %=90 - по стр. 15, 28, 31; %=80 - по стр. 16, 40; %=77 - по стр. 17; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 39)	10 846.35					126 125			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 17, 30; %=52 - по стр. 2, 4, 7-13, 19, 20, 22-27; %=56 - по стр. 3; %=44 - по стр. 5, 21, 33, 38; %=64 - по стр. 14; %=43 - по стр. 15, 28, 31; %=37 - по стр. 16, 40; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 39)	7 407.26					80 789			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	139 336.57					782 472			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	139 336.57					782 472			
	Строительный контроль 2,14%	2 981.80					16 745			
	Итого со строительным контролем	142 318.37					799 217			
	Непредвиденные расходы 2%	2 846.37					15 984			
	Итого с непредвиденными	145 164.74					815 201			
	НДС	26 129.65					146 736			
	Всего с НДС	171 294.39					961 937			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 846.35					126 125			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 407.26					80 789			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)