«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2015 г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 31а-39
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту детской спортивной площадки в рамках ведомственной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» по адресу: г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 31а – 39

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0538	
2.	Е06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.043	
3.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0108	
4.	Е01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.043	
5.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	6.88	
6.	Е01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.0043	
7.	Е07-05-001-01	Установка урны и ваз железобетонных массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	0.05	
8.	С116-0091	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой	шт.	1	
9.	СЦена поставщика.	Ваза железобетонная бордюрная (1450*500 h=450 мм)	шт.	4	
10.	Е09-03-029-01	Монтаж оборудования для детской игровой площадки	1 т конструкций	0.759	
11.	С116-0077	Скамья на металлических ножках (доп. РЦЦС: "1950х370 мм")	шт.	4	
12.	С116-0043	Качалка-балансир тип "Малая"	шт.	1	
13.	С116-0057	Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской (доп. РЦЦС: " Н=1,8 м")	шт.	1	
14.	Е10-01-010-01	Установка песочницы	1 м3 древесины в конструкции	0.0131	
15.	СЦена поставщика.	Песочница с крышкой (типа 4237 КСИЛ) 1400*1400*320 мм	шт.	1	
16.	Е01-02-061-01	Засыпка песка в песочницу	100 м3 грунта	0.006	
17.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.6	
18.	СЦена поставщика.	Детский игровой комплекс (типа 5106 КСИЛ) для детей до 6 лет 3400*3300 мм Н=2210, Н горки 900 мм	шт.	1	
19.	СЦена поставщика.	Гимнастический городок (типа 6300 КСИЛ) 2600*1450 мм Н=2500	шт.	1	
20.	СЦена поставщика.	Турник взрослый  (типа 6734 КСИЛ) 2940*1250 мм Н=2400 мм	шт.	1	
21.	Е09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.29	
22.	СЦена поставщика.	Столб 60*40*2100 мм металлический, оцинкованный, порошковая окраска в комплекте с креплениями с антивандальными гайками	шт.	29	
23.	Е09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой до 2 м	10 панелей	2.8	
24.	СЦена поставщика.	Панель металлическая (пруток 4 мм, ячейка 200*50 мм, 2500*1230 мм) решетчатая, оцинкованный, порошковая окраска в комплекте с креплениями	шт.	28	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)