«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	54 232	руб.	
		
	Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	
	____________________________ /С.Б. Русович /	
		
	«______»__________________________ 2015 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2	
(Локальный сметный расчет)	
на замену внутридомово инженерной системы злектроснабжения многоквартирного жилого дома №34-34а по ул.Тельмана г.Калининграда  	
Сметная стоимость:	54.232	тыс. руб.	
монтажных работ:	27.921	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.082	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.758	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.06	53.31	52.33	0.98	3.20	3.14	0.06	16.11	9.33	51	51	1	
					0.39			0.02	1	18.69				
	Накладные расходы		85%			2.69				72%	37			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.05				52%	27			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.94					114			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.03	48.36	48.36		1.45	1.45		16.11	1	23	23		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			1.23				72%	17			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.94				52%	12			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3.63					52			
	
	общестроительные работы	
	
3.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.06	1 202.69	267.87	934.82	72.16	16.07	56.09	16.12	4.18	494	259	234	
					85.56			5.13	1	16.1			83	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			20.99				84%	287			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.72				48%	164			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.87					945			
	
4.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.2	1 935.05	460.22	1 474.83	387.01	92.04	294.97	16.12	4.18	2 717	1 484	1 233	
					134.99			27.00	1	16.1			435	
	Накладные расходы		99%			117.85				84%	1 612			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			71.42				48%	921			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					576.28					5 250			
	
5.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.028	1 685.82	460.28	1 225.54	47.20	12.89	34.32	16.12	4.18	351	208	143	
					112.18			3.14	1	16.1			51	
	Объем: (0.7*0.4)*1													
	Накладные расходы		99%			15.87				84%	218			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.62				48%	124			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.69					693			
	
6.	ТЕР 46-03-017-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (прим), 1 м3 заделки	0.22	1 944.70	473.27	25.13	427.83	104.12	5.53	16.12	9.04	3 227	1 678	50	
				1 446.30			318.19		4.71	1		1 499		
	Накладные расходы		99%			103.08				84%	1 410			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.47				48%	805			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					593.38					5 442			
	
7.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.064	2 702.63	1 182.22	191.18	172.97	75.66	12.24	16.11	11.58	1 686	1 219	142	
				1 329.24	108.12		85.07	6.92	3.83	14.96		326	104	
	Объем: (20+1.2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			78.45				80%	1 058			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.81				37%	490			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					290.23					3 234			
	
8.	ТЕР 15-04-007-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.064	1 745.74	557.85	23.67	111.73	35.70	1.51	16.11	9.12	804	575	14	
				1 164.22	0.39		74.51	0.02	2.88	16.04		215		
	Объем: (20+1.2)*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			33.93				80%	460			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			16.79				37%	213			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					162.45					1 477			
	
9.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.846	48.13	4.41	36.66	40.72	3.73	31.01	16.1	7.59	391	60	235	
									1	1				
	Объем: 0.47*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.73				100%	60			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.24				60%	36			
	
10.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.846	16.40		16.40	13.87		13.87	1	7.87	109		109	
									1	1				
	Объем: 0.47*1.8													
	
	монтажные работы	
	
	щиты  распределительные этажные (существ)	
	
11.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	5	39.27	17.81	1.36	196.37	89.04	6.78	17.1	5.37	2 634	1 523	36	
				20.11			100.55		10.69	1		1 075		
	Объем: 1+4													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			84.59				81%	1 234			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			57.88				52%	792			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					338.83					4 660			
	
12.	С.Цена поставщик 
Автомат С10А  CLS6-C10/2 6к A, шт	1	159.20			159.20					680			
				159.20			159.20		4.27			680		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
13.	С.Цена поставщик 
Автомат С 25А   CLS6-C25/2 6 кА, шт	4	163.06			652.25					2 785			
				163.06			652.25		4.27			2 785		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.004	891.29	606.06	184.50	3.57	2.42	0.74	17.1	10.61	52	41	8	
				100.73	72.26		0.40	0.29	6.22	17.99		3	5	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			2.57				81%	37			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.76				52%	24			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.91					113			
	
15.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина М1Т 5х50 L-4000 (медь), шт	1	233.45			233.45					997			
				233.45			233.45		4.27			997		
	Поправки: М: =967.80*1.03/4.27	
	
16.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая на DIN-изол ШНИ  6х9мм 10-Д-С крепление по краям, шт	1	14.42			14.42					62			
				14.42			14.42		4.27			62		
	Поправки: М: =59.8*1.03/4.27	
	
17.	ФЕРм 08-02-397-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Профиль перфорированный монтажный (прим DIN  рейка ), 100 м	0.003	627.41	96.55	123.32	1.88	0.29	0.37	17.11	7.56	15	5	3	
				407.53	26.62		1.22	0.08	6.01	17.98		7	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030902;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 502-0639;  ССЦ 509-0166	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			0.35				81%	5			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			0.24				52%	3			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2.47					23			
	
18.	509-2643 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм, шт.	1	6.47			6.47					27			
				6.47			6.47		27.34			27		
	
	электроснабжение подъездов, освещение  МОП  (стояки, подвал.)	
	
19.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.3	288.28	214.78	54.61	86.48	64.43	16.38	17.11	5.86	1 239	1 102	96	
				18.89	1.46		5.67	0.44	7.14	17.93		40	8	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			61.63				81%	899			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			42.17				52%	577			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					190.27					2 715			
	
20.	103-1394 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм, м	30.6	5.85			179.01					590			
				5.85			179.01		19.27			590		
	Объем: 30*1.02													
	
21.	С507-5008 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм, шт.	9	0.99			8.89					38			
				0.99			8.89		4.27			38		
	Поправки: М: =4.22/4.27	
	
22.	509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление труб), 10 шт.	1.5	24.44			36.66					145			
				24.44			36.66		96.98			145		
	
23.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.32	80.62	60.80	5.33	25.80	19.46	1.70	17.11	7.84	375	333	13	
				14.49	0.32		4.64	0.10	6.28	18		29	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.58				81%	271			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.71				52%	174			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					57.10					821			
	
24.	ФЕРм 08-02-412-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м	0.35	101.63	70.96	7.98	35.57	24.83	2.79	17.11	7.85	499	425	22	
				22.69	0.49		7.94	0.17	6.58	17.78		52	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1654;  ССЦ 509-1711	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			23.75				81%	347			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.25				52%	223			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					75.57					1 068			
	
25.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.033	5 101.90			168.36					719			
				5 101.90			168.36		4.27			719		
	Объем: 32*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
26.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.036	12 046.69			433.68					1 852			
				12 046.69			433.68		4.27			1 852		
	Объем: 35*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
27.	С.Цена поставщик 
Коробка распределительная   IP44  FAST BOX 70х70х40, шт	2	17.90			35.80					153			
				17.90			35.80		4.27			153		
	Поправки: М: =74.20*1.03/4.27	
	
28.	ФЕРм 08-02-144-03 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2 (переподключение квартир), 100 шт.	0.04	142.72	140.38		5.71	5.62		17.1	1	98	96		
				2.34			0.09		17.09	1		2		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.34				81%	78			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.65				52%	50			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14.70					226			
	
29.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.06	1 626.77	840.90	271.52	97.61	50.45	16.29	17.09	7.81	1 207	862	127	
				514.35	14.26		30.86	0.86	7.05	18		218	15	
	Объем: 1+5													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			48.74				81%	710			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.35				52%	456			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.71					2 373			
	
30.	С.Цена поставщик 
Светильник  настенный 6 W  IP54, шт	1	91.26			91.26					390			
				91.26			91.26		4.27			390		
	Поправки: М: =378.35*1.03/4.27	
	
31.	С.Цена поставщик 
Светильник  потолочный 6W  IP44, шт	5	71.93			359.66					1 536			
				71.93			359.66		4.27			1 536		
	Поправки: М: =298.20*1.03/4.27	
	
32.	С.Цена поставщик 
Лампы энергосберегающие для светильников, шт	6	29.23			175.36					749			
				29.23			175.36		4.27			749		
	Поправки: М: =120*1.04/4.27	
	
33.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.04	498.53	376.16	16.54	19.94	15.05	0.66	17.09	7.56	282	257	5	
				105.83	0.49		4.23	0.02	4.74	17.78		20		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			14.32				81%	208			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.80				52%	134			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					44.05					624			
	
34.	С Цена поставщик. 
Выключатель эл. часть кнопка( с выд. времени от 30с-5мин) 1-кл IP44, шт.	3	88.82			266.47					1 138			
				88.82			266.47		4.27			1 138		
	Поправки: М: =368.23*1.03/4.27	
	
35.	С Цена поставщик. 
Выключатель наружной установки 1-кл IP54, шт.	1	20.55			20.55					88			
				20.55			20.55		4.27			88		
	Поправки: М: =85.20*1.03/4.27	
	
36.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	537.91	418.19	16.54	5.38	4.18	0.17	17.09	7.56	78	71	1	
				103.19	0.49		1.03		4.76	17.78		5		
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.97				81%	58			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.72				52%	37			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.07					172			
	
37.	С.Цена поставщик 
Выключатель двухклавишный наружной установки универсальный  IP44  0331-02, шт	1	27.06			27.06					116			
				27.06			27.06		4.27			116		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
	устройство контура заземления	
	
38.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425	425		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	132			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816			
	
39.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	235	235		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.2													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	73			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451			
	
40.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846	620	146	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81	17	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	516			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	331			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 693			
	
41.	101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.034	5 326.70			181.11					948			
				5 326.70			181.11		27 871.89			948		
	Объем: 3*3*3.77/1000													
	
42.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429	320	62	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47	6	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	170			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					863			
	
43.	101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					409			
				7 160.12			114.56		25 531.97			409		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
44.	ФЕРм 08-02-146-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014) 
Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля	0.04	1 001.02	154.22	784.72	40.04	6.17	31.39	17.1	6.71	338	105	211	
				62.08	70.96		2.48	2.84	8.96	18		22	51	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 030203;  СЦЭСМ 030402;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 113-1786;  ССЦ 506-1362	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.56				81%	126			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.86				52%	81			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.46					545			
	
45.	501-8216 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ: число жил - 1 и сечением 25 мм2, 1000 м	0.0041	17 710.01			72.61					384			
				17 710.01			72.61		93 603.31			384		
	Объем: 4*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	5 169.91	722.64	556.05			32 411	11 977	2 891	
			3 885.23	48.32				17 447	781	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 380.77	341.46	106.51			20 025	5 834	731	
			2 932.78	6.11				13 460	108	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	2 762.15					11 859			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1, 2; %=81 - по стр. 11, 14, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 36, 40, 42, 44)	329.73					4 806			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 11, 14, 17, 19, 23, 24, 28, 29, 33, 36, 40, 42, 44)	225.92					3 090			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 936.42					27 921			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 555.54	377.45	404.66			11 296	6 083	1 816	
			773.44	42.21				3 397	673	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.67					1 357			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 3-6; %=80 - по стр. 7, 8; %=61 - по стр. 38, 39)	399.67					5 447			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 3-6; %=37 - по стр. 7, 8; %=31 - по стр. 38, 39)	227.40					2 922			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 182.61					19 665			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	179.01					590			
			179.01					590		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	179.01					590			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	54.59	3.73	44.88			500	60	344	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 9)	3.73					60			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 9)	2.24					36			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	54.59					500			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	6 352.63					48 676			
	. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 2,14%	135.95					1 042			
	ИТОГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	6 488.58					49 718			
	. НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%	129.77					994			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ	6 618.35					50 712			
	Справочно:									
	    Материалы	3 885.23					17 447			
	    Оплата труда рабочих	722.64					11 977			
	    Эксплуатация машин	556.05					2 891			
	      в т.ч. оплата труда механизаторов	48.32					781			
	. СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (БЕЗ З/П МАШИНИСТОВ)	507.73					2 110			
	. ВСЕГО ДЛЯ РАСЧЕТА НДС ((ЭМ - ЗПМ) + М)	4 392.96					19 557			
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС НА МАТЕРИАЛЫ И ЭКСПЛ. МАШИН	790.73					3 520			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС	7 409.08					54 232			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	729.40					10 253			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	453.32					6 012			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                                            Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                                            Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)