«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	____________	руб.	Смета на сумму:	____________	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости	
на капитальный ремонт сетей канализации, холодного и горячего водоснабжения МКД №25-29 по ул. Эпроновская в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  ХВС	
	
	Демонтажные работы	
1.	Е66-24-1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.655	
2.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	1.53	
3.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2.87	
	монтажные работы	
4.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	1.55	
5.	С507-3339	Труба из полипропилена PN 10/40	м	145.235	
6.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	111	
7.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	24	
8.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	12	
9.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	2.46	
10.	С507-3338	Труба из полипропилена PN 10/32	м	230.748	
11.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	12	
12.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	273	
13.	Цена поставщика.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм	шт	25	
14.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	25	
15.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	18	
16.	Е16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	1.56	
17.	С507-3337	Труба из полипропилена PN 10/25	м	144.92	
18.	С507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	шт.	745	
19.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	3.6	
20.	С507-3336	Труба из полипропилена PN 10/20	м	323.64	
21.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	240	
22.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	360	
23.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	15.5	
24.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	170.5	
25.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	1.152	
26.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	1.152	
	
	Раздел 2.  ГВС	
	
27.	Е66-24-1	Разборка тепловой изоляции из плит, сегментов и скорлуп	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	0.355	
28.	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	100 м трубопровода	3.07	
29.	Е65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	6.09	
	монтажные работы	
30.	Е16-04-002-06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м трубопровода	1.6	
31.	С507-3359	Труба из полипропилена PN 20/63	м	151.36	
32.	С301-5606	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм	шт.	123	
33.	С507-5012	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм	шт.	22	
34.	Е16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	3.05	
35.	С507-3357	Труба из полипропилена PN 20/40	м	285.785	
36.	С301-5604	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм	шт.	339	
37.	С507-5010	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	шт.	58	
38.	С507-3289	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм	шт.	12	
39.	С302-1834	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм	шт.	12	
40.	Е16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	5.34	
41.	С507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	500.892	
42.	С302-1833	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 25 мм	шт.	12	
43.	С301-5603	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм	шт.	668	
44.	Цена поставщика.	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой из полипропилена диаметром 32 мм	шт	50	
45.	С507-3288	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	50	
46.	С507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	шт.	20	
47.	Е16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	3.6	
48.	С507-3354	Труба из полипропилена PN 20/20	м	323.64	
49.	С507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	240	
50.	С507-5028	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2"	шт.	240	
51.	С301-5601	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	360	
52.	Е26-01-017-01	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками	10 м трубопровода	16	
53.	С104-0845	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 42 мм	м	176	
54.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	2.384	
55.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	2.384	
	
	Раздел 3.  Канализация	
	
	Демонтажные работы	
56.	Е46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	1.2	
57.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	3.84	
	Монтажные работы	
58.	Е16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	3.84	
59.	С301-5609	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	шт.	192	
60.	Цена поставщика.	Ревизия	шт	36	
61.	Е46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.3	
62.	Т01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5.1456	
63.	Т03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	5.1456	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)