«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 968 517	руб.	
	Директор МКУ «КРМКД»	
		
	________________ /Поломошнов Ю.Г. /	
		
	«24» июля 2015 г.	

	
Объект:	г. Калининград,  ул. Коммунистическая, 35	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения и водоотведения, крыши, подвальных помещений, фасада с утеплением многоквартирного дома по ул. Коммунистической №35.	
Сметная стоимость:	5 968.517	тыс. руб.	
монтажных работ:	12.674	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.497	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 136.405	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	6.14	165.55	131.65	33.90	1 016.48	808.33	208.15	16.1	6.86	14 442	13 014	1 428	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			800.25				84%	10 932			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			485.00				48%	6 247			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 301.72					31 620			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	6.14	172.51	127.80	44.71	1 059.21	784.69	274.52	16.11	10.11	15 417	12 641	2 775	
					6.95			42.67	1	16.08			686	
	Накладные расходы		83%			686.71				71%	9 462			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			537.78				52%	6 930			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.70					31 809			
	
3.	ТЕР 46-04-001-04 
Разборка кирпичных стен, 1 м3	10.2	218.68	77.46	141.22	2 230.54	790.09	1 440.44	16.1	4.2	18 770	12 720	6 050	
					12.93			131.89	1	16.09			2 122	
	Накладные расходы		99%			912.76				84%	12 467			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			553.19				48%	7 124			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 696.49					38 361			
	
4.	ТЕРр 58-1-1 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной, 100 м2 кровли	6.14	172.51	127.80	44.71	1 059.21	784.69	274.52	16.11	10.11	15 417	12 641	2 775	
					6.95			42.67	1	16.08			686	
	Накладные расходы		83%			686.71				71%	9 462			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			537.78				52%	6 930			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.70					31 809			
	
5.	ТЕРр 53-20-4 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен, 100 м3 кладки	0.102	136 578.60	5 963.00	3 790.41	13 931.02	608.23	386.62	16.1	10.11	66 998	9 792	3 909	
				126 825.19	588.90		12 936.17	60.07	4.12	16.09		53 297	966	
	Накладные расходы		86%			574.74				73%	7 853			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			467.81				56%	6 024			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 973.57					80 876			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.51	6 775.72	1 449.90	67.19	3 455.62	739.45	34.27	16.1	9.1	23 159	11 905	312	
				5 258.63			2 681.90		4.08	1		10 942		
	Накладные расходы		83%			613.74				71%	8 453			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			480.64				52%	6 191			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 550.01					37 802			
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.45	9 291.30	1 358.31	34.61	22 763.69	3 327.86	84.79	16.1	9.06	113 948	53 579	768	
				7 898.38			19 351.03		3.08	1		59 601		
	Накладные расходы		83%			2 762.12				71%	38 041			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 163.11				52%	27 861			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 688.92					179 850			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(прим.) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м	0.96	9 291.30	1 358.31	34.61	8 919.65	1 303.98	33.23	16.1	9.06	44 649	20 994	301	
				7 898.38			7 582.44		3.08	1		23 354		
	Накладные расходы		83%			1 082.30				71%	14 906			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			847.59				52%	10 917			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 849.54					70 472			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	2.45	4 519.16	360.82	36.65	11 071.94	884.01	89.79	16.1	9.15	50 600	14 233	822	
				4 121.69			10 098.14		3.52	1		35 545		
	Накладные расходы		83%			733.73				71%	10 105			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			574.61				52%	7 401			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 380.27					68 107			
	
10.	ТЕРр 58-12-2 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	6.14	2 713.25	179.98	29.68	16 659.36	1 105.08	182.24	16.11	9.25	67 449	17 803	1 686	
				2 503.59	4.13		15 372.04	25.36	3.12	18.82		47 961	477	
	Накладные расходы		83%			938.27				71%	12 979			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			734.79				52%	9 506			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 332.41					89 933			
	
11.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.14	221.62	101.80	102.69	1 360.72	625.04	630.50	16.11	3.8	12 755	10 069	2 396	
				17.13	1.45		105.18	8.90	2.75	16.17		289	144	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			570.55				77%	7 864			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			380.36				48%	4 902			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 311.63					25 521			
	
12.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	127.1	36.04			4 580.68					25 870			
				36.04			4 580.68		203.54			25 870		
	Объем: 6.14*20.7													
	
13.	ТЕР 14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	6.14	286.73	122.64	1.26	1 760.51	752.99	7.75	16.1	9.27	15 614	12 123	72	
				162.83			999.78		3.42	1		3 419		
	Вычт.ресурсы:  113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			700.28				79%	9 577			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			481.91				51%	6 183			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 942.70					31 374			
	
14.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	767.5	15.27			11 719.73					38 505			
				15.27			11 719.73		50.17			38 505		
	Объем: 614*1.25													
	
15.	ТЕР 12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	6.14	8 171.06	405.87	165.99	50 170.29	2 492.04	1 019.16	16.11	8.49	285 361	40 147	8 653	
				7 599.20	14.91		46 659.09	91.56	5.07	16.08		236 562	1 472	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 790.29				92%	38 289			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 420.98				44%	18 312			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54 381.56					341 963			
	
16.	101-4128 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	33.1	137.86			4 563.17					19 294			
				137.86			4 563.17		582.91			19 294		
	
17.	ТЕР 46-02-009-04 
(прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых трубх, 100 м2	0.088	278.54	278.54		24.51	24.51		16.1	1	395	395		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			24.26				84%	332			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.71				48%	190			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.48					916			
	
18.	ТЕРр 60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.008	8 572.20	5 513.35	252.31	68.58	44.11	2.02	16.1	7.78	827	710	16	
				2 806.54	60.12		22.45	0.48	4.5	17.9		101	9	
	Накладные расходы		78%			34.78				66%	475			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			28.09				50%	360			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					131.45					1 661			
	
19.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.034	3 086.00			104.92					491			
				3 086.00			104.92		14 439.09			491		
	Объем: 0.008*4200													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.004	23 217.20	15 220.75	473.40	92.87	60.88	1.89	16.1	7.77	1 130	980	15	
				7 523.05	112.70		30.09	0.45	4.5	17.89		135	8	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			47.84				66%	652			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			38.64				50%	494			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.35					2 276			
	
21.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.044	3 086.00			135.78					635			
				3 086.00			135.78		14 439.09			635		
	Объем: 0.004*2200*5													
	
22.	ТЕРр 60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.004	9 286.88	6 088.30	189.36	37.15	24.35	0.76	16.1	7.77	452	392	6	
				3 009.22	45.08		12.04	0.18	4.5	17.89		54	3	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			19.13				66%	261			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			15.45				50%	198			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					71.74					910			
	
23.	404-0007 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.018	3 086.00			55.55					260			
				3 086.00			55.55		14 439.09			260		
	Объем: 0.004*2200*2													
	
24.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.088	2 412.79	1 295.60	2.05	212.33	114.01	0.18	16.1	6.41	2 160	1 836	1	
				1 115.14			98.13		3.29	1		323		
	Накладные расходы		79%			90.07				67%	1 230			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			57.01				40%	734			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.40					4 125			
	
25.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.088	893.91	146.73	7.76	78.66	12.91	0.68	16.1	9.18	445	208	6	
				739.42			65.07		3.55	1		231		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			12.26				80%	166			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.07				37%	77			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.99					688			
	
26.	ТЕР 46-02-009-04 
(прим.) 
Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб (внутри), 100 м2	0.033	278.54	278.54		9.19	9.19		16.1	1	148	148		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			9.10				84%	124			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.51				48%	71			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.80					343			
	
27.	ТЕРр 61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб (внутри), 100 м2 поверхности	0.033	2 412.79	1 295.60	2.05	79.62	42.75	0.07	16.1	6.41	810	688		
				1 115.14			36.80		3.29	1		121		
	Накладные расходы		79%			33.77				67%	461			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			21.38				40%	275			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.77					1 546			
	
28.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке труб, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.033	189.33	101.80	2.94	6.25	3.36	0.10	16.1	9.26	67	54	1	
				84.59	0.16		2.79	0.01	4.46	18.69		12		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			3.20				80%	43			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1.58				37%	20			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.04					130			
	
29.	ТЕРр 58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.11	6.42	842	840	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	596			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	437			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 875			
	
30.	ТЕР 10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.1	7.92	4 421	2 222	472	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.92	16.1		1 728	67	
	Вычт.ресурсы:  203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 060			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	984			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 465			
	
31.	203-0955 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.56	2 460.30			3 838.07					6 565			
				2 460.30			3 838.07		4 208.45			6 565		
	Объем: 1.3*0.6*2													
	
32.	ТЕР 10-01-008-08 
Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0292	373.54	335.71	26.60	10.91	9.80	0.78	16.11	9.24	167	158	7	
				11.23			0.33		4.3	1		1		
	Вычт.ресурсы:  101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.39				90%	142			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.29				43%	68			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.59					377			
	
33.	101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0128	23 811.97			304.79					588			
				23 811.97			304.79		45 952.98			588		
	Объем: 0.0292*0.44													
	
34.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.06	775.58	765.14	10.44	46.53	45.91	0.63	16.11	9.26	745	740	6	
					4.13			0.25	1	18.82			5	
	Накладные расходы		74%			34.16				63%	469			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			23.08				40%	298			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.77					1 512			
	
35.	509-9899 
Строительный мусор и масса возвратных материалов, т	0.0804												
									1					
	Объем: (0.06)*1.34													
	
36.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.06	12 833.31	745.23	9.03	770.00	44.71	0.54	16.11	8.81	1 921	720	5	
				12 079.05	0.95		724.74	0.06	1.65	15.99		1 196	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			51.49				98%	707			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			31.79				56%	404			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					853.27					3 031			
	
37.	СЦена поставщика. 
Проходной элемент для металлочерепицы любого профиля, шт.	3	752.94			2 258.82			1	1	9 984			
				752.94			2 258.82		4.42	1		9 984		
	Поправки: М: =3200*1.04/4.42	
	
38.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	3	88.07	12.17		264.21	36.51		16.11	1	1 253	588		
				75.90			227.70		2.92	1		665		
	Накладные расходы		103%			37.61				88%	517			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.91				48%	282			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.72					2 053			
	
39.	ТЕР 12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.62	11 907.97	1 173.45	33.16	7 382.94	727.54	20.56	16.1	9.88	30 693	11 713	203	
				10 701.36	3.78		6 634.84	2.34	2.83	16.09		18 777	38	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			788.27				92%	10 811			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			401.43				44%	5 170			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 572.64					46 674			
	
40.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1	8 813.16	326.90	31.86	8 813.16	326.90	31.86	16.1	9.06	33 282	5 263	289	
				8 454.40	3.03		8 454.40	3.03	3.28	16.06		27 730	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			356.32				92%	4 887			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			181.46				44%	2 337			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 350.95					40 506			
	
41.	ТЕР 12-01-012-01 
(прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	1	4 972.00	72.11	75.20	4 972.00	72.11	75.20	16.1	7.85	25 585	1 161	590	
				4 824.69	5.48		4 824.69	5.48	4.94	16.08		23 834	88	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			83.80				92%	1 149			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			42.67				44%	550			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 098.47					27 284			
	
42.	ТЕРр 58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.42	7 415.77	333.04	13.17	3 114.62	139.88	5.53	16.1	9.24	12 042	2 252	51	
				7 069.56			2 969.22		3.28	1		9 739		
	Накладные расходы		83%			116.10				71%	1 599			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			90.92				52%	1 171			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 321.64					14 812			
	
43.	ТЕРр 58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	16.1	9.25	2 929	1 117	9	
				5 145.09			617.41		2.92	1		1 803		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	793			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	581			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					4 303			
	
44.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	16.1	9.25	1 086	464	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 657			
	
45.	ТЕРр 58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	16.1	9.25	1 022	464	4	
				8 231.09			493.87		1.12	1		553		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	329			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	241			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 593			
	
46.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.36	1 357.93	327.73	1.01	488.85	117.98	0.36	16.1	9.27	3 418	1 900	3	
				1 029.19			370.51		4.09	1		1 515		
	Накладные расходы		83%			97.92				71%	1 349			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			76.69				52%	988			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					663.46					5 755			
	
47.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	30.23	48.13	4.41	36.66	1 454.85	133.31	1 108.23	16.1	7.6	14 003	2 146	8 423	
									1	1				
	Объем: 614*0.014+21.6298													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			133.31				100%	2 146			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			79.99				60%	1 288			
	
48.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	30.23	16.40		16.40	495.77		495.77	1	7.88	3 907		3 907	
									1	1				
	Объем: 614*0.014+21.6298													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	193 771.61	17 314.41	6 472.87			990 521	278 820	45 966	
			169 771.01	419.55				662 297	6 821	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	190 740.25	17 053.97	4 867.70			968 692	274 626	33 625	
			168 818.57	419.24				660 436	6 815	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	27 561.51					102 192			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 17, 26; %=71 - по стр. 2, 4, 6-10, 29, 42-46; %=73 - по стр. 5; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 39-41; %=66 - по стр. 18, 20, 22; %=67 - по стр. 24, 27; %=80 - по стр. 25, 28; %=90 - по стр. 30, 32)	15 879.09					218 181			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 11, 17, 26; %=52 - по стр. 2, 4, 6-10, 29, 42-46; %=56 - по стр. 5; %=51 - по стр. 13; %=44 - по стр. 15, 39-41; %=50 - по стр. 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24, 27; %=37 - по стр. 25, 28; %=43 - по стр. 30, 32)	10 845.71					139 715			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	217 465.05					1 326 588			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 080.74	127.13	1.17			3 919	2 048	11	
			952.44	0.31				1 861	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34; %=98 - по стр. 36; %=88 - по стр. 38)	123.25					1 693			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34; %=56 - по стр. 36; %=48 - по стр. 38)	76.77					984			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 280.76					6 596			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 950.62	133.31	1 604.00			17 910	2 146	12 330	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47)	133.31					2 146			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47)	79.99					1 288			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 950.62					17 910			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	220 696.43					1 351 094			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	4 722.90					28 913			
	ИТОГО	225 419.33					1 380 007			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	4 508.39					27 600			
	ИТОГО	229 927.72					1 407 607			
	НДС 18%	41 386.99					253 369			
	ВСЕГО С НДС	271 314.71					1 660 976			
	
	Раздел 2.  Чердачное перекрытие	
	
49.	ТЕР 46-04-010-02 
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	4.52	371.82	252.79	119.03	1 680.63	1 142.61	538.02	16.1	9.26	23 378	18 396	4 982	
					47.16			213.16	1	18.8			4 007	
	Накладные расходы		99%			1 342.21				84%	18 819			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			813.46				48%	10 753			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 836.30					52 950			
	
50.	ТЕР 11-01-008-02 
Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции	58.76	42.78	15.93	26.85	2 513.52	935.93	1 577.59	16.1	6.96	26 048	15 068	10 980	
					4.29			251.96	11.78	17.27			4 351	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			1 318.56				94%	18 254			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			760.25				51%	9 904			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 592.33					54 206			
	
51.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.52	38.44	35.90	2.54	173.75	162.28	11.47	16.11	9.23	2 720	2 614	106	
									2.08	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			180.13				94%	2 457			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			103.86				51%	1 333			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.74					6 510			
	
52.	101-4135 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	553.25	7.04			3 894.88					14 219			
				7.04			3 894.88		25.7			14 219		
	Объем: 4.52*122.4													
	
53.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2, 100 м2 изолируемой поверхности	4.52	883.62	620.75	262.88	3 993.97	2 805.78	1 188.20	16.11	9.24	56 180	45 201	10 979	
					5.83			26.33	5.24	18.76			494	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*2.0, Н4= 1.25*2.0, Н5= 1.15*2.0, Н48= 2.0	
	Накладные расходы		111%			3 143.64				94%	42 953			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 812.55				51%	23 304			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 950.16					122 438			
	
54.	ТЕР 11-01-009-01 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 3-й слой, 100 м2 изолируемой поверхности	4.52	441.81	310.37	131.44	1 996.99	1 402.89	594.10	16.11	9.24	28 090	22 601	5 489	
					2.91			13.16	5.24	18.76			247	
	Вычт.ресурсы:  104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 571.82				94%	21 477			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			906.27				51%	11 652			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 475.08					61 220			
	
55.	104-0097 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	1396.68	26.54			37 067.89					121 176			
				26.54			37 067.89		86.76			121 176		
	Объем: 452*1.03*3													
	
56.	ТЕР 11-01-050-01 
Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности	4.52	38.44	35.90	2.54	173.75	162.28	11.47	16.11	9.23	2 720	2 614	106	
									2.08	1				
	Вычт.ресурсы:  113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			180.13				94%	2 457			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			103.86				51%	1 333			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					457.74					6 510			
	
57.	101-5833 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	553.25	15.27			8 448.13					27 757			
				15.27			8 448.13		50.17			27 757		
	Объем: 4.52*122.4													
	
58.	ТЕР 10-01-083-03 
(прим.) 
Устройство  настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	4.52	4 485.30	315.76	133.24	20 273.57	1 427.21	602.23	16.11	7.69	89 289	22 992	4 631	
				4 036.31	11.14		18 244.12	50.34	3.38	16.08		61 665	809	
	Вычт.ресурсы:  113-1777:[ М-(1133.06=15737.00*0.072) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			1 566.20				90%	21 421			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			797.88				43%	10 234			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22 637.65					120 944			
	
59.	ТЕР 26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	9.04	221.62	101.80	102.69	2 003.40	920.25	928.30	16.11	3.8	18 779	14 825	3 528	
				17.13	1.45		154.86	13.11	2.75	16.17		426	212	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			840.02				77%	11 578			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			560.02				48%	7 218			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 403.44					37 575			
	
60.	113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	187.13	36.04			6 744.17					38 088			
				36.04			6 744.17		203.54			38 088		
	Объем: 9.04*20.7													
	
61.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	44.3	48.13	4.41	36.66	2 131.98	195.36	1 624.04	16.1	7.6	20 520	3 145	12 343	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			195.36				100%	3 145			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			117.22				60%	1 887			
	
62.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	44.3	16.40		16.40	726.52		726.52	1	7.88	5 725		5 725	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	91 823.15	9 154.59	7 801.94			474 689	147 456	58 869	
			74 554.05	568.06				263 331	10 120	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 964.65	8 959.23	5 451.38			448 444	144 311	40 801	
			74 554.05	568.06				263 331	10 120	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	56 155.07					201 240			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 49; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 54, 56; %=90 - по стр. 58; %=77 - по стр. 59)	10 142.72					139 417			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 49, 59; %=51 - по стр. 50, 51, 53, 54, 56; %=43 - по стр. 58)	5 858.15					75 733			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	104 965.52					663 594			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 858.50	195.36	2 350.56			26 245	3 145	18 068	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 61)	195.36					3 145			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 61)	117.22					1 887			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	2 858.50					26 245			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	107 824.02					689 839			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 307.43					14 763			
	ИТОГО	110 131.45					704 602			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 202.63					14 092			
	ИТОГО	112 334.08					718 694			
	НДС 18%	20 220.13					129 365			
	ВСЕГО С НДС	132 554.21					848 059			
	
	Раздел 3.  Фасад	
	
63.	ТЕР 08-07-001-02 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	7.75	1 213.62	458.23	8.86	9 405.57	3 551.27	68.68	16.11	9.24	87 121	57 211	635	
				746.53			5 785.61		5.06	1		29 275		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			3 906.40				93%	53 206			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			2 414.86				54%	30 894			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 726.83					171 221			
	
64.	ТЕРр 69-2-1 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.78	63.27	49.68	13.59	49.35	38.75	10.60	16.11	1.87	644	624	20	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			30.23				66%	412			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			19.38				40%	250			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.95					1 305			
	
65.	ТЕРр 69-5-1 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.78	4 688.98	197.81	4 246.36	3 657.40	154.29	3 312.16	16.11	4.24	17 157	2 486	14 044	
				244.81	143.10		190.95	111.62	3.29	15.09		628	1 684	
	Накладные расходы		78%			207.41				66%	2 752			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			132.96				40%	1 668			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 997.76					21 577			
	
66.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов, 100 м2	6.15	188.95	188.95		1 162.04	1 162.04		16.1	1	18 709	18 709		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 150.42				84%	15 716			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			697.22				48%	8 980			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 009.68					43 405			
	
67.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	5	37.19	25.77		185.95	128.85		16.11	1	2 361	2 076		
				11.42			57.10		4.99	1		285		
	Накладные расходы		86%			110.81				73%	1 515			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			90.19				56%	1 163			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.96					5 039			
	
68.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.87	2 956.30	374.76	6.66	2 571.98	326.04	5.79	16.1	9.25	11 732	5 249	54	
				2 574.88	1.03		2 240.15	0.90	2.87	18.86		6 429	17	
	Накладные расходы		83%			271.36				71%	3 739			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			212.51				52%	2 738			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 055.85					18 209			
	
69.	ТЕР 15-01-080-02 
Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до 100 мм, 100 м2	5.46	38 941.43	3 434.73	4 629.41	212 620.21	18 753.63	25 276.58	16.11	5.79	745 191	302 121	146 351	
				30 877.29	246.19		168 590.00	1 344.20	1.76	16.1		296 718	21 642	
	Накладные расходы		95%			19 092.94				80%	259 010			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9 445.98				37%	119 792			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					241 159.13					1 123 994			
	
70.	С104-9100-09 
Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные (ГОСТ 9573-2012), повышенной жесткости ППЖ-160, м3	61.15									313 188			
									5 121.64			313 188		
	Объем: 5.46*11.2													
	
71.	ФЕРм 08-02-390-03 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.56	325.68	193.34	39.07	182.38	108.27	21.88	17.09	3.22	2 106	1 850	70	
				93.27	0.14		52.23	0.08	3.55	17.36		185	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Накладные расходы		95%			102.93				81%	1 499			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.43				52%	963			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.74					4 568			
	
72.	С509-1838 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм, 100 м	0.5712	2 029.88			1 159.46					5 125			
				2 029.88			1 159.46		4.42			5 125		
	Объем: 56*1.02													
	Поправки: М: =8972.05/4.42	
	
73.	ФЕРм 08-02-399-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.56	51.16	35.34	2.22	28.65	19.79	1.24	17.1	7.94	401	338	10	
				13.60	0.14		7.62	0.08	6.91	17.36		53	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Накладные расходы		95%			18.88				81%	275			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.92				52%	176			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.44					852			
	
74.	ФЕРм 08-02-369-01 
(прим.НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Демонтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания, 1 шт.	1	15.36	2.90	12.46	15.36	2.90	12.46	17.09	6.79	134	50	85	
					1.13			1.13	5.93	17.99			20	
	Добавл.ресурсы:  1-2046;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1951;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 502-0246;  ССЦ 507-0701	
	Начисления: Н3= 0.3, Н4= 0.3, Н5= 0.3, Н48= 0	
	Накладные расходы		95%			3.83				81%	57			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.62				52%	36			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.81					227			
	
75.	ФЕРм 08-02-369-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя России от 12.11.2014 г. № 703/пр); Расценка взята из НБ типа ГЭСН 2001.) 
Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания, 1 шт.	1	100.56	9.66	41.54	100.56	9.66	41.54	17.09	6.79	740	165	282	
				49.36	3.78		49.36	3.78	5.93	17.99		293	68	
	Добавл.ресурсы:  1-2046;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 031050;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1951;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 502-0246;  ССЦ 507-0701	
	Накладные расходы		95%			12.77				81%	189			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.74				52%	121			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.06					1 050			
	
76.	ТЕР 20-02-002-01 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	5	18.70	13.88	3.23	93.50	69.40	16.15	16.12	5.77	1 254	1 119	93	
				1.59			7.95		5.25	1		42		
	Вычт.ресурсы:  204-0004:[ М-(2.47=5741.31*0.00043) ]	
	Накладные расходы		115%			79.81				98%	1 097			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			49.27				56%	627			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					222.58					2 977			
	
77.	101-3987 
Решетки металлические размером 200х200 мм, шт.	5	39.70			198.50					502			
				39.70			198.50		100.44			502		
	
78.	ТЕРр 62-32-2 
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовая труба), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.01	1 236.16	691.55	1.01	12.36	6.92	0.01	16.11	9.27	126	111		
				543.60			5.44		2.62	1		14		
	Накладные расходы		80%			5.54				68%	75			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			3.46				40%	44			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.36					246			
	
	Цоколь	
	
79.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен, 100 м2	0.576	188.95	188.95		108.84	108.84		16.1	1	1 752	1 752		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			107.75				84%	1 472			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			65.30				48%	841			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.90					4 065			
	
80.	ТЕРр 53-14-1 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2	37.19	25.77		74.38	51.54		16.11	1	944	830		
				11.42			22.84		4.99	1		114		
	Накладные расходы		86%			44.32				73%	606			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			36.08				56%	465			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					154.78					2 015			
	
81.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.06	19 716.98	3 507.27	113.70	1 183.02	210.44	6.82	16.11	6.78	7 406	3 390	46	
				16 096.01	15.10		965.76	0.91	4.11	16.09		3 969	15	
	Накладные расходы		86%			181.76				73%	2 486			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			147.95				56%	1 907			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 512.73					11 798			
	
82.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.576	80.30	76.91	1.68	46.25	44.30	0.96	16.1	9.24	725	713	9	
				1.71	0.16		0.98	0.09	2.75	18.69		3	2	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			42.17				80%	572			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			20.86				37%	265			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.28					1 562			
	
83.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	7.56	15.82			119.60					421			
				15.82			119.60		55.67			421		
	Объем: 0.576*0.013*1010													
	
84.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.576	2 074.12	832.23	83.91	1 194.70	479.37	48.33	16.1	9.97	10 394	7 718	482	
				1 157.98	39.06		667.00	22.50	3.29	14.26		2 194	321	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			476.78				80%	6 431			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			235.88				37%	2 974			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 907.36					19 800			
	
85.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.576	689.65	675.65	13.36	397.24	389.17	7.70	16.1	9.2	6 339	6 266	71	
				0.64			0.37		5.7	1		2		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			307.44				67%	4 198			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			194.59				40%	2 506			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					899.27					13 044			
	
86.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	63.36	12.74			807.21					1 617			
				12.74			807.21		25.52			1 617		
	Объем: 0.576*110													
	
87.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	144	9.39			1 352.16					2 301			
				9.39			1 352.16		15.98			2 301		
	Объем: 57.6*2.5													
	
88.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.576	6 763.95	788.77	62.59	3 896.04	454.33	36.05	16.1	8.44	21 514	7 315	304	
				5 912.59			3 405.65		4.08	1		13 895		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			431.61				80%	5 852			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			213.54				37%	2 707			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 541.19					30 073			
	
89.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.576	893.91	146.73	7.76	514.89	84.52	4.47	16.1	9.18	2 914	1 361	41	
				739.42			425.91		3.55	1		1 512		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			80.29				80%	1 089			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			39.72				37%	504			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					634.91					4 506			
	
	Оконные и дверные проемы	
	
90.	ТЕР 46-04-012-01 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0504	1 870.07	1 617.67	252.40	94.25	81.53	12.72	16.11	9.26	1 431	1 313	118	
					100.00			5.04	1	18.8			95	
	Объем: 0.6*1.2+1.2*1.8+1.2*1.8													
	Накладные расходы		99%			85.70				84%	1 183			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.94				48%	676			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					231.90					3 290			
	
91.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.1034	1 143.95	891.55	252.40	118.28	92.19	26.10	16.11	9.26	1 727	1 485	242	
					100.00			10.34	1	18.8			194	
	Объем: 1.2*2.2*3+1.1*2.2													
	Накладные расходы		99%			101.50				84%	1 410			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			61.52				48%	806			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					281.30					3 943			
	
92.	ТЕР 10-01-034-05 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0486	17 609.18	2 001.53	711.39	855.81	97.27	34.57	16.1	7.46	3 924	1 566	258	
				14 896.26	28.43		723.96	1.38	2.9	18.8		2 099	26	
	Объем: 0.6*1.2+1.2*1.8+1.1*1.8													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			104.57				90%	1 433			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			53.27				43%	685			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 013.65					6 041			
	
93.	203-0989 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.72	4 017.27			2 892.43					4 670			
				4 017.27			2 892.43		6 485.5			4 670		
	Объем: 0.6*1.2													
	
94.	203-0992 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2, м2	4.14	2 048.43			8 480.50					13 717			
				2 048.43			8 480.50		3 313.3			13 717		
	Объем: 1.1*1.8+1.2*1.8													
	
95.	ТЕР 10-01-035-01 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.029	5 825.86	220.54	20.63	168.95	6.40	0.60	16.1	9.24	423	103	6	
				5 584.70	0.65		161.96	0.02	1.94	18.69		314		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			6.81				90%	93			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.47				43%	44			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.22					560			
	
96.	101-2907 
Доски подоконные ПВХ, шириной 350 мм, м	2.9	76.10			220.69					844			
				76.10			220.69		291.09			844		
	
97.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.044	6 181.26	1 849.25	114.03	271.98	81.37	5.02	16.1	10.52	2 025	1 310	53	
				4 217.99	32.69		185.59	1.44	3.57	16.5		663	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			78.67				80%	1 067			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.92				37%	494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.57					3 586			
	
98.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка префорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.125	1 131.22	214.36	1.26	141.40	26.80	0.16	16.11	9.27	805	432	1	
				915.60			114.45		3.25	1		372		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			29.75				94%	406			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			17.15				51%	220			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.30					1 431			
	
99.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	549.16	139.13	4.21	24.16	6.12	0.19	16.11	9.23	166	99	2	
				405.82	0.16		17.86	0.01	3.67	18.69		66		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.82				80%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.88				37%	37			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.86					282			
	
100.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	1 334.54	277.90	13.08	58.72	12.23	0.58	16.11	9.24	369	197	5	
				1 043.57	0.16		45.92	0.01	3.63	18.69		167		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.63				80%	158			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.75				37%	73			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.10					599			
	
101.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	5.46	91.08	29.04	27.29	497.27	158.54	148.99	16.11	8.18	4 553	2 554	1 219	
				34.75			189.74		4.11	1		780		
	Объем: 1.3*2.1*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			128.42				69%	1 762			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			114.15				58%	1 481			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					739.84					7 797			
	
102.	203-8138 
Дверь противопожарная металлическая остекленная двупольная ДПМО-02/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 1300х2100 мм, шт.	2	5 690.14			11 380.28					40 491			
				5 690.14			11 380.28		20 245.36			40 491		
	
103.	ТЕР 15-02-024-03 
Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску, 100 м2 отделываемой поверхности	0.044	6 181.26	1 849.25	114.03	271.98	81.37	5.02	16.1	10.52	2 025	1 310	53	
				4 217.99	32.69		185.59	1.44	3.57	16.5		663	24	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			78.67				80%	1 067			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.92				37%	494			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					389.57					3 586			
	
104.	ТЕР 11-01-018-03 
(прим.) 
Установка префорированного уголка на углы откосов, 100 м жилок	0.219	1 131.22	214.36	1.26	247.74	46.94	0.28	16.11	9.27	1 411	756	3	
				915.60			200.52		3.25	1		652		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			52.10				94%	711			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			30.04				51%	386			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					329.89					2 507			
	
105.	ТЕР 15-04-027-05 
(прим.) 
Шпатлевка по сборным конструкциям откосов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	549.16	139.13	4.21	24.16	6.12	0.19	16.11	9.23	166	99	2	
				405.82	0.16		17.86	0.01	3.67	18.69		66		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			5.82				80%	79			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.88				37%	37			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.86					282			
	
106.	ТЕР 15-04-005-05 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.044	1 334.54	277.90	13.08	58.72	12.23	0.58	16.11	9.24	369	197	5	
				1 043.57	0.16		45.92	0.01	3.63	18.69		167		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			11.63				80%	158			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.75				37%	73			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.10					599			
	
107.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	23.59	48.13	4.41	36.66	1 135.29	104.03	864.81	16.1	7.6	10 927	1 675	6 573	
									1	1				
	Объем: 672.6*0.018*1.8+1.7996													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			104.03				100%	1 675			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			62.42				60%	1 005			
	
108.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	23.59	16.40		16.40	386.88		386.88	1	7.88	3 049		3 049	
									1	1				
	Объем: 672.6*0.018*1.8+1.7996													
	
	Крыльцо	
	
109.	ТЕР 11-01-011-01 
Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.125	304.09	266.46	37.63	38.01	33.31	4.70	16.11	8.85	578	537	42	
					13.13			1.64	4.98	18.8			31	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			38.79				94%	534			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			22.37				51%	290			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.17					1 402			
	
110.	ТЕР 46-04-001-04 
(прим.) 
Разборка  кирпичной кладки крыльца, 1 м3	4.2	218.68	77.46	141.22	918.46	325.33	593.12	16.1	4.2	7 729	5 238	2 491	
					12.93			54.31	1	16.09			874	
	Накладные расходы		99%			375.84				84%	5 134			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			227.78				48%	2 934			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 522.09					15 797			
	
111.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 466.39	1 466.39		36.66	36.66		16.1	1	590	590		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			26.40				61%	360			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.93				31%	183			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.99					1 133			
	
112.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.025	490.29	490.29		12.26	12.26		16.1	1	197	197		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			8.83				61%	120			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			4.66				31%	61			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.75					378			
	
113.	ТЕР 08-01-002-01 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	2.5	199.71	22.93	46.80	499.28	57.33	117.00	16.1	4.29	2 926	923	502	
				129.98	4.24		324.95	10.59	4.62	16.12		1 501	171	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			74.71				93%	1 017			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			46.19				54%	591			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					620.18					4 534			
	
114.	ТЕР 06-01-005-01 
(прим.) 
Устройство бетонного крыльца, 100 м3 бетона и железобетона в деле	0.042	12 471.26	3 958.28	4 010.77	523.79	166.25	168.45	16.11	6.25	4 622	2 678	1 053	
				4 502.21	521.12		189.09	21.89	4.71	16.09		891	352	
	Вычт.ресурсы:  401-0023:[ М-(64560.90=632.95*102) ]	
	Накладные расходы		95%			178.73				80%	2 424			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			103.48				44%	1 333			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					806.00					8 379			
	
115.	401-0027 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), м3	4.284	695.00			2 977.38					14 614			
				695.00			2 977.38		3 411.31			14 614		
	Объем: 4.2*1.02													
	
116.	204-0021 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм, т	0.913	6 683.04			6 101.62					33 434			
				6 683.04			6 101.62		36 620.13			33 434		
	
117.	204-0036 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10 мм, т	0.913	1 826.38			1 667.48					10 626			
				1 826.38			1 667.48		11 638.54			10 626		
	
118.	204-0020 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм, т	0.041	6 964.61			285.55					1 523			
				6 964.61			285.55		37 155.2			1 523		
	
119.	204-0035 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм, т	0.041	2 042.62			83.75					530			
				2 042.62			83.75		12 928.55			530		
	
120.	204-0019 
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 6 мм, т	0.009	7 311.17			65.80					344			
				7 311.17			65.80		38 244.34			344		
	
121.	204-0034 
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм, т	0.009	2 573.38			23.16					146			
				2 573.38			23.16		16 217.35			146		
	
122.	ТЕР 11-01-049-01 
Укладка металлического накладного профиля, 100 м профиля	0.42	310.28	177.58	45.60	130.32	74.58	19.15	16.1	3.41	1 424	1 201	65	
				87.10			36.58		4.31	1		158		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			82.78				94%	1 129			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47.73				51%	613			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					260.84					3 165			
	
123.	101-1799 
Сталь угловая равнополочная, марка стали 18пс, шириной полок 35-56 мм, т	0.0714	5 504.28			393.01					2 175			
				5 504.28			393.01		30 460.28			2 175		
	Объем: 42*1.7/1000													
	
124.	ТЕР 09-03-029-01 
Монтаж металлических перил входа на площадку, 1 т конструкций	0.015	1 236.73	323.05	786.05	18.55	4.85	11.79	16.11	6.18	158	78	73	
				127.63	85.33		1.91	1.28	3.64	16.08		7	21	
	Накладные расходы		81%			4.97				69%	68			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			4.41				58%	57			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27.93					284			
	
125.	201-8052 
Конструкции стальные перил, т	0.015	15 164.23			227.46					1 373			
				15 164.23			227.46		91 514.09			1 373		
	
126.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	346.87	60.00	10.41	0.69	0.12	0.02	16.11	2.82	4	2		
				276.46	0.11		0.55		2.87	16.45		2		
	Накладные расходы		81%			0.10				69%	1			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.07				48%	1			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					0.86					6			
	
127.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.002	617.49	36.88	6.91	1.23	0.07	0.01	16.1	3.44	4	1		
				573.70	0.11		1.15		2.32	16.45		3		
	Накладные расходы		81%			0.06				69%	1			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.04				48%				
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1.33					5			
	
128.	ТЕР 11-01-015-08 
(прим.) 
Железнение  покрытий крыльца, 100 м2 покрытия	0.125	194.61	125.32	9.32	24.33	15.66	1.17	16.11	6.96	307	252	8	
				59.97	1.49		7.50	0.19	6.17	17.29		46	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			17.59				94%	240			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			10.14				51%	130			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.07					677			
	
129.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	3.96	48.13	4.41	36.66	190.58	17.46	145.17	16.1	7.6	1 834	281	1 103	
									1	1				
	Объем: 2.2*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			17.46				100%	281			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			10.48				60%	169			
	
130.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	7.96	16.40		16.40	130.54		130.54	1	7.88	1 029		1 029	
									1	1				
	Объем: 2.2*1.8+2.5*1.6													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	282 817.00	27 711.34	31 549.23			1 442 077	446 528	180 552	
			223 362.06	1 594.89				811 869	25 586	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 486.41	140.62	77.12			8 506	2 403	447	
			1 268.67	5.07				5 656	90	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 159.46					5 125			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 71, 73-75)	138.41					2 019			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 71, 73-75)	94.70					1 296			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 719.52					11 821			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	278 650.52	27 216.44	29 767.78			1 409 394	438 418	166 966	
			221 666.33	1 588.54				804 011	25 475	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	37 049.12					441 143			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 63, 113; %=66 - по стр. 64, 65; %=84 - по стр. 66, 79, 90, 91, 110; %=73 - по стр. 67, 80, 81; %=71 - по стр. 68; %=80 - по стр. 69, 82, 84, 88, 89, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 114; %=68 - по стр. 78; %=67 - по стр. 85; %=90 - по стр. 92, 95; %=94 - по стр. 98, 104, 109, 122, 128; %=61 - по стр. 111, 112; %=69 - по стр. 126, 127)	27 823.75					377 935			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 63, 113; %=40 - по стр. 64, 65, 78, 85; %=48 - по стр. 66, 79, 90, 91, 110, 126, 127; %=56 - по стр. 67, 80, 81; %=52 - по стр. 68; %=37 - по стр. 69, 82, 84, 88, 89, 97, 99, 100, 103, 105, 106; %=43 - по стр. 92, 95; %=51 - по стр. 98, 104, 109, 122, 128; %=31 - по стр. 111, 112; %=44 - по стр. 114)	14 759.37					187 856			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	321 233.64					1 975 185			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	743.28	163.39	160.78			6 084	2 632	1 292	
			419.11	1.28				2 160	21	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 101, 124)	133.38					1 831			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101, 124)	118.56					1 539			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	995.22					9 454			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	93.50	69.40	16.15			1 254	1 119	93	
			7.95					42		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 76)	79.81					1 097			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 76)	49.27					627			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	222.58					2 978			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 843.29	121.49	1 527.40			16 839	1 956	11 754	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 107, 129)	121.49					1 956			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 107, 129)	72.90					1 174			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 843.29					16 839			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	326 014.25					2 016 277			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	6 976.70					43 148			
	ИТОГО	332 990.95					2 059 425			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	6 659.82					41 189			
	ИТОГО	339 650.77					2 100 614			
	НДС 18%	61 137.14					378 111			
	ВСЕГО С НДС	400 787.91					2 478 725			
	
	Раздел 4.  Спуски в подвал	
	
131.	ТЕРр 59-5-2 
Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней	0.14	1 679.51	942.47	24.65	235.13	131.95	3.45	16.11	9.25	2 623	2 126	32	
				712.39	3.75		99.73	0.53	4.67	18.78		466	10	
	Накладные расходы		76%			100.68				65%	1 388			
										=(76.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			79.49				48%	1 025			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					415.30					5 037			
	
132.	ТЕР 15-01-045-01 
Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм, 100 м2 поверхности облицовки	0.063	23 808.97	4 235.89	107.20	1 499.96	266.86	6.75	16.11	9.05	8 542	4 299	61	
				19 465.88	32.26		1 226.35	2.03	3.41	16.09		4 182	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			255.45				80%	3 466			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			126.38				37%	1 603			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 881.78					13 610			
	
133.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.0175	3 123.68	1 006.36	2 117.32	54.66	17.61	37.05	16.1	4.94	467	284	183	
					238.98			4.18	1	16.36			68	
	Накладные расходы		80%			17.43				68%	239			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			14.82				54%	190			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.91					896			
	
134.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.175	730.22	37.46	0.38	127.79	6.55	0.07	16.1	5.8	664	106		
				692.39			121.17		4.61	1		559		
	Объем: 1.75*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			7.27				94%	100			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			4.19				51%	54			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					139.25					818			
	
135.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	0.203	188.95	188.95		38.36	38.36		16.1	1	618	618		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			37.98				84%	519			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			23.02				48%	297			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					99.35					1 434			
	
136.	ТЕРр 53-15-1 
Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2, 100 м2 отремонтированной поверхности стен	0.067	19 716.98	3 507.27	113.70	1 321.04	234.99	7.62	16.11	6.78	8 270	3 786	52	
				16 096.01	15.10		1 078.43	1.01	4.11	16.09		4 432	16	
	Накладные расходы		86%			202.96				73%	2 775			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			165.20				56%	2 129			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 689.20					13 175			
	
137.	ТЕР 15-04-006-03 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.203	80.30	76.91	1.68	16.30	15.61	0.34	16.1	9.24	255	251	3	
				1.71	0.16		0.35	0.03	2.75	18.69		1	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			14.86				80%	202			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			7.35				37%	93			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.51					550			
	
138.	101-4243 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	2.67	15.82			42.24					149			
				15.82			42.24		55.67			149		
	Объем: 0.203*0.013*1010													
	
139.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.203	2 074.12	832.23	83.91	421.05	168.94	17.03	16.1	9.97	3 663	2 720	170	
				1 157.98	39.06		235.07	7.93	3.29	14.26		773	113	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			168.03				80%	2 266			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			83.13				37%	1 048			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.21					6 978			
	
140.	ТЕРр 61-28-1 
(прим.) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	0.203	689.65	675.65	13.36	140.00	137.16	2.71	16.1	9.2	2 234	2 208	25	
				0.64			0.13		5.7	1		1		
	Вычт.ресурсы:  101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			108.36				67%	1 479			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			68.58				40%	883			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					316.94					4 597			
	
141.	101-1754 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	22.33	12.74			284.48					570			
				12.74			284.48		25.52			570		
	Объем: 20.3*1.1													
	
142.	113-8075 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	50.75	9.39			476.54					811			
				9.39			476.54		15.98			811		
	Объем: 20.3*2.5													
	
143.	ТЕР 15-04-048-03 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	0.203	6 763.95	788.77	62.59	1 373.08	160.12	12.71	16.1	8.44	7 582	2 578	107	
				5 912.59			1 200.26		4.08	1		4 897		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			152.11				80%	2 062			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			75.26				37%	954			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 600.45					10 598			
	
144.	ТЕР 15-04-019-07 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.203	893.91	146.73	7.76	181.46	29.79	1.58	16.1	9.18	1 027	480	14	
				739.42			150.10		3.55	1		533		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			28.30				80%	384			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.00				37%	178			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					223.76					1 589			
	
145.	ТЕР 07-05-016-04 
Устройство металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.06	30 873.67	523.93	356.63	1 852.42	31.44	21.40	16.11	8.51	11 522	506	182	
				29 993.12	6.14		1 799.59	0.37	6.02	18.8		10 834	7	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		140%			44.53				119%	610			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			27.04				68%	349			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 923.99					12 481			
	
147.	ТЕР 09-03-029-01 
Монтаж металлических перил входа на площадку, 1 т конструкций	0.08	1 236.73	323.05	786.05	98.94	25.84	62.88	16.11	6.18	842	416	389	
				127.63	85.33		10.21	6.83	3.64	16.08		37	110	
	Накладные расходы		81%			26.46				69%	363			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			23.52				58%	305			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					148.93					1 510			
	
148.	201-8052 
Конструкции стальные перил, т	0.08	15 164.23			1 213.14					7 321			
				15 164.23			1 213.14		91 514.09			7 321		
	
149.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	346.87	60.00	10.41	20.81	3.60	0.62	16.11	2.82	107	58	2	
				276.46	0.11		16.59	0.01	2.87	16.45		48		
	Накладные расходы		81%			2.92				69%	40			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2.17				48%	28			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.90					175			
	
150.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	617.49	36.88	6.91	37.05	2.21	0.41	16.1	3.44	117	36	1	
				573.70	0.11		34.42	0.01	2.32	16.45		80		
	Накладные расходы		81%			1.80				69%	25			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1.33				48%	17			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					40.18					159			
	
151.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	0.83	48.13	4.41	36.66	39.95	3.66	30.43	16.1	7.6	384	59	231	
									1	1				
	Объем: 1.75*0.1*1.8+20.3*0.014*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			3.66				100%	59			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			2.20				60%	35			
	
152.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	0.83	16.40		16.40	13.61		13.61	1	7.88	107		107	
									1	1				
	Объем: 1.75*0.1*1.8+20.3*0.014*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	9 488.01	1 274.69	218.66			57 875	20 531	1 559	
			7 988.80	22.93				35 694	358	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8 122.37	1 245.19	111.74			49 221	20 056	832	
			6 765.45	16.10				28 336	248	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	803.26					1 530			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 131; %=80 - по стр. 132, 137, 139, 143, 144; %=68 - по стр. 133; %=94 - по стр. 134; %=84 - по стр. 135; %=73 - по стр. 136; %=67 - по стр. 140; %=119 - по стр. 145; %=69 - по стр. 149, 150)	1 142.68					15 557			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 131, 135, 149, 150; %=37 - по стр. 132, 137, 139, 143, 144; %=54 - по стр. 133; %=51 - по стр. 134; %=56 - по стр. 136; %=40 - по стр. 140; %=68 - по стр. 145)	691.95					8 848			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	9 957.00					73 626			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 312.08	25.84	62.88			8 163	416	389	
			1 223.35	6.83				7 358	110	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 147)	26.46					363			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 147)	23.52					305			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 362.06					8 831			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	53.56	3.66	44.04			491	59	338	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 151)	3.66					59			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 151)	2.20					35			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	53.56					491			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	11 372.62					82 948			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	243.37					1 775			
	ИТОГО	11 615.99					84 723			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	232.32					1 694			
	ИТОГО	11 848.31					86 417			
	НДС 18%	2 132.70					15 555			
	ВСЕГО С НДС	13 981.01					101 972			
	
	Раздел 5.  Балконы и пожарные лестницы	
	
153.	ТЕР 07-05-016-04 
(прим.) 
Демонтаж металлических ограждений балконов, 100 м ограждения	0.0832	518.62	318.91	199.71	43.15	26.53	16.62	16.11	8.51	569	427	141	
					3.44			0.29	6.02	18.8			5	
	Объем: 2.23*2+1.93*2													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		140%			37.55				119%	514			
			=(155*0.9)							=(155*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		85%			22.80				68%	294			
			=(100*0.85)							=(100*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.50					1 377			
	
154.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытия	0.088	3 123.68	1 006.36	2 117.32	274.88	88.56	186.32	16.1	4.94	2 346	1 426	920	
					238.98			21.03	1	16.36			344	
	Накладные расходы		80%			87.67				68%	1 204			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			74.52				54%	956			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					437.07					4 505			
	
155.	ТЕР 46-04-002-02 
(прим.) 
Разборка балконных плит, 1 м3	0.18	603.94	114.30	438.42	108.71	20.57	78.92	16.11	4.19	694	331	331	
				51.22	39.79		9.22	7.16	3.42	16.09		32	115	
	Накладные расходы		99%			27.45				84%	375			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.64				48%	214			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					152.80					1 283			
	
156.	ТЕР 09-03-029-01 
(прим.) 
Демонтаж лестниц прямолинейных  пожарных с ограждением, 1 т конструкций	1.0716	776.37	226.14	550.24	831.96	242.33	589.63	16.11	6.18	7 548	3 904	3 644	
					59.73			64.01	3.64	16.08			1 029	
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			248.14				69%	3 404			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			220.56				58%	2 861			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 300.66					13 813			
	
157.	ТЕР 01-02-058-06 
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.025	1 466.39	1 466.39		36.66	36.66		16.1	1	590	590		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			26.40				61%	360			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			13.93				31%	183			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					76.99					1 133			
	
158.	ТЕР 08-01-002-01 
Устройство основания под фундаменты песчаного, 1 м3 основания	0.2	70.27	22.93	46.80	14.05	4.59	9.36	16.1	4.29	114	74	40	
				0.54	4.24		0.11	0.85	4.62	16.12			14	
	Вычт.ресурсы:  408-0141:[ М-(129.44=107.87*1.2) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			5.98				93%	82			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3.70				54%	48			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.73					243			
	
159.	408-0200 
Смесь песчано-гравийная природная, м3	0.24	119.43			28.66					117			
				119.43			28.66		486.04			117		
	Объем: 0.2*1.2													
	
160.	ТЕР 06-01-001-01 
Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.02	12 585.12	1 713.96	2 240.44	251.70	34.28	44.81	16.1	10.04	1 830	552	450	
				8 630.72	339.75		172.61	6.80	4.8	16.09		829	109	
	Вычт.ресурсы:  401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			39.03				80%	529			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.59				44%	291			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					313.32					2 650			
	
161.	401-0066 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), м3	2.04	725.63			1 480.29					6 965			
				725.63			1 480.29		3 414.36			6 965		
	Объем: 2*1.02													
	
162.	ТЕР 46-03-009-02 
Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм, 100 шт.	0.04	2 463.06	519.14	1 943.92	98.52	20.77	77.76	16.11	4.2	661	335	327	
					177.93			7.12	1	16.09			115	
	Накладные расходы		99%			27.61				84%	378			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			16.73				48%	216			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.87					1 255			
	
163.	ТЕР 46-03-017-06 
(прим.) 
Заполнение отверстий бетоном, 1 м3 заделки	0.05	1 289.55	521.66	40.95	64.48	26.08	2.05	16.11	9.21	587	420	19	
				726.94			36.35		4.08	1		148		
	Вычт.ресурсы:  401-0066:[ М-(754.66=725.63*1.04) ]	
	Накладные расходы		99%			25.82				84%	353			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			15.65				48%	202			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					105.95					1 141			
	
164.	401-0068 
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), м3	0.05	759.87			37.99					195			
				759.87			37.99		3 899.98			195		
	
165.	ТЕР 09-03-029-01 
Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, 1 т конструкций	1.0716	1 451.75	371.51	982.56	1 555.70	398.11	1 052.91	16.11	6.18	13 302	6 414	6 507	
				97.68	106.66		104.67	114.30	3.64	16.08		381	1 838	
	Объем: 0.3338+0.078+0.2287+0.2896+0.0131+0.1284													
	Вычт.ресурсы:  101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  201-0756:[ М-(18.47=18473.00*0.001) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			415.05				69%	5 694			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			368.94				58%	4 786			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 339.69					23 782			
	
166.	101-3694 
Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп, т	0.3338	6 989.46			2 333.08					8 970			
				6 989.46			2 333.08		26 873.22			8 970		
	Объем: 83.46*4/1000													
	
167.	103-1507 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм, м	50.68	52.32			2 651.58					10 177			
				52.32			2 651.58		200.8			10 177		
	Объем: 16.7*2+1.08*8*2													
	
168.	С101-5191 
Сталь круглая и квадратная, марка Ст3пс размером 10х10 мм, т	0.078									2 085			
									26 725.1			2 085		
	Объем: 39*2/1000													
	
169.	101-1897 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т	0.2896	5 543.80			1 605.48					8 336			
				5 543.80			1 605.48		28 784.33			8 336		
	Объем: 3.02*38*2/1000+0.79*38*2/1000													
	
170.	101-2217 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм, т	0.0131	6 254.90			81.94					334			
				6 254.90			81.94		25 508.17			334		
	Объем: 3.28*4/1000													
	
171.	101-1114 
Прокат рифленый чечевичного рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 2,5 мм, т	0.1284	8 912.73			1 144.39					3 809			
				8 912.73			1 144.39		29 666.91			3 809		
	Объем: 19*3.38/1000*2													
	
172.	101-2877 
Болт анкерный диаметром 12 мм, шт.	28	12.27			343.56					1 799			
				12.27			343.56		64.25			1 799		
	
173.	ТЕР 09-03-030-01 
Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, 1 т конструкций	0.8868	1 367.72	438.30	831.74	1 212.89	388.68	737.58	16.11	6.75	11 556	6 262	4 979	
				97.68	89.33		86.62	79.21	3.64	16.09		315	1 275	
	Объем: 63.54*4/1000+7.07*14/1000+0.082+0.0138+0.2684+0.0047+0.0192+0.1456													
	Вычт.ресурсы:  101-1019:[ М-(11.48=5919.30*0.00194) ];  201-0756:[ М-(18.47=18473.00*0.001) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			378.99				69%	5 201			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			336.88				58%	4 371			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 928.76					21 128			
	
174.	101-1897 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм, т	0.082	5 543.80			454.59					2 360			
				5 543.80			454.59		28 784.33			2 360		
	Объем: 5.2*8/1000+6.67*4/1000+6.86*2/1000													
	
175.	101-1896 
Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 75-90 мм, т	0.0138	5 364.58			74.03					381			
				5 364.58			74.03		27 625.9			381		
	Объем: 3.45*4/1000													
	
176.	103-1507 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 50х50 мм, толщина стенки 5 мм, м	14.7	52.32			769.10					2 952			
				52.32			769.10		200.8			2 952		
	Объем: 1.05*14													
	
177.	101-3694 
Швеллеры № 16-18 сталь марки Ст3сп, т	0.2684	6 989.46			1 875.97					7 213			
				6 989.46			1 875.97		26 873.22			7 213		
	Объем: 35.19*2/1000+31.98*4/1000+35.04*2/1000													
	
178.	103-1531 
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 100х100 мм, толщина стенки 6 мм, м	14.76	137.63			2 031.42					8 007			
				137.63			2 031.42		542.49			8 007		
	Объем: 3.69*4													
	
179.	101-2216 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2-6 мм, т	0.0047	6 390.50			30.04					117			
				6 390.50			30.04		24 822.16			117		
	Объем: 8*0.39/1000+0.78*2/1000													
	
180.	101-2217 
Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм, т	0.0192	6 254.90			120.09					490			
				6 254.90			120.09		25 508.17			490		
	Объем: 0.9*4/1000+3.9*4/1000													
	
181.	101-1082 
Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 5 мм, т	0.1456	8 140.51			1 185.26					3 898			
				8 140.51			1 185.26		26 772.28			3 898		
	Объем: 72.8*2/1000													
	
182.	ТЕР 13-03-002-04 
Огрунтовка металлических решеток за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.832	358.47	69.00	13.01	298.25	57.41	10.83	16.11	2.82	1 616	925	31	
				276.46	0.14		230.01	0.11	2.87	16.45		660	2	
	Объем: 4.3+78.9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			46.59				69%	640			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			34.51				48%	445			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					379.35					2 701			
	
183.	ТЕР 13-03-004-26 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей решеток эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.832	624.75	42.41	8.64	519.79	35.29	7.19	16.1	3.44	1 700	568	25	
				573.70	0.14		477.32	0.11	2.32	16.45		1 107	2	
	Объем: 4.3+78.9													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			28.67				69%	393			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.24				48%	274			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					569.70					2 367			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	21 558.21	1 379.86	2 813.98			111 318	22 228	17 414	
			17 364.38	300.99				71 677	4 848	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	12 505.56	350.74	433.86			57 776	5 648	2 284	
			11 720.99	43.47				49 845	706	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	10 795.37					47 069			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=119 - по стр. 153; %=68 - по стр. 154; %=84 - по стр. 155, 162, 163; %=61 - по стр. 157; %=93 - по стр. 158; %=80 - по стр. 160; %=69 - по стр. 182, 183)	352.77					4 827			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=68 - по стр. 153; %=54 - по стр. 154, 158; %=48 - по стр. 155, 162, 163, 182, 183; %=31 - по стр. 157; %=44 - по стр. 160)	242.31					3 121			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	13 100.64					65 724			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	3 600.55	1 029.12	2 380.12			32 406	16 580	15 130	
			191.29	257.52				696	4 142	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 156, 165, 173)	1 042.18					14 298			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 156, 165, 173)	926.38					12 019			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 569.11					58 723			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 452.10					21 136			
			5 452.10					21 136		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 452.10					21 136			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	24 121.85					145 583			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	516.21					3 115			
	ИТОГО	24 638.06					148 698			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	492.76					2 974			
	ИТОГО	25 130.82					151 672			
	НДС 18%	4 523.55					27 301			
	ВСЕГО С НДС	29 654.37					178 973			
	
	Раздел 6.  Подвал	
	
	Стены	
	
184.	ТЕР 46-04-012-02 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.0858	1 734.68	1 482.28	252.40	148.84	127.18	21.66	16.11	9.26	2 249	2 049	201	
					100.00			8.58	1	18.8			161	
	Объем: 1.1*1.3*6													
	Накладные расходы		99%			134.40				84%	1 856			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			81.46				48%	1 061			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.70					5 166			
	
185.	ТЕР 10-01-034-03 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0858	21 223.62	2 306.00	742.65	1 820.99	197.86	63.72	16.1	7.25	8 139	3 185	462	
				18 174.97	28.43		1 559.41	2.44	2.88	18.8		4 491	46	
	Объем: 1.1*1.3*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			212.32				90%	2 908			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			108.16				43%	1 389			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 141.47					12 436			
	
186.	С203-0961 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2, м2	8.58	997.69			8 560.14					37 836			
				997.69			8 560.14		4.42			37 836		
	Объем: 1.1*1.3*6													
	Поправки: М: =4409.77/4.42	
	
187.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0242	1 143.95	891.55	252.40	27.68	21.58	6.11	16.11	9.26	404	348	57	
					100.00			2.42	1	18.8			45	
	Объем: 1.1*2.2													
	Накладные расходы		99%			23.76				84%	330			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.40				48%	189			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.84					923			
	
188.	ТЕР 09-04-012-01 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	1.89	91.08	29.04	27.29	172.13	54.88	51.57	16.11	8.18	1 576	884	422	
				34.75			65.68		4.11	1		270		
	Объем: 0.9*2.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			44.45				69%	610			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			39.51				58%	513			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					256.10					2 699			
	
189.	203-8122 
Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм, шт.	1	2 939.27			2 939.27					9 842			
				2 939.27			2 939.27		9 841.85			9 842		
	
190.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных, 100 м2	1.78	188.95	188.95		336.33	336.33		16.1	1	5 415	5 415		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			332.97				84%	4 549			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			201.80				48%	2 599			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					871.09					12 563			
	
191.	ТЕРр 62-42-1 
Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности	1.864	57.10	31.22		106.43	58.19		16.1	1	1 138	937		
				25.88			48.24		4.16	1		201		
	Объем: 178+8.4													
	Накладные расходы		80%			46.55				68%	637			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.10				40%	375			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.08					2 150			
	
192.	ТЕР 15-02-031-01 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.084	4 993.78	2 313.83	83.97	419.48	194.36	7.05	16.1	9.26	4 071	3 129	65	
				2 595.97	33.28		218.06	2.80	4.02	18.8		877	53	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			187.30				80%	2 546			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			92.67				37%	1 177			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					699.45					7 794			
	
193.	ТЕР 15-02-016-01 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.78	2 006.26	835.02	150.35	3 571.13	1 486.33	267.62	16.1	11.77	33 476	23 930	3 150	
				1 020.89	86.58		1 817.18	154.10	3.52	14.79		6 396	2 279	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 558.41				80%	20 967			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			771.00				37%	9 697			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 900.54					64 141			
	
194.	ТЕР 15-04-002-01 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.864	189.33	101.80	2.94	352.90	189.75	5.48	16.1	9.26	3 809	3 055	51	
				84.59	0.16		157.68	0.30	4.46	18.69		703	6	
	Объем: 178+8.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			180.55				80%	2 449			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			89.32				37%	1 133			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					622.77					7 390			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	18 455.32	2 666.46	423.21			107 955	42 932	4 408	
			15 365.66	170.64				60 616	2 590	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 283.19	2 611.58	371.64			106 379	42 048	3 986	
			15 299.98	170.64				60 346	2 590	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 499.41					47 678			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 184, 187, 190; %=90 - по стр. 185; %=68 - по стр. 191; %=80 - по стр. 192-194)	2 676.26					36 242			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 184, 187, 190; %=43 - по стр. 185; %=40 - по стр. 191; %=37 - по стр. 192-194)	1 387.90					17 620			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22 347.35					160 241			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	172.13	54.88	51.57			1 576	884	422	
			65.68					270		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 188)	44.45					610			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 188)	39.51					513			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	256.09					2 699			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	22 603.44					162 940			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	483.71					3 487			
	ИТОГО	23 087.15					166 427			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	461.74					3 329			
	ИТОГО	23 548.89					169 756			
	НДС 18%	4 238.80					30 556			
	ВСЕГО С НДС	27 787.69					200 312			
	
	Раздел 7.  Вертикальная гидроизоляция и отмостка	
	
	Вертикальная гидроизоляция и отмостка	
	
195.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.055	6 900.71	2 146.35	4 754.36	379.54	118.05	261.49	16.11	4.92	3 188	1 902	1 287	
					473.50			26.04	1	16.09			419	
	Накладные расходы		104%			149.85				88%	2 042			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			86.45				48%	1 114			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					615.85					6 345			
	
196.	ТЕР 01-02-057-02 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.691	1 466.39	1 466.39		1 013.27	1 013.27		16.1	1	16 314	16 314		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			729.55				61%	9 952			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			385.04				31%	5 057			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 127.87					31 323			
	
197.	ТЕР 01-02-060-01 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3	0.271	490.29	490.29		132.87	132.87		16.1	1	2 139	2 139		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			95.67				61%	1 305			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			50.49				31%	663			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					279.03					4 107			
	
198.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	43.36	16.40		16.40	711.10		711.10	1	7.88	5 603		5 603	
									1	1				
	Объем: 27.1*1.6													
	
199.	ТЕР 15-02-001-01 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.542	2 074.12	832.23	83.91	1 124.18	451.07	45.48	16.1	9.97	9 781	7 262	453	
				1 157.98	39.06		627.63	21.17	3.29	14.26		2 065	302	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			448.63				80%	6 051			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			221.95				37%	2 799			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 794.76					18 631			
	
200.	ТЕР 08-01-003-05 
Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, 100 м2 изолируемой поверхности	0.542	7 076.66	543.04	228.03	3 835.55	294.33	123.59	16.11	4.96	17 590	4 742	613	
				6 305.59			3 417.63		3.58	1		12 235		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			323.76				93%	4 410			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			200.14				54%	2 561			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 359.46					24 561			
	
201.	ТЕР 01-02-061-01 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.42	810.13	810.13		340.25	340.25		16.1	1	5 478	5 478		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			244.98				61%	3 342			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			129.30				31%	1 698			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					714.53					10 518			
	
	Отмостка	
	
202.	ТЕР 11-01-002-01 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	8.34	203.51	35.93	41.45	1 697.24	299.62	345.69	16.11	4.89	11 293	4 827	1 690	
				126.13	4.21		1 051.92	35.13	4.54	16.1		4 776	566	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			371.57				94%	5 069			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			214.24				51%	2 750			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 283.05					19 113			
	
203.	ТЕР 11-01-002-04 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	8.34	452.40	40.32	76.78	3 773.05	336.26	640.30	16.11	4.69	21 144	5 417	3 003	
				335.31	7.73		2 796.49	64.43	4.55	16.1		12 724	1 037	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			444.77				94%	6 067			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			256.44				51%	3 292			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 474.26					30 502			
	
204.	ТЕР 11-01-002-09 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	8.34	730.22	37.46	0.38	6 090.04	312.38	3.13	16.1	5.8	31 668	5 029	18	
				692.39			5 774.53		4.61	1		26 621		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			346.74				94%	4 727			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			199.92				51%	2 565			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 636.71					38 960			
	
205.	ТССЦпг 01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	9.9	48.13	4.41	36.66	476.45	43.66	362.93	16.1	7.6	4 586	703	2 758	
									1	1				
	Объем: 5.5*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			43.66				100%	703			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			26.20				60%	422			
	
206.	ТССЦпг 03-21-01-015 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	9.9	16.40		16.40	162.36		162.36	1	7.88	1 279		1 279	
									1	1				
	Объем: 5.5*1.8													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	19 735.90	3 341.76	2 656.07			130 063	53 813	16 704	
			13 668.20	146.77				58 421	2 324	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	18 385.99	3 298.10	1 419.68			118 595	53 110	7 064	
			13 668.20	146.77				58 421	2 324	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 195; %=61 - по стр. 196, 197, 201; %=80 - по стр. 199; %=93 - по стр. 200; %=94 - по стр. 202-204)	3 155.53					42 965			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 195; %=31 - по стр. 196, 197, 201; %=37 - по стр. 199; %=54 - по стр. 200; %=51 - по стр. 202-204)	1 743.98					22 499			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	23 285.50					184 059			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 349.91	43.66	1 236.39			11 468	703	9 640	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 205)	43.66					703			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 205)	26.20					422			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	1 349.91					11 468			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7	24 635.41					195 527			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	527.20					4 184			
	ИТОГО	25 162.61					199 711			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	503.25					3 994			
	ИТОГО	25 665.86					203 705			
	НДС 18%	4 619.85					36 667			
	ВСЕГО С НДС	30 285.71					240 372			
	Раздел 8.  Холодное водоснабжение	
207.	ТЕР 46-03-010-02 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75, 100 отверстий	0.16	2 557.56	625.61	1 931.95	409.21	100.10	309.11	16.11	4.2	2 911	1 613	1 298	
					176.84			28.29	1	16.09			455	
	Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
	Накладные расходы		99%			127.11				84%	1 737			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			77.03				48%	993			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					613.35					5 641			
	
208.	ТЕР 46-03-017-03 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.032	2 646.84	648.48	43.99	84.70	20.75	1.41	16.11	9.21	624	334	13	
				1 954.37			62.54		4.42	1		276		
	Объем: (0.1*0.1*0.2*16)													
	Накладные расходы		99%			20.54				84%	281			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.45				48%	160			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.69					1 065			
	
209.	ТЕРр 65-1-1 
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода	0.978	391.23	305.70	8.28	382.62	298.97	8.10	16.11	5.27	5 118	4 816	43	
				77.25	1.29		75.55	1.26	3.42	18.83		258	24	
	Накладные расходы		74%			222.17				63%	3 049			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			150.12				40%	1 936			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.91					10 103			
	
210.	ТЕР 16-04-002-03 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода	0.648	2 591.15	1 768.25	751.38	1 679.06	1 145.83	486.89	16.11	6.49	21 797	18 459	3 160	
				71.52	106.91		46.34	69.27	3.84	16.09		178	1 115	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			1 397.37				98%	19 183			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			862.72				56%	10 961			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 939.15					51 941			
	
211.	507-3338 
Труба из полипропилена PN 10/32, м	60.78	29.31			1 781.46					3 057			
				29.31			1 781.46		50.29			3 057		
	Объем: 64.8*0.938													
	
212.	301-5603 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 31-38 мм, шт.	71	4.90			347.90					1 217			
				4.90			347.90		17.14			1 217		
	Объем: 64/0.9													
	
213.	С507-3297 
Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм, 10 шт.	0.5	30.39			15.19					67			
				30.39			15.19		4.42			67		
	Поправки: М: =134.31/4.42	
	
214.	С Цена поставщик. 
ППР колено ф 32 *90, шт	10	3.27			32.71					145			
				3.27			32.71		4.42			145		
	Поправки: М: =13.9*1.04/4.42	
	
215.	ТЕР 16-04-002-02 
(прим.) 
Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб  наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода	0.33	3 534.19	2 172.41	1 280.52	1 166.28	716.90	422.57	16.11	6.42	14 364	11 549	2 713	
				81.26	185.73		26.82	61.29	3.8	16.09		102	986	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		115%			894.92				98%	12 284			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			552.51				56%	7 020			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 613.71					33 668			
	
216.	507-3337 
Труба из полипропилена PN 10/25, м	30.657	19.03			583.40					853			
				19.03			583.40		27.81			853		
	Объем: 33*0.929													
	
217.	С Цена поставщик. 
ППР кран шаровый  д=20 мм, шт	5	32.94			164.71					728			
				32.94			164.71		4.42			728		
	Поправки: М: =140*1.04/4.42	
	
218.	301-5602 
Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм, шт.	44	4.39			193.16					721			
				4.39			193.16		16.39			721		
	Объем: 33/0.75													
	
219.	ТЕРр 65-25-2 
Смена пробко-спускных кранов, 100 шт.	0.02	3 636.09	378.29		72.72	7.57		16.1	1	184	122		
				3 257.80			65.16		0.95	1		62		
	Накладные расходы		103%			7.80				88%	107			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4.54				48%	59			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					85.06					350			
	
220.	ТЕР 16-07-003-04 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм, 1 врезка	1	79.56	53.96	6.74	79.56	53.96	6.74	16.11	5.47	992	869	37	
				18.86			18.86		4.54	1		86		
	Вычт.ресурсы:  302-1137:[ М-(56.00=56.00*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			62.05				98%	852			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			38.31				56%	487			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					179.93					2 330			
	
221.	ТЕР 26-01-017-01 
(прим.) 
Изоляция трубопроводов  изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода	9.78	177.13	51.10	39.33	1 732.35	499.77	384.65	16.11	9.01	14 739	8 051	3 466	
				86.70			847.93		3.8	1		3 222		
	Объем: 64.8+33													
	Вычт.ресурсы:  101-2466:[ М-(804.76=559.64*1.438) ];  104-0169:[ М-(35.40=1.18*30) ];  113-0393:[ М-(12.73=89.01*0.143) ];  113-0394:[ М-(3.97=198.53*0.02) ];  506-0879:[ М-(2.08=62.96*0.033) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		90%			449.79				77%	6 199			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			299.86				48%	3 864			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 482.01					24 803			
	
222.	104-0844 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм, м	71.28	7.80			555.98					2 506			
				7.80			555.98		35.16			2 506		
	Объем: 64.8*1.1													
	
223.	104-0842 
Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм, м	36.3	5.41			196.38					908			
				5.41			196.38		25.02			908		
	Объем: 33*1.1													
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	9 477.39	2 843.85	1 619.47			70 931	45 813	10 730	
			5 014.09	160.11				14 386	2 580	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	583.40					853			
			583.40					853		
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	583.40					853			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	583.40					853			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	2 978.62	620.62	695.17			21 688	9 998	4 777	
			1 662.83	28.29				6 912	455	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	752.36					3 414			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 207, 208; %=77 - по стр. 221)	597.44					8 217			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 207, 208, 221)	389.35					5 017			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	3 965.41					34 922			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	5 915.37	2 223.23	924.30			48 390	35 815	5 953	
			2 767.86	131.82				6 621	2 125	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 209; %=98 - по стр. 210, 215, 220; %=88 - по стр. 219)	2 584.30					35 475			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 209; %=56 - по стр. 210, 215, 220; %=48 - по стр. 219)	1 608.20					20 462			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 107.87					104 327			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8	14 656.68					140 102			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	313.65					2 998			
	ИТОГО	14 970.33					143 100			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	299.41					2 862			
	ИТОГО	15 269.74					145 962			
	НДС 18%	2 748.55					26 273			
	ВСЕГО С НДС	18 018.29					172 235			
	
	Раздел 9.  Водоотведение	
	
224.	ТЕР 46-03-010-03 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.06	4 870.36	1 116.36	3 754.00	292.22	66.98	225.24	16.11	4.2	2 025	1 079	946	
					343.61			20.62	1	16.09			332	
	Накладные расходы		99%			86.72				84%	1 185			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			52.56				48%	677			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					431.50					3 888			
	
225.	ТЕР 46-03-017-05 
Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки	0.05	2 167.90	645.39	40.91	108.40	32.27	2.05	16.11	9.22	841	520	19	
				1 481.60			74.08		4.08	1		302		
	Накладные расходы		99%			31.95				84%	437			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			19.36				48%	250			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.71					1 527			
	
226.	ТЕРр 65-2-2 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.578	775.58	765.14	10.44	448.29	442.25	6.03	16.11	9.26	7 181	7 125	56	
					4.13			2.39	1	18.82			45	
	Накладные расходы		74%			329.03				63%	4 517			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			222.32				40%	2 868			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					999.64					14 566			
	
227.	ТЕРр 65-2-1 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.264	622.36	617.14	5.22	164.30	162.92	1.38	16.11	9.26	2 637	2 625	13	
					2.07			0.55	1	18.77			10	
	Накладные расходы		74%			120.97				63%	1 660			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			81.74				40%	1 054			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					367.00					5 351			
	
228.	ТЕР 16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.578	12 833.31	745.23	9.03	7 417.65	430.75	5.22	16.11	8.81	18 505	6 939	46	
				12 079.05	0.95		6 981.69	0.55	1.65	15.99		11 520	9	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			496.00				98%	6 809			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			306.22				56%	3 891			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 219.87					29 205			
	
229.	ТЕР 16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.264	6 002.06	675.80	3.12	1 584.54	178.41	0.82	16.11	8.62	5 186	2 874	7	
				5 323.14	0.30		1 405.31	0.08	1.64	16.2		2 305	1	
	Накладные расходы		115%			205.26				98%	2 818			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			126.73				56%	1 610			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 916.53					9 614			
	
230.	С Цена поставщик. 
Ревизия ПВХ 110 мм, шт	3	26.35			79.06					349			
				26.35			79.06		4.42			349		
	Поправки: М: =112*1.04/4.42	
	
231.	С Цена поставщик. 
Отвод ПВХ  110 мм 90 град., шт	13	14.12			183.53					811			
				14.12			183.53		4.42			811		
	Поправки: М: =60*1.04/4.42	
	
232.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  110х110 мм 45 град., шт	7	22.59			158.12					675			
				22.59			158.12		4.27			675		
	Поправки: М: =96*1.04/4.42	
	
233.	С Цена поставщик. 
Тройник ПВХ  110х50 мм 45 град., шт	5	17.88			89.41					395			
				17.88			89.41		4.42			395		
	Поправки: М: =76*1.04/4.42	
	
234.	ТЕР 16-07-004-02 
Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, 1 врезка	1	196.38	93.05	1.26	196.38	93.05	1.26	16.1	9.27	1 992	1 498	12	
				102.07			102.07		4.72	1		482		
	Вычт.ресурсы:  301-3342:[ М-(77.76=77.76*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			107.01				98%	1 468			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			66.07				56%	839			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					369.45					4 299			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9	10 721.90	1 406.63	242.00			40 597	22 660	1 099	
			9 073.27	24.19				16 839	397	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	400.62	99.25	227.29			2 866	1 599	965	
			74.08	20.62				302	332	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 224, 225)	118.67					1 622			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 224, 225)	71.92					927			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	591.21					5 415			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	10 321.28	1 307.38	14.71			37 731	21 061	134	
			8 999.19	3.57				16 537	65	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 226, 227; %=98 - по стр. 228, 229, 234)	1 258.27					17 272			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 226, 227; %=56 - по стр. 228, 229, 234)	803.07					10 262			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 382.62					65 265			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9	12 973.83					70 680			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	277.64					1 513			
	ИТОГО	13 251.47					72 193			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	265.03					1 444			
	ИТОГО	13 516.50					73 637			
	НДС 18%	2 432.97					13 255			
	ВСЕГО С НДС	15 949.47					86 892			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	657 848.49	67 093.59	53 797.43			3 426 026	1 080 781	337 301	
			536 161.52	3 408.13				1 995 130	55 624	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 069.81	140.62	77.12			9 359	2 403	447	
			1 852.07	5.07				6 509	90	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 742.86					5 978			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 71, 73-75)	138.41					2 019			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 71, 73-75)	94.70					1 296			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 302.92					12 674			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	619 031.77	61 455.12	43 346.24			3 183 055	989 814	261 300	
			514 230.48	3 001.73				1 931 940	49 065	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	144 616.10					844 266			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 3, 17, 26, 49, 66, 79, 90, 91, 110, 135, 155, 162, 163, 184, 187, 190, 207, 208, 224, 225; %=71 - по стр. 2, 4, 6-10, 29, 42-46, 68; %=73 - по стр. 5, 67, 80, 81, 136; %=77 - по стр. 11, 59, 221; %=79 - по стр. 13; %=92 - по стр. 15, 39-41; %=66 - по стр. 18, 20, 22, 64, 65; %=67 - по стр. 24, 27, 85, 140; %=80 - по стр. 25, 28, 69, 82, 84, 88, 89, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 114, 132, 137, 139, 143, 144, 160, 192-194, 199; %=90 - по стр. 30, 32, 58, 92, 95, 185; %=94 - по стр. 50, 51, 53, 54, 56, 98, 104, 109, 122, 128, 134, 202-204; %=93 - по стр. 63, 113, 158, 200; %=68 - по стр. 78, 133, 154, 191; %=61 - по стр. 111, 112, 157, 196, 197, 201; %=69 - по стр. 126, 127, 149, 150, 182, 183; %=65 - по стр. 131; %=119 - по стр. 145, 153; %=88 - по стр. 195)	61 888.91					844 963			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3, 11, 17, 26, 49, 59, 66, 79, 90, 91, 110, 126, 127, 131, 135, 149, 150, 155, 162, 163, 182-184, 187, 190, 195, 207, 208, 221, 224, 225; %=52 - по стр. 2, 4, 6-10, 29, 42-46, 68; %=56 - по стр. 5, 67, 80, 81, 136; %=51 - по стр. 13, 50, 51, 53, 54, 56, 98, 104, 109, 122, 128, 134, 202-204; %=44 - по стр. 15, 39-41, 114, 160; %=50 - по стр. 18, 20, 22; %=40 - по стр. 24, 27, 64, 65, 78, 85, 140, 191; %=37 - по стр. 25, 28, 69, 82, 84, 88, 89, 97, 99, 100, 103, 105, 106, 132, 137, 139, 143, 144, 192-194, 199; %=43 - по стр. 30, 32, 58, 92, 95, 185; %=54 - по стр. 63, 113, 133, 154, 158, 200; %=31 - по стр. 111, 112, 157, 196, 197, 201; %=68 - по стр. 145, 153)	35 990.64					461 336			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	716 911.32					4 489 354			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	5 828.04	1 273.23	2 655.35			48 229	20 512	17 233	
			1 899.43	265.63				10 484	4 273	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 101, 124, 147, 156, 165, 173, 188)	1 246.47					17 102			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 101, 124, 147, 156, 165, 173, 188)	1 107.97					14 376			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 182.48					79 707			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	22 862.99	3 727.14	956.33			112 430	60 043	6 191	
			18 179.54	135.70				46 197	2 196	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 34, 209, 226, 227; %=98 - по стр. 36, 76, 210, 215, 220, 228, 229, 234; %=88 - по стр. 38, 219)	4 045.63					55 537			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 34, 209, 226, 227; %=56 - по стр. 36, 76, 210, 215, 220, 228, 229, 234; %=48 - по стр. 38, 219)	2 537.31					32 335			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	29 445.93					200 302			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 055.88	497.48	6 762.39			72 953	8 009	52 130	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 47, 61, 107, 129, 151, 205)	497.48					8 009			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 47, 61, 107, 129, 151, 205)	298.51					4 806			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	8 055.88					72 953			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	764 898.53					4 854 990			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	16 368.83					103 897			
	ИТОГО	781 267.36					4 958 887			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	15 625.35					99 178			
	ИТОГО	796 892.71					5 058 065			
	НДС 18%	143 440.69					910 452			
	ВСЕГО С НДС	940 333.40					5 968 517			

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КРМКД»                              И.А.Лучинович	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КРМКД»                                Г.В.Дубина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)