«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	929 677	руб.	Смета на сумму:	929 677	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли МЖД по пр. Победы 210	
Сметная стоимость:	929.677	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.340	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	151.076	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	3.447	553.31	459.71	93.60	1 907.26	1 584.62	322.64	12.51	4.4	21 243	19 824	1 420	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 568.77				84%	16 652			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			950.77				48%	9 516			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 426.81					47 411			
	
2.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	12.51	4.05	327	326		
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	231			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	170			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					728			
	
3.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
4.	ТССЦ 203-8040 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	0.49	1 365.61			669.15					1 313			
				1 365.61			669.15		2 679.54			1 313		
	Объем: 0.7*0.7													
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка выхода на кровлю, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	12.51	4.05	653	652	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	463			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	339			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 455			
	
6.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.0081	21 223.62	2 306.00	742.65	171.91	18.68	6.02	12.51	5.84	666	234	35	
				18 174.97	28.43		147.22	0.23	2.7	12.53		397	3	
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			20.04				90%	213			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.21				43%	102			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					202.17					981			
	
7.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.81	3 956.07			3 204.42			1	1	15 958			
				3 956.07			3 204.42		4.98	1		15 958		
	Объем: 0.75*0.54*2													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
8.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.447	172.51	127.80	44.71	594.64	440.53	154.12	12.51	7.12	6 608	5 511	1 097	
					6.95			23.96	1	12.49			299	
	Накладные расходы		83%			385.53				71%	4 125			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.92				52%	3 021			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 282.09					13 754			
	
9.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	0.6	5 502.93	806.67	80.64	3 301.76	484.00	48.38	12.51	7.11	15 233	6 055	344	
				4 615.62			2 769.37		3.19	1		8 834		
	Накладные расходы		83%			401.72				71%	4 299			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			314.60				52%	3 149			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 018.08					22 681			
	
10.	ТЕРр 53-1-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен	0.6	1 138.82	680.90	457.92	683.29	408.54	274.75	12.51	5.93	6 740	5 111	1 629	
					59.65			35.79	1	12.5			447	
	Накладные расходы		86%			382.12				73%	4 057			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			311.03				56%	3 112			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 376.44					13 910			
	
11.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.6	286.73	122.64	1.26	172.04	73.58	0.76	12.51	7.2	1 195	921	5	
				162.83			97.70		2.75	1		269		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			68.43				79%	728			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47.09				51%	470			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.56					2 392			
	
12.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	75	13.13			984.75					3 210			
				13.13			984.75		42.8			3 210		
	Объем: 60*1.25													
	
13.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 15 см, 1 м3 изоляции	9	202.86	119.97	82.89	1 825.70	1 079.71	745.99	12.51	6.94	18 684	13 507	5 177	
									17.02	1				
	Объем: 60*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		90%			971.74				77%	10 400			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			647.83				48%	6 483			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 445.27					35 568			
	
14.	ТССЦ 104-0097 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2	183.6	26.54			4 872.74					15 997			
				26.54			4 872.74		87.13			15 997		
	Объем: 60*3*1.02													
	
15.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.6	286.73	122.64	1.26	172.04	73.58	0.76	12.51	7.2	1 195	921	5	
				162.83			97.70		2.75	1		269		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			68.43				79%	728			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			47.09				51%	470			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					287.56					2 392			
	
16.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	75	13.13			984.75					3 210			
				13.13			984.75		42.8			3 210		
	Объем: 60*1.25													
	
17.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.73	4 519.16	360.82	36.65	3 298.99	263.40	26.75	12.51	7.07	15 820	3 295	189	
				4 121.69			3 008.83		4.1	1		12 336		
	Накладные расходы		83%			218.62				71%	2 339			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			171.21				52%	1 713			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 688.82					19 873			
	
18.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.98	9 291.30	1 358.31	34.61	9 105.47	1 331.14	33.92	12.51	6.98	39 801	16 653	237	
				7 898.38			7 740.41		2.96	1		22 912		
	Накладные расходы		83%			1 104.85				71%	11 824			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			865.24				52%	8 660			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 075.56					60 284			
	
19.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.3	6 775.72	1 449.90	67.19	2 032.72	434.97	20.16	12.51	7.02	12 051	5 441	142	
				5 258.63			1 577.59		4.1	1		6 468		
	Накладные расходы		83%			361.03				71%	3 863			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			282.73				52%	2 829			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 676.48					18 743			
	
20.	ТЕР 10-01-010-01 
(прим.. Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.3	191.41	160.20	31.21	57.42	48.06	9.36	12.51	7.02	667	601	66	
									2.78	1				
	Поправки: ОЗП: *0.8;  ЭМ: *0.8;  ЗПМ: *0.8;  М: *0	
	Накладные расходы		106%			50.94				90%	541			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.95				43%	258			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					134.32					1 466			
	
21.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции	0.3	3 020.43	230.29	48.76	906.13	69.09	14.63	12.51	7.02	3 253	864	103	
				2 741.38			822.41		2.78	1		2 286		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			73.24				90%	778			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			37.31				43%	372			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					4 402			
	
22.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	6.0129	221.62	101.80	102.69	1 332.55	612.10	617.45	12.51	3.39	9 934	7 657	2 093	
				17.13	1.45		103.00	8.72	1.78	12.56		183	110	
	Объем: 180*2+344.7*0.7													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			558.74				77%	5 981			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			372.49				48%	3 728			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 263.78					19 643			
	
23.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	124.46703	36.04			4 485.79					18 734			
				36.04			4 485.79		150.51			18 734		
	Объем: 20.7*6.0129													
	
24.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.5	2 956.30	374.76	6.66	1 478.15	187.38	3.33	12.51	6.9	5 766	2 344	23	
				2 574.88	1.03		1 287.44	0.52	2.64	12.57		3 399	6	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			155.96				71%	1 669			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			122.14				52%	1 222			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 756.24					8 657			
	
25.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.447	4 088.23	504.69	210.18	14 092.14	1 739.66	724.47	12.52	6.84	85 806	21 781	4 955	
				3 373.37	20.39		11 628.01	70.28	5.08	12.5		59 070	878	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 954.74				92%	20 846			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			995.47				44%	9 970			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17 042.34					116 622			
	
26.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	441.216	83.55			36 862.18			1	1	149 660			
				83.55			36 862.18		4.06	1		149 660		
	Объем: 344.7*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
27.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.5	4 972.00	72.11	75.20	2 486.00	36.05	37.60	12.51	6.29	9 058	451	237	
				4 824.69	5.48		2 412.35	2.74	3.47	12.5		8 371	34	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			41.89				92%	446			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			21.33				44%	213			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 549.23					9 718			
	
28.	ТЕР 10-01-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.3781	10 055.13	1 488.27	115.81	3 801.84	562.72	43.79	12.51	7.14	19 558	7 040	313	
				8 451.04			3 195.34		3.82	1		12 206		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			596.48				90%	6 336			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			303.87				43%	3 027			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 702.19					28 921			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (13 труб в 3 канала), 100 м труб	0.07	8 572.20	5 513.35	252.31	600.05	385.93	17.66	12.51	6.18	5 892	4 828	109	
				2 806.54	60.12		196.46	4.21	4.86	12.52		955	53	
	Объем: 5+2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			304.31				66%	3 221			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			245.79				50%	2 441			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.15					11 554			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.294	3 649.31			1 072.90					4 052			
				3 649.31			1 072.90		13 782.4			4 052		
	Объем: 0.07*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов, 100 м труб	0.05	23 217.20	15 220.75	473.40	1 160.86	761.04	23.67	12.51	6.18	11 495	9 521	146	
				7 523.05	112.70		376.15	5.64	4.86	12.52		1 828	71	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			598.01				66%	6 331			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			483.01				50%	4 796			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 241.88					22 622			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.55	3 649.31			2 007.12					7 580			
				3 649.31			2 007.12		13 782.4			7 580		
	Объем: 0.05*2200*5													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.15	2 412.79	1 295.60	2.05	361.92	194.34	0.31	12.51	4.04	3 140	2 431	1	
				1 115.14			167.27		4.23	1		708		
	Накладные расходы		79%			153.53				67%	1 629			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			97.17				40%	972			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					612.62					5 741			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	12.51	7.11	1 122	214	15	
				2 163.18			324.48		2.75	1		892		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	171			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	79			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 372			
	
37.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.5	75.57	75.35	0.22	37.79	37.68	0.11	12.51	4.09	472	471		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			31.27				71%	334			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.49				52%	245			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					93.56					1 051			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.5	8 813.16	326.90	31.86	4 406.58	163.45	15.93	12.51	6.89	15 512	2 045	110	
				8 454.40	3.03		4 227.20	1.51	3.16	12.48		13 358	19	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			178.16				92%	1 899			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			90.73				44%	908			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 675.46					18 319			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.28	1 357.93	327.73	1.01	380.22	91.76	0.28	12.51	7.2	2 369	1 148	2	
				1 029.19			288.17		4.23	1		1 219		
	Накладные расходы		83%			76.16				71%	815			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			59.64				52%	597			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					516.02					3 781			
	
40.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.332	7 415.77	333.04	13.17	2 462.04	110.57	4.37	12.51	7.18	7 541	1 383	31	
				7 069.56			2 347.09		2.61	1		6 126		
	Накладные расходы		83%			91.77				71%	982			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.87				52%	719			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 625.68					9 242			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	12.51	7.18	967	361	3	
				8 231.09			493.87		1.22	1		603		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 411			
	
42.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.12	5 731.49	578.30	8.10	687.78	69.40	0.97	12.51	7.18	2 314	868	7	
				5 145.09			617.41		2.33	1		1 439		
	Накладные расходы		83%			57.60				71%	616			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			45.11				52%	451			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					790.49					3 382			
	
43.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	12.51	7.18	982	361	3	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	256			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	188			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 426			
	
44.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	3	88.07	12.17		264.21	36.51		12.51	1	1 072	457		
				75.90			227.70		2.7	1		615		
	Накладные расходы		103%			37.61				88%	402			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			21.91				48%	219			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					323.72					1 694			
	
45.	ТЕРр 65-38-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт.	3	281.32	27.78		843.96	83.34		12.51	1	5 774	1 043		
				253.54			760.62		6.22	1		4 731		
	Накладные расходы		103%			85.84				88%	918			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			50.00				48%	501			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					979.80					7 192			
	
46.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3781	1 316.51	347.48	6.74	497.77	131.38	2.55	12.51	7.14	2 506	1 644	18	
				962.29	0.16		363.84	0.06	2.32	12.46		844	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			124.87				80%	1 316			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			61.78				37%	609			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					684.41					4 431			
	
47.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	17.94	7.34		7.34	131.60		131.60		5.54	729		729	
										1				
	Объем: 13.12+4.82													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
48.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	17.94	26.50		26.50	475.41		475.41		5.54	2 634		2 634	
										1				
	Объем: 13.12+4.82													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	117 250.76	11 917.87	3 796.66			564 975	149 112	22 108	
			101 536.23	157.09				393 753	1 964	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	116 142.59	11 798.02	3 796.66			558 129	147 612	22 108	
			100 547.91	157.09				388 407	1 964	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	55 625.51					221 533			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 5, 8, 9, 17-19, 24, 37, 39-43; %=90 - по стр. 3, 6, 20, 21, 28; %=73 - по стр. 10; %=79 - по стр. 11, 15; %=77 - по стр. 13, 22; %=92 - по стр. 25, 27, 38; %=66 - по стр. 29, 31, 33; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36, 46)	10 946.87					116 666			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13, 22; %=52 - по стр. 2, 5, 8, 9, 17-19, 24, 37, 39-43; %=43 - по стр. 3, 6, 20, 21, 28; %=56 - по стр. 10; %=51 - по стр. 11, 15; %=44 - по стр. 25, 27, 38; %=50 - по стр. 29, 31, 33; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36, 46)	7 258.55					72 550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	134 348.01					747 345			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 108.17	119.85				6 846	1 500		
			988.32					5 346		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 44, 45)	123.45					1 320			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 44, 45)	71.91					720			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 303.53					8 886			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	135 651.54					756 231			
	Строительный контроль 2,14%	2 902.94					16 183			
	Всего со строительным контролем	138 554.48					772 414			
	Непредвиденные расходы 2%	2 771.09					15 448			
	Итог с непредвиденными	141 325.57					787 862			
	НДС	25 438.60					141 815			
	Всего с НДС	166 764.17					929 677			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	11 070.32					117 986			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 330.46					73 270			

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)