«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 222 605	руб.	Смета на сумму:	4 222 605	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу ул. Шиллера 6-18 в г. Калининграде	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на ООО «ЖЭУ №12 Ц» капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу ул. Шиллера 6-18 в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	4 222.605	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	7.058	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	777.302	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е46-04-008-03 
Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия	15.892	553.31	459.71	93.60	8 793.20	7 305.71	1 487.49	12.51	4.4	97 939	91 394	6 545	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			7 232.65				84%	76 771			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			4 383.43				48%	43 869			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 409.28					218 579			
	
2.	Е58-18-3 
Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше, 100 м2 сменяемой обрешетки	15.892	2 875.85	685.02	51.83	45 703.01	10 886.34	823.68	12.51	7.1	241 976	136 188	5 848	
				2 139.00			33 992.99		2.94	1		99 939		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			9 035.66				71%	96 693			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 076.12				52%	70 818			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61 814.79					409 487			
	
3.	Е58-18-4 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	14.303	5 502.93	806.67	80.64	78 708.41	11 537.80	1 153.39	12.51	7.11	363 133	144 338	8 201	
				4 615.62			66 017.21		3.19	1		210 595		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			9 576.37				71%	102 480			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7 499.57				52%	75 056			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					95 784.35					540 669			
	
4.	Е58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	5.78	75.57	75.35	0.22	436.79	435.52	1.27	12.51	4.09	5 454	5 448	5	
									1	1				
	Объем: 289*2													
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			361.48				71%	3 868			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			283.09				52%	2 833			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 081.36					12 155			
	
5.	Е58-5-5 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.43	6 775.72	1 449.90	67.19	2 913.56	623.46	28.89	12.51	7.02	17 273	7 799	203	
				5 258.63			2 261.21		4.1	1		9 271		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			517.47				71%	5 537			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			405.25				52%	4 055			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 836.28					26 866			
	
6.	Е58-5-3 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	3.178	9 291.30	1 358.31	34.61	29 527.75	4 316.71	109.99	12.51	6.98	129 069	54 002	768	
				7 898.38			25 101.05		2.96	1		74 299		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			3 582.87				71%	38 341			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 805.86				52%	28 081			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					35 916.48					195 491			
	
7.	Е58-5-1 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.55	4 519.16	360.82	36.65	2 485.54	198.45	20.16	12.51	7.07	11 920	2 483	143	
				4 121.69			2 266.93		4.1	1		9 294		
	Накладные расходы		83%			164.71				71%	1 763			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			128.99				52%	1 291			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 779.25					14 974			
	
8.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ( после замены мауэрлата), 1 м3 кладки	2.75	1 615.27	301.17	30.24	4 441.99	828.22	83.16	12.51	6.11	24 144	10 361	508	
				1 283.86	5.99		3 530.62	16.47	3.76	12.52		13 275	206	
	Накладные расходы		86%			726.43				73%	7 714			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			591.28				56%	5 918			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 759.71					37 775			
	
9.	Е58-2-2 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.07	2 618.75	2 607.40	11.35	183.31	182.52	0.79	12.51	4.05	2 287	2 283	3	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			151.49				71%	1 621			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			118.64				52%	1 187			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.44					5 095			
	
10.	Е10-01-003-01 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	7	394.62	69.00	29.78	2 762.31	483.00	208.43	12.51	6.53	13 326	6 042	1 361	
				295.84	2.08		2 070.88	14.53	2.86	12.51		5 923	182	
	Удал.ресурсы:  С101-9084	
	Вычт.ресурсы:  С203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			527.38				90%	5 602			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			268.67				43%	2 676			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 558.36					21 604			
	
11.	С203-8040 
Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2	4.92	1 365.61			6 718.80					13 183			
				1 365.61			6 718.80		2 679.54			13 183		
	
12.	Е20-02-003-02 
Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно), 1 решетка	14	85.20	12.80	4.04	1 192.76	179.19	56.53	12.51	5.25	11 334	2 242	297	
				68.36			957.04		9.19	1		8 795		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			206.07				98%	2 197			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			127.22				56%	1 256			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 526.05					14 787			
	
13.	Е54-3-1 
Разборка подшивки карниза ( применительно), 100 м2 подшивки	0.289	257.63	231.54	26.09	74.46	66.92	7.54	12.51	6.47	886	837	49	
					10.34			2.99	1	12.53			37	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		85%			59.42				72%	629			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			55.93				64%	559			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.81					2 075			
	
14.	Е10-01-022-01 
Подшивка карниза (применительно), 100 м2 потолка	0.289	10 259.57	603.91	84.83	2 965.01	174.53	24.51	12.52	6.76	11 755	2 185	166	
				9 570.83	3.78		2 765.97	1.09	3.4	12.5		9 404	14	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			186.16				90%	1 979			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			94.83				43%	946			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 246.00					14 680			
	
15.	Е15-04-024-01 
Простая окраска карниза ( применительно), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.289	978.00	299.35	6.74	282.64	86.51	1.95	12.51	7.14	1 609	1 082	14	
				671.92	0.16		194.18	0.05	2.64	12.46		513	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			82.23				80%	866			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			40.68				37%	401			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					405.56					2 876			
	
16.	Е26-02-018-02 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	42.9084	221.62	101.80	102.69	9 509.17	4 367.99	4 406.16	12.51	3.39	70 889	54 644	14 937	
				17.13	1.45		735.02	62.22	1.78	12.56		1 308	781	
	Объем: 1589.2*2.7													
	Удал.ресурсы:  С113-9005	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			3 987.19				77%	42 677			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 658.13				48%	26 604			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 154.49					140 170			
	
17.	С113-8070 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	888.20388	36.04			32 010.87					133 684			
				36.04			32 010.87		150.51			133 684		
	Объем: 42.9084*20.7													
	
18.	Е14-02-015-01 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	15.892	286.73	122.64	1.26	4 556.69	1 948.93	20.06	12.51	7.2	31 642	24 381	144	
				162.83			2 587.69		2.75	1		7 116		
	Вычт.ресурсы:  С113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			1 812.50				79%	19 261			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 247.32				51%	12 434			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 616.51					63 337			
	
19.	С101-4134 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	1986.5	13.13			26 082.75					85 022			
				13.13			26 082.75		42.8			85 022		
	Объем: 1589.2*1.25													
	
20.	Е12-01-023-01 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	15.892	8 171.06	405.87	165.99	129 854.44	6 450.08	2 637.87	12.52	6.6	651 275	80 755	17 410	
				7 599.20	14.91		120 766.49	236.99	4.58	12.5		553 111	2 962	
	Удал.ресурсы:  С101-9496	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			7 222.04				92%	77 020			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			3 677.89				44%	36 835			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140 754.36					765 130			
	
21.	Цена поставщика. 
Коньковая планка, м	132.5	39.08			5 178.74			1	1	23 201			
				39.08			5 178.74		4.48	1		23 201		
	Поправки: М: =170*1.03/4.48	
	
22.	Цена поставщика. 
Примыкания к трубам вентканалов, м	75.3	34.49			2 596.84			1	1	11 634			
				34.49			2 596.84		4.48	1		11 634		
	Поправки: М: =150*1.03/4.48	
	
23.	Е12-01-012-01 
Устройство снегозадержаний ( применительно), 100 м ограждения	2.89	4 972.00	72.11	75.20	14 369.07	208.38	217.33	12.51	6.29	52 357	2 607	1 367	
				4 824.69	5.48		13 943.35	15.82	3.47	12.5		48 383	198	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			242.14				92%	2 581			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			123.31				44%	1 234			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 734.52					56 172			
	
24.	Е12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.89	8 813.16	326.90	31.86	25 470.04	944.74	92.08	12.51	6.89	89 662	11 819	634	
				8 454.40	3.03		24 433.22	8.74	3.16	12.48		77 209	109	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			1 029.76				92%	10 974			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			524.41				44%	5 248			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 024.21					105 884			
	
25.	Е12-01-010-01 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ( капельник), 100 м2 покрытия	1.156	11 907.97	1 173.45	33.16	13 765.61	1 356.51	38.34	12.51	7.14	49 531	16 970	274	
				10 701.36	3.78		12 370.77	4.36	2.61	12.5		32 288	55	
	Объем: 289*0.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 469.74				92%	15 663			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			748.48				44%	7 491			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 983.83					72 685			
	
26.	Е10-01-008-08 
Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.278	219.24	204.34	14.90	60.95	56.81	4.14	12.52	7.17	741	711	30	
									4.14	1				
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			60.22				90%	640			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			30.68				43%	306			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.85					1 687			
	
27.	Е10-01-008-08 
Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.278	373.54	335.71	26.60	103.84	93.33	7.39	12.52	7.17	1 234	1 168	53	
				11.23			3.12		4.14	1		13		
	Вычт.ресурсы:  С101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  С101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			98.93				90%	1 051			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			50.40				43%	502			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					253.17					2 787			
	
28.	С101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.12232	23 811.97			2 912.68					5 854			
				23 811.97			2 912.68		47 861.13			5 854		
	Объем: 0.278*0.44													
	
29.	Е58-10-1 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.44	7 415.77	333.04	13.17	10 678.71	479.58	18.96	12.51	7.18	32 706	6 000	136	
				7 069.56			10 180.17		2.61	1		26 570		
	Накладные расходы		83%			398.05				71%	4 260			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.73				52%	3 120			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 388.49					40 086			
	
30.	Е58-10-3 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.4	5 731.49	578.30	8.10	2 292.60	231.32	3.24	12.51	7.18	7 712	2 894	23	
				5 145.09			2 058.04		2.33	1		4 795		
	Накладные расходы		83%			192.00				71%	2 055			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.36				52%	1 505			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 634.95					11 272			
	
31.	Е58-10-6 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.2	8 719.75	480.56	8.10	1 743.95	96.11	1.62	12.51	7.18	3 222	1 202	12	
				8 231.09			1 646.22		1.22	1		2 008		
	Накладные расходы		83%			79.77				71%	853			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			62.47				52%	625			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 886.19					4 700			
	
32.	Е58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.1	4 604.75	480.56	8.10	460.48	48.06	0.81	12.51	7.18	1 636	601	6	
				4 116.09			411.61		2.5	1		1 029		
	Накладные расходы		83%			39.89				71%	427			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.24				52%	313			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					531.61					2 375			
	
33.	Е58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.4	1 357.93	327.73	1.01	1 901.10	458.82	1.41	12.51	7.2	11 845	5 740	10	
				1 029.19			1 440.87		4.23	1		6 095		
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			380.82				71%	4 075			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			298.23				52%	2 985			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 580.15					18 905			
	
34.	Е60-7-7 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.285	8 572.20	5 513.35	252.31	2 443.08	1 571.30	71.91	12.51	6.18	23 989	19 657	444	
				2 806.54	60.12		799.86	17.13	4.86	12.52		3 887	215	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Накладные расходы		78%			1 238.98				66%	13 116			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 000.71				50%	9 936			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 682.77					47 041			
	
35.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.197	3 649.31			4 368.22					16 498			
				3 649.31			4 368.22		13 782.4			16 498		
	Объем: 0.285*4200													
	
36.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб	0.08	9 286.88	6 088.30	189.36	742.95	487.06	15.15	12.51	6.18	7 357	6 093	94	
				3 009.22	45.08		240.74	3.61	4.86	12.52		1 170	45	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1*2, Н4= 1*2, Н5= 1*2, Н48= 1*2	
	Накладные расходы		78%			382.72				66%	4 051			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			309.12				50%	3 069			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 434.79					14 477			
	
37.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.352	3 649.31			1 284.56					4 851			
				3 649.31			1 284.56		13 782.4			4 851		
	Объем: 0.08*2200*2													
	
38.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.075	13 930.32	9 132.45	284.04	1 044.77	684.93	21.30	12.51	6.18	10 345	8 569	132	
				4 513.83	67.62		338.54	5.07	4.86	12.52		1 645	63	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			538.20				66%	5 697			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			434.70				50%	4 316			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 017.67					20 358			
	
39.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.495	3 649.31			1 806.41					6 822			
				3 649.31			1 806.41		13 782.4			6 822		
	Объем: 0.075*2200*3													
	
40.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.01	23 217.20	15 220.75	473.40	232.17	152.21	4.73	12.51	6.18	2 299	1 904	29	
				7 523.05	112.70		75.23	1.13	4.86	12.52		366	14	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1*5, Н4= 1*5, Н5= 1*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		78%			119.61				66%	1 266			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			96.60				50%	959			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					448.38					4 524			
	
41.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.11	3 649.31			401.42					1 516			
				3 649.31			401.42		13 782.4			1 516		
	Объем: 0.01*2200*5													
	
42.	Е60-7-8 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (8 каналов), 100 м труб	0.08	32 504.08	21 309.05	662.76	2 600.33	1 704.72	53.02	12.51	6.18	25 749	21 326	328	
				10 532.27	157.78		842.58	12.62	4.86	12.52		4 095	158	
	Удал.ресурсы:  С404-9001;  С509-9900	
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7	
	Накладные расходы		78%			1 339.53				66%	14 179			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 081.92				50%	10 742			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 021.78					50 670			
	
43.	С404-0009 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	1.232	3 649.31			4 495.95					16 980			
				3 649.31			4 495.95		13 782.4			16 980		
	Объем: 0.08*2200*7													
	
44.	Е46-01-008-03 
Устройство бетонных оголовников на дымовых трубах ( применительно), 1 м3	0.842	1 567.41	240.58	37.36	1 319.76	202.57	31.46	12.52	6.66	8 381	2 536	210	
				1 289.47	2.11		1 085.73	1.78	5.19	12.52		5 635	22	
	Вычт.ресурсы:  С204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			202.31				84%	2 149			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			122.61				48%	1 228			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 644.68					11 758			
	
45.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	1.297	2 412.79	1 295.60	2.05	3 129.39	1 680.39	2.66	12.51	4.04	27 150	21 022	11	
				1 115.14			1 446.34		4.23	1		6 118		
	Накладные расходы		79%			1 327.51				67%	14 085			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			840.20				40%	8 409			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 297.09					49 644			
	
46.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.297	2 291.60	114.18	14.24	2 972.21	148.10	18.47	12.51	7.11	9 699	1 853	131	
				2 163.18			2 805.64		2.75	1		7 716		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			140.70				80%	1 482			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			69.61				37%	686			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 182.51					11 867			
	
47.	Е53-16-1 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами( брандмауэрная стена), 1 м3 кладки	1.78	1 615.27	301.17	30.24	2 875.18	536.08	53.83	12.51	6.11	15 628	6 706	329	
				1 283.86	5.99		2 285.27	10.66	3.76	12.52		8 593	133	
	Накладные расходы		86%			470.20				73%	4 992			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			382.72				56%	3 830			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 728.09					24 450			
	
48.	Е61-31-1 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб( брандмауэрная стена), 100 м2 поверхности	0.286	2 412.79	1 295.60	2.05	690.06	370.54	0.59	12.51	4.04	5 987	4 635	2	
				1 115.14			318.93		4.23	1		1 349		
	Накладные расходы		79%			292.73				67%	3 105			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			185.27				40%	1 854			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 168.06					10 946			
	
49.	Е15-04-014-01 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая( брандмауэрная стена), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.286	2 291.60	114.18	14.24	655.40	32.66	4.07	12.51	7.11	2 139	409	29	
				2 163.18			618.67		2.75	1		1 701		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			31.03				80%	327			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			15.35				37%	151			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					701.78					2 618			
	
50.	Е58-20-3 
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м( брандмауэрная стена), 100 м	0.153	6 350.32	635.76	12.96	971.60	97.27	1.98	12.51	6.86	3 525	1 217	14	
				5 701.60	2.33		872.34	0.36	2.63	12.51		2 294	4	
	Удал.ресурсы:  С509-9900	
	Накладные расходы		83%			81.03				71%	867			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			63.46				52%	635			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 116.09					5 027			
	
51.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, тн	319.441	7.34		7.34	2 343.34		2 343.34		5.54	12 982		12 982	
										1				
	Объем: 295.5+0.4+0.01+4.94+0.66+0.621+0.08+0.662+16.568													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
52.	Х403-1-15 
Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км., тн	319.441	26.50		26.50	8 465.19		8 465.19		5.54	46 897		46 897	
										1				
	Объем: 295.5+0.4+0.01+4.94+0.66+0.621+0.08+0.662+16.568													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	513 580.06	61 713.37	22 544.89			2 457 929	772 103	120 779	
			429 321.76	415.62				1 565 047	5 199	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	512 387.30	61 534.18	22 488.36			2 446 595	769 861	120 482	
			428 364.72	415.62				1 556 252	5 199	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	87 857.24					319 245			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 44; %=71 - по стр. 2-7, 9, 29-33, 50; %=73 - по стр. 8, 47; %=90 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=72 - по стр. 13; %=80 - по стр. 15, 46, 49; %=77 - по стр. 16; %=79 - по стр. 18; %=92 - по стр. 20, 23-25; %=66 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42; %=67 - по стр. 45, 48)	55 381.91					590 719			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16, 44; %=52 - по стр. 2-7, 9, 29-33, 50; %=56 - по стр. 8, 47; %=43 - по стр. 10, 14, 26, 27; %=64 - по стр. 13; %=37 - по стр. 15, 46, 49; %=51 - по стр. 18; %=44 - по стр. 20, 23-25; %=50 - по стр. 34, 36, 38, 40, 42; %=40 - по стр. 45, 48)	38 269.25					382 707			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	606 038.46					3 420 021			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 192.76	179.19	56.53			11 334	2 242	297	
			957.04					8 795		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 12)	206.07					2 197			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 12)	127.22					1 256			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 526.05					14 787			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	607 564.51					3 434 808			
	Строительный контроль 2,14%	13 001.88					73 505			
	Итого со строительным контролем	620 566.39					3 508 313			
	Непредвиденные расходы 2%	12 411.33					70 166			
	Итого с непредвиденными расходами	632 977.72					3 578 479			
	НДС	113 935.99					644 126			
	Всего с НДС	746 913.71					4 222 605			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	55 587.98					592 916			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	38 396.47					383 963			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)