«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 655 385	руб.	Смета на сумму:	1 655 385	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УЮТ»	
		
________________ /Русович С.Б./	________________ /Баранова Н.С. /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт кровли дома № 2-8 по ул. Кронштадской	
Сметная стоимость:	1 655.385	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.831	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	210.210	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	9.21	165.55	131.65	33.90	1 524.72	1 212.50	312.22	12.51	4.4	16 542	15 168	1 374	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 200.38				84%	12 741			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			727.50				48%	7 281			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 452.60					36 564			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	9.21	172.51	127.80	44.71	1 588.82	1 177.04	411.78	12.51	7.12	17 657	14 725	2 932	
					6.95			64.01	1	12.49			799	
	Накладные расходы		83%			1 030.07				71%	11 022			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			806.68				52%	8 072			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 425.57					36 752			
	
3.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	18.42	221.62	101.80	102.69	4 082.16	1 875.12	1 891.50	12.51	3.39	30 432	23 458	6 412	
				17.13	1.45		315.53	26.71	1.78	12.56		562	335	
	Объем: 921*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 711.65				77%	18 321			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 141.10				48%	11 421			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 934.91					60 173			
	
4.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	381.294	36.04			13 741.84					57 389			
				36.04			13 741.84		150.51			57 389		
	Объем: 9.21*2*20.7													
	
5.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон	0.02	1 174.67	1 166.71	7.96	23.49	23.33	0.16	12.51	4.05	293	292	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			19.36				71%	207			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.16				52%	152			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.02					652			
	
6.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	12.51	6.53	3 807	1 726	389	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.86	12.51		1 692	52	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	1 600			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	765			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					6 172			
	
7.	ТССЦ 203-0990 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	2.25	2 489.46			5 601.29					9 070			
				2 489.46			5 601.29		4 030.98			9 070		
	
8.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	1.68	4 519.16	360.82	36.65	7 592.19	606.18	61.57	12.51	7.07	36 409	7 583	435	
				4 121.69			6 924.44		4.1	1		28 390		
	Накладные расходы		83%			503.13				71%	5 384			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			394.02				52%	3 943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 489.34					45 736			
	
9.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	2.46	9 291.30	1 358.31	34.61	22 856.60	3 341.44	85.14	12.51	6.98	99 909	41 801	594	
				7 898.38			19 430.01		2.96	1		57 513		
	Накладные расходы		83%			2 773.40				71%	29 679			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2 171.94				52%	21 737			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					27 801.93					151 324			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.06	6 775.72	1 449.90	67.19	406.54	86.99	4.03	12.51	7.02	2 410	1 088	28	
				5 258.63			315.52		4.1	1		1 294		
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	772			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	566			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					535.29					3 748			
	
11.	ТЕРр 58-5-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт.	38	111.23	12.64	28.30	4 226.74	480.32	1 075.40	12.51	7.07	25 124	6 009	7 603	
				70.29			2 671.02		4.31	1		11 512		
	Накладные расходы		83%			398.67				71%	4 266			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			312.21				52%	3 125			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 937.61					32 515			
	
12.	ТЕРр 65-33-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток	0.04	489.26	418.02	0.33	19.57	16.72	0.01	12.51	6.39	233	209		
				70.91	0.13		2.84	0.01	8.29	12.46		24		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ]	
	Накладные расходы		103%			17.23				88%	184			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			10.04				48%	100			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.84					517			
	
13.	ТССЦ 301-0595 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, м2	0.5	675.55			337.78					3 473			
				675.55			337.78		6 946.21			3 473		
	
14.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	0.5	1 615.27	301.17	30.24	807.64	150.59	15.12	12.51	6.11	4 390	1 884	92	
				1 283.86	5.99		641.93	3.00	3.76	12.52		2 414	37	
	Накладные расходы		86%			132.09				73%	1 402			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			107.51				56%	1 076			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 047.24					6 868			
	
15.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов,, 100 м труб и покрытий	0.59	75.57	75.35	0.22	44.59	44.46	0.13	12.51	4.09	557	556	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			36.90				71%	395			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.90				52%	289			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.39					1 241			
	
16.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.), 100 м2 проемов	0.00405	21 223.62	2 306.00	742.65	85.96	9.34	3.01	12.51	5.84	333	117	18	
				18 174.97	28.43		73.61	0.12	2.7	12.53		199	1	
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.03				90%	106			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.11				43%	51			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					101.10					490			
	
17.	Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2	0.405	3 956.07			1 602.21			1	1	7 979			
				3 956.07			1 602.21		4.98	1		7 979		
	Объем: 0.75*0.54*1													
	Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98	
	
18.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.466	8 813.16	326.90	31.86	12 920.09	479.23	46.71	12.51	6.89	45 483	5 995	322	
				8 454.40	3.03		12 394.15	4.43	3.16	12.48		39 166	55	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			522.35				92%	5 566			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			266.01				44%	2 662			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 708.46					53 711			
	
19.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.733	3 803.88	268.33	45.75	2 788.24	196.69	33.53	12.51	6.95	9 984	2 461	233	
				3 489.80	5.68		2 558.02	4.16	2.85	12.54		7 290	52	
	Объем: 146.6*0.5													
	Накладные расходы		83%			166.71				71%	1 784			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			130.55				52%	1 307			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 085.50					13 075			
	
20.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	1.466	2 956.30	374.76	6.66	4 333.94	549.40	9.76	12.51	6.9	16 906	6 873	67	
				2 574.88	1.03		3 774.77	1.51	2.64	12.57		9 965	19	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			457.26				71%	4 893			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			358.09				52%	3 584			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 149.29					25 383			
	
21.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	9.21	4 088.23	504.69	210.18	37 652.64	4 648.19	1 935.71	12.52	6.84	229 265	58 195	13 240	
				3 373.37	20.39		31 068.74	187.77	5.08	12.5		157 829	2 347	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			5 222.84				92%	55 699			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			2 659.78				44%	26 638			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					45 535.25					311 602			
	
22.	Цена поставщика. 
Этернит в комплекте, м2	1178.88	83.55			98 491.65			1	1	399 876			
				83.55			98 491.65		4.06	1		399 876		
	Объем: 921*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.06	
	
23.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	373.54	335.71	26.60	67.24	60.43	4.79	12.52	7.17	799	757	34	
				11.23			2.02		4.14	1		8		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.06				90%	681			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.63				43%	326			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.93					1 806			
	
24.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0792	23 811.97			1 885.91					3 791			
				23 811.97			1 885.91		47 861.13			3 791		
	Объем: 0.18*0.44													
	
25.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.196	7 415.77	333.04	13.17	8 869.26	398.32	15.75	12.51	7.18	27 164	4 983	113	
				7 069.56			8 455.19		2.61	1		22 068		
	Объем: 8*14.95													
	Накладные расходы		83%			330.61				71%	3 538			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			258.91				52%	2 591			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 458.77					33 293			
	
26.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	12.51	7.18	3 085	1 158	9	
				5 145.09			823.21		2.33	1		1 918		
	Объем: 8*2													
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	822			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	602			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					4 509			
	
27.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.08	8 719.75	480.56	8.10	697.58	38.44	0.65	12.51	7.18	1 289	481	5	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	342			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	250			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					754.47					1 881			
	
28.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1	1 357.93	327.73	1.01	1 357.93	327.73	1.01	12.51	7.2	8 461	4 100	7	
				1 029.19			1 029.19		4.23	1		4 353		
	Накладные расходы		83%			272.02				71%	2 911			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			213.02				52%	2 132			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 842.97					13 504			
	
29.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	12.51	6.18	2 525	2 069	47	
				2 806.54	60.12		84.20	1.80	4.86	12.52		409	23	
	Накладные расходы		78%			130.42				66%	1 381			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.34				50%	1 046			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					492.92					4 952			
	
30.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.126	3 649.31			459.81					1 737			
				3 649.31			459.81		13 782.4			1 737		
	Объем: 0.03*4200													
	
31.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.02	13 930.32	9 132.45	284.04	278.61	182.65	5.68	12.51	6.18	2 759	2 285	35	
				4 513.83	67.62		90.28	1.35	4.86	12.52		439	17	
	Поправки: ПЗ: *3	
	Накладные расходы		78%			143.52				66%	1 519			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			115.92				50%	1 151			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					538.05					5 429			
	
32.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.132	3 649.31			481.71					1 819			
				3 649.31			481.71		13 782.4			1 819		
	Объем: 0.02*2200*3													
	
33.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.01	4 643.44	3 044.15	94.68	46.43	30.44	0.95	12.51	6.18	460	381	6	
				1 504.61	22.54		15.05	0.23	4.86	12.52		73	3	
	Накладные расходы		78%			23.92				66%	253			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.32				50%	192			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.67					905			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.022	3 649.31			80.28					303			
				3 649.31			80.28		13 782.4			303		
	Объем: 0.01*2200													
	
35.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.12	2 412.79	1 295.60	2.05	289.53	155.47	0.25	12.51	4.04	2 512	1 945	1	
				1 115.14			133.82		4.23	1		566		
	Накладные расходы		79%			122.82				67%	1 303			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			77.74				40%	778			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					490.09					4 593			
	
36.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.12	2 291.60	114.18	14.24	274.99	13.70	1.71	12.51	7.11	897	171	12	
				2 163.18			259.58		2.75	1		714		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			13.02				80%	137			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			6.44				37%	63			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					294.44					1 097			
	
37.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.96	7.34		7.34	102.41		102.41		5.54	567		567	
										1				
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
38.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.96	26.50		26.50	369.94		369.94		5.54	2 049		2 049	
										1				
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	237 953.77	16 500.65	6 457.34			1 077 738	206 470	36 626	
			214 995.77	299.25				834 638	3 740	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	237 596.42	16 483.93	6 457.33			1 074 032	206 261	36 626	
			214 655.15	299.24				831 141	3 740	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	122 344.70					481 964			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 5, 8-11, 15, 19, 20, 25-28; %=77 - по стр. 3; %=90 - по стр. 6, 16, 23; %=73 - по стр. 14; %=92 - по стр. 18, 21; %=66 - по стр. 29, 31, 33; %=67 - по стр. 35; %=80 - по стр. 36)	15 616.77					166 726			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 3; %=52 - по стр. 2, 5, 8-11, 15, 19, 20, 25-28; %=43 - по стр. 6, 16, 23; %=56 - по стр. 14; %=44 - по стр. 18, 21; %=50 - по стр. 29, 31, 33; %=40 - по стр. 35; %=37 - по стр. 36)	10 172.31					101 798			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	263 385.50					1 342 556			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	357.35	16.72	0.01			3 706	209		
			340.62	0.01				3 497		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 12)	17.23					184			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 12)	10.04					100			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	384.62					3 990			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	263 770.12					1 346 546			
	ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%	5 644.68					28 816			
	ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ	269 414.80					1 375 362			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%	5 388.30					27 507			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ	274 803.10					1 402 869			
	НДС 18%	49 464.56					252 516			
	Всего с НДС	324 267.66					1 655 385			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	15 634.00					166 910			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	10 182.35					101 898			

Составил:	 Заместитель директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                          Иванова Л.М.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)