«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ КР МКД	Директор ООО «ЖЭУ № 12 Ц»	
		
________________ /С.Б.Русович /	________________ /Г.В. Марчихина /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
Капитальный ремонт МКД №265 по ул.Красная г.Калининграда (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.55	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2.55	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.04	
4.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2.55	
5.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
6.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
7.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	3	
8.	Обивка слухов.окон кровельной сталью оцинкованной цветной (прим)	100 м2 стен, 	0.225	
9.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.099	
10.	Покрытие пленкой  кровель (прим)	100 м2 покрытия	2.55	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	318.75	
12.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.55	
13.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	21	
14.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.945	
15.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	123.062	
16.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
17.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.2	
18.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.36	
19.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (2-х канал.)	100 м труб	0.025	
20.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.105	
21.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.025	
22.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.055	
23.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей	100 м2 поверхности	0.125	
24.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (прим)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.125	
25.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.3	
26.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.3	
27.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.28	
28.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.08	
29.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.04	
30.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.24	
31.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.04	
32.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.3	
33.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.28	
34.	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0.065	
35.	Подшивка карнизов	100 м2 потолка	0.065	
36.	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов (прим)	100 м2 	0.065	
37.	Устройство снегодержателей	100 м ограждения	0.28	
38.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	1	
39.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	19.81	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	19.81	

Составил:	Ведущий инженер                                       Моисеева Т.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.нач.отдела контроля                                Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)