«УТВЕРЖДАЮ»	
			Смета на сумму:	5 680 783	руб.	
	     И.о.директора МКУ «КР МКД»	
		
	________________ / Ю.Г. Поломошнов /	
		
	«______»____________________ 2015г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 	
(Локальный сметный расчет)	
На капитальный ремонт крыши, подвальных помещений, фасада без утепления многоквартирного дома № 11-13 по ул. Октябрьская площадь г.Калининграда	
Сметная стоимость:	5 680.783	тыс. руб.	
монтажных работ:	9.366	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	8.621	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 321.883	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2015 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	7.83	165.55	131.65	33.90	1 296.26	1 030.82	265.44	16.1	6.86	18 417	16 596	1 821	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 020.51				84%	13 941			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			618.49				48%	7 966			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 935.26					40 324			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	7.83	172.51	127.80	44.71	1 350.75	1 000.67	350.08	16.11	10.11	19 660	16 121	3 539	
					6.94			54.34	1	16.1			875	
	Накладные расходы		83%			875.66				71%	12 067			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			685.76				52%	8 838			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 912.16					40 565			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	7.05	5 502.93	806.67	80.64	38 795.66	5 687.02	568.51	16.11	9.19	203 900	91 618	5 225	
				4 615.62			32 540.12		3.29	1		107 057		
	Накладные расходы		83%			4 720.23				71%	65 049			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3 696.56				52%	47 641			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					47 212.45					316 590			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2	7.83	2 713.25	179.98	29.68	21 244.75	1 409.24	232.39	16.11	9.25	86 014	22 703	2 150	
				2 503.59	4.83		19 603.11	37.82	3.12	16.09		61 162	609	
	Накладные расходы		83%			1 201.06				71%	16 552			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			940.59				52%	12 122			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23 386.40					114 688			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.38	9 291.30	1 358.31	34.61	3 530.69	516.16	13.15	16.1	9.06	17 674	8 310	119	
				7 898.38			3 001.38		3.08	1		9 244		
	Накладные расходы		83%			428.41				71%	5 900			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			335.50				52%	4 321			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 294.61					27 895			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.35	4 519.16	360.82	36.65	1 581.71	126.29	12.83	16.1	9.15	7 229	2 033	117	
				4 121.69			1 442.59		3.52	1		5 078		
	Накладные расходы		83%			104.82				71%	1 443			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			82.09				52%	1 057			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 768.62					9 730			
	
7.	ТЕР 10-01-082-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж по фермам прогонов из досок (прогоны) прим., 1 м3 древесины в конструкции	0.35	146.93	116.16	30.77	51.42	40.66	10.77	16.11	8.14	743	655	88	
					1.81			0.63	3.95	16.12			10	
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			43.77				90%	599			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			22.30				43%	286			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					117.48					1 627			
	
8.	ТЕР 10-01-082-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Укладка по фермам прогонов из досок (прогоны ) прим., 1 м3 древесины в конструкции	0.35	2 325.20	166.98	48.08	813.82	58.44	16.83	16.11	8.14	3 996	942	137	
				2 110.14	2.83		738.55	0.99	3.95	16.12		2 917	16	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			63.00				90%	862			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.09				43%	412			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					908.91					5 270			
	
9.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы), 1 м3 древесины в конструкции	0.38	191.41	160.20	31.21	72.74	60.88	11.86	16.1	8.95	1 086	980	106	
									2.75	1				
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		106%			64.53				90%	882			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.88				43%	421			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.15					2 389			
	
10.	ТЕР 10-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка элементов каркаса из брусьев (стойки, подкосы) прим., 1 м3 древесины в конструкции	0.38	3 020.43	230.29	48.76	1 147.76	87.51	18.53	16.1	8.95	4 439	1 409	166	
				2 741.38			1 041.72		2.75	1		2 865		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			92.76				90%	1 268			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			47.26				43%	606			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 287.78					6 313			
	
11.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.33	6 760.46	1 449.90	67.19	2 230.95	478.47	22.17	16.1	9.1	15 709	7 703	202	
				5 243.37			1 730.31		4.51	1		7 804		
	Накладные расходы		83%			397.13				71%	5 469			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			311.01				52%	4 006			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 939.09					25 184			
	
12.	ТЕРр 58-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных, 100 окон	0.02	2 888.51	2 877.16	11.35	57.77	57.54	0.23	16.11	6.42	928	927	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.76				71%	658			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.40				52%	482			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.93					2 068			
	
13.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	394.62	69.00	29.78	789.23	138.00	59.55	16.1	7.92	4 421	2 222	472	
				295.84	2.08		591.68	4.15	2.92	16.1		1 728	67	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			150.68				90%	2 060			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			76.76				43%	984			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 016.67					7 465			
	
14.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.12	2 460.30			2 755.54					4 713			
				2 460.30			2 755.54		4 208.45			4 713		
	Объем: 0.7*0.8*2													
	
15.	ТЕР 20-02-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка	4	24.06	15.96	4.04	96.24	63.85	16.15	16.12	5.77	1 208	1 029	93	
				4.06			16.24		5.25	1		85		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			73.43				98%	1 008			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			45.33				56%	576			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					215.00					2 793			
	
16.	ТССЦ 301-4131 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х250 мм (прим), шт.	4	414.15			1 656.60					3 569			
				414.15			1 656.60		892.17			3 569		
	
17.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой  кровель (прим), 100 м2 покрытия	7.83	286.73	122.64	1.26	2 245.08	960.24	9.89	16.1	9.27	19 912	15 460	92	
				162.83			1 274.96		3.42	1		4 360		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			893.02				79%	12 213			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			614.55				51%	7 885			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 752.66					40 010			
	
18.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	978.75	13.13			12 850.99					41 430			
				13.13			12 850.99		42.33			41 430		
	Объем: 783*1.25													
	
19.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	7.83	8 171.06	405.87	165.99	63 979.38	3 177.96	1 299.68	16.11	8.49	363 905	51 197	11 034	
				7 599.20	14.89		59 501.74	116.57	5.07	16.11		301 674	1 878	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 558.09				92%	48 829			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 811.99				44%	23 353			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					69 349.46					436 087			
	
20.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	65.8	137.86			9 071.19					38 355			
				137.86			9 071.19		582.91			38 355		
	
21.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Обивка слуховых окон сталью оцинкованной (цветной), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.18	373.54	335.71	26.60	67.24	60.43	4.79	16.11	9.24	1 026	973	44	
				11.23			2.02		4.3	1		9		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			64.06				90%	876			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			32.63				43%	418			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					163.93					2 320			
	
22.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0792	23 811.97			1 885.91					3 639			
				23 811.97			1 885.91		45 952.98			3 639		
	Объем: 0.18*0.44													
	
23.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	7.83	221.62	101.80	102.69	1 735.25	797.08	804.04	16.11	3.8	16 265	12 841	3 055	
				17.13	1.45		134.13	11.35	2.75	16.17		369	184	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			727.59				77%	10 029			
										=(90.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			485.06				48%	6 252			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 947.90					32 546			
	
24.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	162.081	36.04			5 841.40					32 990			
				36.04			5 841.40		203.54			32 990		
	Объем: 7.83*20.7													
	
25.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов, 100 м труб и покрытий	1.26	75.57	75.35	0.22	95.22	94.94	0.28	16.1	6.5	1 530	1 529	2	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			78.80				71%	1 086			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.71				52%	795			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					235.73					3 411			
	
26.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	1.26	8 813.16	326.90	31.86	11 104.58	411.89	40.15	16.1	9.06	41 936	6 631	364	
				8 454.40	3.01		10 652.54	3.80	3.28	16.12		34 940	61	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			448.95				92%	6 157			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			228.63				44%	2 944			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 782.15					51 037			
	
27.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.77	7 415.77	333.04	13.17	5 710.14	256.44	10.14	16.1	9.24	22 077	4 129	94	
				7 069.56			5 443.56		3.28	1		17 855		
	Накладные расходы		83%			212.85				71%	2 932			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			166.69				52%	2 147			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 089.67					27 156			
	
28.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.16	5 731.49	578.30	8.10	917.04	92.53	1.30	16.1	9.25	3 905	1 490	12	
				5 145.09			823.21		2.92	1		2 404		
	Накладные расходы		83%			76.80				71%	1 058			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			60.14				52%	775			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 053.98					5 738			
	
29.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.8	8 719.75	480.56	8.10	6 975.80	384.45	6.48	16.1	9.25	13 625	6 190	60	
				8 231.09			6 584.87		1.12	1		7 375		
	Накладные расходы		83%			319.09				71%	4 395			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.89				52%	3 219			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 544.79					21 239			
	
30.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.75	1 357.93	327.73	1.01	1 018.45	245.80	0.76	16.1	9.27	7 121	3 957	7	
				1 029.19			771.89		4.09	1		3 157		
	Накладные расходы		83%			204.01				71%	2 809			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.77				52%	2 058			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 382.23					11 988			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.8	4 604.75	480.56	8.10	3 683.80	384.45	6.48	16.1	9.25	14 482	6 190	60	
				4 116.09			3 292.87		2.5	1		8 232		
	Накладные расходы		83%			319.09				71%	4 395			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			249.89				52%	3 219			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 252.79					22 096			
	
32.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство снегодержателей, 100 м ограждения	1.18	4 972.00	72.11	75.20	5 866.95	85.08	88.74	16.1	7.85	30 191	1 370	697	
				4 824.69	5.46		5 693.13	6.45	4.94	16.12		28 124	104	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			98.85				92%	1 356			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			50.34				44%	649			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 016.14					32 196			
	
33.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (капельник.) из листовой оцинкованной стали (прим), 100 м2 покрытия	0.504	11 748.28	1 020.39	26.53	5 921.13	514.28	13.37	16.1	9.88	23 676	8 280	132	
				10 701.36	3.02		5 393.49	1.52	2.83	16.09		15 264	24	
	Накладные расходы		108%			557.06				92%	7 640			
										=(108.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			283.69				44%	3 654			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 761.88					34 969			
	
34.	ТЕРр 60-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал, 100 м	0.012	1 555.74	1 425.95	129.79	18.67	17.11	1.56	16.1	9.26	290	275	14	
					60.02			0.72	1	16.11			12	
	Накладные расходы		78%			13.91				66%	189			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			11.23				50%	144			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					43.81					623			
	
35.	ТЕРр 60-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1, 100 м	0.012	2 634.42	2 456.37	178.05	31.61	29.48	2.14	16.1	9.26	494	475	20	
					82.35			0.99	1	16.1			16	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			23.77				66%	324			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			19.20				50%	246			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.57					1 064			
	
36.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (8каналов), 100 м труб	0.03	8 572.20	5 513.35	252.31	257.17	165.40	7.57	16.1	7.78	3 101	2 663	59	
				2 806.54	66.80		84.20	2.00	4.5	16.11		379	32	
	Накладные расходы		78%			130.57				66%	1 779			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			105.46				50%	1 348			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					493.20					6 227			
	
37.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.126	3 086.00			388.84					1 819			
				3 086.00			388.84		14 439.09			1 819		
	Объем: 4200*0.03													
	
38.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.03	32 504.08	21 309.05	662.76	975.12	639.27	19.88	16.1	7.77	11 869	10 292	154	
				10 532.27	175.21		315.97	5.26	4.5	16.11		1 422	85	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			502.73				66%	6 849			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			406.05				50%	5 189			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 883.91					23 906			
	
39.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.462	3 086.00			1 425.73					6 671			
				3 086.00			1 425.73		14 439.09			6 671		
	Объем: 2200*0.03*7													
	
40.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (12 каналов), 100 м труб	0.05	8 572.20	5 513.35	252.31	428.61	275.67	12.62	16.1	7.78	5 168	4 438	98	
				2 806.54	66.80		140.33	3.34	4.5	16.11		631	54	
	Накладные расходы		78%			217.63				66%	2 965			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			175.78				50%	2 246			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					822.01					10 379			
	
41.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.21	3 086.00			648.06					3 032			
				3 086.00			648.06		14 439.09			3 032		
	Объем: 4200*0.05													
	
42.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 2-х каналов), 100 м труб	0.05	51 077.84	33 485.65	1 041.48	2 553.89	1 674.28	52.07	16.1	7.77	31 084	26 956	405	
				16 550.71	275.33		827.54	13.77	4.5	16.11		3 724	222	
	Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11	
	Накладные расходы		78%			1 316.68				66%	17 937			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 063.47				50%	13 589			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 934.04					62 610			
	
43.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.21	3 086.00			3 734.06					17 471			
				3 086.00			3 734.06		14 439.09			17 471		
	Объем: 2200*0.05*11													
	
44.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.65	2 412.79	1 295.60	2.05	1 568.31	842.14	1.33	16.1	6.41	15 952	13 558	9	
				1 115.14			724.84		3.29	1		2 385		
	Накладные расходы		79%			665.29				67%	9 084			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			421.07				40%	5 423			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 654.67					30 459			
	
45.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ( окраска вентканалов над крышей ), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.18	2 291.60	114.18	14.24	412.49	20.55	2.56	16.1	9.18	1 464	331	24	
				2 163.18			389.37		2.85	1		1 110		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.52				80%	265			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			9.66				37%	122			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					441.67					1 851			
	
46.	ТЕРр 62-37-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска известковыми составами дымовых труб (под кровлей) прим., 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.47	140.85	110.14	1.01	66.20	51.77	0.47	16.1	9.27	930	833	4	
				29.70			13.96		6.61	1		92		
	Накладные расходы		80%			41.42				68%	566			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			25.89				40%	333			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.50					1 830			
	
47.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт бетонных оголовников (прим), 1 м3	0.3	1 567.41	240.58	37.36	470.22	72.17	11.21	16.11	8.18	3 115	1 163	92	
				1 289.47	2.11		386.84	0.63	4.81	16.12		1 861	10	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ]	
	Накладные расходы		99%			72.07				84%	985			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.68				48%	563			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					585.97					4 663			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	229 420.42	22 008.96	3 996.00			1 172 231	354 469	30 768	
			203 415.48	264.33				786 996	4 259	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	227 667.58	21 945.11	3 979.85			1 167 454	353 440	30 675	
			201 742.64	264.33				783 342	4 259	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	38 601.72					150 120			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 47; %=71 - по стр. 2-6, 11, 12, 25, 27-31; %=90 - по стр. 7-10, 13, 21; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 26, 32, 33; %=77 - по стр. 23; %=66 - по стр. 34-36, 38, 40, 42; %=67 - по стр. 44; %=80 - по стр. 45; %=68 - по стр. 46)	19 772.17					271 468			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 23, 47; %=52 - по стр. 2-6, 11, 12, 25, 27-31; %=43 - по стр. 7-10, 13, 21; %=51 - по стр. 17; %=44 - по стр. 19, 26, 32, 33; %=50 - по стр. 34-36, 38, 40, 42; %=40 - по стр. 44, 46; %=37 - по стр. 45)	13 655.16					175 712			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	261 094.91					1 614 634			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 752.84	63.85	16.15			4 777	1 029	93	
			1 672.84					3 654		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 15)	73.43					1 008			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 15)	45.33					576			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 871.60					6 361			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	262 966.51					1 620 995			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 627.48					34 689			
	ИТОГО	268 593.99					1 655 684			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 371.88					33 114			
	ИТОГО	273 965.87					1 688 798			
	НДС 18%	49 313.86					303 984			
	ВСЕГО С НДС	323 279.73					1 992 782			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 845.60					272 476			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 700.49					176 288			
	
	Раздел 2.  Фасад	
	
48.	ТЕР 08-07-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	9.7441	1 213.62	458.23	8.86	11 825.65	4 465.03	86.36	16.11	9.24	109 537	71 932	798	
				746.53			7 274.26		5.06	1		36 808		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			4 911.53				93%	66 897			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			3 036.22				54%	38 843			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19 773.40					215 277			
	
49.	ТЕРр 69-2-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича, 100 отверстий	0.97	63.27	49.68	13.59	61.37	48.19	13.18	16.11	1.87	801	776	25	
									1	1				
	Накладные расходы		78%			37.59				66%	512			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			24.10				40%	310			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.05					1 624			
	
50.	ТЕРр 69-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов, 100 отверстий	0.97	4 688.98	197.81	4 246.36	4 548.31	191.88	4 118.97	16.11	4.24	21 337	3 091	17 464	
				244.81	134.04		237.47	130.02	3.29	16.11		781	2 095	
	Накладные расходы		78%			251.08				66%	3 423			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			160.95				40%	2 074			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 960.34					26 834			
	
51.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	9.509	188.95	188.95		1 796.73	1 796.73		16.1	1	28 927	28 927		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 778.76				84%	24 299			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 078.04				48%	13 885			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 653.53					67 111			
	
52.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	8.63	37.19	25.77		320.95	222.40		16.11	1	4 075	3 583		
				11.42			98.55		4.99	1		492		
	Накладные расходы		86%			191.26				73%	2 616			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			155.68				56%	2 006			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					667.89					8 697			
	
53.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (карниз), 1 м3 кладки	0.14	1 615.27	301.17	30.24	226.14	42.16	4.23	16.1	7.4	1 451	679	31	
				1 283.86	6.48		179.74	0.91	4.12	16.12		741	15	
	Накладные расходы		86%			37.04				73%	507			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			30.15				56%	389			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.33					2 346			
	
54.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	9.509	80.30	76.91	1.68	763.54	731.36	15.93	16.1	9.24	11 967	11 775	147	
				1.71	0.19		16.26	1.78	2.75	16.2		45	29	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			696.48				80%	9 443			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			344.58				37%	4 367			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 804.60					25 778			
	
55.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	128.8	15.82			2 037.62					7 170			
				15.82			2 037.62		55.67			7 170		
	Объем: 980.9*0.013/100*1010													
	
56.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9.509	2 074.12	832.23	83.91	19 722.85	7 913.69	797.92	16.1	9.97	171 593	127 410	7 955	
				1 157.98	34.61		11 011.23	329.13	3.29	16.1		36 227	5 299	
	Объем: 884.58+66.32													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7 830.68				80%	106 167			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 874.13				37%	49 102			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 427.65					326 863			
	
57.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим) 
Нанесение клеевого состава по сетке, 100 м2 поверхности	8.8458	689.65	675.65	13.36	6 100.51	5 976.66	118.18	16.1	9.2	97 344	96 224	1 087	
				0.64			5.66		5.7	1		32		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ];  ТССЦ 405-0219:[ М-(354.18=1416.70*0.25) ]	
	Накладные расходы		79%			4 721.56				67%	64 470			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2 988.33				40%	38 490			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 810.40					200 304			
	
58.	ТССЦ 101-1754 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ"), м2	973.038	12.74			12 396.50					24 832			
				12.74			12 396.50		25.52			24 832		
	Объем: 884.58*1.1													
	
59.	ТССЦ 113-8075 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя"), кг	2211.45	9.39			20 765.52					35 339			
				9.39			20 765.52		15.98			35 339		
	Объем: 884.58*2.5													
	
60.	ТЕР 15-02-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.624	10 771.77	4 750.96	79.18	6 721.58	2 964.60	49.41	16.1	5.43	60 196	47 730	268	
				5 941.63			3 707.58		3.29	1		12 198		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			2 816.37				80%	38 184			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			1 393.36				37%	17 660			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 931.31					116 040			
	
61.	ТЕР 15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 100 м2 отделываемой поверхности	9.509	2 728.44	788.77	62.59	25 944.75	7 500.45	595.14	16.1	8.44	193 607	120 757	5 023	
				1 877.08			17 849.15		3.8	1		67 827		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7 125.43				80%	96 606			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3 525.21				37%	44 680			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36 595.39					334 893			
	
62.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	10.133	915.24	118.78	57.04	9 274.14	1 203.63	577.96	16.11	3.96	48 278	19 391	2 289	
				739.42			7 492.54		3.55	1		26 599		
	Объем: 950.9+62.4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 143.45				80%	15 513			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			565.71				37%	7 175			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 983.29					70 965			
	
63.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0.966	2 956.30	374.76	6.66	2 855.79	362.02	6.43	16.1	9.25	13 027	5 828	60	
				2 574.88	1.21		2 487.33	1.17	2.87	16.06		7 139	19	
	Накладные расходы		83%			301.45				71%	4 151			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			236.07				52%	3 040			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 393.31					20 219			
	
64.	ТЕРм 08-02-390-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Короба пластмассовые шириной до 120 мм, 100 м	0.546	338.42	205.13	47.33	184.78	112.00	25.84	16.11	2.66	2 054	1 804	69	
				85.96	0.15		46.93	0.08	3.85	16.2		181	1	
	Накладные расходы		95%			106.48				81%	1 462			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			72.85				52%	939			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					364.11					4 455			
	
65.	ТЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.546	72.53	37.52	2.47	39.60	20.49	1.35	16.11	7.13	391	330	10	
				32.54	0.15		17.77	0.08	2.89	16.2		51	1	
	Накладные расходы		95%			19.54				81%	268			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.37				52%	172			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					72.51					831			
	
66.	С509-1837 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x60 мм, 100 м	0.5569	1 657.45			923.03					4 080			
				1 657.45			923.03		4.42			4 080		
	Объем: 54.6*1.02													
	Поправки: М: =7325.91/4.42	
	
	Цоколь	
	
67.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2	1.061	188.95	188.95		200.48	200.48		16.1	1	3 228	3 228		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			198.48				84%	2 712			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			120.29				48%	1 549			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					519.24					7 489			
	
68.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	2.6	37.19	25.77		96.69	67.00		16.11	1	1 228	1 079		
				11.42			29.69		4.99	1		148		
	Накладные расходы		86%			57.62				73%	788			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			46.90				56%	604			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.21					2 620			
	
69.	ТЕР 15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	1.061	80.30	76.91	1.68	85.20	81.60	1.78	16.1	9.24	1 335	1 314	16	
				1.71	0.19		1.81	0.20	2.75	16.2		5	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			77.71				80%	1 054			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			38.45				37%	487			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					201.36					2 876			
	
70.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	13.9	15.82			219.90					774			
				15.82			219.90		55.67			774		
	Объем: 106.1*0.013/100*1010													
	
71.	ТЕРр 61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, 100 м2 поверхности	0.687	1 043.83	675.65	13.36	717.11	464.17	9.18	16.1	9.2	8 947	7 473	84	
				354.82			243.76		5.7	1		1 389		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3473.80=31.58*110) ]	
	Накладные расходы		79%			366.69				67%	5 007			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			232.09				40%	2 989			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 315.89					16 943			
	
72.	ТССЦ 101-3887 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,8 мм без покрытия, 50х50 мм, м2	75.57	11.15			842.61					3 104			
				11.15			842.61		41.08			3 104		
	Объем: 68.7*1.1													
	
73.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.687	2 074.12	832.23	83.91	1 424.92	571.74	57.65	16.1	9.97	12 397	9 205	575	
				1 157.98	34.61		795.53	23.78	3.29	16.1		2 617	383	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			565.74				80%	7 670			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			279.89				37%	3 548			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 270.56					23 615			
	
74.	ТЕР 15-02-001-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг и наличников прямолинейных, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.374	10 771.77	4 750.96	79.18	4 028.64	1 776.86	29.61	16.1	5.43	36 079	28 607	161	
				5 941.63			2 222.17		3.29	1		7 311		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 688.02				80%	22 886			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			835.12				37%	10 585			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 551.78					69 549			
	
75.	ТЕР 15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.061	915.24	118.78	57.04	971.07	126.03	60.52	16.11	3.96	5 055	2 030	240	
				739.42			784.52		3.55	1		2 785		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			119.73				80%	1 624			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.23				37%	751			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 150.03					7 430			
	
	Приямки	
	
76.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.3406	2 714.76	666.84	2 047.92	924.65	227.13	697.52	16.11	7.61	8 967	3 659	5 308	
					254.10			86.55	1	16.11			1 394	
	Накладные расходы		104%			326.23				88%	4 447			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			188.21				48%	2 425			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 439.09					15 839			
	
77.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (дно приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.0634	3 651.51	552.31	365.84	231.51	35.02	23.19	16.11	4.28	1 653	564	99	
				2 733.36	5.88		173.30	0.37	5.71	16.11		990	6	
	Накладные расходы		111%			39.28				94%	536			
										=(110.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			22.65				51%	291			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					293.44					2 480			
	
78.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (стены приямка), 100 м2 изолируемой поверхности	0.0407	2 947.38	213.91	89.27	119.96	8.71	3.63	16.11	4.48	520	140	16	
				2 644.20			107.62		3.38	1		364		
	Накладные расходы		110%			9.58				93%	130			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			5.92				54%	76			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					135.46					726			
	
79.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	0.634	199.22	35.93	37.16	126.30	22.78	23.56	16.11	5.45	858	367	128	
				126.13	4.21		79.97	2.67	4.54	16.1		363	43	
	Объем: 6.34*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			28.25				94%	385			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			16.29				51%	209			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.84					1 453			
	
80.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	0.5072	730.22	37.46	0.38	370.37	19.00	0.19	16.1	5.8	1 926	306	1	
				692.39			351.18		4.61	1		1 619		
	Объем: 6.34*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			21.09				94%	288			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			12.16				51%	156			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					403.62					2 370			
	
81.	ТЕР 15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.2772	2 074.12	832.23	83.91	574.95	230.69	23.26	16.1	9.97	5 002	3 714	232	
				1 157.98	34.61		320.99	9.59	3.29	16.1		1 056	154	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			228.27				80%	3 094			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			112.93				37%	1 431			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					916.15					9 528			
	
82.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.2772	2 291.60	114.18	14.24	635.23	31.65	3.95	16.1	9.18	2 255	510	36	
				2 163.18			599.63		2.85	1		1 709		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			30.07				80%	408			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			14.88				37%	189			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					680.17					2 852			
	
83.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Демонтаж металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.05	486.35	311.76	174.59	24.32	15.59	8.73	16.11	9.48	334	251	83	
					7.29			0.36	4.71	16.1			6	
	Объем: 0.05*1													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		110%			17.55				93%	239			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			10.85				54%	139			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					52.71					712			
	
84.	ТЕР 08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических решеток приямков, 1 т металлических изделий	0.3	20 318.37	512.18	311.78	6 095.51	153.65	93.53	16.11	9.48	30 908	2 475	887	
				19 494.42	13.01		5 848.33	3.90	4.71	16.1		27 546	63	
	Объем: 0.05*6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			173.31				93%	2 360			
										=(109.8* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			107.13				54%	1 371			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 375.95					34 639			
	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
	
85.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (чердак), 100 м2	0.023	1 734.68	1 482.28	252.40	39.90	34.09	5.81	16.11	9.26	603	549	54	
					116.72			2.68	1	16.11			43	
	Накладные расходы		99%			36.40				84%	497			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			22.06				48%	284			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.36					1 384			
	
86.	ТЕР 46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками (лестничная клетка), 100 м2	0.055	1 870.07	1 617.67	252.40	102.85	88.97	13.88	16.11	9.26	1 562	1 433	129	
					116.72			6.42	1	16.11			103	
	Накладные расходы		99%			94.44				84%	1 290			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			57.23				48%	737			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					254.52					3 590			
	
87.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка кирпичных стен (заложенные окна подвала), 1 м3	0.72	200.76	77.46	123.30	144.55	55.77	88.78	16.1	4.81	1 325	898	427	
					12.91			9.30	1	16.11			150	
	Накладные расходы		99%			64.42				84%	880			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.04				48%	503			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					248.01					2 708			
	
88.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (подвал, чердак), 100 м2 проемов	0.094	21 833.35	2 767.20	891.18	2 052.34	260.12	83.77	16.1	7.25	9 716	4 188	607	
				18 174.97	39.81		1 708.45	3.74	2.88	16.11		4 920	60	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			279.69				90%	3 823			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			142.48				43%	1 827			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 474.52					15 366			
	
89.	ТЕР 10-01-034-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.055	15 214.20	1 721.71	624.86	836.78	94.69	34.37	16.1	7.66	3 897	1 525	263	
				12 867.63	12.44		707.72	0.68	2.98	16.11		2 109	11	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			101.09				90%	1 382			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			51.50				43%	660			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					989.37					5 940			
	
90.	ТССЦ 203-0957 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более, м2	5.5	1 770.36			9 736.98					16 141			
				1 770.36			9 736.98		2 934.68			16 141		
	
91.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	9.4	2 102.05			19 759.27					29 930			
				2 102.05			19 759.27		3 184.07			29 930		
	
92.	ТЕР 10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м	0.0286	5 874.09	264.64	24.75	168.00	7.57	0.71	16.1	9.24	438	122	7	
				5 584.70	0.90		159.72	0.03	1.94	16.2		310		
	Начисления: Н3= 1*1.25*1.2, Н4= 1*1.25*1.2, Н5= 1*1.15*1.2	
	Накладные расходы		106%			8.06				90%	110			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.10				43%	52			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.16					600			
	
93.	ТССЦ 101-2905 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм, м	2.86	52.82			151.07					588			
				52.82			151.07		205.63			588		
	
94.	ТЕР 15-02-031-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0192	5 473.34	2 776.60	100.77	105.09	53.31	1.93	16.1	9.26	1 077	858	18	
				2 595.97	46.59		49.84	0.89	4.02	16.11		200	14	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			51.49				80%	698			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			25.47				37%	323			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					182.05					2 097			
	
95.	ТЕР 15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0192	1 827.74	563.01	23.78	35.09	10.81	0.46	16.11	9.24	266	174	4	
				1 240.95	0.45		23.83	0.01	3.68	16.2		88		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			10.28				80%	139			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.09				37%	64			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					50.45					470			
	
	Входные двери в подъезд №11,№13, двери на чердак подъезд №13	
	
96.	ТЕР 46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.103	1 143.95	891.55	252.40	117.83	91.83	26.00	16.11	9.26	1 720	1 479	241	
					116.72			12.02	1	16.11			194	
	Накладные расходы		99%			102.81				84%	1 405			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			62.31				48%	803			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					282.95					3 928			
	
97.	ТЕР 09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	10.3	102.34	34.85	32.75	1 054.10	358.90	337.27	16.11	8.18	10 012	5 782	2 759	
				34.75			357.93		4.11	1		1 471		
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		81%			290.71				69%	3 990			
										=(81.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			258.41				58%	3 354			
										=(72.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 603.22					17 355			
	
98.	С1 Цена поставщи. 
Блок дверной металлический, м2	10.3	917.65			9 451.76					41 777			
				917.65			9 451.76		4.42			41 777		
	Поправки: М: =3900*1.04/4.42	
	
	Отмостка	
	
99.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.0496	2 714.76	666.84	2 047.92	134.65	33.08	101.58	16.11	7.61	1 306	533	773	
					254.10			12.60	1	16.11			203	
	Объем: 62*0.08													
	Накладные расходы		104%			47.51				88%	648			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			27.41				48%	353			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					209.57					2 307			
	
100.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.124	1 466.39	1 466.39		181.83	181.83		16.1	1	2 927	2 927		
									1	1				
	Объем: 62*0.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			130.92				61%	1 785			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			69.10				31%	907			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					381.84					5 620			
	
101.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.186	3 001.78	246.00	111.59	558.33	45.76	20.76	16.11	4.48	2 492	737	93	
				2 644.20			491.82		3.38	1		1 662		
	Объем: 62*0.3													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			50.34				93%	685			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			31.12				54%	398			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					639.78					3 575			
	
102.	ТЕР 11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя	6.2	199.22	35.93	37.16	1 235.15	222.74	230.41	16.11	5.45	8 394	3 588	1 256	
				126.13	4.21		782.01	26.12	4.54	16.1		3 550	420	
	Объем: 62*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			276.23				94%	3 768			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			159.27				51%	2 044			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 670.66					14 206			
	
103.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.2	403.35	40.32	67.81	2 500.78	249.98	420.44	16.11	5.31	15 503	4 027	2 233	
				295.22	7.73		1 830.36	47.90	5.05	16.1		9 243	771	
	Объем: 62*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			330.65				94%	4 510			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			190.64				51%	2 447			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 022.07					22 460			
	
104.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	4.96	730.22	37.46	0.38	3 621.89	185.78	1.86	16.1	5.8	18 834	2 991	11	
				692.39			3 434.25		4.61	1		15 832		
	Объем: 62*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			206.22				94%	2 812			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			118.90				51%	1 525			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 947.01					23 171			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	196 187.02	39 558.62	8 815.23			1 129 084	636 970	51 967	
			147 813.16	712.98				440 143	11 480	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 147.41	132.49	27.19			6 525	2 134	79	
			987.73	0.16				4 312	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	923.03					4 080			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 65)	126.02					1 730			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 64, 65)	86.22					1 111			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 359.65					9 366			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	193 985.51	39 067.23	8 450.77			1 112 547	629 054	49 129	
			146 467.50	712.82				434 360	11 478	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	75 361.23					159 655			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 48, 78, 83, 84, 101; %=66 - по стр. 49, 50; %=84 - по стр. 51, 67, 85-87, 96; %=73 - по стр. 52, 53, 68; %=80 - по стр. 54, 56, 60-62, 69, 73-75, 81, 82, 94, 95; %=67 - по стр. 57, 71; %=71 - по стр. 63; %=88 - по стр. 76, 99; %=94 - по стр. 77, 79, 80, 102-104; %=90 - по стр. 88, 89, 92; %=61 - по стр. 100)	37 580.83					510 847			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 48, 78, 83, 84, 101; %=40 - по стр. 49, 50, 57, 71; %=48 - по стр. 51, 67, 76, 85-87, 96, 99; %=56 - по стр. 52, 53, 68; %=37 - по стр. 54, 56, 60-62, 69, 73-75, 81, 82, 94, 95; %=52 - по стр. 63; %=51 - по стр. 77, 79, 80, 102-104; %=43 - по стр. 88, 89, 92; %=31 - по стр. 100)	20 521.23					261 752			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	252 087.57					1 885 146			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 054.10	358.90	337.27			10 012	5 782	2 759	
			357.93					1 471		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 97)	290.71					3 990			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 97)	258.41					3 354			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 603.22					17 356			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	255 050.44					1 911 868			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	5 458.08					40 914			
	ИТОГО	260 508.52					1 952 782			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	5 210.17					39 056			
	ИТОГО	265 718.69					1 991 838			
	НДС 18%	47 829.36					358 531			
	ВСЕГО С НДС	313 548.05					2 350 369			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	37 997.56					516 567			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	20 865.86					266 217			
	
	Раздел 3.  Подвал	
	
	потолок	
	
105.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей потолков  кирпичных, 100 м2	3.9	188.95	188.95		736.91	736.91		16.1	1	11 864	11 864		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			729.54				84%	9 966			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			442.15				48%	5 695			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 908.60					27 524			
	
106.	ТЕР 15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	3.9	117.85	114.13	2.01	459.60	445.09	7.84	16.1	9.24	7 257	7 166	72	
				1.71	0.23		6.67	0.88	2.75	16.2		18	14	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			423.67				80%	5 744			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			209.61				37%	2 657			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 092.88					15 658			
	
107.	ТССЦ 101-4243 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17, л	51.2	15.82			809.98					2 850			
				15.82			809.98		55.67			2 850		
	Объем: 390*0.013/100*1010													
	
108.	ТЕР 15-02-016-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3.9	2 234.95	1 048.26	180.42	8 716.31	4 088.22	703.64	16.1	11.77	87 799	65 820	8 282	
				1 006.27	95.42		3 924.45	372.12	3.49	16.1		13 696	5 991	
	Начисления: Н3= 1.2*1,25, Н4= 1.2*1,25, Н5= 1.2*1,15	
	Накладные расходы		95%			4 237.32				80%	57 449			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2 096.36				37%	26 570			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 049.99					171 818			
	
109.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	3.9	210.27	122.16	3.53	820.06	476.41	13.75	16.1	9.26	9 269	7 670	127	
				84.59	0.23		329.90	0.88	4.46	16.2		1 471	14	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			453.43				80%	6 147			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			224.33				37%	2 843			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 497.81					18 259			
	
	Полы	
	
110.	ТЕР 46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бетонных оснований под полы (прим), 1 м3	39	274.54	75.11	199.43	10 707.06	2 929.29	7 777.77	16.1	4.81	84 573	47 162	37 411	
					20.89			814.71	1	16.1			13 117	
	Объем: 390.0*0.1													
	Накладные расходы		99%			3 706.56				84%	50 634			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			2 246.40				48%	28 934			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					16 660.02					164 141			
	
111.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.39	1 466.39	1 466.39		571.89	571.89		16.1	1	9 207	9 207		
									1	1				
	Объем: 390*0.1													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			411.76				61%	5 616			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			217.32				31%	2 854			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 200.97					17 677			
	
112.	ТЕР 01-02-060-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1( лишний грунт), 100 м3	0.39	426.34	426.34		166.27	166.27		16.1	1	2 677	2 677		
									1	1				
	Накладные расходы		72%			119.71				61%	1 633			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			63.18				31%	830			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					349.17					5 140			
	
113.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	39	424.98	48.38	81.38	16 574.13	1 886.93	3 173.63	16.11	5.31	105 394	30 398	16 852	
				295.22	9.27		11 513.58	361.53	5.05	16.1		58 144	5 821	
	Объем: 390*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 495.79				94%	34 046			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 439.01				51%	18 472			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 508.94					157 912			
	
114.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	31.2	737.79	44.95	0.45	23 018.94	1 402.33	14.04	16.1	5.8	122 247	22 578	81	
				692.39			21 602.57		4.61	1		99 588		
	Объем: 390*0.08													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			1 556.59				94%	21 223			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			897.49				51%	11 515			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 473.02					154 985			
	
115.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности	3.9	3 221.87	762.19	548.76	12 565.28	2 972.53	2 140.16	16.11	4.28	99 602	47 887	9 160	
				1 910.92	8.82		7 452.59	34.40	5.71	16.11		42 554	554	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			3 337.69				94%	45 535			
	Сметная прибыль		64%			1 924.44				51%	24 705			
	Всего с НР и СП					17 827.41					169 841			
	
116.	ТССЦ 101-1564 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Гидроизол, м2	452.4	33.27			15 051.35					28 773			
				33.27			15 051.35		63.6			28 773		
	Объем: 3.9*116													
	
117.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т	0.245	502.06	163.97	60.72	123.01	40.17	14.88	16.1	8.14	1 115	647	121	
				277.37	3.62		67.96	0.89	5.11	16.12		347	14	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 204-0100:[ М-(5613.80=5613.80*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			39.01				80%	529			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.58				44%	291			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.60					1 935			
	
118.	ТССЦ 204-0097 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм, т	0.245	5 486.84			1 344.28					5 675			
				5 486.84			1 344.28		23 162.05			5 675		
	
119.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм, 100 м2 стяжки	3.9	1 809.82	459.64	70.56	7 058.28	1 792.58	275.18	16.11	8.85	56 167	28 879	2 435	
				1 279.62	28.73		4 990.52	112.03	4.98	16.11		24 853	1 805	
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		111%			2 114.12				94%	28 843			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 218.95				51%	15 649			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 391.35					100 659			
	
120.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	76.34	48.13	4.41	36.66	3 673.94	336.66	2 798.62	16.1	7.6	35 362	5 420	21 270	
									1	1				
	в т.ч. Накладные расходы		100%			336.66				100%	5 420			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			202.00				60%	3 252			
	
121.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	76.34	16.40		16.40	1 251.98		1 251.98	1	7.88	9 866		9 866	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	103 649.27	17 845.28	18 171.49			679 697	287 375	105 677	
			67 093.85	1 697.44				277 969	27 330	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	98 723.35	17 508.62	14 120.89			634 469	281 955	74 541	
			67 093.85	1 697.44				277 969	27 330	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	17 205.61					37 298			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 105, 110; %=80 - по стр. 106, 108, 109, 117; %=61 - по стр. 111, 112; %=94 - по стр. 113-115, 119)	19 625.19					267 365			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 105, 110; %=37 - по стр. 106, 108, 109; %=31 - по стр. 111, 112; %=51 - по стр. 113-115, 119; %=44 - по стр. 117)	11 001.81					141 013			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	129 350.35					1 042 847			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 925.92	336.66	4 050.60			45 228	5 420	31 136	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)	336.66					5 420			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)	202.00					3 252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 925.92					45 228			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	134 276.27					1 088 075			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	2 873.51					23 285			
	ИТОГО	137 149.78					1 111 360			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	2 743.00					22 227			
	ИТОГО	139 892.78					1 133 587			
	НДС 18%	25 180.70					204 046			
	ВСЕГО С НДС	165 073.48					1 337 633			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	19 625.19					267 365			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 001.81					141 013			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	529 256.71	79 412.86	30 982.72			2 981 012	1 278 814	188 412	
			418 322.49	2 674.75				1 505 108	43 069	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 147.41	132.49	27.19			6 525	2 134	79	
			987.73	0.16				4 312	2	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	923.03					4 080			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 64, 65)	126.02					1 730			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 64, 65)	86.22					1 111			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 359.65					9 366			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	520 376.44	78 520.96	26 551.51			2 914 470	1 264 449	154 345	
			415 303.99	2 674.59				1 495 671	43 067	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	131 168.56					347 073			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 47, 51, 67, 85-87, 96, 105, 110; %=71 - по стр. 2-6, 11, 12, 25, 27-31, 63; %=90 - по стр. 7-10, 13, 21, 88, 89, 92; %=79 - по стр. 17; %=92 - по стр. 19, 26, 32, 33; %=77 - по стр. 23; %=66 - по стр. 34-36, 38, 40, 42, 49, 50; %=67 - по стр. 44, 57, 71; %=80 - по стр. 45, 54, 56, 60-62, 69, 73-75, 81, 82, 94, 95, 106, 108, 109, 117; %=68 - по стр. 46; %=93 - по стр. 48, 78, 83, 84, 101; %=73 - по стр. 52, 53, 68; %=88 - по стр. 76, 99; %=94 - по стр. 77, 79, 80, 102-104, 113-115, 119; %=61 - по стр. 100, 111, 112)	76 978.19					1 049 680			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 23, 47, 51, 67, 76, 85-87, 96, 99, 105, 110; %=52 - по стр. 2-6, 11, 12, 25, 27-31, 63; %=43 - по стр. 7-10, 13, 21, 88, 89, 92; %=51 - по стр. 17, 77, 79, 80, 102-104, 113-115, 119; %=44 - по стр. 19, 26, 32, 33, 117; %=50 - по стр. 34-36, 38, 40, 42; %=40 - по стр. 44, 46, 49, 50, 57, 71; %=37 - по стр. 45, 54, 56, 60-62, 69, 73-75, 81, 82, 94, 95, 106, 108, 109; %=54 - по стр. 48, 78, 83, 84, 101; %=56 - по стр. 52, 53, 68; %=31 - по стр. 100, 111, 112)	45 178.20					578 477			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	642 532.83					4 542 627			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 054.10	358.90	337.27			10 012	5 782	2 759	
			357.93					1 471		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 97)	290.71					3 990			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 97)	258.41					3 354			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 603.22					17 356			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 752.84	63.85	16.15			4 777	1 029	93	
			1 672.84					3 654		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 15)	73.43					1 008			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 15)	45.33					576			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 871.60					6 361			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 925.92	336.66	4 050.60			45 228	5 420	31 136	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 120)	336.66					5 420			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 120)	202.00					3 252			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 925.92					45 228			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	652 293.22					4 620 938			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	13 959.07					98 888			
	ИТОГО	666 252.29					4 719 826			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	13 325.05					94 397			
	ИТОГО	679 577.34					4 814 223			
	НДС 18%	122 323.92					866 560			
	ВСЕГО С НДС	801 901.26					5 680 783			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	77 468.35					1 056 408			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	45 568.16					583 518			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)