«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	587 238	руб.	Смета на сумму:	587 238	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград»	Исполнительный директор ООО «ЖЭУ-14»	
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Бойкова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт крыши МКД №75-77 по ул. Марш. Борзова г. Калининграда	
	
Сметная стоимость:	587.238	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.839	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	107.838	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	2.336	553.31	459.71	93.60	1 292.53	1 073.88	218.65	14.4	6.44	16 872	15 464	1 408	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 063.14				84%	12 990			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			644.33				48%	7 423			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 000.00					37 284			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	2.336	172.51	127.80	44.71	402.98	298.54	104.44	14.41	8.08	5 146	4 302	844	
					6.95			16.24	1	14.38			233	
	Накладные расходы		83%			261.27				71%	3 220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.61				52%	2 358			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.85					10 724			
	
3.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли	2.336	172.51	127.80	44.71	402.98	298.54	104.44	14.41	8.08	5 146	4 302	844	
					6.95			16.24	1	14.38			233	
	Накладные расходы		83%			261.27				71%	3 220			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			204.61				52%	2 358			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					868.85					10 724			
	
4.	ТЕРр 58-12-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2	2.336	2 713.25	179.98	29.68	6 338.15	420.43	69.33	14.41	8.35	24 943	6 058	579	
				2 503.59	4.13		5 848.39	9.65	3.13	16.83		18 305	162	
	Накладные расходы		83%			356.97				71%	4 416			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			279.55				52%	3 234			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 974.67					32 594			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.6	9 291.30	1 358.31	34.61	14 866.08	2 173.30	55.38	14.4	8.08	68 644	31 295	447	
				7 898.38			12 637.41		2.92	1		36 901		
	Накладные расходы		83%			1 803.84				71%	22 219			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 412.65				52%	16 273			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 082.56					107 137			
	
6.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.64	4 519.16	360.82	36.65	2 892.26	230.92	23.46	14.4	8.16	12 538	3 325	191	
				4 121.69			2 637.88		3.42	1		9 022		
	Накладные расходы		83%			191.66				71%	2 361			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.10				52%	1 729			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 234.02					16 628			
	
7.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.19	6 775.72	1 449.90	67.19	1 287.39	275.48	12.77	14.4	8.12	8 087	3 967	104	
				5 258.63			999.14		4.02	1		4 017		
	Накладные расходы		83%			228.65				71%	2 817			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			179.06				52%	2 063			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 695.10					12 966			
	
8.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	2.336	221.62	101.80	102.69	517.69	237.80	239.88	14.4	3.56	4 371	3 424	854	
				17.13	1.45		40.02	3.39	2.32	14.47		93	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			217.07				77%	2 674			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			144.71				48%	1 667			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					879.48					8 712			
	
9.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг	48.3552	36.04			1 742.72					9 367			
				36.04			1 742.72		193.71			9 367		
	Объем: 2.336*20.7													
	
10.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	2.336	286.73	122.64	1.26	669.80	286.48	2.95	14.4	8.27	5 276	4 125	24	
				162.83			380.37		2.96	1		1 126		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			266.43				79%	3 259			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			183.35				51%	2 104			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 119.57					10 639			
	
11.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	292	13.13			3 833.96					12 398			
				13.13			3 833.96		42.46			12 398		
	Объем: 233.6*1.25													
	
12.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	2.336	8 171.06	405.87	165.99	19 087.59	948.11	387.75	14.41	7.28	100 628	13 662	2 823	
				7 599.20	14.91		17 751.73	34.84	4.74	14.39		84 143	501	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			1 061.59				92%	13 030			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			540.62				44%	6 232			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 689.80					119 890			
	
13.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	16.6	137.86			2 288.48					9 006			
				137.86			2 288.48		542.56			9 006		
	
14.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.29	4 972.00	72.11	75.20	1 441.88	20.91	21.81	14.4	6.88	6 062	301	150	
				4 824.69	5.48		1 399.16	1.59	4.01	14.38		5 611	23	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			24.30				92%	298			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			12.38				44%	143			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 478.56					6 503			
	
15.	ТЕРр 58-2-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков (прим), 100 окон	0.03	1 174.67	1 166.71	7.96	35.24	35.00	0.24	14.41	5.74	506	504	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			29.05				71%	358			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.75				52%	262			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					87.04					1 126			
	
16.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых -люков (прим), 100 м2 проемов	0.0108	21 223.62	2 306.00	742.65	229.22	24.90	8.02	14.4	6.6	957	359	53	
				18 174.97	28.43		196.29	0.31	2.78	16.81		546	5	
	Объем: 0.6*0.9*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			26.72				90%	328			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			13.61				43%	157			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					269.56					1 441			
	
17.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окно-люк выхода на кровлю (прим), м2	1.08	2 460.30			2 657.12					4 547			
				2 460.30			2 657.12		4 210.26			4 547		
	Объем: 0.6*0.9*2													
	
18.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м	0.292	2 956.30	374.76	6.66	863.24	109.43	1.94	14.4	8.36	3 600	1 576	16	
				2 574.88	1.03		751.86	0.30	2.67	16.87		2 007	5	
	Накладные расходы		83%			91.08				71%	1 123			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			71.32				52%	822			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 025.64					5 545			
	
19.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.292	75.57	75.35	0.22	22.07	22.00	0.06	14.4	5.82	317	317		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			18.26				71%	225			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.30				52%	165			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					54.63					707			
	
20.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.292	8 813.16	326.90	31.86	2 573.44	95.45	9.30	14.4	7.72	9 198	1 375	72	
				8 454.40	3.03		2 468.68	0.88	3.14	14.36		7 752	13	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			104.04				92%	1 277			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			52.98				44%	611			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 730.46					11 086			
	
21.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.13	7 415.77	333.04	13.17	964.05	43.30	1.71	14.4	8.24	3 073	623	14	
				7 069.56			919.04		2.65	1		2 435		
	Накладные расходы		83%			35.94				71%	442			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.15				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 028.13					3 839			
	
22.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	14.4	8.25	346	138	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					516			
	
23.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	14.4	8.25	813	333	3	
				5 145.09			205.80		2.32	1		477		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	236			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	173			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 223			
	
24.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	14.4	8.25	346	138	1	
				8 231.09			164.62		1.25	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	98			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	72			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					516			
	
25.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.12	1 357.93	327.73	1.01	162.95	39.33	0.12	14.4	8.27	1 072	566	1	
				1 029.19			123.50		4.09	1		505		
	Накладные расходы		83%			32.64				71%	402			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.56				52%	294			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.16					1 768			
	
26.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.015	8 572.20	5 513.35	252.31	128.58	82.70	3.78	14.4	7.12	1 411	1 191	27	
				2 806.54	60.12		42.10	0.90	4.58	16.01		193	14	
	Накладные расходы		78%			65.21				66%	795			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			52.67				50%	603			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					246.46					2 809			
	
27.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.063	3 086.00			194.42					817			
				3 086.00			194.42		12 970.32			817		
	Объем: 0.015*4200													
	
28.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов), 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	14.4	7.12	3 855	3 288	51	
				7 523.05	112.70		112.85	1.69	4.58	16		517	27	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			179.40				66%	2 188			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			144.90				50%	1 658			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.56					7 700			
	
29.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.165	3 086.00			509.19					2 140			
				3 086.00			509.19		12 970.32			2 140		
	Объем: 0.015*2200*5													
	
30.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.07	2 412.79	1 295.60	2.05	168.90	90.69	0.14	14.4	5.73	1 595	1 306	1	
				1 115.14			78.06		3.69	1		288		
	Накладные расходы		79%			71.65				67%	875			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			45.35				40%	522			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					285.89					2 992			
	
31.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	2 291.60	114.18	14.24	160.41	7.99	1.00	14.4	8.19	549	115	8	
				2 163.18			151.42		2.81	1		425		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			7.59				80%	92			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.76				37%	43			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.76					684			
	
32.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовки дымовых труб) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.06	11 907.97	1 173.45	33.16	714.48	70.41	1.99	14.4	8.12	2 719	1 014	16	
				10 701.36	3.78		642.08	0.23	2.63	14.39		1 689	3	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			76.29				92%	936			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.85				44%	447			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.62					4 102			
	
33.	ТЕРр 53-7-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Смена ветровой и лобовой доски, 100 м досок	0.63	1 013.25	295.48	18.24	638.35	186.15	11.49	14.4	8.24	4 238	2 681	95	
				699.53			440.70		3.32	1		1 463		
	Накладные расходы		86%			160.09				73%	1 957			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			130.31				56%	1 501			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					928.74					7 696			
	
34.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Простая окраска масляными составами по дереву карниза и ветровой доки, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.164	1 316.51	347.48	6.74	215.91	56.99	1.10	14.4	8.26	1 237	821	9	
				962.29	0.16		157.82	0.03	2.58	16.69		407		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			54.17				80%	657			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			26.80				37%	304			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					296.88					2 198			
	
35.	Т01-01-01-041 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т	18	66.71		66.71	1 200.78		1 200.78	1	6.28	7 541		7 541	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =418.94/6.28	
	
36.	Т03-21-01-015 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т	18	18.71		18.71	336.73		336.73	1	6.28	2 115		2 115	
									1	1				
	Поправки: ЭМ: =117.48/6.28	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	69 683.59	7 399.39	2 827.00			341 476	106 570	18 293	
			59 457.13	86.29				216 609	1 268	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	69 683.59	7 399.39	2 827.00			341 476	106 570	18 293	
			59 457.13	86.29				216 609	1 268	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	11 225.89					38 275			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-7, 15, 18, 19, 21-25; %=77 - по стр. 8; %=79 - по стр. 10; %=92 - по стр. 12, 14, 20, 32; %=90 - по стр. 16; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30; %=80 - по стр. 31, 34; %=73 - по стр. 33)	6 723.45					82 590			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8; %=52 - по стр. 2-7, 15, 18, 19, 21-25; %=51 - по стр. 10; %=44 - по стр. 12, 14, 20, 32; %=43 - по стр. 16; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30; %=37 - по стр. 31, 34; %=56 - по стр. 33)	4 654.79					53 613			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	81 061.83					477 679			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	81 061.83					477 679			
	Строительный контроль 2,14%	1 734.72					10 222			
	Всего со строительным контролем	82 796.55					487 901			
	Непредвиденные расходы	1 655.93					9 758			
	Итого с непредвиденными затратами	84 452.48					497 659			
	НДС	15 201.45					89 579			
	Всего с НДС	99 653.93					587 238			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	6 723.45					82 590			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 654.79					53 613			

Составил:	                                                       Инженер-сметчик Леонтьев М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)