«СОГЛАСОВАНО»                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»
         Директор МКУ «КР МКД»                                                                                                       Директор ООО «Ук Управдом»

       __________________/ С.Б. Русович /                                                                                         _________________________/ В.А. Тишковец /
         
          «____»                     2014 г.                                                                                                  «____»                       2014 г.	

Объект:   г. Калининград, ул. Товарная, д. 17-19а	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на Капитальный ремонт дворовой территории по адресу: г. Калининград, ул. Товарная, д. 17-19а	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Демонтажные работы	
	
1.	Е68-14-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	2.69	
2.	Е68-12-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.608	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	160.391	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	160.391	
	
	Раздел 2.  Проезжая часть	
	
5.	Е27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	1.19	
6.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.2964	
7.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	474.24	
8.	Е01-01-016-02	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3 грунта	0.2964	
9.	Е27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.52	
10.	С408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	167.2	
11.	Е27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.76	
12.	Е27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-цементной смеси, прим	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2871	
13.	С407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	29.2842	
14.	Е27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.	10 м2	71.775	
15.	С цена поставщик.	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 80 мм, серая	м2	732.105	
16.	Е27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.69	
17.	С403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	269	
18.	Е68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см	1 колодец	9	
	
	Раздел 3.  Озеленение	
	
19.	Е47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	1.5	
20.	Е47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	1.5	

Составил:	

 Гл. инженер  ООО «Ук  Управдом»                                      Сергейко Н.И.                                      	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	 Специалист  ООО «Ук  Управдом»                                       Яценко В.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)