«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 316 200	руб.	Смета на сумму:	1 316 200	руб.	
		
Директор МКУ «КРМКД»
	Генерашльный директор ООО «УК Старый Город»	
Русович С.Б./______________________ /	
Шулепко Е.В. /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт 2014 г.	
	
Объект:	Стрелковая, д.2-4, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 2-4 по ул. Стрелковой в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 316.200	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.575	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	208.532	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	ТЕР 27-03-008-05 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных, 100 м3 конструкций	0.246	2 427.08	546.76	1 880.33	597.06	134.50	462.56	14.4	6.11	4 763	1 937	2 826	
					238.65			58.71	1	14.39			845	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		128%			247.31				109%	3 032			
			=(142*0.9)							=(142*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			156.50				65%	1 808			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 000.87					9 604			
	
2.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм), 100 м3 грунта	0.246	1 466.39	1 466.39		360.73	360.73		14.4	1	5 195	5 195		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			259.73				61%	3 169			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			137.08				31%	1 610			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					757.53					9 974			
	
3.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	78.72	7.56		7.56	595.26		595.26		6.07	3 613		3 613	
										1				
	Объем: 24.6*1.8+24.6*1.4													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
4.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	78.72	27.63		27.63	2 174.85		2 174.85		6.07	13 201		13 201	
										1				
	Объем: 24.6*1.8+24.6*1.4													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
5.	ТЕР 11-01-002-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев гравийных, 1 м3 подстилающего слоя	9.84	372.02	36.11	76.78	3 660.63	355.32	755.47	14.4	4.53	24 603	5 117	3 422	
				259.13	7.73		2 549.84	76.01	6.3	14.39		16 064	1 094	
	Объем: 246*0.04													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			478.78				94%	5 838			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			276.05				51%	3 168			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 415.46					33 609			
	
6.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	24.6	56.03	37.46	0.38	1 378.35	921.41	9.23	14.4	5.17	15 505	13 268	48	
				18.20			447.72		4.89	1		2 189		
	Объем: 246*0.1													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0005:[ М-(674.19=660.97*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 022.77				94%	12 472			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			589.70				51%	6 767			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 990.82					34 744			
	
7.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	25.092	685.00			17 188.02					89 349			
				685.00			17 188.02		3 560.87			89 349		
	Объем: 24.6*1.02													
	
8.	ТЕР 11-01-004-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания, 100 м2 изолируемой поверхности	2.46	3 825.82	635.16	457.30	9 411.51	1 562.48	1 124.96	14.41	3.78	65 364	22 515	4 252	
				2 733.36	6.30		6 724.07	15.50	5.74	14.42		38 596	223	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 751.56				94%	21 374			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 009.91				51%	11 596			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 172.98					98 334			
	
9.	ТЕР 06-01-015-10 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм), 1 т	0.492	6 078.41	136.64	50.60	2 990.58	67.23	24.90	14.4	7.19	16 567	968	179	
				5 891.17	3.03		2 898.46	1.49	5.32	14.36		15 420	21	
	Объем: 246*2/1000													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			65.28				80%	791			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			37.80				44%	435			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 093.66					17 793			
	
10.	ТЕР 11-01-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	2.46	1 721.45	383.03	58.80	4 234.77	942.26	144.65	14.41	7.1	31 792	13 578	1 027	
				1 279.62	20.51		3 147.87	50.46	5.46	14.43		17 187	728	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			1 101.92				94%	13 448			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			635.34				51%	7 296			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 972.03					52 536			
	
11.	ТЕР 11-01-011-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм), 100 м2 стяжки	2.46	1 991.85	29.12	62.18	4 899.96	71.63	152.95	14.39	6.98	27 673	1 031	1 068	
				1 900.56	20.33		4 675.38	50.00	5.47	14.45		25 574	722	
	Начисления: Н3= 6*1.25, Н4= 6*1.25, Н5= 6*1.15, Н48= 6	
	Накладные расходы		111%			135.01				94%	1 648			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			77.84				51%	894			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 112.81					30 215			
	
12.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство бетонного сапожка, 1 м3 подстилающего слоя	2.34	730.22	37.46	0.38	1 708.72	87.65	0.88	14.4	5.17	9 189	1 262	5	
				692.39			1 620.19		4.89	1		7 923		
	Объем: 234*0.1*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			97.29				94%	1 186			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			56.10				51%	644			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 862.11					11 019			
	
13.	Цена поставщика. 
Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5, шт.	2	932.74			1 865.47			1	1	8 320			
				932.74			1 865.47		4.46	1		8 320		
	Поправки: М: =4000.00*1.04/4.46	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	51 065.91	4 503.21	5 445.71			315 134	64 871	29 641	
			41 117.02	252.17				220 622	3 633	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	51 065.91	4 503.21	5 445.71			315 134	64 871	29 641	
			41 117.02	252.17				220 622	3 633	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	19 053.49					97 669			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-12; %=80 - по стр. 9)	5 159.64					62 958			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-12; %=44 - по стр. 9)	2 976.31					34 218			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	59 201.86					412 310			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	59 201.86					412 310			
	Строительный контроль 2,14%	1 266.92					8 823			
			1 266.92					8 823		
	Всего со строительным контролем	60 468.78					421 133			
			60 468.78					421 133		
	Непредвиденные расходы 2%	1 209.38					8 423			
			1 209.38					8 423		
	Всего с непредвиденными расходами	61 678.16					429 556			
			61 678.16					429 556		
	НДС 18%	11 102.07					77 320			
	Всего с НДС	72 780.23					506 876			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 159.64					62 958			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 976.31					34 218			
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
14.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка покрытий и оснований бетонных приямков, 100 м3 конструкций	0.026	2 714.76	666.84	2 047.92	70.58	17.34	53.25	14.41	6.11	575	250	325	
					258.98			6.73	1	14.39			97	
	Накладные расходы		104%			25.03				88%	305			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.44				48%	167			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					110.05					1 047			
	
15.	ТЕРр 68-12-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка), 100 м3 конструкций	0.056	2 714.76	666.84	2 047.92	152.03	37.34	114.68	14.41	6.11	1 239	538	701	
					258.98			14.50	1	14.39			209	
	Объем: 70*0.8*0.1													
	Накладные расходы		104%			53.91				88%	657			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			31.10				48%	359			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					237.05					2 255			
	
16.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	1.14	1 466.39	1 466.39		1 671.68	1 671.68		14.4	1	24 072	24 072		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			1 203.61				61%	14 684			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			635.24				31%	7 462			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 510.53					46 218			
	
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	14.76	7.56		7.56	111.61		111.61		6.07	677		677	
										1				
	Объем: 2.6*1.8+5.6*1.8													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	14.76	27.63		27.63	407.78		407.78		6.07	2 475		2 475	
										1				
	Объем: 2.6*1.8+5.6*1.8													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
19.	ТЕР 13-06-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка поверхности щетками, 1 м2 очищаемой поверхности	126	9.37	9.37		1 180.94	1 180.94		14.39	1	16 994	16 994		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		81%			956.56				69%	11 726			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			708.56				48%	8 157			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 846.07					36 877			
	
20.	ТЕР 15-02-036-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи), 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.26	1 553.90	1 455.57	70.94	1 957.92	1 834.01	89.38	14.41	6.76	27 229	26 428	604	
				27.40	22.96		34.52	28.93	5.69	14.43		196	417	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0874:[ М-(3410.64=31.58*108) ];  ТССЦ 101-1305:[ М-(12.84=987.52*0.013) ];  ТССЦ 101-1705:[ М-(142.44=11.87*12) ];  ТССЦ 402-0086:[ М-(1827.39=589.48*3.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			1 769.79				80%	21 476			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			875.58				37%	9 933			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 603.29					58 638			
	
21.	Цена поставщика. 
Гидротекс - Р, кг	2835	16.32			46 275.34			1	1	206 388			
				16.32			46 275.34		4.46	1		206 388		
	Объем: 126*1.5*15													
	Поправки: М: =70.00*1.04/4.46	
	
22.	ТССЦ 101-1991 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм, м2	136.08	26.59			3 618.37					16 222			
				26.59			3 618.37		119.21			16 222		
	Объем: 126*1.08													
	
23.	ТЕР 08-01-003-07 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	1.26	3 001.78	246.00	111.59	3 782.25	309.96	140.60	14.41	3.96	15 818	4 466	557	
				2 644.20			3 331.69		3.24	1		10 795		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		110%			340.96				93%	4 153			
			=(122*0.9)							=(122*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			210.77				54%	2 412			
			=(80*0.85)							=(80*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 333.98					22 383			
	
24.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	1.14	810.13	810.13		923.55	923.55		14.4	1	13 299	13 299		
									1	1				
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			664.96				61%	8 112			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			350.95				31%	4 123			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 939.46					25 534			
	
25.	ТЕР 11-01-002-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя	6.3	452.40	40.32	76.78	2 850.15	254.01	483.68	14.41	4.53	17 047	3 660	2 191	
				335.31	7.73		2 112.45	48.67	5.3	14.39		11 196	700	
	Объем: 70*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			335.97				94%	4 098			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			193.72				51%	2 224			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 379.84					23 369			
	
26.	ТЕР 11-01-002-09 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя	6.3	730.22	37.46	0.38	4 600.39	235.97	2.36	14.4	5.17	24 741	3 398	12	
				692.39			4 362.06		4.89	1		21 330		
	Объем: 70*0.9*0.1													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		111%			261.93				94%	3 194			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			151.02				51%	1 733			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 013.34					29 668			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	67 602.59	6 464.80	1 403.34			366 776	93 105	7 542	
			59 734.43	98.83				266 127	1 423	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	67 602.59	6 464.80	1 403.34			366 776	93 105	7 542	
			59 734.43	98.83				266 127	1 423	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	49 893.71					222 610			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 14, 15; %=61 - по стр. 16, 24; %=69 - по стр. 19; %=80 - по стр. 20; %=93 - по стр. 23; %=94 - по стр. 25, 26)	5 612.72					68 407			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 14, 15, 19; %=31 - по стр. 16, 24; %=37 - по стр. 20; %=54 - по стр. 23; %=51 - по стр. 25, 26)	3 171.39					36 568			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	76 386.70					471 751			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	76 386.70					471 751			
	Строительный контроль 2,14%	1 634.68					10 095			
			1 634.68					10 095		
	Всего со строительным контролем	78 021.38					481 846			
			78 021.38					481 846		
	Непредвиденные расходы 2%	1 560.43					9 637			
			1 560.43					9 637		
	Всего с непредвиденными расходами	79 581.81					491 483			
			79 581.81					491 483		
	НДС 18%	14 324.73					88 467			
	Всего с НДС	93 906.54					579 950			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	5 612.72					68 407			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	3 171.39					36 568			
	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации	
	
27.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	775.58	765.14	10.44	69.80	68.86	0.94	14.41	7.36	999	992	7	
					4.13			0.37	1	14.44			5	
	Накладные расходы		74%			51.23				63%	628			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			34.62				40%	399			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					155.65					2 026			
	
28.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.09	843.93	303.77	522.51	75.95	27.34	47.03	14.41	5.73	670	394	269	
				17.64	65.41		1.59	5.89	3.83	14.43		6	85	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			38.88				99%	474			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			25.25				61%	292			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					140.08					1 436			
	
29.	Цена поставщика. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	9.09	48.61			441.84			1	1	1 971			
				48.61			441.84		4.46	1		1 971		
	Объем: 3*3*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.46	
	
30.	ТЕР 22-03-002-01 
(Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) 
Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов, 10 фасонных частей	1.8	385.29	53.15	332.14	693.52	95.68	597.85	14.4	5.81	4 851	1 378	3 473	
					49.26			88.67	1	14.39			1 276	
	Объем: 6+6+6													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			215.69				99%	2 627			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			140.11				61%	1 619			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 049.32					9 097			
	
31.	Цена поставщика. 
Отвод 110х45 гр., шт.	12	28.11			337.30			1	1	1 504			
				28.11			337.30		4.46	1		1 504		
	Объем: 6+6													
	Поправки: М: =120.54*1.04/4.46	
	
32.	Цена поставщика. 
Переход с чугуна на ПВХ, шт.	6	32.41			194.48			1	1	867			
				32.41			194.48		4.46	1		867		
	Поправки: М: =139.00*1.04/4.46	
	
33.	ТЕР 23-04-011-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Установка дождеприемника универсального, 1 шт.	6	23.22	13.80	8.86	139.34	82.80	53.18	14.41	8.06	1 643	1 193	429	
				0.56			3.36		6.23	1		21		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			96.88				99%	1 181			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			62.93				61%	728			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					299.14					3 552			
	
34.	Цена поставщика. 
Дождеприемник универсальный (Wavin), шт.	6	372.94			2 237.67			1	1	9 980			
				372.94			2 237.67		4.46	1		9 980		
	Поправки: М: =1599.36*1.04/4.46	
	
35.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости), 100 м3 грунта	0.36	1 466.39	1 466.39		527.90	527.90		14.4	1	7 602	7 602		
									1	1				
	Объем: 20*1.5*1.2													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			380.09				61%	4 637			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			200.60				31%	2 357			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 108.59					14 596			
	
36.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации), 100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	775.58	765.14	10.44	155.12	153.03	2.09	14.41	7.36	2 221	2 205	15	
					4.13			0.83	1	14.44			12	
	Накладные расходы		74%			113.86				63%	1 397			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			76.93				40%	887			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					345.91					4 505			
	
37.	ТЕР 23-01-020-01 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм, 100 м трубопроводов	0.2	843.93	303.77	522.51	168.79	60.75	104.50	14.41	5.73	1 488	875	599	
				17.64	65.41		3.53	13.08	3.83	14.43		14	189	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 103-9069	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			86.38				99%	1 053			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			56.11				61%	649			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					311.28					3 190			
	
38.	Цена поставщика. 
Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм, м	20.2	48.61			981.86			1	1	4 379			
				48.61			981.86		4.46	1		4 379		
	Объем: 20*1.01													
	Поправки: М: =208.45*1.04/4.46	
	
39.	ТЕР 23-01-001-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство основания под трубопроводы песчаного, 10 м3 основания	0.12	1 297.83	101.69	44.88	155.74	12.20	5.39	14.4	4.98	1 165	176	27	
				1 151.26	4.91		138.15	0.59	6.97	14.4		963	8	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		117%			14.96				99%	182			
			=(130*0.9)							=(130*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		76%			9.72				61%	112			
			=(89*0.85)							=(89*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.42					1 459			
	
40.	ТЕРр 65-10-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Очистка канализационной сети дворовой, 100 м трубопровода	0.4	1 049.76	936.36		419.90	374.54		14.4	1	5 567	5 393		
				113.40			45.36		3.83	1		174		
	Накладные расходы		103%			385.78				88%	4 746			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			224.72				48%	2 589			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 030.40					12 901			
	
41.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.3467	810.13	810.13		280.87	280.87		14.4	1	4 045	4 045		
									1	1				
	Объем: 36-1.2- (3.14*0.045*0.045*20)													
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		72%			202.23				61%	2 467			
			=(80*0.9)							=(80*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			106.73				31%	1 254			
			=(45*0.85)							=(45*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					589.83					7 766			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	6 880.08	1 683.97	810.98			48 952	24 253	4 819	
			4 385.14	109.43				19 879	1 575	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	6 235.26	1 087.54	807.95			40 165	15 663	4 797	
			4 339.78	108.23				19 705	1 558	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	3 211.29					14 322			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=61 - по стр. 35, 41)	1 035.10					12 623			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=31 - по стр. 35, 41)	601.45					7 011			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	7 871.81					59 799			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	644.82	596.43	3.03			8 787	8 590	22	
			45.36	1.20				174	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 36; %=88 - по стр. 40)	550.86					6 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 36; %=48 - по стр. 40)	336.27					3 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 531.95					19 432			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	9 403.76					79 231			
	Строительный контроль 2,14%	201.24					1 696			
			201.24					1 696		
	Всего со строительным контролем	9 605.00					80 927			
			9 605.00					80 927		
	Непредвиденные расходы 2%	192.10					1 619			
			192.10					1 619		
	Всего с непредвиденными расходами	9 797.10					82 546			
			9 797.10					82 546		
	НДС 18%	1 763.48					14 858			
	Всего с НДС	11 560.58					97 404			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	1 585.96					19 394			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	937.72					10 885			
	
	Раздел 4.  Оконные блоки	
	
42.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.11	1 734.68	1 482.28	252.40	190.81	163.05	27.76	14.41	7.36	2 554	2 350	204	
					100.00			11.00	1	14.43			159	
	Объем: 0.5*22													
	Накладные расходы		99%			172.31				84%	2 108			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			104.43				48%	1 204			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					467.55					5 866			
	
43.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.11	21 223.62	2 306.00	742.65	2 334.60	253.66	81.69	14.4	6.38	9 732	3 653	521	
				18 174.97	28.43		1 999.25	3.13	2.78	14.43		5 558	45	
	Объем: 0.5*22													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			272.20				90%	3 328			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			138.67				43%	1 590			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 745.46					14 650			
	
44.	ТССЦ 203-0954 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2	11	3 070.76			33 778.36					55 325			
				3 070.76			33 778.36		5 029.56			55 325		
	
45.	ТЕРр 61-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.165	5 885.40	3 188.72	2.53	971.09	526.14	0.42	14.4	5.49	9 437	7 576	2	
				2 694.15			444.53		4.18	1		1 858		
	Накладные расходы		79%			415.65				67%	5 076			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			263.07				40%	3 030			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 649.81					17 543			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	37 274.86	942.85	109.87			77 048	13 579	727	
			36 222.14	14.13				62 741	204	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	37 274.86	942.85	109.87			77 048	13 579	727	
			36 222.14	14.13				62 741	204	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	33 778.36					55 325			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 42; %=90 - по стр. 43; %=67 - по стр. 45)	860.16					10 512			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 42; %=43 - по стр. 43; %=40 - по стр. 45)	506.17					5 825			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	38 641.19					93 385			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	38 641.19					93 385			
	Строительный контроль 2,14%	826.92					1 998			
			826.92					1 998		
	Всего со строительным контролем	39 468.11					95 383			
			39 468.11					95 383		
	Непредвиденные расходы 2%	789.36					1 908			
			789.36					1 908		
	Всего с непредвиденными расходами	40 257.47					97 291			
			40 257.47					97 291		
	НДС 18%	7 246.34					17 512			
	Всего с НДС	47 503.81					114 803			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	860.16					10 512			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	506.17					5 825			
	
	Раздел 5.  Прочие работы	
	
46.	ТЕРр 53-14-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин	0.5	37.19	25.77		18.60	12.89		14.41	1	217	186		
				11.42			5.71		5.42	1		31		
	Накладные расходы		86%			11.09				73%	136			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			9.02				56%	104			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.71					457			
	
47.	ТЕРр 61-2-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.174	3 516.04	2 146.49	21.85	611.79	373.49	3.80	14.4	7.36	6 386	5 378	28	
				1 347.70	8.66		234.50	1.51	4.18	14.42		980	22	
	Накладные расходы		79%			296.25				67%	3 618			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			187.50				40%	2 160			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 095.54					12 164			
	
48.	ТЕРр 62-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска клеевыми составами простая, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.174	206.00	119.74	8.33	35.84	20.83	1.45	14.41	7.78	373	300	11	
				77.93	1.29		13.56	0.22	4.53	14.45		61	3	
	Накладные расходы		80%			16.84				68%	206			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.53				40%	121			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					63.21					700			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	666.23	407.21	5.25			6 976	5 864	39	
			253.77	1.73				1 072	25	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	666.23	407.21	5.25			6 976	5 864	39	
			253.77	1.73				1 072	25	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 46; %=67 - по стр. 47; %=68 - по стр. 48)	324.18					3 960			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 46; %=40 - по стр. 47, 48)	207.05					2 385			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 197.46					13 321			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	1 197.46					13 321			
	Строительный контроль 2,14%	25.63					285			
			25.63					285		
	Всего со строительным контролем	1 223.09					13 606			
			1 223.09					13 606		
	Непредвиденные расходы 2%	24.46					272			
			24.46					272		
	Всего с непредвиденными расходами	1 247.55					13 878			
			1 247.55					13 878		
	НДС 18%	224.56					2 498			
	Всего с НДС	1 472.11					16 376			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	324.18					3 960			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	207.05					2 385			
	
	Раздел 6.  Мусор	
	
49.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	3.01	7.56		7.56	22.76		22.76		6.07	138		138	
										1				
	Объем: 0.33+1.34+1.34													
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
50.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	3.01	27.63		27.63	83.16		83.16		6.07	505		505	
										1				
	Объем: 0.33+1.34+1.34													
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	105.92		105.92			643		643	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105.92		105.92			643		643	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	105.92					643			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6	105.92					643			
	Строительный контроль 2,14%	2.27					14			
			2.27					14		
	Всего со строительным контролем	108.19					657			
			108.19					657		
	Непредвиденные расходы 2%	2.16					13			
			2.16					13		
	Всего с непредвиденными расходами	110.35					670			
			110.35					670		
	НДС 18%	19.86					121			
	Всего с НДС	130.21					791			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	163 595.59	14 002.04	7 881.07			815 529	201 672	43 411	
			141 712.50	476.29				570 441	6 860	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	162 950.77	13 405.61	7 878.04			806 742	193 082	43 389	
			141 667.14	475.09				570 267	6 843	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	105 936.85					389 926			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=109 - по стр. 1; %=61 - по стр. 2, 16, 24, 35, 41; %=94 - по стр. 5, 6, 8, 10-12, 25, 26; %=80 - по стр. 9, 20; %=88 - по стр. 14, 15; %=69 - по стр. 19; %=93 - по стр. 23; %=99 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=84 - по стр. 42; %=90 - по стр. 43; %=67 - по стр. 45, 47; %=73 - по стр. 46; %=68 - по стр. 48)	12 991.80					158 460			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1; %=31 - по стр. 2, 16, 24, 35, 41; %=51 - по стр. 5, 6, 8, 10-12, 25, 26; %=44 - по стр. 9; %=48 - по стр. 14, 15, 19, 42; %=37 - по стр. 20; %=54 - по стр. 23; %=61 - по стр. 28, 30, 33, 37, 39; %=43 - по стр. 43; %=40 - по стр. 45, 47, 48; %=56 - по стр. 46)	7 462.37					86 007			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	183 404.94					1 051 209			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	644.82	596.43	3.03			8 787	8 590	22	
			45.36	1.20				174	17	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 27, 36; %=88 - по стр. 40)	550.86					6 771			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 27, 36; %=48 - по стр. 40)	336.27					3 874			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 531.95					19 432			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	184 936.89					1 070 641			
	Строительный контроль 2,14%	3 957.65					22 912			
			3 957.65					22 912		
	Всего со строительным контролем	188 894.54					1 093 553			
			188 894.54					1 093 553		
	Непредвиденные расходы 2%	3 777.89					21 871			
			3 777.89					21 871		
	Всего с непредвиденными расходами	192 672.43					1 115 424			
			192 672.43					1 115 424		
	НДС 18%	34 681.04					200 776			
	Всего с НДС	227 353.47					1 316 200			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	13 542.66					165 231			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 798.64					89 881			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)