|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 5 604 934 | | руб. | Смета на сумму: | 5 604 934 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом по ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40 | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **5 604.934** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **8.410** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **947.485** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Кровля** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 22.1 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 3 658.66 | 2 909.47 | 749.19 | 12.51 | 4.4 | 39 694 | 36 397 | 3 296 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 880.38 |  |  |  | 84% | 30 573 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 745.68 |  |  |  | 48% | 17 471 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 284.72 |  |  |  |  | 87 738 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 22.1 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 812.47 | 2 824.38 | 988.09 | 12.51 | 7.12 | 42 368 | 35 333 | 7 035 |
|  | 6.95 |  | 153.60 | 1 | 12.49 |  | 1 918 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 471.72 |  |  |  | 71% | 26 448 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 935.69 |  |  |  | 52% | 19 371 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 219.88 |  |  |  |  | 88 187 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕРр 58-12-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 22.1 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 59 962.83 | 3 977.56 | 655.93 | 12.51 | 6.93 | 239 105 | 49 759 | 4 546 |
| 2 503.59 | 4.13 | 55 329.34 | 91.27 | 3.34 | 12.55 | 184 800 | 1 145 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 377.13 |  |  |  | 71% | 36 142 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 644.74 |  |  |  | 52% | 26 470 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 65 984.70 |  |  |  |  | 301 717 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 58-18-4  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.544 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 30 508.24 | 4 472.18 | 447.07 | 12.51 | 7.11 | 140 755 | 55 947 | 3 179 |
| 4 615.62 |  | 25 589.00 |  | 3.19 | 1 | 81 629 |  |
|  | Объем: 354\*0.6+177\*0.6+(8+6)\*2\*6\*0.6+9\*5\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 3 711.91 |  |  |  | 71% | 39 722 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 2 906.92 |  |  |  | 52% | 29 092 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 127.07 |  |  |  |  | 209 570 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕРр 58-5-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 1.62 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 10 976.67 | 2 348.84 | 108.85 | 12.51 | 7.02 | 65 076 | 29 384 | 764 |
| 5 258.63 |  | 8 518.98 |  | 4.1 | 1 | 34 928 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 949.54 |  |  |  | 71% | 20 863 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 526.75 |  |  |  | 52% | 15 280 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14 452.95 |  |  |  |  | 101 218 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕРр 58-5-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 3.6 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 33 448.68 | 4 889.92 | 124.60 | 12.51 | 6.98 | 146 208 | 61 173 | 870 |
| 7 898.38 |  | 28 434.17 |  | 2.96 | 1 | 84 165 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 4 058.63 |  |  |  | 71% | 43 433 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 3 178.45 |  |  |  | 52% | 31 810 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 685.76 |  |  |  |  | 221 451 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-5-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 6 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 27 114.96 | 2 164.92 | 219.90 | 12.51 | 7.07 | 130 031 | 27 083 | 1 555 |
| 4 121.69 |  | 24 730.14 |  | 4.1 | 1 | 101 394 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 796.88 |  |  |  | 71% | 19 229 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 407.20 |  |  |  | 52% | 14 083 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 319.04 |  |  |  |  | 163 343 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕРр 58-5-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 72 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 11 707.20 | 2 762.64 | 2 564.64 | 12.51 | 7.07 | 79 361 | 34 561 | 18 132 |
| 88.61 |  | 6 379.92 |  | 4.18 | 1 | 26 668 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 2 292.99 |  |  |  | 71% | 24 538 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 795.72 |  |  |  | 52% | 17 972 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 795.91 |  |  |  |  | 121 871 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 58-1-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  вокруг дымовых труб)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен, 100 м2 кровли | 0.2464 | 273.17 | 232.35 | 40.82 | 67.31 | 57.25 | 10.06 | 12.52 | 7.12 | 788 | 717 | 72 |
|  | 6.34 |  | 1.56 | 1 | 12.5 |  | 20 |
|  | Объем: 0.88\*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48.81 |  |  |  | 71% | 523 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 38.23 |  |  |  | 52% | 383 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 154.35 |  |  |  |  | 1 695 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 10-01-010-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка элементов каркаса из брусьев, 1 м3 древесины в конструкции | 0.924 | 3 020.43 | 230.29 | 48.76 | 2 790.88 | 212.79 | 45.06 | 12.51 | 7.02 | 10 020 | 2 662 | 316 |
| 2 741.38 |  | 2 533.04 |  | 2.78 | 1 | 7 042 |  |
|  | Объем: 1.1\*0.1\*0.15\*2\*28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 225.56 |  |  |  | 90% | 2 396 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 114.91 |  |  |  | 43% | 1 145 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 131.34 |  |  |  |  | 13 560 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 26-02-018-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 26.558 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 5 885.66 | 2 703.55 | 2 727.17 | 12.51 | 3.39 | 43 876 | 33 821 | 9 245 |
| 17.13 | 1.45 | 454.94 | 38.51 | 1.78 | 12.56 | 810 | 484 |
|  | Объем: 2210\*0.7+554.4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 2 467.85 |  |  |  | 77% | 26 415 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 645.24 |  |  |  | 48% | 16 466 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 998.75 |  |  |  |  | 86 757 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТССЦ 113-8070  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 549.7506 | 36.04 |  |  | 19 813.01 |  |  |  |  | 82 743 |  |  |
| 36.04 |  | 19 813.01 |  | 150.51 |  | 82 743 |  |
|  | Объем: 26.558\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 22.1 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 6 336.70 | 2 710.26 | 27.90 | 12.51 | 7.2 | 44 002 | 33 905 | 201 |
| 162.83 |  | 3 598.54 |  | 2.75 | 1 | 9 896 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 2 520.54 |  |  |  | 79% | 26 785 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 734.57 |  |  |  | 51% | 17 292 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 591.81 |  |  |  |  | 88 079 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 101-4134  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 2762.5 | 13.13 |  |  | 36 271.63 |  |  |  |  | 118 235 |  |  |
| 13.13 |  | 36 271.63 |  | 42.8 |  | 118 235 |  |
|  | Объем: 2210\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕРр 58-2-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.09 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 235.69 | 234.67 | 1.02 | 12.51 | 4.05 | 2 940 | 2 936 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 194.78 |  |  |  | 71% | 2 085 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 152.54 |  |  |  | 52% | 1 527 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 583.00 |  |  |  |  | 6 551 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 10-01-003-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 9 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 3 551.54 | 621.00 | 267.98 | 12.51 | 6.53 | 17 134 | 7 769 | 1 750 |
| 295.84 | 2.08 | 2 662.56 | 18.68 | 2.86 | 12.51 | 7 615 | 234 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 678.06 |  |  |  | 90% | 7 203 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 345.43 |  |  |  | 43% | 3 441 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 575.03 |  |  |  |  | 27 778 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 4.32 | 3 070.76 |  |  | 13 265.68 |  |  |  |  | 22 704 |  |  |
| 3 070.76 |  | 13 265.68 |  | 5 255.58 |  | 22 704 |  |
|  | Объем: 0.8\*0.6\*9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 10-01-008-08  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012  прим)  Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.384 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 143.44 | 128.91 | 10.21 | 12.52 | 7.17 | 1 705 | 1 614 | 73 |
| 11.23 |  | 4.31 |  | 4.14 | 1 | 18 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 136.64 |  |  |  | 90% | 1 453 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 69.61 |  |  |  | 43% | 694 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 349.70 |  |  |  |  | 3 852 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТССЦ 101-3190  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.16896 | 23 811.97 |  |  | 4 023.27 |  |  |  |  | 8 087 |  |  |
| 23 811.97 |  | 4 023.27 |  | 47 861.13 |  | 8 087 |  |
|  | Объем: 0.384\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТЕРр 54-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  слуховые окна)  Разборка подшивки карнизов из строганных досок, 100 м2 подшивки | 0.108 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 27.82 | 25.01 | 2.82 | 12.51 | 6.47 | 331 | 313 | 18 |
|  | 10.34 |  | 1.12 | 1 | 12.53 |  | 14 |
|  | Объем: 3\*12\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 22.21 |  |  |  | 72% | 235 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 20.90 |  |  |  | 64% | 209 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 70.93 |  |  |  |  | 776 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 10-01-022-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Подшивка карниза, 100 м2 потолка | 0.108 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 497.89 | 45.77 | 12.68 | 12.52 | 6.78 | 2 056 | 573 | 86 |
| 4 068.95 | 5.10 | 439.45 | 0.55 | 3.18 | 12.49 | 1 397 | 7 |
|  | Объем: 3\*12\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 49.10 |  |  |  | 90% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 25.01 |  |  |  | 43% | 249 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 572.00 |  |  |  |  | 2 827 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 15-04-024-02  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Простая окраска масляными составами по дереву карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 142.18 | 37.53 | 0.73 | 12.51 | 7.14 | 716 | 469 | 5 |
| 962.29 | 0.16 | 103.93 | 0.02 | 2.32 | 12.46 | 241 |  |
|  | Объем: 3\*12\*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 35.67 |  |  |  | 80% | 375 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 17.65 |  |  |  | 37% | 174 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 195.50 |  |  |  |  | 1 265 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 12-01-023-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 22.1 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 180 580.36 | 8 969.72 | 3 668.32 | 12.52 | 6.6 | 905 688 | 112 301 | 24 211 |
| 7 599.20 | 14.91 | 167 942.32 | 329.57 | 4.58 | 12.5 | 769 176 | 4 120 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 10 043.23 |  |  |  | 92% | 107 107 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 5 114.61 |  |  |  | 44% | 51 225 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 195 738.20 |  |  |  |  | 1 064 021 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТССЦ 101-4128  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 359 | 137.86 |  |  | 49 491.74 |  |  |  |  | 215 310 |  |  |
| 137.86 |  | 49 491.74 |  | 599.75 |  | 215 310 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕРр 58-3-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 3.54 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 267.52 | 266.74 | 0.78 | 12.51 | 4.09 | 3 340 | 3 337 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 221.39 |  |  |  | 71% | 2 369 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 173.38 |  |  |  | 52% | 1 735 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 662.30 |  |  |  |  | 7 445 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 12-01-012-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 3.2 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 15 910.38 | 230.74 | 240.64 | 12.51 | 6.29 | 57 973 | 2 887 | 1 514 |
| 4 824.69 | 5.48 | 15 439.01 | 17.52 | 3.47 | 12.5 | 53 573 | 219 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 268.12 |  |  |  | 92% | 2 858 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 136.54 |  |  |  | 44% | 1 367 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 315.04 |  |  |  |  | 62 197 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕРр 58-20-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м, 100 м | 3.54 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 10 465.30 | 1 326.65 | 23.58 | 12.51 | 6.9 | 40 823 | 16 596 | 163 |
| 2 574.88 | 1.03 | 9 115.08 | 3.65 | 2.64 | 12.57 | 24 064 | 46 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 104.15 |  |  |  | 71% | 11 816 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 864.70 |  |  |  | 52% | 8 654 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12 434.14 |  |  |  |  | 61 293 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 12-01-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 3.54 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 31 198.59 | 1 157.22 | 112.79 | 12.51 | 6.89 | 109 828 | 14 477 | 777 |
| 8 454.40 | 3.03 | 29 928.58 | 10.71 | 3.16 | 12.48 | 94 574 | 134 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 261.36 |  |  |  | 92% | 13 442 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 642.36 |  |  |  | 44% | 6 429 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 102.32 |  |  |  |  | 129 699 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕРр 58-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 2.54 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 18 836.06 | 845.92 | 33.45 | 12.51 | 7.18 | 57 690 | 10 582 | 240 |
| 7 069.56 |  | 17 956.68 |  | 2.61 | 1 | 46 867 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 702.11 |  |  |  | 71% | 7 513 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 549.85 |  |  |  | 52% | 5 503 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 20 088.02 |  |  |  |  | 70 706 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕРр 58-10-3  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.48 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 751.12 | 277.58 | 3.89 | 12.51 | 7.18 | 9 255 | 3 473 | 28 |
| 5 145.09 |  | 2 469.64 |  | 2.33 | 1 | 5 754 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 230.39 |  |  |  | 71% | 2 466 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 180.43 |  |  |  | 52% | 1 806 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 161.94 |  |  |  |  | 13 527 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕРр 58-10-5  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.24 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 1 105.14 | 115.33 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 3 926 | 1 443 | 14 |
| 4 116.09 |  | 987.86 |  | 2.5 | 1 | 2 470 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 95.72 |  |  |  | 71% | 1 025 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 74.96 |  |  |  | 52% | 750 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 275.83 |  |  |  |  | 5 701 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕРр 58-10-6  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.24 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 2 092.74 | 115.33 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 3 867 | 1 443 | 14 |
| 8 231.09 |  | 1 975.46 |  | 1.22 | 1 | 2 410 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 95.72 |  |  |  | 71% | 1 025 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 74.96 |  |  |  | 52% | 750 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 263.43 |  |  |  |  | 5 642 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕРр 58-22-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 2.04 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 770.18 | 668.57 | 2.06 | 12.51 | 7.2 | 17 260 | 8 364 | 15 |
| 1 029.19 |  | 2 099.55 |  | 4.23 | 1 | 8 881 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 554.91 |  |  |  | 71% | 5 938 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 434.57 |  |  |  | 52% | 4 349 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 759.66 |  |  |  |  | 27 548 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕРр 65-38-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки, 1 шт. | 18 | 88.07 | 12.17 |  | 1 585.26 | 219.06 |  | 12.51 | 1 | 6 429 | 2 740 |  |
| 75.90 |  | 1 366.20 |  | 2.7 | 1 | 3 689 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 225.63 |  |  |  | 88% | 2 411 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 131.44 |  |  |  | 48% | 1 315 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 942.33 |  |  |  |  | 10 155 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | ТЕРр 65-38-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 18 | 281.32 | 27.78 |  | 5 063.76 | 500.04 |  | 12.51 | 1 | 34 642 | 6 256 |  |
| 253.54 |  | 4 563.72 |  | 6.22 | 1 | 28 386 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 515.04 |  |  |  | 88% | 5 505 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 300.02 |  |  |  | 48% | 3 003 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 878.83 |  |  |  |  | 43 150 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕРр 60-7-7  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.82 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 7 029.20 | 4 520.95 | 206.89 | 12.51 | 6.18 | 69 020 | 56 557 | 1 279 |
| 2 806.54 | 60.12 | 2 301.36 | 49.30 | 4.86 | 12.52 | 11 185 | 617 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 3 564.80 |  |  |  | 66% | 37 735 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 2 879.26 |  |  |  | 50% | 28 587 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 473.25 |  |  |  |  | 135 342 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТССЦ 404-0009  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 3.444 | 3 649.31 |  |  | 12 568.22 |  |  |  |  | 47 467 |  |  |
| 3 649.31 |  | 12 568.22 |  | 13 782.4 |  | 47 467 |  |
|  | Объем: 0.82\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов, 100 м труб | 0.44 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 10 215.57 | 6 697.13 | 208.30 | 12.51 | 6.18 | 101 156 | 83 781 | 1 287 |
| 7 523.05 | 112.70 | 3 310.14 | 49.59 | 4.86 | 12.52 | 16 087 | 621 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 5 262.44 |  |  |  | 66% | 55 705 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 4 250.43 |  |  |  | 50% | 42 201 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 728.45 |  |  |  |  | 199 062 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТССЦ 404-0009  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 4.84 | 3 649.31 |  |  | 17 662.66 |  |  |  |  | 66 707 |  |  |
| 3 649.31 |  | 17 662.66 |  | 13 782.4 |  | 66 707 |  |
|  | Объем: 0.44\*2200\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕРр 60-7-8  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов, 100 м труб | 0.38 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 19 409.58 | 12 724.55 | 395.76 | 12.51 | 6.18 | 192 196 | 159 184 | 2 446 |
| 16 550.71 | 247.94 | 6 289.27 | 94.22 | 4.86 | 12.52 | 30 566 | 1 180 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 9 998.64 |  |  |  | 66% | 105 840 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 8 075.83 |  |  |  | 50% | 80 182 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37 484.05 |  |  |  |  | 378 218 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТССЦ 404-0009  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт. | 9.196 | 3 649.31 |  |  | 33 559.05 |  |  |  |  | 126 743 |  |  |
| 3 649.31 |  | 33 559.05 |  | 13 782.4 |  | 126 743 |  |
|  | Объем: 0.38\*2200\*11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕРр 61-31-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 2.205 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 5 320.20 | 2 856.80 | 4.52 | 12.51 | 4.04 | 46 158 | 35 739 | 18 |
| 1 115.14 |  | 2 458.88 |  | 4.23 | 1 | 10 401 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 2 256.87 |  |  |  | 67% | 23 945 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 1 428.40 |  |  |  | 40% | 14 296 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 005.47 |  |  |  |  | 84 399 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.205 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 5 052.98 | 251.77 | 31.39 | 12.51 | 7.11 | 16 490 | 3 150 | 223 |
| 2 163.18 |  | 4 769.81 |  | 2.75 | 1 | 13 117 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 239.18 |  |  |  | 80% | 2 520 |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 118.33 |  |  |  | 37% | 1 166 |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 410.49 |  |  |  |  | 20 176 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **707 178.02** | **74 870.75** | **13 900.15** |  |  | **3 369 903** | **936 726** | **83 379** |
| **618 407.14** | **859.87** |  |  | **2 349 799** | **10 759** |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** | | | | | | | | | | | | |
| 44. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 131.93 | 7.34 |  | 7.34 | 967.80 |  | 967.80 |  | 5.54 | 5 362 |  | 5 362 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =40.64/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 131.93 | 26.50 |  | 26.50 | 3 496.15 |  | 3 496.15 |  | 5.54 | 19 369 |  | 19 369 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =146.81/5.54* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **4 463.95** |  | **4 463.95** |  |  | **24 731** |  | **24 731** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **711 641.97** | **74 870.75** | **18 364.10** |  |  | **3 394 634** | **936 726** | **108 110** |
| **618 407.14** | **859.87** |  |  | **2 349 799** | **10 759** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **704 992.95** | **74 151.65** | **18 364.10** |  |  | **3 353 563** | **927 730** | **108 110** |
| **612 477.22** | **859.87** |  |  | **2 317 724** | **10 759** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **186 655.26** |  |  |  |  | **687 996** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-9, 15, 25, 27, 29-33; %=90 - по стр. 10, 16, 18, 21; %=77 - по стр. 11; %=79 - по стр. 13; %=72 - по стр. 20; %=80 - по стр. 22, 43; %=92 - по стр. 23, 26, 28; %=66 - по стр. 36, 38, 40; %=67 - по стр. 42)** | | | | | **64 817.47** |  |  |  |  | **690 244** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11; %=52 - по стр. 2-9, 15, 25, 27, 29-33; %=43 - по стр. 10, 16, 18, 21; %=51 - по стр. 13; %=64 - по стр. 20; %=37 - по стр. 22, 43; %=44 - по стр. 23, 26, 28; %=50 - по стр. 36, 38, 40; %=40 - по стр. 42)** | | | | | **46 303.82** |  |  |  |  | **462 128** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **816 114.24** |  |  |  |  | **4 505 935** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **6 649.02** | **719.10** |  |  |  | **41 071** | **8 996** |  |
| **5 929.92** |  |  |  | **32 075** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 34, 35)** | | | | | **740.67** |  |  |  |  | **7 916** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 34, 35)** | | | | | **431.46** |  |  |  |  | **4 318** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **7 821.15** |  |  |  |  | **53 305** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **823 935.39** |  |  |  |  | **4 559 240** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | | | | | **17 632.22** |  |  |  |  | **97 568** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | | | | | **841 567.61** |  |  |  |  | **4 656 808** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | | | | | **16 831.35** |  |  |  |  | **93 136** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | | | | | **858 398.96** |  |  |  |  | **4 749 944** |  |  |
|  | **НДС 18%** | | | | | **154 511.81** |  |  |  |  | **854 990** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **1 012 910.77** |  |  |  |  | **5 604 934** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **65 558.14** |  |  |  |  | **698 160** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **46 735.28** |  |  |  |  | **466 446** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |