«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 437 356	руб.	Смета на сумму:	1 437 356	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт многоквартирного дома № 3-5 по ул. Школьная, г. Калининград	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на ремонт кровли	
Сметная стоимость:	1 437.356	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
	
1.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	10.314	164.91	119.07	45.84	1 700.88	1 228.09	472.79	12.14	4.17	16 881	14 909	1 972	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 215.81				84%	12 524			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			736.85				48%	7 156			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 653.54					36 561			
	
2.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	6.69	2 603.14	1 221.06	143.55	17 415.01	8 168.89	960.35	12.14	4.69	145 352	99 170	4 504	
				1 238.53	15.51		8 285.77	103.76	5.03	12.13		41 677	1 259	
	Накладные расходы		83%			6 866.30				71%	71 305			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5 377.22				52%	52 223			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					29 658.53					268 880			
	
3.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	9.39	180.53	29.88	5.06	1 695.17	280.55	47.54	12.14	6.56	11 660	3 406	312	
				145.59			1 367.09		5.81	1		7 943		
	Объем: 1031.4 - 92.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			302.99				92%	3 134			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			154.30				44%	1 499			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 152.47					16 292			
	
4.	ФЕР 12-01-001-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.) 
Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли	9.39	9 945.83	170.04	54.00	93 391.33	1 596.67	507.06	12.89	5.32	316 312	20 581	2 698	
				9 721.79	3.38		91 287.61	31.69	3.21	13.56		293 033	430	
	Объем: 1031.4 - 92.4													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 758.63				92%	19 330			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			895.60				44%	9 245			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96 045.56					344 887			
	
5.	ФЕР 12-01-004-04 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	2.444	12 347.37	374.77	119.24	30 176.97	915.95	291.42	12.88	6.21	106 889	11 797	1 810	
				11 853.36	11.99		28 969.61	29.30	3.22	13.56		93 282	397	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			1 020.87				92%	11 218			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			519.89				44%	5 365			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 717.73					123 473			
	
6.	ТЕР 20-02-012-01 
Установка дефлекторов, 1 дефлектор	10	42.53	30.39	4.18	425.30	303.95	41.75	12.14	4.9	4 131	3 690	205	
				7.96			79.60		2.97	1		236		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		115%			349.54				98%	3 616			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			215.80				56%	2 066			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					990.65					9 814			
	
7.	Цена поставщика. 
Аэратор типа  "Поливент", шт	10	63.76			637.62			1	1	2 678			
				63.76			637.62		4.2	1		2 678		
	Поправки: М: =260*1.03/4.2	
	
8.	ТЕРр 58-20-3 
Смена обделок из листовой стали  парапетов без обделки боковых стенок  шириной до 1 м, 100 м	1.304	6 350.32	635.76	12.96	8 280.82	829.03	16.90	12.14	6.52	29 505	10 064	110	
				5 701.60	2.33		7 434.89	3.04	2.6	12.1		19 331	37	
	Накладные расходы		83%			690.62				71%	7 172			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			540.85				52%	5 253			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 512.28					41 929			
	
9.	ТЕРр 58-20-7 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к вент каналам, 100 м	1.02	2 117.05	788.98	4.67	2 159.39	804.76	4.76	12.14	6.53	13 311	9 770	31	
				1 323.40	0.65		1 349.87	0.66	2.6	12.05		3 510	8	
	Накладные расходы		83%			668.50				71%	6 942			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			523.52				52%	5 085			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 351.41					25 338			
	
10.	ТЕРр 58-3-1 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов, 100 м труб и покрытий	0.764	75.57	75.35	0.22	57.74	57.57	0.17	12.14	3.95	700	699	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			47.78				71%	496			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.42				52%	363			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.94					1 560			
	
11.	ТЕРр 58-19-3 
Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях  карнизных свесов, 100 м покрытия	0.764	6 219.31	877.75	18.28	4 751.55	670.60	13.97	12.14	6.52	20 270	8 141	91	
				5 323.28	3.23		4 066.99	2.47	2.96	12.13		12 038	30	
	Накладные расходы		83%			558.65				71%	5 801			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			437.50				52%	4 249			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 747.69					30 320			
	
12.	ТЕР 12-01-009-02 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.764	8 813.16	326.90	31.86	6 733.26	249.75	24.34	12.14	6.25	23 272	3 032	152	
				8 454.40	3.03		6 459.16	2.31	3.11	12.11		20 088	28	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			272.22				92%	2 815			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			138.63				44%	1 346			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 144.12					27 434			
	
13.	ТЕРр 58-10-2 
Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м	1.24	7 879.49	801.83	8.10	9 770.57	994.27	10.04	12.14	6.56	36 769	12 070	66	
				7 069.56			8 766.25		2.81	1		24 633		
	Накладные расходы		83%			825.24				71%	8 570			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			646.28				52%	6 276			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 242.09					51 615			
	
14.	ТЕРр 58-10-4 
Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.16	6 366.80	1 213.61	8.10	1 018.69	194.18	1.30	12.14	6.56	4 399	2 357	9	
				5 145.09			823.21		2.47	1		2 033		
	Накладные расходы		83%			161.17				71%	1 673			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			126.22				52%	1 226			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 306.08					7 298			
	
15.	ТЕРр 58-10-7 
Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт.	0.08	9 322.48	1 083.29	8.10	745.80	86.66	0.65	12.14	6.56	1 860	1 052	4	
				8 231.09			658.49		1.22	1		803		
	Накладные расходы		83%			71.93				71%	747			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.33				52%	547			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					874.06					3 154			
	
16.	ТЕРр 58-10-5 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.08	4 604.75	480.56	8.10	368.38	38.44	0.65	12.14	6.56	1 284	467	4	
				4 116.09			329.29		2.47	1		813		
	Накладные расходы		83%			31.91				71%	332			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.99				52%	243			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					425.27					1 858			
	
17.	ТЕРр 58-22-1 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.02	1 357.93	327.73	1.01	1 385.09	334.28	1.03	12.14	6.57	8 390	4 058	7	
				1 029.19			1 049.77		4.12	1		4 325		
	Накладные расходы		83%			277.45				71%	2 881			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			217.28				52%	2 110			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 879.82					13 381			
	
18.	ТЕР 46-04-012-03 
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0216	1 143.95	891.55	252.40	24.71	19.26	5.45	12.14	6.48	269	234	35	
					100.00			2.16	1	12.13			26	
	Объем: (1.2*0.9)*2													
	Накладные расходы		99%			21.21				84%	218			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			12.85				48%	125			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					58.77					612			
	
19.	ТЕР 10-01-047-01 
Установка блоков  в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2, 100 м2 проемов	0.0216	21 600.54	2 172.81	694.75	466.57	46.93	15.01	12.14	5.5	2 218	570	83	
				18 732.98	16.96		404.63	0.37	3.87	12.12		1 566	4	
	Объем: (1.2*0.9)*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		106%			50.14				90%	517			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			25.54				43%	247			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					542.25					2 981			
	
20.	Цена поставщика. 
Дверной блок металлический, м2	2.16	735.71			1 589.14			1	1	6 674			
				735.71			1 589.14		4.2	1		6 674		
	Объем: (1.2*0.9)*2													
	Поправки: М: =3000*1.03/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	182 793.99	16 819.83	2 415.18			752 824	206 067	12 094	
			163 558.99	175.76				534 663	2 219	
	
	Раздел 2.  Ремонт вентканалов	
	
21.	ТЕР 46-02-009-02 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен  выходов на кровлю, 100 м2	0.452	188.95	188.95		85.41	85.41		12.14	1	1 037	1 037		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			84.56				84%	871			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			51.25				48%	498			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					221.21					2 406			
	
22.	ТЕР 15-02-001-01 
(прим)Штукатурка  выходов на кровлю и вентканалов  цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.114	2 074.12	832.23	83.91	2 310.57	927.11	93.48	12.14	7.74	17 397	11 255	724	
				1 157.98	39.06		1 289.99	43.52	4.2	12.13		5 418	528	
	Объем: 66.2+45.2													
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			922.10				80%	9 426			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			456.20				37%	4 360			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 688.86					31 183			
	
23.	ТЕР 15-04-014-01 
(прим)Окраска выходов на кровлю и вентканалов  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.114	2 291.60	114.18	14.24	2 552.84	127.20	15.86	12.14	6.5	8 081	1 544	103	
				2 163.18			2 409.78		2.67	1		6 434		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		95%			120.84				80%	1 235			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			59.78				37%	571			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 733.46					9 887			
	
24.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (плиты вентканалов), 100 м2 стяжки	0.924	1 471.85	286.74	271.15	1 359.99	264.95	250.54	12.14	4.93	8 623	3 216	1 235	
				913.96	30.53		844.50	28.21	4.94	12.13		4 172	342	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			316.61				92%	3 273			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			161.24				44%	1 566			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 837.84					13 462			
	
25.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(плиты вентканалов), 100 м2 стяжки	0.924	361.75	52.67	18.88	334.25	48.67	17.44	12.14	4.95	2 026	591	86	
				290.20	2.38		268.14	2.19	5.03	12		1 349	26	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н5= 1*1.15*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		108%			54.93				92%	568			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			27.97				44%	271			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.15					2 865			
	
26.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (плиты вентканалов), 100 м2 кровли	0.924	180.53	29.88	5.06	166.81	27.61	4.68	12.14	6.56	1 147	335	31	
				145.59			134.53		5.81	1		782		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			29.82				92%	308			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			15.19				44%	147			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					211.81					1 603			
	
27.	ФЕР 12-01-002-10 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой (плиты вентканалов), 100 м2 кровли	0.924	5 454.70	91.24	28.79	5 040.14	84.31	26.60	12.89	5.41	16 856	1 087	144	
				5 334.67	1.86		4 929.24	1.72	3.17	13.52		15 626	23	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			92.91				92%	1 021			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			47.32				44%	488			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 180.37					18 366			
	
28.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м, 100 м	1.324	2 956.30	374.76	6.66	3 914.14	496.18	8.82	12.14	6.53	15 013	6 024	58	
				2 574.88	1.03		3 409.14	1.36	2.62	12.17		8 932	17	
	Накладные расходы		83%			412.96				71%	4 289			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			323.40				52%	3 141			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 650.50					22 443			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	15 764.15	2 061.44	417.42			70 180	25 089	2 381	
			13 285.32	77.00				42 713	936	
	
	Раздел 3.  Козырьки балконов и подъездов	
	
29.	ТЕР 46-04-008-01 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	0.377	164.91	119.07	45.84	62.17	44.89	17.28	12.14	4.17	617	545	72	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			44.44				84%	458			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			26.93				48%	262			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					133.55					1 336			
	
30.	ТЕРр 57-2-4 
Разборка покрытий  цементных, 100 м2 покрытия	0.377	3 123.68	1 006.36	2 117.32	1 177.63	379.40	798.23	12.14	4.73	8 382	4 606	3 776	
					238.98			90.10	1	12.13			1 093	
	Накладные расходы		80%			375.60				68%	3 875			
										=(80* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			319.26				54%	3 077			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 872.49					15 335			
	
31.	ТЕР 12-01-017-01 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	0.377	1 471.85	286.74	271.15	554.89	108.10	102.22	12.14	4.93	3 518	1 312	504	
				913.96	30.53		344.56	11.51	4.94	12.13		1 702	140	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			129.18				92%	1 336			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			65.79				44%	639			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					749.85					5 493			
	
32.	ТЕР 12-01-017-02 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	0.377	361.75	52.67	18.88	136.38	19.86	7.12	12.14	4.95	827	241	35	
				290.20	2.38		109.41	0.90	5.03	12		550	11	
	Начисления: Н3= 1*1.25*5, Н4= 1*1.25*5, Н5= 1*1.15*5, Н48= 1*5	
	Накладные расходы		108%			22.42				92%	232			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			11.42				44%	111			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					170.22					1 170			
	
33.	ТЕР 12-01-016-02 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли	0.377	180.53	29.88	5.06	68.06	11.26	1.91	12.14	6.56	468	137	13	
				145.59			54.89		5.81	1		319		
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			12.16				92%	126			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.19				44%	60			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.41					654			
	
34.	ФЕР 12-01-002-10 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли	0.377	5 454.70	91.24	28.79	2 056.42	34.40	10.85	12.89	5.41	6 878	443	59	
				5 334.67	1.86		2 011.17	0.70	3.17	13.52		6 375	9	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			37.91				92%	416			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.31				44%	199			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 113.63					7 493			
	
35.	ФЕР 12-01-004-04 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 1, приказ Минрегиона № 81 от 27.02.2010.. Приказ № 81 от 27.02.2010) 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.416	12 347.37	374.77	119.24	5 136.51	155.91	49.60	12.88	6.21	18 194	2 008	308	
				11 853.36	11.99		4 931.00	4.99	3.22	13.56		15 878	68	
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	
	Накладные расходы		108%			173.77				92%	1 910			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			88.50				44%	913			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 398.78					21 017			
	
36.	ТЕРр 58-20-5 
Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	0.416	1 918.22	590.15	4.67	797.98	245.50	1.94	12.14	6.53	4 424	2 980	13	
				1 323.40	0.65		550.53	0.27	2.6	12.05		1 431	3	
	Накладные расходы		83%			203.99				71%	2 118			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			159.75				52%	1 551			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.72					8 093			
	
37.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали  карнизов шириной до 0,4 м, 100 м	0.588	2 956.30	374.76	6.66	1 738.30	220.36	3.92	12.14	6.53	6 667	2 675	26	
				2 574.88	1.03		1 514.03	0.61	2.62	12.17		3 967	7	
	Накладные расходы		83%			183.41				71%	1 904			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			143.63				52%	1 395			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 065.34					9 966			
	
38.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	25.85	7.57		7.57	195.79		195.79		5.21	1 020		1 020	
										1				
	Поправки: ЭМ: =39.46/5.21	
	
39.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	25.85	27.35		27.35	706.98		706.98		5.21	3 683		3 683	
										1				
	Поправки: ЭМ: =142.49/5.21	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	12 631.11	1 219.68	1 895.84			54 678	14 947	9 509	
			9 515.59	109.08				30 222	1 331	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	211 189.25	20 100.95	4 728.44			877 682	246 103	23 984	
			186 359.90	361.84				607 598	4 486	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	210 763.95	19 797.00	4 686.69			873 551	242 413	23 779	
			186 280.30	361.84				607 362	4 486	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 18, 21, 29; %=71 - по стр. 2, 8-11, 13-17, 28, 36, 37; %=92 - по стр. 3-5, 12, 24-27, 31-35; %=90 - по стр. 19; %=80 - по стр. 22, 23; %=68 - по стр. 30)	18 059.03					189 042			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 21, 29; %=52 - по стр. 2, 8-11, 13-17, 28, 36, 37; %=44 - по стр. 3-5, 12, 24-27, 31-35; %=43 - по стр. 19; %=37 - по стр. 22, 23; %=54 - по стр. 30)	12 454.38					121 808			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	241 277.36					1 184 401			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	425.30	303.95	41.75			4 131	3 690	205	
			79.60					236		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 6)	349.54					3 616			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 6)	215.80					2 066			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	990.64					9 813			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	242 268.00					1 194 214			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 845.36					23 884			
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ	247 113.36					1 218 098			
	НДС 18%	44 480.40					219 258			
	Всего с НДС	291 593.76					1 437 356			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)