«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	68 623	руб.	Смета на сумму:	68 623	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная 1	
	
Объект:	Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Ремонтная 1
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт электроснабжения	
Сметная стоимость:	68.623	тыс. руб.	
монтажных работ:	44.267	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.100	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	12.876	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2011 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Вводно-распределительной устройство	
	
1.	ТЕРм 08-03-572-04 
Демонтаж ВРУ, 1 шт.	1	37.25	11.01	26.23	37.25	11.01	26.23	12.14	4.99	265	134	131	
					1.31			1.31	4.74	12.12			16	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			11.70				81%	122			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.01				52%	78			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					56.96					465			
	
2.	ТЕРм 08-03-572-04 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, 1 шт.	1	563.20	44.05	104.93	563.20	44.05	104.93	12.14	4.99	3 022	535	524	
				414.22	5.26		414.22	5.26	4.74	12.12		1 963	64	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.84				81%	485			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.05				52%	311			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					642.10					3 819			
	
3.	Цена поставщика. 
Щит RH863 IP44, 1 шт.	1	1 017.74			1 017.74			1	1	4 275			
				1 017.74			1 017.74		4.2	1		4 275		
	Поправки: М: =4150*1.03/4.2	
	
4.	ТЕРм 08-03-521-15 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	223.62	38.10	0.98	223.62	38.10	0.98	12.14	3.21	576	463	3	
				184.54			184.54		0.6	1		111		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			36.20				81%	375			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.77				52%	241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.58					1 192			
	
5.	Цена поставщика. 
Рубильник ВР32-31 100А, 1 шт.	1	318.81			318.81			1	1	1 339			
				318.81			318.81		4.2	1		1 339		
	Поправки: М: =1300*1.03/4.2	
	
6.	ТЕРм 08-03-526-01 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	3	290.09	18.89	1.54	870.28	56.66	4.61	12.14	4.66	1 470	688	21	
				269.67			809.01		0.94	1		760		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			53.83				81%	557			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.83				52%	358			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					960.94					2 385			
	
7.	Цена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B25/2, 1 шт.	2	54.93			109.87			1	1	461			
				54.93			109.87		4.2	1		461		
	Поправки: М: =224*1.03/4.2	
	
8.	Цена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-B6/2, 1 шт.	1	54.69			54.69			1	1	230			
				54.69			54.69		4.2	1		230		
	Поправки: М: =223*1.03/4.2	
	
9.	ТЕРм 08-03-526-02 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	1	328.11	28.09	5.10	328.11	28.09	5.10	12.14	4.76	728	341	24	
				294.92	0.18		294.92	0.18	1.23	12.2		363	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			26.86				81%	278			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.38				52%	178			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					373.34					1 184			
	
10.	Цена поставщика. 
Выключатель автоматический CLS6-C40/3, 1 шт.	1	113.05			113.05			1	1	475			
				113.05			113.05		4.2	1		475		
	Поправки: М: =461*1.03/4.2	
	
11.	ТЕРм 08-03-600-02 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	14.81	10.98	3.22	14.81	10.98	3.22	12.14	5.02	154	133	16	
				0.61	0.18		0.61	0.18	7.95	12.2		5	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			10.60				81%	109			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			7.25				52%	70			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					32.67					334			
	
12.	Цена поставщика. 
Счетчик ЦЭ6803В 5-50А, 1 шт.	1	416.90			416.90			1	1	1 751			
				416.90			416.90		4.2	1		1 751		
	Поправки: М: =1700*1.03/4.2	
	
13.	ТЕРр 67-10-1 
Смена электросчетчиков, 100 шт.	0.03	28 074.61	891.33	2.28	842.24	26.74	0.07	12.14	6.49	1 964	325		
				27 181.00	0.90		815.43	0.03	2.01	12.19		1 639		
	Накладные расходы		85%			22.75				72%	234			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			17.40				52%	169			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					882.40					2 367			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	4 910.57	215.63	145.14			16 710	2 619	719	
			4 549.79	6.96				13 372	84	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 068.33	188.89	145.07			14 746	2 294	719	
			3 734.36	6.93				11 733	84	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	416.90					1 751			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 9, 11)	186.03					1 926			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 6, 9, 11)	127.28					1 237			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	4 381.64					17 909			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	842.24	26.74	0.07			1 964	325		
			815.43	0.03				1 639		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 13)	22.75					234			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13)	17.40					169			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	882.39					2 367			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	5 264.03					20 276			
	
	Раздел 2.  Прокладка кабеля	
	
14.	ТЕРр 67-3-1 
Демонтаж кабеля, 100 м	0.6	80.15	79.82	0.33	48.09	47.89	0.20	12.14	6.39	583	581	1	
					0.13			0.08	1	12.08			1	
	Накладные расходы		85%			40.77				72%	419			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.18				52%	303			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					120.05					1 305			
	
15.	ФЕРм 08-02-396-05 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Демонтаж короба, 100 м	0.5	204.94	106.03	98.91	102.47	53.02	49.46	12.89	5.53	957	683	273	
					5.18			2.59	2.19	13.56			35	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-1699;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3911;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			52.83				81%	582			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			36.15				52%	373			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					191.45					1 912			
	
16.	ФЕРм 08-02-407-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Демонтаж труб стальных диам.20мм, 100 м	0.1	140.43	86.86	53.57	14.04	8.69	5.36	12.89	5.25	140	112	28	
					1.91			0.19	10.04	13.55			3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-0813;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0104;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1*0.3, Н4= 1*0.3, Н5= 1*0.3, Н48= 1*0	
	Накладные расходы		95%			8.44				81%	93			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.77				52%	60			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					28.25					293			
	
17.	ФЕРм 08-02-390-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм, 100 м	0.4	274.87	185.90	37.44	109.95	74.36	14.98	12.89	3.61	1 123	959	54	
				51.53	0.14		20.61	0.06	5.34	13.08		110	1	
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			70.70				81%	778			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			48.37				52%	499			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					229.02					2 400			
	
18.	Цена поставщика. 
Короб ПВХ 15х10  L= 2 м, шт	20	5.40			107.90			1	1	453			
				5.40			107.90		4.2	1		453		
	Поправки: М: =22*1.03/4.2	
	
19.	ФЕРм 08-02-390-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм, 100 м	0.1	322.11	209.87	42.31	32.21	20.99	4.23	12.89	3.61	323	271	15	
				69.93	0.14		6.99	0.01	5.35	13.08		37		
	Добавл.ресурсы:  1-1039;  2;  СЦЭСМ 030954;  СЦЭСМ 134041;  СЦЭСМ 331451;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2202	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			19.95				81%	220			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			13.65				52%	141			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					65.81					683			
	
20.	Цена поставщика. 
Короб ПВХ 50х25  L= 2 м, шт	5	16.73			83.63			1	1	351			
				16.73			83.63		4.2	1		351		
	Поправки: М: =68.2*1.03/4.2	
	
21.	ФЕРм 08-02-407-01 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.1	951.10	347.42	214.28	95.11	34.74	21.43	12.89	5.25	951	448	112	
				389.39	7.62		38.94	0.76	10.04	13.55		391	10	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-0813;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2488;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 110-0219;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-0104;  ССЦ 509-0809	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			33.73				81%	371			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.08				52%	238			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					151.91					1 560			
	
22.	ТССЦ 103-0002 
Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,5 мм, м	10.3	11.44			117.83					393			
				11.44			117.83		38.19			393		
	Объем: 10*1.03													
	
23.	ФЕРм 08-02-412-02 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.45	287.82	76.03	5.81	129.52	34.21	2.61	12.89	5.56	689	441	15	
				205.98	0.32		92.69	0.15	2.52	13.56		234	2	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2493;  ССЦ 111-0086;  ССЦ 509-0033;  ССЦ 509-0044;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			32.64				81%	359			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.33				52%	230			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					184.50					1 278			
	
24.	ФЕРм 08-02-412-09 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.35	213.42	25.84	2.90	74.70	9.04	1.02	12.89	5.56	290	117	6	
				184.68	0.17		64.64	0.06	2.59	13.07		167	1	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2493;  ССЦ 111-0086;  ССЦ 509-0033;  ССЦ 509-0778	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.65				81%	96			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.92				52%	61			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.26					447			
	
25.	ФЕРм 08-02-412-04 
(НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 5; Дополнения и изменения № 3, приказ Минрегиона № 747 от 21.12.2010.. Приказ № 747 от 21.12.2010) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м	0.15	387.41	126.34	23.23	58.11	18.95	3.48	12.89	5.56	361	244	19	
				237.84	1.30		35.68	0.19	2.72	13.56		97	3	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400002;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2493;  ССЦ 111-0086;  ССЦ 509-0033;  ССЦ 509-0044;  ССЦ 509-0779;  ССЦ 509-1656	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.18				81%	200			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.44				52%	128			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					88.73					690			
	
26.	С501-8195 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 6,0 мм2, 1000 м	0.0153	21 632.76			330.98					1 390			
				21 632.76			330.98		90 857.6			1 390		
	Объем: 15*1.02													
	Поправки: М: =90857.6/4.2	
	
27.	С501-8190 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.0816	6 935.91			565.97					2 377			
				6 935.91			565.97		29 130.83			2 377		
	Объем: 80*1.02													
	Поправки: М: =29130.83/4.2	
	
28.	ТЕРм 08-02-163-01 
Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, 1 шт.	1	26.49	16.79	3.22	26.49	16.79	3.22	12.14	5.02	243	204	16	
				6.49	0.18		6.49	0.18	3.61	12.2		23	2	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.12				81%	167			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.03				52%	107			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.64					517			
	
29.	Цена поставщика. 
Муфта кабельная 3КВТп 16/35, шт	1	441.18			441.18			1	1	1 853			
				441.18			441.18		4.2	1		1 853		
	Поправки: М: =1799*1.03/4.2	
	
30.	Цена поставщика. 
Коробка установочная, шт	1	6.13			6.13			1	1	26			
				6.13			6.13		4.2	1		26		
	Поправки: М: =25*1.03/4.2	
	
31.	Цена поставщика. 
Коробка распределительная, шт	1	10.05			10.05			1	1	42			
				10.05			10.05		4.2	1		42		
	Поправки: М: =41*1.03/4.2	
	
32.	ТЕР 46-03-001-07 
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм, 100 отверстий	0.02	2 302.79	209.31	913.64	46.06	4.19	18.27	12.14	6.81	281	51	124	
				1 179.84	249.36		23.60	4.99	4.47	12.13		105	60	
	Накладные расходы		99%			9.09				84%	93			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			5.51				48%	53			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					60.66					428			
	
33.	ТЕР 46-03-009-05 
Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.	0.06	4 128.07	853.52	3 274.55	247.68	51.21	196.47	12.14	4.24	1 455	622	833	
					319.44			19.17	1	12.13			232	
	Накладные расходы		99%			69.68				84%	717			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			42.23				48%	410			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					359.58					2 582			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	2 648.10	374.08	320.73			14 281	4 733	1 496	
			1 953.31	28.43				8 049	350	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 188.44	270.79	105.79			11 569	3 479	538	
			1 811.88	4.19				7 551	57	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	896.95					3 767			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 15-17, 19, 21, 23-25, 28)	261.23					2 864			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 15-17, 19, 21, 23-25, 28)	178.74					1 839			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	2 628.41					16 272			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	341.83	103.29	214.94			2 319	1 254	958	
			23.60	24.24				105	293	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 14; %=84 - по стр. 32, 33)	119.54					1 230			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 14; %=48 - по стр. 32, 33)	78.92					766			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	540.29					4 315			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	117.83					393			
			117.83					393		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	117.83					393			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2	3 286.53					20 980			
	
	Раздел 3.  Выключатели	
	
34.	ТЕРр 67-9-1 
Смена выключателей, 100 шт.	0.03	232.08	232.08		6.96	6.96		12.14	1	85	85		
									6.75	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 509-1201:[ М-(715.00=7.15*100) ]	
	Накладные расходы		85%			5.92				72%	61			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.52				52%	44			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.40					190			
	
35.	Цена поставщика. 
Выключатель  одноклавишный, шт	3	22.81			68.42			1	1	287			
				22.81			68.42		4.2	1		287		
	Поправки: М: =93*1.03/4.2	
	
36.	ТЕРр 67-4-1 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.04	48.36	48.36		1.93	1.93		12.14	1	23	23		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			1.64				72%	17			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1.25				52%	12			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.83					52			
	
37.	ТЕРм 08-03-591-04 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.01	977.59	554.20	46.97	9.78	5.54	0.47	12.14	4.27	79	67	2	
				376.43	0.72		3.76	0.01	2.55	12.2		10		
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			5.27				81%	54			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.61				52%	35			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.66					168			
	
38.	Цена поставщика. 
Выключатель  двухклавишный, шт	1	24.28			24.28			1	1	102			
				24.28			24.28		4.2	1		102		
	Поправки: М: =99*1.03/4.2	
	
39.	ТЕРм 08-03-591-03 
Выключатель полугерметический и герметический, 100 шт.	0.03	1 901.85	959.42	79.21	57.06	28.78	2.38	12.14	4.89	414	349	12	
				863.21	1.81		25.90	0.05	2.04	12.13		53	1	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.39				81%	284			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	182			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.19					880			
	
40.	Цена поставщика. 
Выключатель  герметический IP44, шт	3	24.28			72.84			1	1	306			
				24.28			72.84		4.2	1		306		
	Поправки: М: =99*1.03/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	241.27	43.21	2.85			1 296	524	14	
			195.20	0.06				758	1	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	232.38	34.32	2.85			1 188	416	14	
			195.20	0.06				758	1	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 37, 39)	32.66					338			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 37, 39)	22.35					217			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	287.39					1 743			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	8.89	8.89				108	108		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 34, 36)	7.56					78			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 34, 36)	5.78					56			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	22.23					242			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3	309.62					1 985			
	
	Раздел 4.  Светильники	
	
41.	ТЕРр 67-4-3 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.09	53.31	52.33	0.98	4.80	4.71	0.09	12.14	6.47	58	57	1	
					0.39			0.04	1	12.05				
	Накладные расходы		85%			4.04				72%	41			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.09				52%	30			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.93					129			
	
42.	ТЕРм 08-03-593-05 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный, 100 шт.	0.06	5 223.56	1 179.08	2 038.15	313.41	70.75	122.29	12.14	5.98	1 926	859	731	
				2 006.32	634.52		120.38	38.07	2.79	12.13		336	462	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			103.38				81%	1 070			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.73				52%	687			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					487.52					3 683			
	
43.	Цена поставщика. 
Светильник OKP20 TL-D1x18  IP54, шт	1	63.52			63.52			1	1	267			
				63.52			63.52		4.2	1		267		
	Поправки: М: =259*1.03/4.2	
	
44.	Цена поставщика. 
Светильник OKJ118 TL-D1x18  IP44, шт	5	43.90			219.49			1	1	922			
				43.90			219.49		4.2	1		922		
	Поправки: М: =179*1.03/4.2	
	
45.	ТЕРм 08-03-593-06 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.03	5 436.88	1 114.70	2 316.92	163.11	33.44	69.51	12.14	5.92	985	406	411	
				2 005.25	682.13		60.16	20.46	2.79	12.13		168	248	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			51.21				81%	530			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			35.04				52%	340			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					249.35					1 855			
	
46.	Цена поставщика. 
Светильник TL3012  TL-D1x18  IP20, шт	3	41.45			124.34			1	1	522			
				41.45			124.34		4.2	1		522		
	Поправки: М: =169*1.03/4.2	
	
47.	Цена поставщика. 
Лампы энергосберегающие PHILIPS T27 20W, шт	9	28.94			260.44			1	1	1 094			
				28.94			260.44		4.2	1		1 094		
	Поправки: М: =118*1.03/4.2	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 149.11	108.90	191.89			5 774	1 322	1 143	
			848.33	58.57				3 309	710	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 144.31	104.19	191.80			5 716	1 265	1 142	
			848.33	58.53				3 309	710	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 42, 45)	154.58					1 600			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 42, 45)	105.77					1 027			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	1 404.66					8 343			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	4.80	4.71	0.09			58	57	1	
				0.04						
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 41)	4.04					41			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 41)	3.09					30			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11.93					129			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4	1 416.59					8 472			
	
	Раздел 5.  Пусконаладочные работы	
	
48.	ТЕРп 01-11-028-01 
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия	17	5.44	5.44		92.48	92.48		12.14	1	1 123	1 123		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			60.11				55%	618			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			36.99				32%	359			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					189.58					2 100			
	
49.	ТЕРп 01-11-011-01 
Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек	0.04	217.44	217.44		8.70	8.70		12.14	1	106	106		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			5.66				55%	58			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			3.48				32%	34			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					17.84					198			
	
50.	ТЕРп 01-11-010-02 
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение	1	27.18	27.18		27.18	27.18		12.14	1	330	330		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			17.67				55%	182			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			10.87				32%	106			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.72					617			
	
51.	ТЕРп 01-11-013-01 
Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник	1	20.39	20.39		20.39	20.39		12.14	1	248	248		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			13.25				55%	136			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			8.16				32%	79			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.80					464			
	
52.	ТЕРп 01-03-001-01 
Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, 1 шт.	4	14.96	14.96		59.84	59.84		12.14	1	726	726		
									1	1				
	Накладные расходы		65%			38.90				55%	399			
										=(65* (0.85))				
	Сметная прибыль		40%			23.94				32%	232			
										=(40* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.67					1 358			
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	208.59	208.59				2 533	2 533		
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	208.59	208.59				2 533	2 533		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55)	135.58					1 393			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)	83.44					811			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	427.61					4 737			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5	427.61					4 737			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	9 157.64	950.41	660.61			40 594	11 731	3 372	
			7 546.63	94.02				25 488	1 145	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	7 633.46	598.19	445.51			33 219	7 454	2 413	
			6 589.77	69.71				23 351	852	
	. МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	1 313.85					5 518			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15-17, 19, 21, 23-25, 28, 37, 39, 42, 45)	634.50					6 728			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15-17, 19, 21, 23-25, 28, 37, 39, 42, 45)	434.14					4 320			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	8 702.10					44 267			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 197.76	143.63	215.10			4 449	1 744	959	
			839.03	24.31				1 744	293	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 13, 14, 34, 36, 41; %=84 - по стр. 32, 33)	153.89					1 583			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 13, 14, 34, 36, 41; %=48 - по стр. 32, 33)	105.19					1 021			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 456.84					7 053			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	117.83					393			
			117.83					393		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	117.83					393			
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	208.59	208.59				2 533	2 533		
	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 48-52)	135.58					1 393			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 48-52)	83.44					811			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -	427.61					4 737			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	10 704.38					56 450			
	Строительный контроль - 1%	107.04					565			
	Итого	10 811.42					57 015			
	Непредвиденные расходы и затраты - 2%	216.23					1 140			
	Итого	11 027.65					58 155			
	НДС	1 984.98					10 468			
	ВСЕГО С НДС	13 012.63					68 623			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)