|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 307 759 | руб. | Смета на сумму: | 1 307 759 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК № 17» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 |
|  |
| Объект: | ул. Красносельская, 88-90 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Красносельская, 88-90 |
| Сметная стоимость: | **1 307.759** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.812** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **234.454** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 5.58 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 3 087.47 | 2 565.18 | 522.29 | 14.4 | 6.14 | 40 145 | 36 939 | 3 207 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 9\*31\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 2 539.53 |  |  |  | 84% | 31 029 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 539.11 |  |  |  | 48% | 17 731 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 166.11 |  |  |  |  | 88 904 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 5.58 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 962.61 | 713.12 | 249.48 | 14.41 | 7.71 | 12 200 | 10 276 | 1 924 |
|  | 6.95 |  | 38.78 | 1 | 14.38 |  | 558 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 624.08 |  |  |  | 71% | 7 692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 488.74 |  |  |  | 52% | 5 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 075.42 |  |  |  |  | 25 526 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 7.812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (5.58)\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 5.58 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 15 139.94 | 1 004.29 | 165.61 | 14.41 | 7.81 | 61 308 | 14 472 | 1 293 |
| 2 503.59 | 4.13 | 13 970.03 | 23.05 | 3.26 | 14.44 | 45 542 | 333 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 852.69 |  |  |  | 71% | 10 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 667.77 |  |  |  | 52% | 7 699 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 660.40 |  |  |  |  | 79 518 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.15 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 016.36 | 217.49 | 10.08 | 14.4 | 7.93 | 6 548 | 3 132 | 80 |
| 5 258.63 |  | 788.79 |  | 4.23 | 1 | 3 337 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 180.52 |  |  |  | 71% | 2 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 141.37 |  |  |  | 52% | 1 629 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 338.25 |  |  |  |  | 10 400 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок, 100 м | 0.8 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 541.51 | 964.73 | 16.18 | 14.4 | 7.93 | 20 481 | 13 892 | 128 |
| 1 950.76 |  | 1 560.61 |  | 4.14 | 1 | 6 461 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 800.73 |  |  |  | 71% | 9 863 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 627.07 |  |  |  | 52% | 7 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 969.31 |  |  |  |  | 37 568 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.8 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 615.33 | 288.66 | 29.32 | 14.4 | 7.97 | 18 239 | 4 157 | 234 |
| 4 121.69 |  | 3 297.35 |  | 4.2 | 1 | 13 849 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 239.59 |  |  |  | 71% | 2 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 187.63 |  |  |  | 52% | 2 162 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 042.55 |  |  |  |  | 23 352 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Смена обделок из листовой стали ( капельник ) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.76 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 246.79 | 284.82 | 5.06 | 14.4 | 7.79 | 9 405 | 4 101 | 39 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 956.91 | 0.78 | 2.69 | 14.48 | 5 264 | 11 |
|  | Объем: 31\*2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 237.05 |  |  |  | 71% | 2 920 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 185.64 |  |  |  | 52% | 2 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 669.48 |  |  |  |  | 14 463 |  |  |
|  |
| 9. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.17024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |
|  | Объем: (0.76)\*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 0.76 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 57.43 | 57.27 | 0.17 | 14.4 | 5.59 | 826 | 825 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 31\*2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 47.53 |  |  |  | 71% | 586 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.23 |  |  |  | 52% | 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 142.19 |  |  |  |  | 1 841 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.906 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 865.63 | 397.62 | 401.10 | 14.4 | 3.55 | 7 296 | 5 726 | 1 424 |
| 17.13 | 1.45 | 66.91 | 5.66 | 2.19 | 14.47 | 147 | 82 |
|  | Объем: 558\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 362.95 |  |  |  | 77% | 4 472 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 241.97 |  |  |  | 48% | 2 788 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 470.55 |  |  |  |  | 14 556 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 80.8542 | 36.04 |  |  | 2 913.99 |  |  |  |  | 14 538 |  |  |
| 36.04 |  | 2 913.99 |  | 179.8 |  | 14 538 |  |
|  | Объем: 3.906\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка засыпного утеплителя, 100 м2 стен | 1.988 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 2 263.97 | 1 353.63 | 910.34 | 14.4 | 6.09 | 25 036 | 19 492 | 5 544 |
|  | 59.65 |  | 118.58 | 1 | 14.39 |  | 1 706 |
|  | Объем: ((31\*9\*2\*0.4)-(0.05\*4\*90+0.4\*4\*4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 1 266.10 |  |  |  | 73% | 15 475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 1 030.55 |  |  |  | 56% | 11 871 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 560.62 |  |  |  |  | 52 381 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 19.4824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (1.988)\*9.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.476 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 709.94 | 303.65 | 3.13 | 14.4 | 8.08 | 5 547 | 4 373 | 25 |
| 162.83 |  | 403.17 |  | 2.85 | 1 | 1 149 |  |
|  | Объем: ((31\*9\*2\*0.4)+(0.05\*4\*90+0.4\*4\*4)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 282.39 |  |  |  | 79% | 3 455 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 194.34 |  |  |  | 51% | 2 230 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 186.67 |  |  |  |  | 11 232 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 309.5 | 7.04 |  |  | 2 178.88 |  |  |  |  | 7 122 |  |  |
| 7.04 |  | 2 178.88 |  | 23.01 |  | 7 122 |  |
|  | Объем: ((31\*9\*2\*0.4)+(0.05\*4\*90+0.4\*4\*4))\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 29.82 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 6 049.15 | 3 577.45 | 2 471.71 | 14.4 | 7.9 | 71 042 | 51 515 | 19 526 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: ((31\*9\*2\*0.4)-(0.05\*4\*90+0.4\*4\*4))\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 3 219.71 |  |  |  | 77% | 39 667 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 146.47 |  |  |  | 48% | 24 727 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 415.33 |  |  |  |  | 135 436 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 608.328 | 26.54 |  |  | 16 145.03 |  |  |  |  | 53 703 |  |  |
| 26.54 |  | 16 145.03 |  | 88.28 |  | 53 703 |  |
|  | Объем: 198.8\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 5.58 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 599.95 | 684.31 | 7.04 | 14.4 | 8.08 | 12 500 | 9 854 | 57 |
| 162.83 |  | 908.59 |  | 2.85 | 1 | 2 589 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 636.41 |  |  |  | 79% | 7 785 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 437.96 |  |  |  | 51% | 5 026 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 674.32 |  |  |  |  | 25 310 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 697.5 | 13.13 |  |  | 9 158.17 |  |  |  |  | 30 020 |  |  |
| 13.13 |  | 9 158.17 |  | 43.04 |  | 30 020 |  |
|  | Объем: 558\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люков выхода на крышу, 100 окон | 0.05 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 130.94 | 130.37 | 0.57 | 14.41 | 5.49 | 1 882 | 1 879 | 3 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 108.21 |  |  |  | 71% | 1 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 84.74 |  |  |  | 52% | 977 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 323.89 |  |  |  |  | 4 193 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.017464 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 370.65 | 40.27 | 12.97 | 14.4 | 6.38 | 1 545 | 580 | 83 |
| 18 174.97 | 28.43 | 317.41 | 0.50 | 2.78 | 14.43 | 882 | 7 |
|  | Объем: (0.74\*1.18)\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 43.22 |  |  |  | 90% | 528 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 22.02 |  |  |  | 43% | 252 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 435.88 |  |  |  |  | 2 326 |  |  |
|  |
| 23. | С Цена поставщик. Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18), м2 | 1.7464 | 2 778.67 |  |  | 4 852.67 |  |  |  |  | 21 643 |  |  |
| 2 778.67 |  | 4 852.67 |  | 4.46 |  | 21 643 |  |
|  | Объем: 0.74\*1.18\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =12270.16\*1.01/4.46* |
|  |
| 24. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 5.58 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 45 594.50 | 2 264.75 | 926.21 | 14.41 | 7.09 | 241 043 | 32 635 | 6 567 |
| 7 599.20 | 14.91 | 42 403.54 | 83.21 | 4.76 | 14.39 | 201 841 | 1 197 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 2 535.80 |  |  |  | 92% | 31 125 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 1 291.38 |  |  |  | 44% | 14 886 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 49 421.67 |  |  |  |  | 287 055 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 40.096 | 137.86 |  |  | 5 527.63 |  |  |  |  | 21 777 |  |  |
| 137.86 |  | 5 527.63 |  | 543.11 |  | 21 777 |  |
|  | Объем: 2.5\*14\*0.35+31\*0.35+0.66\*0.35\*16+9.5\*4\*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.69 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 3 430.68 | 49.75 | 51.89 | 14.4 | 6.73 | 13 483 | 716 | 349 |
| 4 824.69 | 5.48 | 3 329.04 | 3.78 | 3.73 | 14.38 | 12 417 | 54 |
|  | Объем: 62+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 57.81 |  |  |  | 92% | 708 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 29.44 |  |  |  | 44% | 339 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 517.93 |  |  |  |  | 14 530 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.772 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 6 803.76 | 252.37 | 24.60 | 14.4 | 7.48 | 24 443 | 3 634 | 184 |
| 8 454.40 | 3.03 | 6 526.80 | 2.34 | 3.16 | 14.36 | 20 625 | 34 |
|  | Объем: 31.6\*2+14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 275.09 |  |  |  | 92% | 3 375 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 140.09 |  |  |  | 44% | 1 614 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 218.94 |  |  |  |  | 29 431 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.58 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 4 301.15 | 193.16 | 7.64 | 14.4 | 8.06 | 13 750 | 2 782 | 62 |
| 7 069.56 |  | 4 100.34 |  | 2.66 | 1 | 10 907 |  |
|  | Объем: 30+21+7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 160.32 |  |  |  | 71% | 1 975 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 125.55 |  |  |  | 52% | 1 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 587.03 |  |  |  |  | 17 172 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.26 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 490.19 | 150.36 | 2.11 | 14.4 | 8.06 | 5 286 | 2 165 | 17 |
| 5 145.09 |  | 1 337.72 |  | 2.32 | 1 | 3 104 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 124.80 |  |  |  | 71% | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 97.73 |  |  |  | 52% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 712.72 |  |  |  |  | 7 949 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.13 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 133.57 | 62.47 | 1.05 | 14.4 | 8.06 | 2 246 | 900 | 8 |
| 8 231.09 |  | 1 070.04 |  | 1.25 | 1 | 1 338 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 51.85 |  |  |  | 71% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 40.61 |  |  |  | 52% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 226.03 |  |  |  |  | 3 353 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.13 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 598.62 | 62.47 | 1.05 | 14.4 | 8.06 | 2 246 | 900 | 8 |
| 4 116.09 |  | 535.09 |  | 2.5 | 1 | 1 338 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 51.85 |  |  |  | 71% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 40.61 |  |  |  | 52% | 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 691.08 |  |  |  |  | 3 353 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.49 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 665.39 | 160.59 | 0.49 | 14.4 | 8.08 | 4 389 | 2 312 | 4 |
| 1 029.19 |  | 504.30 |  | 4.11 | 1 | 2 073 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 133.29 |  |  |  | 71% | 1 642 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 104.38 |  |  |  | 52% | 1 202 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 903.06 |  |  |  |  | 7 233 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.1584 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 382.19 | 205.22 | 0.32 | 14.4 | 5.48 | 3 695 | 2 955 | 2 |
| 1 115.14 |  | 176.64 |  | 4.18 | 1 | 738 |  |
|  | Объем: 0.66\*1.5\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 162.12 |  |  |  | 67% | 1 980 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 102.61 |  |  |  | 40% | 1 182 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 646.92 |  |  |  |  | 6 857 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб и брандмауэра с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1584 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 362.99 | 18.09 | 2.26 | 14.4 | 8 | 1 245 | 260 | 18 |
| 2 163.18 |  | 342.65 |  | 2.82 | 1 | 966 |  |
|  | Объем: 0.66\*1.5\*16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 17.19 |  |  |  | 80% | 208 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 8.50 |  |  |  | 37% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 388.68 |  |  |  |  | 1 549 |  |  |
|  |
| 35. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 44.397 | 7.56 |  | 7.56 | 335.72 |  | 335.72 |  | 6.07 | 2 038 |  | 2 038 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 22.32+22.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 36. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 44.397 | 27.63 |  | 27.63 | 1 226.59 |  | 1 226.59 |  | 6.07 | 7 445 |  | 7 445 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 22.32+22.077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **147 759.39** | **16 002.09** | **7 384.98** |  |  | **764 112** | **230 472** | **50 270** |
| **124 372.30** | **276.68** |  |  | **483 370** | **3 982** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **147 759.39** | **16 002.09** | **7 384.98** |  |  | **764 112** | **230 472** | **50 270** |
| **124 372.30** | **276.68** |  |  | **483 370** | **3 982** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **40 776.37** |  |  |  |  | **148 803** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-8, 10, 21, 28-32; %=77 - по стр. 11, 17; %=73 - по стр. 13; %=79 - по стр. 15, 19; %=90 - по стр. 22; %=92 - по стр. 24, 26, 27; %=67 - по стр. 33; %=80 - по стр. 34)** | **15 010.81** |  |  |  |  | **184 319** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 11, 17; %=52 - по стр. 2, 4-8, 10, 21, 28-32; %=56 - по стр. 13; %=51 - по стр. 15, 19; %=43 - по стр. 22; %=44 - по стр. 24, 26, 27; %=40 - по стр. 33; %=37 - по стр. 34)** | **10 013.49** |  |  |  |  | **115 343** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **172 783.69** |  |  |  |  | **1 063 774** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **172 783.69** |  |  |  |  | **1 063 774** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **3 697.57** |  |  |  |  | **22 765** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **176 481.26** |  |  |  |  | **1 086 539** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **3 529.63** |  |  |  |  | **21 731** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **180 010.89** |  |  |  |  | **1 108 270** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **32 401.96** |  |  |  |  | **199 489** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **212 412.85** |  |  |  |  | **1 307 759** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **15 010.81** |  |  |  |  | **184 319** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **10 013.49** |  |  |  |  | **115 343** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |