«УТВЕРЖДАЮ»	
                                                                                                                                       Смета на сумму:                211 202,36 руб.	

	

	                                      Директор МКУ «КР МКД» 	

                                      ________________ /___С.Б.Русович_______ /	

	
                                                                                                                                      «______»____________________ 2015 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в подъездах и подвале МКД №20-24 по ул. Озерной г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	211.202	тыс. руб.	
монтажных работ:	156.903	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.203	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	33.225	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
1.	ТЕРр 67-4-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.	0.18	53.31	52.33	0.98	9.60	9.42	0.18	16.11	9.33	153.39	151.75	1.65	
					0.39			0.07	1	18.69			1.31	
	Накладные расходы		85%			8.07				72%	110.20			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.17				52%	79.59			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					23.84					343.18			
	
2.	ТЕРр 67-4-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.	0.15	48.36	48.36		7.25	7.25		16.11	1	116.86	116.86		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			6.16				72%	84.14			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.71				52%	60.77			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18.13					261.77			
	
3.	ТЕРр 67-2-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов	0.26	19.51	19.51		5.07	5.07		16.11	1	81.72	81.72		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			4.31				72%	58.84			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			3.30				52%	42.49			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12.68					183.05			
	
4.	ТЕРр 67-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов	0.14	25.58	25.58		3.58	3.58		16.11	1	57.69	57.69		
									1	1				
	Накладные расходы		85%			3.04				72%	41.54			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.33				52%	30.00			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8.95					129.23			
	
	Общестроительные работы	
	
5.	ТЕР 46-03-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (перекрытия), 100 отверстий	0.08	687.25	153.07	534.18	54.98	12.25	42.73	16.12	4.18	376.03	197.40	178.63	
					48.89			3.91	1	16.1			62.97	
	Накладные расходы		99%			16.00				84%	218.71			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			9.70				48%	124.98			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					80.67					719.72			
	
6.	ТЕР 46-03-011-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд	0.23	1 935.05	460.22	1 474.83	445.06	105.85	339.21	16.12	4.18	3 124.21	1 706.31	1 417.90	
					134.99			31.05	1	16.1			499.87	
	Накладные расходы		99%			135.53				84%	1 853.19			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			82.14				48%	1 058.97			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					662.73					6 036.37			
	
7.	ТЕР 46-03-008-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см, 10 м2 ниш	0.042	1 685.82	460.28	1 225.54	70.80	19.33	51.47	16.12	4.18	526.78	311.63	215.16	
					112.18			4.71	1	16.1			75.86	
	Объем: (0.6*0.7)*1													
	Накладные расходы		99%			23.80				84%	325.49			
										=(99.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			14.42				48%	186.00			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					109.02					1 038.27			
	
8.	ТЕР 15-02-016-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.038	2 702.63	1 182.22	191.18	102.70	44.92	7.26	16.11	11.58	1 001.31	723.73	84.12	
				1 329.24	108.12		50.51	4.11	3.83	14.96		193.46	61.46	
	Объем: (23+2)*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			46.58				80%	628.15			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			23.04				37%	290.52			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.32					1 919.98			
	
9.	ТЕР 15-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.038	309.24	145.81	6.57	11.75	5.54	0.25	16.12	9.14	116.46	89.32	2.28	
				156.86	0.20		5.96	0.01	4.17	18.69		24.86	0.14	
	Объем: (23+2)*0.15													
	Начисления: Н3= 1.25*1.2, Н4= 1.25*1.2, Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		95%			5.27				80%	71.57			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			2.61				37%	33.10			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					19.63					221.13			

	Вводно-распределительное устройство (ВРУ)	
	
10.	ФЕРм 08-03-572-08 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм, 1 шт.	1	180.61	27.61	31.97	180.61	27.61	31.97	17.09	7.4	1 634.33	471.89	236.56	
				121.03	1.62		121.03	1.62	7.65	18		925.88	29.16	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 201-0843	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.77				81%	405.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.00				52%	260.55			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					227.38					2 300.73			
	
11.	С.Цена поставщик 
Шкаф встраиваемый IP44   (490х580х220), шт	1	815.32			815.32					3 481.40			
				815.32			815.32		4.27			3 481.40		
	Поправки: М: =3380*1.03/4.27	
	
12.	ФЕРм 08-03-521-15 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А, 1 шт.	1	50.13	35.92	0.65	50.13	35.92	0.65	17.09	4.72	689.73	613.80	3.06	
				13.57			13.57		5.37	1		72.87		
	Добавл.ресурсы:  1-2047;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			34.12				81%	497.18			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			23.35				52%	319.18			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.60					1 506.08			
	
13.	С.Цена поставщик 
Рубильник  типа ВР 3231, шт	1	330.47			330.47					1 411.10			
				330.47			330.47		4.27			1 411.10		
	Поправки: М: =1370*1.03/4.27	
	
14.	ФЕРм 08-03-600-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные, 1 шт.	1	11.50	8.33	2.66	11.50	8.33	2.66	17.1	7.84	168.39	142.41	20.89	
				0.51	0.17		0.51	0.17	10	17.36		5.10	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			8.07				81%	117.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			5.53				52%	75.57			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25.10					361.68			
	
15.	С.Цена поставщик 
Счетчик электрический. CE 301 R33 146 JAZ 3*230/380В, 5-100А,  (на DIN-рейку) многотарифный, шт	1	628.60			628.60					2 684.14			
				628.60			628.60		4.27			2 684.14		
	Поправки: М: =2605.96*1.03/4.27	
	
16.	ФЕРм 08-03-526-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А, 1 шт.	5	67.13	26.47	4.28	335.63	132.36	21.42	17.11	6.82	4 080.15	2 264.68	146.08	
				36.37	0.17		181.85	0.84	9.18	17.36		1 669.38	14.58	
	Объем: 2+3													
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 350451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			126.54				81%	1 846.20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			86.58				52%	1 185.22			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					548.75					7 111.57			
	
17.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель CLS6 -C63/3 (C) 63A 3-pol. 6 кА, шт	2	465.55			931.10					3 975.80			
				465.55			931.10		4.27			3 975.80		
	Поправки: М: =1930*1.03/4.27	
	
18.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C40/3 (C) 40A 3-pol. 6 кА, шт	3	203.59			610.76					2 607.96			
				203.59			610.76		4.27			2 607.96		
	Поправки: М: =844*1.03/4.27	
	
19.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	3	39.27	17.81	1.36	117.82	53.42	4.07	17.1	5.37	1 580.32	913.55	21.85	
				20.11			60.33		10.69	1		644.93		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			50.75				81%	739.98			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			34.72				52%	475.05			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					203.29					2 795.34			
	
20.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
 G LS6 -C10/2 (C) 10A 2-pol. 6 кА, шт	3	159.20			477.61					2 039.40			
				159.20			477.61		4.27			2 039.40		
	Поправки: М: =660*1.03/4.27	
	
21.	ФЕРм 08-01-068-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2, 100 м	0.006	891.29	606.06	184.50	5.35	3.64	1.11	17.1	10.61	77.69	62.18	11.75	
				100.73	72.26		0.60	0.43	6.22	17.99		3.76	7.80	
	Добавл.ресурсы:  1-2040;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331002;  СЦЭСМ 351201;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2175;  ССЦ 101-2272;  ССЦ 506-1143;  ССЦ 506-1180	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			3.87				81%	56.68			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			2.65				52%	36.39			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.86					170.76			
	
22.	С.Цена поставщик 
Главная заземляющая шина  8х12мм 14/2 крепление по краям, шт	1	200.69			200.69					856.96			
				200.69			200.69		4.27			856.96		
	Поправки: М: =832*1.03/4.27	
	
23.	С.Цена поставщик 
Шина нулевая с заземлением 6х9мм 8/2 крепление по краям (YNN11-08-100), шт	1	14.42			14.42					61.59			
				14.42			14.42		4.27			61.59		
	Поправки: М: =59.8*1.03/4.27	
	
24.	ФЕРм 08-02-405-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м	0.05	521.37	345.62	102.05	26.07	17.28	5.10	17.11	6.58	347.90	295.68	33.57	
				73.70	2.59		3.69	0.13	5.06	18		18.65	2.33	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 509-0860	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			16.54				81%	241.39			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			11.32				52%	154.97			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					53.93					744.25			

25.	ТССЦ 502-0501 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2, 1000 м	0.005	3 890.12			19.45					113.41			
				3 890.12			19.45		22 682.99			113.41		

	Щиты распределительные этажные	
	
26.	ФЕРм 08-03-573-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм, 1 шт.	9	81.30	28.21	50.09	731.70	253.91	450.79	17.09	6.24	7 348.25	4 339.29	2 812.94	
				3.00	3.79		27.00	34.13	7.26	17.98		196.02	613.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 050101;  СЦЭСМ 100602;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			273.64				81%	4 011.86			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			187.23				52%	2 575.51			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 192.56					13 935.62			
	
27.	С.Цена поставщик 
Шкаф  распределительный для электрооборудования  IP44 NRP -24 с замком, шт	9	498.60			4 487.37					19 161.09			
				498.60			4 487.37		4.27			19 161.09		
	Поправки: М: =2067*1.03/4.27	
	
28.	ФЕРм 08-03-526-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, 1 шт.	18	39.27	17.81	1.36	706.93	320.54	24.41	17.1	5.37	9 481.94	5 481.30	131.07	
				20.11			361.98		10.69	1		3 869.57		
	Добавл.ресурсы:  1-2039;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 330206;  ССЦ 101-1665;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-1964;  ССЦ 101-1977;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2365;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 201-0843;  ССЦ 509-0090;  ССЦ 509-1210	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			304.51				81%	4 439.85			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			208.35				52%	2 850.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 219.79					16 772.07			

29.	С.Цена поставщик 
Автоматический выключатель 
G LS6 -C25/2 (C) 25A 2-pol. 6 кА, шт	18	163.06			2 935.14					12 533.04			
				163.06			2 935.14		4.27			12 533.04		
	Поправки: М: =676*1.03/4.27	
	
	Электроснабжение подъездов, освещение МОП (стояки, подвал)	
	
30.	ФЕРм 08-02-409-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм, 100 м	0.5	288.28	214.78	54.61	144.14	107.39	27.31	17.11	5.86	2 064.86	1 837.41	160.01	
				18.89	1.46		9.45	0.73	7.14	17.93		67.44	13.12	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			102.71				81%	1 498.93			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			70.28				52%	962.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					317.13					4 526.06			
	
31.	ТССЦ 103-1393 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм, м	51	4.58			233.58					734.91			
				4.58			233.58		14.41			734.91		
	Объем: 50*1.02													
	
32.	С507-5007 
Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм, шт.	50	0.65			32.67					139.50			
				0.65			32.67		4.27			139.50		
	Поправки: М: =2.79/4.27	
	
33.	ФЕРм 08-02-409-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м	0.3	440.17	310.43	104.10	132.05	93.13	31.23	17.11	6.58	1 853.69	1 593.43	205.49	
				25.64	4.21		7.69	1.26	7.12	18		54.77	22.74	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 331451;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-8040	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			89.67				81%	1 309.10			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			61.35				52%	840.41			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					283.07					4 003.20			
	
34.	ТССЦ 103-1397 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 50 мм, м	30.6	15.70			480.42					1 605.28			
				15.70			480.42		52.46			1 605.28		
	Объем: 30*1.02													
	
35.	ТССЦ 509-0104 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Скобы двухлапковые (крепление для труб), 10 шт.	5	24.44			122.20					484.90			
				24.44			122.20		96.98			484.90		
	
36.	ФЕРм 08-02-396-05 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м, 100 м	0.4	498.32	339.30	45.86	199.33	135.72	18.35	17.11	6.73	2 693.23	2 322.17	123.47	
				113.16	1.62		45.26	0.65	5.47	18		247.59	11.66	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			129.55				81%	1 890.40			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			88.64				52%	1 213.59			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					417.52					5 797.22			
	
37.	С.Цена поставщик 
Короб металлический перфорированный ( 40х40) с  замковой крышкой  и креплением (2м), м	20	76.06			1 521.27					6 495.84			
				76.06			1 521.27		4.27			6 495.84		
	Объем: 40/2													
	Поправки: М: =312.30*1.04/4.27	
	
38.	ФЕРм 08-02-412-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м	0.5	80.62	60.80	5.33	40.31	30.40	2.66	17.11	7.84	586.56	520.18	20.89	
				14.49	0.32		7.25	0.16	6.28	18		45.50	2.92	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0778;  ССЦ 509-1652	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.03				81%	423.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			19.86				52%	272.01			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					89.21					1 282.28			
	
39.	ФЕРм 08-02-412-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.3	306.78	162.43	53.23	92.04	48.73	15.97	17.11	7.84	1 111.77	833.76	125.20	
				91.12	3.24		27.34	0.97	5.59	18		152.81	17.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781;  ССЦ 509-1660	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			47.22				81%	689.52			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			32.31				52%	442.66			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					171.56					2 243.95			
	
40.	ФЕРм 08-02-412-12 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2, 100 м	0.3	177.74	101.06	53.23	53.32	30.32	15.97	17.11	7.84	695.86	518.76	125.20	
				23.44	3.24		7.03	0.97	7.38	18		51.90	17.50	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1764;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 509-0781	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			29.73				81%	434.37			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			20.34				52%	278.86			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					103.38					1 409.09			
	
41.	ФЕРм 08-02-399-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 6 мм2, 100 м	0.4	47.30	31.81	2.66	18.92	12.72	1.07	17.11	7.84	260.38	217.72	8.35	
				12.82	0.17		5.13	0.07	6.69	17.36		34.31	1.17	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			12.15				81%	177.30			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			8.31				52%	113.82			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.38					551.50			
	
42.	ФЕРм 08-02-399-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м	0.54	58.67	42.41	2.66	31.68	22.90	1.44	17.11	7.84	453.12	391.82	11.28	
				13.60	0.17		7.34	0.09	6.81	17.36		50.01	1.57	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-2143;  ССЦ 101-2478;  ССЦ 101-2499	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			21.84				81%	318.65			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			14.94				52%	204.56			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					68.46					976.33			
	
43.	С501-8482 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2, 1000 м	0.092	5 101.90			469.37					2 004.23			
				5 101.90			469.37		4.27			2 004.23		
	Объем: 90*1.02													
	Поправки: М: =21785.12/4.27	
	
44.	С501-8484 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.0551	12 046.69			663.77					2 834.31			
				12 046.69			663.77		4.27			2 834.31		
	Объем: 54*1.02													
	Поправки: М: =51439.38/4.27	
	
45.	С501-8509 
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2, 1000 м	0.0612	30 336.21			1 856.58					7 927.58			
				30 336.21			1 856.58		4.27			7 927.58		
	Объем: 60*1.02													
	Поправки: М: =129535.62/4.27	
	
46.	С Цена поставщик. 
Коробка распред.елительная клемная (200х180 ), шт	8	59.29			474.29					2 025.23			
				59.29			474.29		4.27			2 025.23		
	Поправки: М: =245.78*1.03/4.27	
	
47.	ФЕРм 08-03-593-06 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.	0.15	1 626.77	840.90	271.52	244.02	126.14	40.73	17.09	7.81	3 017.66	2 155.65	318.09	
				514.35	14.26		77.15	2.14	7.05	18		543.93	38.49	
	Объем: 3+12													
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-0115;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 509-0167	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			121.87				81%	1 777.25			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			83.38				52%	1 140.95			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					449.27					5 935.87			
	
48.	С.Цена поставщик 
Светильник Rondo 150333 100Вт, E27, настенно-потолочный, белый, IP44, шт	15	63.98			959.67					4 097.80			
				63.98			959.67		4.27			4 097.80		
	Объем: 3+12													
	Поправки: М: =265.23*1.03/4.27	
	
49.	С509-1859 
Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 100, 10 шт.	1.5	19.33			28.99					123.80			
				19.33			28.99		4.27			123.80		
	Поправки: М: =82.53/4.27	
	
50.	ФЕРм 08-03-591-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.13	498.53	376.16	16.54	64.81	48.90	2.15	17.09	7.56	917.19	835.72	16.25	
				105.83	0.49		13.76	0.06	4.74	17.78		65.21	1.14	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-2499;  ССЦ 101-3914	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			46.51				81%	677.86			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			31.82				52%	435.17			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.15					2 030.21			
	
51.	С.Цена поставщик 
Выключатель наружн. установки, универсальный  1-кл IP44., шт	13	21.52			279.72					1 194.39			
				21.52			279.72		4.27			1 194.39		
	Поправки: М: =89.20*1.03/4.27	
	
52.	ФЕРм 08-03-591-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.	0.02	465.46	348.49	13.78	9.31	6.97	0.28	17.09	7.56	131.02	119.11	2.08	
				103.19	0.41		2.06	0.01	4.76	17.78		9.82	0.15	
	Добавл.ресурсы:  1-2042;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1477;  ССЦ 101-1481;  ССЦ 101-3914	
	Накладные расходы		95%			6.63				81%	96.60			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4.54				52%	62.02			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.48					289.64			
	
53.	С.Цена поставщик 
Выключатель наружн. установки,   2-кл IP44., шт	2	27.06			54.13					231.13			
				27.06			54.13		4.27			231.13		
	Поправки: М: =112.20*1.03/4.27	
	
54.	ФЕРм 08-02-144-04 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей (переподключение квартир), 100 шт.	0.18	160.55	157.92		28.90	28.43		17.1	1	494.18	486.08		
				2.63			0.47		17.11	1		8.10		
	Добавл.ресурсы:  1-2040	
	Начисления: Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			27.01				81%	393.72			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.48				52%	252.76			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					74.39					1 140.67			
	
	устройство контура заземления	
	
55.	ТЕР 01-02-057-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта	0.015	1 759.67	1 759.67		26.39	26.39		16.11	1	425.22	425.22		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			19.00				61%	259.38			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			10.03				31%	131.82			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.42					816.42			
	
56.	ТЕР 01-02-061-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта	0.015	972.15	972.15		14.58	14.58		16.11	1	234.92	234.92		
									1	1				
	Объем: 0.7*0.5*4.3													
	Начисления: Н5= 1.15*1.2	
	Накладные расходы		72%			10.50				61%	143.30			
										=(72.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		38%			5.54				31%	72.83			
										=(38.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					30.62					451.05			
	
57.	ФЕРм 08-02-471-01 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм, 10 шт.	0.3	212.81	120.70	67.58	63.84	36.21	20.28	17.11	7.18	846.20	619.53	145.58	
				24.53	3.08		7.36	0.93	11.02	17.96		81.10	16.62	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			35.28				81%	515.28			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			24.14				52%	330.80			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					123.26					1 692.28			
	
58.	ТССЦ 101-1641 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т	0.0339	5 326.70			180.58					944.86			
				5 326.70			180.58		27 871.89			944.86		
	Объем: 9*3.77/1000													
	
59.	ФЕРм 08-02-472-02 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м	0.1	317.82	187.25	88.98	31.78	18.72	8.90	17.11	6.94	429.42	320.38	61.75	
				41.59	3.56		4.16	0.36	11.37	18		47.29	6.42	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 040502;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-1924;  ССЦ 113-1786	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			18.13				81%	264.71			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			12.40				52%	169.94			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					62.31					864.06			
	
60.	ТССЦ 101-1638 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Сталь полосовая, марка стали ВСт3кп, размером 5х40 мм, т	0.016	7 160.12			114.56					408.51			
				7 160.12			114.56		25 531.97			408.51		
	Объем: 10*1.57/1000													
	
61.	ФЕРм 08-02-472-10 
(Приказ № 31/пр от 30.01.2014 
НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ от 30.01.2014 г.№ 31/пр); Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2014 г.), приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Ф) 
Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям, 100 м	0.04	586.26	362.76	37.93	23.45	14.51	1.52	17.11	7.71	293.45	248.27	11.70	
				185.57	0.49		7.42	0.02	4.51	17.78		33.48	0.35	
	Добавл.ресурсы:  1-2038;  2;  СЦЭСМ 021102;  СЦЭСМ 330206;  СЦЭСМ 400001;  ССЦ 101-3914;  ССЦ 101-4621	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
	Накладные расходы		95%			13.80				81%	201.38			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			9.44				52%	129.28			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					46.70					624.11			
	
62.	ТССЦ 502-0524 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2, 1000 м	0.004	21 635.60			86.54					436.14			
				21 635.60			86.54		109 035.79			436.14		
	Объем: 4*1.02													
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	23 104.67	1 868.38	1 171.14			128 086.18	31 701.32	6 652.85	
			20 065.17	89.60				89 732.04	1 523.37	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	21 369.27	1 639.52	730.22			118 587.69	28 012.79	4 754.76	
			18 999.56	45.81				85 820.16	823.07	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	18 000.13					76 920.74			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=81 - по стр. 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 38-42, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 61)	1 598.52					23 320.21			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 38-42, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 61)	1 095.46					14 994.65			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	24 063.25					156 902.55			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 021.40	228.86	440.92			7 158.30	3 688.53	1 898.09	
			351.61	43.79				1 571.69	700.30	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	295.14					1 353.37			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 5-7; %=80 - по стр. 8, 9; %=61 - по стр. 55, 56)	256.68					3 499.80			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5-7; %=37 - по стр. 8, 9; %=31 - по стр. 55, 56)	147.48					1 898.20			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	1 425.56					12 556.30			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	714.00					2 340.19			
			714.00					2 340.19		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	714.00					2 340.19			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	26 202.81					171 799.04			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	560.74					3 676.50			
	ИТОГО	26 763.55					175 475.54			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	535.27					3 509.51			
	ИТОГО	27 298.82					178 985.05			
	НДС 18%	4 913.79					32 217.31			
	ВСЕГО С НДС	32 212.61					211 202.36			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)