Приложение № 1 к Заданию на проектирование.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Б.Русович/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |

 **Смета-калькуляция**

**по** **объекту капитального ремонта «Многоквартирный дом по ул. Суворова №47 в г. Калининграде»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Обоснование стоимости и стоимость** | **Стоимость в****руб.** |
| 1 | 2 | 3  | 4 |
|   1.   |  Проектные решения по капитальному ремонту инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения.Строительный объём здания:Х=Vстр.=14659 м3  |  Государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве. «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения» 2012г. Цпр=(а+в\*Х)\*К*и*\*К*об*, гдеПо табл.1(п.4) : а=200 ; в=0,006K*и*= 3,60 (Приложение 3 к Письму Министерства регионального развития РФ от 29 июля 2013 года №13478-СД/10)По табл.14 ( для бескаркасных зданий): К*об* =6,0+6,0+4,0+5,0=21%,Где : 6,0% - по п.13 табл.14 (Ремонт (замена) систем отопления)6,0% - по п.14 табл.14 (Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации)4,0% - по п.15 табл.14 (Ремонт (замена) системы электроснабжения)5% - по п.19 табл.14 (Сметная документация) Цпр = (200 + 0,006\*14659)\*3,60\*0,21 = 217 693,22 | 217693,22 |
|  |  | Итого по смете |  217693,22 |

Итого по смете: 217 693 (двести семнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 22 копейки, без НДС 18%.

НДС 18% составит: 39 184 (тридцать девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 78 копеек.

Итого с учетом НДС 18%: 256 878 (двести пятьдесят шесть тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.

Разработал: Гл. специалист комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ О.И.Джмиль