«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	607 278	руб.	Смета на сумму:	607 278	руб.	
Директор МКУ «КРМКД» ГО «Город Калининград»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /___С.Б. Русович____ /	________________ /__Е.В Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2013г.	«______»____________________ 2013г.	

	
	
Объект:	Краснокаменная, д.18	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт черепичной кровли МКД № 18 по ул. Краснокаменной	
	
Сметная стоимость:	607.278	тыс. руб.	
Сметная заработная плата:	110.552	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия	1.6	553.31	459.71	93.60	885.30	735.54	149.76	12.51	4.4	9 860	9 202	659	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			728.18				84%	7 730			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			441.32				48%	4 417			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 054.81					22 007			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.6	172.51	127.80	44.71	276.02	204.48	71.54	12.51	7.12	3 067	2 558	509	
					6.95			11.12	1	12.49			139	
	Накладные расходы		83%			178.95				71%	1 915			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			140.14				52%	1 402			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					595.11					6 384			
	
3.	ТЕРр 58-12-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы, 100 м2	1.6	1 653.84	155.20	10.71	2 646.14	248.32	17.14	12.51	7.01	10 321	3 106	120	
				1 487.93	1.03		2 380.69	1.65	2.98	12.57		7 094	21	
	Накладные расходы		83%			207.48				71%	2 220			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			162.48				52%	1 626			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 016.10					14 167			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата), 1 м3	2.5	218.68	77.46	141.22	546.70	193.65	353.05	12.51	4.41	3 980	2 423	1 557	
					12.93			32.33	1	12.5			404	
	Накладные расходы		99%			223.72				84%	2 375			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			135.59				48%	1 357			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					906.01					7 712			
	
5.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	1.6	930.13	806.67	80.64	1 488.21	1 290.67	129.02	12.51	7.11	17 282	16 146	917	
				42.82			68.51		3.19	1		219		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ]	
	Накладные расходы		83%			1 071.26				71%	11 464			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			838.94				52%	8 396			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 398.40					37 142			
	
6.	ТССЦ 102-0052 
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3	4.16	1 928.70			8 023.39					25 280			
				1 928.70			8 023.39		6 076.93			25 280		
	Объем: 1.3*3.2													
	
7.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.48	9 291.30	1 358.31	34.61	4 459.82	651.99	16.61	12.51	6.98	19 494	8 156	116	
				7 898.38			3 791.22		2.96	1		11 222		
	Накладные расходы		83%			541.15				71%	5 791			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			423.79				52%	4 241			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 424.77					29 526			
	
8.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок), 100 м	0.35	9 291.30	1 358.31	34.61	3 251.96	475.41	12.11	12.51	6.98	14 215	5 947	85	
				7 898.38			2 764.43		2.96	1		8 183		
	Накладные расходы		83%			394.59				71%	4 222			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			309.02				52%	3 092			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 955.57					21 530			
	
9.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.53	4 519.16	360.82	36.65	2 395.15	191.23	19.42	12.51	7.07	11 486	2 392	137	
				4 121.69			2 184.50		4.1	1		8 956		
	Накладные расходы		83%			158.72				71%	1 698			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			124.30				52%	1 244			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 678.17					14 428			
	
10.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.1	6 775.72	1 449.90	67.19	677.57	144.99	6.72	12.51	7.02	4 017	1 814	47	
				5 258.63			525.86		4.1	1		2 156		
	Накладные расходы		83%			120.34				71%	1 288			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			94.24				52%	943			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					892.16					6 248			
	
11.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата), 100 м3 кладки	0.025	136 578.60	5 963.00	3 790.41	3 414.47	149.08	94.76	12.51	7.12	14 429	1 865	675	
				126 825.19	588.90		3 170.63	14.72	3.75	12.5		11 890	184	
	Накладные расходы		86%			140.87				73%	1 496			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			114.66				56%	1 147			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 670.00					17 072			
	
12.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.014	8 572.20	5 513.35	252.31	120.01	77.19	3.53	12.51	6.18	1 178	966	22	
				2 806.54	60.12		39.29	0.84	4.86	12.52		191	11	
	Накладные расходы		78%			60.86				66%	645			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			49.16				50%	489			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					230.03					2 311			
	
13.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.0588	2 934.00			172.52					661			
				2 934.00			172.52		11 241.04			661		
	Объем: 1.4*42													
	
14.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (7 каналов), 100 м труб	0.014	32 504.08	21 309.05	662.76	455.06	298.33	9.28	12.51	6.18	4 506	3 732	57	
				10 532.27	157.78		147.45	2.21	4.86	12.52		717	28	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			234.42				66%	2 482			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			189.34				50%	1 880			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					878.82					8 868			
	
15.	ТССЦ 404-0006 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт.	0.2156	2 934.00			632.57					2 424			
				2 934.00			632.57		11 241.04			2 424		
	Объем: 1.4*22*7													
	
16.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.08	2 412.79	1 295.60	2.05	193.02	103.65	0.16	12.51	4.04	1 675	1 297	1	
				1 115.14			89.21		4.23	1		377		
	Накладные расходы		79%			81.88				67%	869			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			51.83				40%	519			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					326.73					3 063			
	
17.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (оголовки вент. каналов.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.0104	11 907.97	1 173.45	33.16	123.84	12.20	0.34	12.51	7.14	446	153	2	
				10 701.36	3.78		111.29	0.04	2.61	12.5		290		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			13.22				92%	141			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6.73				44%	67			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					143.79					654			
	
18.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.08	2 291.60	114.18	14.24	183.33	9.13	1.14	12.51	7.11	598	114	8	
				2 163.18			173.05		2.75	1		476		
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		95%			8.67				80%	91			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			4.29				37%	42			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					196.29					731			
	
19.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.2	221.62	101.80	102.69	709.17	325.75	328.60	12.51	3.39	5 287	4 075	1 114	
				17.13	1.45		54.82	4.64	1.78	12.56		98	58	
	Объем: 160*2													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			297.35				77%	3 182			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			198.23				48%	1 984			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 204.76					10 453			
	
20.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	66.24	36.04			2 387.29					9 970			
				36.04			2 387.29		150.51			9 970		
	Объем: 3.2*20.7													
	
21.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия	1.6	286.73	122.64	1.26	458.77	196.22	2.02	12.51	7.2	3 186	2 455	15	
				162.83			260.53		2.75	1		716		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			182.48				79%	1 939			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			125.58				51%	1 252			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.84					6 378			
	
22.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	200	13.13			2 626.00					8 560			
				13.13			2 626.00		42.8			8 560		
	Объем: 160*1.25													
	
23.	ТЕР 12-01-023-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли	1.6	8 171.06	405.87	165.99	13 073.69	649.39	265.58	12.52	6.6	65 570	8 130	1 753	
				7 599.20	14.91		12 158.72	23.86	4.58	12.5		55 687	298	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			727.11				92%	7 754			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			370.29				44%	3 708			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 171.09					77 032			
	
24.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	22	137.86			3 032.92					13 195			
				137.86			3 032.92		599.75			13 195		
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения	0.211	4 972.00	72.11	75.20	1 049.09	15.21	15.87	12.51	6.29	3 823	190	100	
				4 824.69	5.48		1 018.01	1.16	3.47	12.5		3 532	14	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			17.68				92%	188			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			9.00				44%	90			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 075.77					4 100			
	
26.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка лобовой доски, 100 м2 подшивки	0.03165	257.63	231.54	26.09	8.15	7.33	0.83	12.51	6.47	97	92	5	
					10.34			0.33	1	12.53			4	
	Накладные расходы		85%			6.51				72%	69			
										=(85* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			6.13				64%	61			
										=(80* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20.79					228			
	
27.	ТЕР 10-01-022-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство лобовой доски, 100 м2 потолка	0.03165	10 259.57	603.91	84.83	324.72	19.11	2.68	12.52	6.76	1 287	239	18	
				9 570.83	3.78		302.92	0.12	3.4	12.5		1 030	1	
	Объем: 21.1*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			20.38				90%	216			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			10.38				43%	103			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					355.49					1 606			
	
28.	ТЕР 15-04-025-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву лобовой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.03165	2 002.85	789.50	14.34	63.39	24.99	0.45	12.51	7.16	416	313	3	
				1 199.01	0.16		37.95	0.01	2.64	12.46		100		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			23.75				80%	250			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			11.75				37%	116			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					98.89					782			
	
29.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство люка выхода на кровлю, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	12.51	6.53	1 904	863	194	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.86	12.51		846	26	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	800			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	382			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 086			
	
30.	Цена поставщика. 
Люк-окно выхода на кровлю 0,6 х 0,8, шт.	1	2 248.65			2 248.65			1	1	4 160			
				2 248.65			2 248.65		1.85	1		4 160		
	Поправки: М: =4000.00*1.04/1.85	
	
31.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.1	775.58	765.14	10.44	77.56	76.51	1.04	12.52	6.47	965	958	7	
					4.13			0.41	1	12.55			5	
	Накладные расходы		74%			56.92				63%	607			
										=(74* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			38.46				40%	385			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					172.94					1 957			
	
32.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.1	12 237.99	745.23	9.03	1 223.80	74.52	0.90	12.51	6.78	2 902	932	6	
				11 483.73	0.95		1 148.37	0.10	1.71	12.42		1 964	1	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			85.81				98%	914			
										=(115.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			52.98				56%	522			
										=(70.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 362.59					4 339			
	
33.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	1.4	27.31			38.23					308			
				27.31			38.23		220.16			308		
	Объем: 10/100*14													
	
34.	Цена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	1	845.32			845.32			1	1	3 432			
				845.32			845.32		4.06	1		3 432		
	Поправки: М: =3300.00*1.04/4.06	
	
35.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	1	88.07	12.17		88.07	12.17		12.51	1	357	152		
				75.90			75.90		2.7	1		205		
	Накладные расходы		103%			12.54				88%	134			
										=(103* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			7.30				48%	73			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					107.91					564			
	
36.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка  желобов, 100 м труб и покрытий	0.211	75.57	75.35	0.22	15.95	15.90	0.05	12.51	4.09	199	199		
									1	1				
	Накладные расходы		83%			13.20				71%	141			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			10.34				52%	103			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					39.48					444			
	
37.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м, 100 м2 покрытия	0.0844	11 907.97	1 173.45	33.16	1 005.03	99.04	2.80	12.51	7.14	3 616	1 239	20	
				10 701.36	3.78		903.19	0.32	2.61	12.5		2 357	4	
	Объем: 21.1*0.4													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			107.31				92%	1 144			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			54.65				44%	547			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.99					5 306			
	
38.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.211	8 813.16	326.90	31.86	1 859.58	68.98	6.72	12.51	6.89	6 546	863	46	
				8 454.40	3.03		1 783.88	0.64	3.16	12.48		5 637	8	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		108%			75.19				92%	801			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			38.29				44%	383			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 973.06					7 731			
	
39.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.12	7 415.77	333.04	13.17	889.89	39.96	1.58	12.51	7.18	2 725	500	11	
				7 069.56			848.35		2.61	1		2 214		
	Накладные расходы		83%			33.17				71%	355			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			25.97				52%	260			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					949.03					3 340			
	
40.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.04	5 731.49	578.30	8.10	229.26	23.13	0.32	12.51	7.18	771	289	2	
				5 145.09			205.80		2.33	1		480		
	Накладные расходы		83%			19.20				71%	205			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			15.03				52%	150			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					263.49					1 126			
	
41.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.02	8 719.75	480.56	8.10	174.40	9.61	0.16	12.51	7.18	322	120	1	
				8 231.09			164.62		1.22	1		201		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					188.62					470			
	
42.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена частей водосточных труб отметов, 100 шт.	0.02	4 604.75	480.56	8.10	92.10	9.61	0.16	12.51	7.18	327	120	1	
				4 116.09			82.32		2.5	1		206		
	Накладные расходы		83%			7.98				71%	85			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			6.25				52%	62			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					106.32					475			
	
43.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах, 100 шт.	0.14	1 357.93	327.73	1.01	190.11	45.88	0.14	12.51	7.2	1 184	574	1	
				1 029.19			144.09		4.23	1		609		
	Накладные расходы		83%			38.08				71%	408			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			29.82				52%	298			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					258.01					1 890			
	
44.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.025	373.54	335.71	26.60	9.34	8.39	0.67	12.52	7.17	111	105	5	
				11.23			0.28		4.14	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			8.89				90%	95			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			4.53				43%	45			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					22.76					251			
	
45.	ТССЦ 101-3190 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.011	23 811.97			261.93					526			
				23 811.97			261.93		47 861.13			526		
	Объем: 0.025*0.44													
	
46.	ТЕР 10-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Устройство ветровой доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.084	8 973.50	382.39	71.38	753.77	32.12	6.00	12.52	7.16	3 122	402	43	
				8 519.74			715.66		3.74	1		2 677		
	Объем: 56*0.15													
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			34.05				90%	362			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			17.34				43%	173			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					805.16					3 657			
	
47.	ТЕР 15-04-025-02 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Улучшенная окраска масляными составами по дереву ветровой доски, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.084	2 002.85	789.50	14.34	168.24	66.32	1.20	12.51	7.16	1 104	830	9	
				1 199.01	0.16		100.72	0.01	2.64	12.46		266		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			63.01				80%	664			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			31.18				37%	307			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.43					2 075			
	
	Утепление мансардных помещений	
	
48.	ТЕР 12-01-014-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Разборка засыпного утеплителя из керамзита, 1 м3 утеплителя	13.58	47.52	20.14	27.38	645.32	273.45	371.87	12.51	5.32	5 399	3 421	1 978	
					3.42			46.50	2.36	12.51			582	
	Объем: 90.5*0.15													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		108%			345.55				92%	3 683			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			175.97				44%	1 761			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.84					10 843			
	
49.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия	0.905	286.73	122.64	1.26	259.49	110.99	1.14	12.51	7.2	1 802	1 388	8	
				162.83			147.36		2.75	1		405		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			103.22				79%	1 097			
										=(92.7* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			71.03				51%	708			
										=(63.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					433.74					3 606			
	
50.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	113.125	13.13			1 485.33					4 842			
				13.13			1 485.33		42.8			4 842		
	Объем: 90.5*1.25													
	
51.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	13.58	202.86	119.97	82.89	2 754.78	1 629.17	1 125.61	12.51	6.94	28 193	20 381	7 812	
									17.02	1				
	Объем: 90.5*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		90%			1 466.25				77%	15 693			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			977.50				48%	9 783			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 198.54					53 669			
	
52.	Цена поставщика. 
"ISOVER" КТ 40, м3	13.85	340.22			4 712.02			1	1	21 581			
				340.22			4 712.02		4.58	1		21 581		
	Объем: 90.5*0.15*1.02													
	Поправки: М: =1470.00*1.06/4.58	
	
53.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка вент. канала кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.015	5 112.78	335.71	26.60	76.69	5.04	0.40	12.52	7.17	361	63	3	
				4 750.47			71.26		4.14	1		295		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15	
	Накладные расходы		106%			5.34				90%	57			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			2.72				43%	27			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					84.75					445			
	
	Прочие работы	
	
54.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	7.18	7.34		7.34	52.67		52.67		5.54	292		292	
										1				
	Объем: 0.134+6.2372235+0.81144													
	Поправки: ЭМ: =40.64/5.54	
	
55.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	7.18	26.50		26.50	190.27		190.27		5.54	1 054		1 054	
										1				
	Объем: 0.134+6.2372235+0.81144													
	Поправки: ЭМ: =146.81/5.54	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	74 420.69	8 693.65	3 294.09			354 415	108 764	19 413	
			62 432.89	143.09				226 236	1 788	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	72 993.03	8 530.45	3 292.15			349 883	106 722	19 400	
			61 170.39	142.58				223 759	1 782	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	26 427.94					94 631			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4; %=71 - по стр. 2, 3, 5, 7-10, 36, 39-43; %=73 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12, 14; %=67 - по стр. 16; %=92 - по стр. 17, 23, 25, 37, 38, 48; %=80 - по стр. 18, 28, 47; %=77 - по стр. 19, 51; %=79 - по стр. 21, 49; %=72 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27, 29, 44, 46, 53)	7 843.34					83 698			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 19, 51; %=52 - по стр. 2, 3, 5, 7-10, 36, 39-43; %=56 - по стр. 11; %=50 - по стр. 12, 14; %=40 - по стр. 16; %=44 - по стр. 17, 23, 25, 37, 38, 48; %=37 - по стр. 18, 28, 47; %=51 - по стр. 21, 49; %=64 - по стр. 26; %=43 - по стр. 27, 29, 44, 46, 53)	5 322.46					53 231			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	86 158.83					486 812			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 427.66	163.20	1.94			4 532	2 042	13	
			1 262.50	0.51				2 477	6	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 31; %=98 - по стр. 32; %=88 - по стр. 35)	155.27					1 655			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 31; %=56 - по стр. 32; %=48 - по стр. 35)	98.74					981			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	1 681.67					7 168			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	87 840.50					493 980			
	Строительный контроль 2,14 %	1 879.79					10 571			
			1 879.79					10 571		
	Всего со строительным контролем	89 720.29					504 551			
			89 720.29					504 551		
	Непредвиденные расходы 2 %	1 794.41					10 091			
			1 794.41					10 091		
	Всего с непредвиденными расходами	91 514.70					514 642			
			91 514.70					514 642		
	НДС 18%	16 472.65					92 636			
	Всего с НДС	107 987.35					607 278			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	7 998.61					85 353			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 421.20					54 212			

Составил:	Инженер - сметчик                                                             И.С. Блинова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)