«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД»	Директор ООО «Теплосервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.А. Черкас/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Дворовые проезды	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на капитальный ремонт дорожного покрытия по ул.Ольховая 2-4 в г.Калининграде	
Сметная стоимость:	968.674	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.875	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	107.844	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2012 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Дорога	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.2601	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 794.87	558.27	1 236.61	12.41	4.75	12 802	6 928	5 874	
					473.50			123.16	1	12.4			1 527	
	Объем: 289*0.09													
	Накладные расходы		104%			708.69				88%	7 440			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			408.86				48%	4 058			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 912.42					24 301			
2.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	46.818	7.37		7.37	344.93		344.93		5.47	1 887		1 887	
										1				
	Объем: 26.01*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
3.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	46.818	26.55		26.55	1 243.03		1 243.03		5.47	6 799		6 799	
										1				
	Объем: 26.01*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
4.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.06069	6 043.37	143.59	5 889.24	366.77	8.71	357.42	12.41	6.2	2 328	108	2 216	
				10.54	836.41		0.64	50.76	5.59	12.4		4	629	
	Объем: 289*0.21													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			56.50				81%	597			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			29.74				40%	295			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					453.00					3 220			
5.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 кмю (класс груза 1), т	97.104	26.55		26.55	2 578.14		2 578.14		5.47	14 102		14 102	
										1				
	Объем: 60.69*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
6.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.06069	423.58	30.22	382.82	25.71	1.83	23.23	12.41	6.13	169	23	142	
				10.54	63.96		0.64	3.88	5.59	12.41		4	48	
	Накладные расходы		95%			5.42				81%	58			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			2.86				40%	28			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					33.99					255			
7.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.4335	3 132.30	153.85	2 960.45	1 357.85	66.69	1 283.36	12.41	4.37	6 464	828	5 608	
				18.00	248.28		7.80	107.63	3.62	12.41		28	1 336	
	Объем: 289*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			247.53				121%	2 618			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			165.60				76%	1 645			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 770.99					10 727			
8.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	47.685									34 481			
									723.09			34 481		
	Объем: (0.4335)*110													
9.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1445	675.78		675.78	97.65		97.65	1	4.81	470		470	
					73.83			10.67	7.56	12.4			132	
	Объем: 289*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			15.15				121%	160			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			10.14				76%	100			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					122.94					730			
10.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	14.739	280.61			4 135.91					29 278			
				280.61			4 135.91		1 986.41			29 278		
	Объем: 0.1445*102													
11.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(дорога), 10 м2	28.9	166.36	140.59	19.83	4 807.88	4 062.98	572.94	12.41	4.36	54 039	50 422	2 498	
				5.95	0.90		171.96	26.01	6.51	12.5		1 119	325	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			5 806.37				121%	61 404			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			3 884.54				76%	38 568			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					14 498.79					154 011			
12.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарные бетонные (М300) (кирпич) размером 10*20*10, м2	294.78	125.90			37 113.29			1	1	158 474			
				125.90			37 113.29		4.27	1		158 474		
	Объем: 289*1.02													
	Поправки: М: =480/4.27*1.12	
13.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (бордюр), 100 м бортового камня	1.48	5 136.11	784.81	101.71	7 601.44	1 161.51	150.53	12.42	5.96	48 154	14 426	897	
				4 249.59	12.84		6 289.39	19.00	5.22	12.39		32 831	235	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 676.32				121%	17 740			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 121.48				76%	11 142			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 399.25					77 036			
14.	ТССЦ 403-8021 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	148	76.13			11 267.24					57 381			
				76.13			11 267.24		387.71			57 381		
	Объем: 1.48*100													
15.	ТЕРр 66-22-1 
(прим) Регулировка люков и кирпичных горловин колодцев и камер, 1 люк	2	345.86	41.00	10.13	691.72	82.00	20.26	12.41	7.14	4 422	1 018	145	
				294.73			589.46		5.53	1		3 260		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-2536:[ М-(669.54=669.54*1) ]	
	Накладные расходы		108%			88.56				92%	937			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			55.76				54%	550			
										=(68* (0.8))				
	Всего с НР и СП					836.04					5 908			

	Раздел 2.  Тротуар	
	
16.	ТЕРр 68-13-2 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.097	2 287.47	509.44	1 778.03	221.88	49.42	172.47	12.41	4.68	1 420	613	807	
					176.47			17.12	1	12.4			212	
	Накладные расходы		104%			69.20				88%	726			
										=(104* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			39.92				48%	396			
										=(60* (0.8))				
	Всего с НР и СП					331.01					2 542			
17.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортые средства, т	6.984	7.37		7.37	51.45		51.45		5.47	281		281	
										1				
	Объем: 97*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =40.3/5.47	
18.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	6.984	26.55		26.55	185.43		185.43		5.47	1 014		1 014	
										1				
	Объем: 97*0.04*1.8													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
19.	ТЕР 01-01-013-14 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02134	6 043.37	143.59	5 889.24	128.97	3.06	125.68	12.41	6.2	818	38	779	
				10.54	836.41		0.22	17.85	5.59	12.4		1	221	
	Объем: 97*0.22													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			19.86				81%	210			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			10.46				40%	104			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					159.29					1 131			
20.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15км  (класс груза 1), т	34.144	26.55		26.55	906.53		906.53		5.47	4 959		4 959	
										1				
	Объем: 21.34*1.6													
	Поправки: ЭМ: =145.23/5.47	
21.	ТЕР 01-01-016-02 
Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта	0.02134	423.58	30.22	382.82	9.04	0.64	8.17	12.41	6.13	59	8	50	
				10.54	63.96		0.22	1.36	5.59	12.41		1	17	
	Накладные расходы		95%			1.90				81%	20			
										=(95* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1.00				40%	10			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11.94					89			
22.	ТЕР 27-04-001-01 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1455	3 132.30	153.85	2 960.45	455.75	22.38	430.75	12.41	4.37	2 170	278	1 882	
				18.00	248.28		2.62	36.12	3.62	12.41		9	448	
	Объем: 97*0.15													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 408-9040	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			83.07				121%	878			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			55.58				76%	552			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					594.40					3 600			
23.	ТССЦ 408-0122 
Песок природный для строительных работ средний, м3	16.005	104.66			1 675.08					11 573			
				104.66			1 675.08		723.09			11 573		
	Объем: 0.1455*110													
24.	ТЕР 27-06-027-01 
(прим.)Добавка смеси пескоцементной, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0485	675.78		675.78	32.78		32.78	1	4.81	158		158	
					73.83			3.58	7.56	12.4			44	
	Объем: 97*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25	
	Накладные расходы		142%			5.08				121%	53			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			3.40				76%	33			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					41.26					245			
25.	ТССЦ 407-0028 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	4.947	280.61			1 388.18					9 827			
				280.61			1 388.18		1 986.41			9 827		
	Объем: 0.0485*102													
26.	ТЕР 27-07-005-02 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.(тротуар), 10 м2	9.7	166.36	140.59	19.83	1 613.72	1 363.70	192.30	12.41	4.36	18 138	16 924	838	
				5.95	0.90		57.72	8.73	6.51	12.5		376	109	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 403-9137	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			1 948.85				121%	20 610			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			1 303.81				76%	12 945			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 866.38					51 693			
27.	Цена поставщика. 
Плиты тротуарые бетонные (М300)(кирич) размером 6*20*10, м2	98.94	121.05			11 977.06			1	1	50 064			
				121.05			11 977.06		4.18	1		50 064		
	Объем: 97*1.02													
	Поправки: М: =451.79/4.18*1.12	
28.	ТЕР 27-02-010-02 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (поребрик), 100 м бортового камня	0.61	1 060.47	784.81	101.71	646.89	478.73	62.04	12.42	5.96	6 870	5 946	370	
				173.95	12.84		106.11	7.83	5.22	12.39		554	97	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 413-9010	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		142%			690.92				121%	7 312			
										=(142* (0.85))				
	Сметная прибыль		95%			462.23				76%	4 593			
										=(95* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 800.04					18 775			
29.	ТССЦ 402-0004 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.012078	569.06			6.87					36			
				569.06			6.87		2 990.61			36		
	Объем: 0.61*0.06*0.33													
30.	ТССЦ 401-0006 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	3.09514	685.00			2 120.17					11 290			
				685.00			2 120.17		3 647.81			11 290		
	Объем: 0.61*5.9*0.86													
31.	Цена поставщика. 
Камни бортовые 6*75*20 тротуарые, м	61	75.02			4 576.46			1	1	19 130			
				75.02			4 576.46		4.18	1		19 130		
	Поправки: М: =280/4.18*1.12	

	Раздел 3.  Озеленение	
	
32.	ТЕР 47-01-046-04 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	0.8	2 219.13	387.78		1 775.30	310.22		12.41	1	12 215	3 850		
				1 831.35			1 465.08		5.71	1		8 366		
	Начисления: Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			356.75				98%	3 773			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			279.20				72%	2 772			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 411.25					18 760			
33.	ТЕР 47-01-046-06 
Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2	0.8	891.77	61.79	456.93	713.42	49.43	365.54	12.42	4.61	3 642	614	1 685	
				373.06	44.25		298.45	35.40	4.5	12.43		1 343	440	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		115%			97.55				98%	1 033			
										=(115* (0.85))				
	Сметная прибыль		90%			76.35				72%	759			
										=(90* (0.8))				
	Всего с НР и СП					887.32					5 434			

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	101 911.41	8 219.57	10 441.24			584 914	102 024	53 461	
			83 250.57	469.10				429 430	5 820	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	101 911.41	8 219.57	10 441.24			584 914	102 024	53 461	
			83 250.57	469.10				429 430	5 820	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	20 593.45					153 866			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 16; %=81 - по стр. 4, 6, 19, 21; %=121 - по стр. 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 28; %=92 - по стр. 15; %=98 - по стр. 32, 33)	11 877.74					125 569			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 16; %=40 - по стр. 4, 6, 19, 21; %=76 - по стр. 7, 9, 11, 13, 22, 24, 26, 28; %=54 - по стр. 15; %=72 - по стр. 32, 33)	7 910.92					78 550			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	121 700.07					789 033			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
Строительный контроль 2%
Всего со строительным контролем
Непредвиденные работы 2%
Всего с непредвиденными работами	121 700.07
2 434.00
124 134.07
2 482.68
126 616.75					789 033
15 781
804 814
16 096
820 910			
	НДС-18%	22 791.02					147 764			
	ВСЕГО С НДС	149 407.77					968 674			

Составил:	
Инженер-сметчик ООО «Космос»	                                                                                  Куликова Е.Г.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	

Применение сметных нормативов согласовано:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)