«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	926 315	руб.	Смета на сумму:	926 315	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор  ООО «ЖЭУ-18»	

	

________________ /Русович С.Б. /	
________________/Шешеловская С.Я. /	

	

«______»  августа 2013г.	
«______»  августа 2013г.	

        Стройка:Капитальный ремонт 2013Г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на Капитальный ремонт шиферной крыши многоквартирного дома по ул. пр. Победы 59, г. Калининграда.	
Сметная стоимость:	926.315	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.243	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	153.585	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1""	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	3.81	165.55	131.65	33.90	630.75	501.59	129.16	13.67	5.28	7 539	6 857	682	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			496.57				84%	5 760			
										=(99* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			300.95				48%	3 291			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 428.28					16 590			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	3.81	172.51	127.80	44.71	657.26	486.92	170.35	13.67	7.35	7 908	6 656	1 252	
					6.95			26.48	1	13.65			361	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			426.12				71%	4 982			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			333.71				52%	3 649			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 417.09					16 539			
	
3.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов и т.п., 100 м труб и покрытий	0.462	75.57	75.35	0.22	34.91	34.81	0.10	13.67	4.91	476	476		
									1	1				
	Объем: 19.2*2+(1.65+0.3)*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			28.89				71%	338			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			22.63				52%	248			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					86.43					1 061			
	
4.	ТЕРр 58-12-1 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2	0.2772	3 803.88	268.33	45.75	1 054.44	74.38	12.68	13.67	7.59	3 880	1 017	96	
				3 489.80	5.68		967.37	1.57	2.86	13.71		2 767	22	
	Объем: 46.2*0.6													
	Накладные расходы		83%			63.04				71%	738			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			49.37				52%	540			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 166.85					5 158			
	
5.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	13.67	4.86	357	356	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	253			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	185			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					795			
	
6.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка люков выхода на кровлю, 100 окон	0.01	2 618.75	2 607.40	11.35	26.19	26.07	0.11	13.67	4.86	357	356	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			21.64				71%	253			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			16.95				52%	185			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					64.77					795			
	
7.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	1	394.62	69.00	29.78	394.62	69.00	29.78	13.67	6.94	1 999	943	207	
				295.84	2.08		295.84	2.08	2.87	13.66		849	28	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 101-9084	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			75.34				90%	874			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			38.38				43%	418			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					508.35					3 290			
	
8.	ТССЦ 203-0956 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2, м2	1.2325	2 102.05			2 590.78					4 529			
				2 102.05			2 590.78		3 674.9			4 529		
	Объем: 1.45*0.85													
	
9.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 
прим.) 
Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0295	373.54	335.71	26.60	11.02	9.90	0.78	13.68	7.84	143	135	6	
				11.23			0.33		4.27	1		1		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			10.49				90%	122			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			5.35				43%	58			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					26.86					323			
	
10.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.01298	23 811.97			309.08					598			
				23 811.97			309.08		46 105.02			598		
	Объем: 0.0295*0.44													
	
11.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.0063	21 223.62	2 306.00	742.65	133.71	14.53	4.68	13.67	6.26	538	199	29	
				18 174.97	28.43		114.50	0.18	2.71	13.69		310	2	
	Объем: 0.7*0.9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			15.59				90%	181			
										=(106.2* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			7.94				43%	86			
										=(53.55* (0.8))				
	Всего с НР и СП					157.25					805			
	
12.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	0.63	2 460.30			1 549.99					2 657			
				2 460.30			1 549.99		4 217.13			2 657		
	Объем: 0.9*0.7													
	
13.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.28	6 775.72	1 449.90	67.19	1 897.20	405.97	18.81	13.67	7.69	11 775	5 550	145	
				5 258.63			1 472.42		4.13	1		6 081		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			336.96				71%	3 941			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			263.88				52%	2 886			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 498.04					18 602			
	
14.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт лежня , замена стоек и подкосов, прогона (применит), 100 м	1.06	5 725.59	1 449.90	67.19	6 069.13	1 536.89	71.22	13.67	7.69	39 981	21 009	548	
				4 208.50			4 461.01		4.13	1		18 424		
	Объем: 2.37*8+9.0+1.82*12+3.5*2+7.8*4+18													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0594:[ М-(812.96=10162.01*0.08) ];  ТССЦ 101-1742:[ М-(237.17=6.41*37) ]	
	Накладные расходы		83%			1 275.62				71%	14 916			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			998.98				52%	10 925			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 343.73					65 822			
	
15.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 
прим.) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (мауэрлат), 1 м3 кладки	3.36	1 615.27	301.17	30.24	5 427.31	1 011.93	101.61	13.67	6.38	30 874	13 833	648	
				1 283.86	5.99		4 313.77	20.13	3.8	13.68		16 392	275	
	Объем: 28*0.3*0.4													
	Накладные расходы		86%			887.57				73%	10 299			
										=(86* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			722.44				56%	7 900			
										=(70* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 037.32					49 073			
	
16.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (смена кобылок,затяжек), 100 м	0.984	3 176.89	1 205.91	20.22	3 126.06	1 186.62	19.90	13.67	7.7	24 168	16 221	153	
				1 950.76			1 919.55		4.06	1		7 793		
	Объем: 16*1.3+12*1*3+5.2*8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			984.89				71%	11 517			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			771.30				52%	8 435			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 882.26					44 120			
	
17.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (хребтовая) (прим), 100 м	0.19	9 291.30	1 358.31	34.61	1 765.35	258.08	6.58	13.67	7.65	8 035	3 528	50	
				7 898.38			1 500.69		2.97	1		4 457		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			214.21				71%	2 505			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			167.75				52%	1 835			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 147.31					12 374			
	
18.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.78	4 519.16	360.82	36.65	3 524.94	281.44	28.59	13.67	7.74	17 314	3 847	221	
				4 121.69			3 214.92		4.12	1		13 245		
	Накладные расходы		83%			233.60				71%	2 731			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			182.94				52%	2 000			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 941.47					22 046			
	
19.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	0.624	9 291.30	1 358.31	34.61	5 797.77	847.59	21.60	13.67	7.65	26 390	11 586	165	
				7 898.38			4 928.59		2.97	1		14 638		
	Объем: 7.8*8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			703.50				71%	8 226			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			550.93				52%	6 025			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 052.20					40 641			
	
20.	ТЕРр 58-5-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт.	12	162.60	38.37	35.62	1 951.20	460.44	427.44	13.67	7.74	14 079	6 294	3 308	
				88.61			1 063.32		4.21	1		4 477		
	Накладные расходы		83%			382.17				71%	4 469			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			299.29				52%	3 273			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 632.65					21 821			
	
21.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9622	221.62	101.80	102.69	1 321.32	606.94	612.24	13.67	3.55	10 665	8 297	2 173	
				17.13	1.45		102.13	8.65	1.91	13.72		195	119	
	Объем: 381*0.7+27.72*2+(28*0.8+106*0.8+98.4*0.4+19*0.8+78*0.8+62.4*0.8)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			554.03				77%	6 480			
										=(90* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			369.35				48%	4 040			
										=(59.5* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 244.71					21 185			
	
22.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	123.41754	36.04			4 447.97					18 582			
				36.04			4 447.97		150.56			18 582		
	Объем: 5.9622*20.7													
	
23.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	3.81	4 088.23	504.69	210.18	15 576.17	1 922.87	800.77	13.68	7.21	97 626	26 305	5 774	
				3 373.37	20.39		12 852.54	77.68	5.1	13.65		65 548	1 060	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ];  ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			2 160.59				92%	25 176			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 100.30				44%	12 041			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					18 837.07					134 842			
	
24.	СЦена поставщика. 
Этернит в комплекте (1750*1130), м2	487.68	75.55			36 842.11			1	1	165 421			
				75.55			36 842.11		4.49	1		165 421		
	Объем: 381*1.28													
	Поправки: М: =320*1.06/4.49	
	
25.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения	0.462	4 972.00	72.11	75.20	2 297.06	33.31	34.74	13.67	6.58	8 575	455	229	
				4 824.69	5.48		2 229.01	2.53	3.54	13.65		7 891	35	
	Объем: 19.2*2+(1.65+0.3)*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			38.71				92%	451			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			19.71				44%	216			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 355.48					9 241			
	
26.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали( капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.462	2 956.30	374.76	6.66	1 365.81	173.14	3.08	13.67	7.52	5 554	2 367	23	
				2 574.88	1.03		1 189.59	0.48	2.66	13.75		3 164	7	
	Объем: 19.2*2+(1.65+0.3)*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			144.10				71%	1 686			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.85				52%	1 234			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 622.77					8 474			
	
27.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.462	8 813.16	326.90	31.86	4 071.68	151.03	14.72	13.67	7.26	14 592	2 065	107	
				8 454.40	3.03		3 905.93	1.40	3.18	13.63		12 421	19	
	Объем: 19.2*2+(1.65+0.3)*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			164.62				92%	1 917			
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			83.84				44%	917			
										=(55.25* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 320.14					17 426			
	
28.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.39	7 415.77	333.04	13.17	2 892.15	129.89	5.14	13.67	7.84	9 150	1 776	40	
				7 069.56			2 757.13		2.66	1		7 334		
	Объем: 4*7+2*5.5													
	Накладные расходы		83%			107.81				71%	1 261			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			84.43				52%	924			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 084.39					11 334			
	
29.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.14	5 731.49	578.30	8.10	802.41	80.96	1.13	13.67	7.85	2 787	1 107	9	
				5 145.09			720.31		2.32	1		1 671		
	Накладные расходы		83%			67.20				71%	786			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			52.62				52%	576			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					922.23					4 149			
	
30.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.06	8 719.75	480.56	8.10	523.18	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				8 231.09			493.87		1.25	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					565.85					1 500			
	
31.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.06	4 604.75	480.56	8.10	276.29	28.83	0.49	13.67	7.85	1 015	394	4	
				4 116.09			246.97		2.5	1		617		
	Накладные расходы		83%			23.93				71%	280			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			18.74				52%	205			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					318.96					1 500			
	
32.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.45	1 357.93	327.73	1.01	611.07	147.48	0.45	13.67	7.86	3 983	2 016	4	
				1 029.19			463.14		4.24	1		1 964		
	Объем: 39+6													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			122.41				71%	1 431			
										=(83* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			95.86				52%	1 048			
										=(65* (0.8))				
	Всего с НР и СП					829.34					6 463			
	
33.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ( 4 канала), 100 м труб	0.016	8 572.20	5 513.35	252.31	137.16	88.21	4.04	13.67	6.51	1 455	1 206	26	
				2 806.54	60.12		44.90	0.96	4.96	13.68		223	13	
	Объем: 0.8*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			69.55				66%	805			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			56.18				50%	610			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.89					2 869			
	
34.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0672	3 649.31			245.23					984			
				3 649.31			245.23		14 640.2			984		
	Объем: 0.016*4200													
	
35.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала), 100 м труб	0.016	13 930.32	9 132.45	284.04	222.89	146.12	4.54	13.67	6.51	2 385	1 997	30	
				4 513.83	67.62		72.22	1.08	4.96	13.68		358	15	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			114.82				66%	1 328			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			92.74				50%	1 006			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					430.44					4 719			
	
36.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.1056	3 649.31			385.37					1 546			
				3 649.31			385.37		14 640.2			1 546		
	Объем: 0.016*2200*3													
	
37.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (3 канала), 100 м труб	0.016	8 572.20	5 513.35	252.31	137.16	88.21	4.04	13.67	6.51	1 455	1 206	26	
				2 806.54	60.12		44.90	0.96	4.96	13.68		223	13	
	Объем: 0.8*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			69.55				66%	805			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			56.18				50%	610			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					262.89					2 869			
	
38.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0672	3 649.31			245.23					984			
				3 649.31			245.23		14 640.2			984		
	Объем: 0.016*4200													
	
39.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб	0.016	9 286.88	6 088.30	189.36	148.59	97.41	3.03	13.67	6.51	1 590	1 332	20	
				3 009.22	45.08		48.15	0.72	4.96	13.68		239	10	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		78%			76.54				66%	886			
										=(78* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			61.82				50%	671			
										=(63* (0.8))				
	Всего с НР и СП					286.95					3 147			
	
40.	ТССЦ 404-0009 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 1000 шт.	0.0704	3 649.31			256.91					1 031			
				3 649.31			256.91		14 640.2			1 031		
	Объем: 0.016*2200*2													
	
41.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.09472	2 412.79	1 295.60	2.05	228.54	122.72	0.19	13.67	4.85	2 124	1 678	1	
				1 115.14			105.63		4.22	1		446		
	Объем: (0.8*0.8*2+0.7*0.8*2)*2+(0.5*0.8*2+0.96*0.8*2)*2													
	Накладные расходы		79%			96.95				67%	1 124			
										=(79* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			61.36				40%	671			
										=(50* (0.8))				
	Всего с НР и СП					386.85					3 919			
	
42.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.09472	2 291.60	114.18	14.24	217.06	10.82	1.35	13.67	7.78	722	148	10	
				2 163.18			204.90		2.75	1		563		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			10.28				80%	118			
										=(94.5* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			5.09				37%	55			
										=(46.75* (0.8))				
	Всего с НР и СП					232.42					895			
	
43.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	13.59	7.60		7.60	103.29		103.29		5.78	597		597	
										1				
	Поправки: ЭМ: =43.93/5.78	
	
44.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	13.59	27.76		27.76	377.20		377.20		5.78	2 180		2 180	
										1				
	Поправки: ЭМ: =160.43/5.78	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	110 709.75	11 089.00	3 014.43			559 615	151 606	18 769	
			96 606.30	144.90				389 240	1 979	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	110 709.75	11 089.00	3 014.43			559 615	151 606	18 769	
			96 606.30	144.90				389 240	1 979	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	46 872.67					196 332			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2-6, 13, 14, 16-20, 26, 28-32; %=90 - по стр. 7, 9, 11; %=73 - по стр. 15; %=77 - по стр. 21; %=92 - по стр. 23, 25, 27; %=66 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=67 - по стр. 41; %=80 - по стр. 42)	10 022.86					116 916			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21; %=52 - по стр. 2-6, 13, 14, 16-20, 26, 28-32; %=43 - по стр. 7, 9, 11; %=56 - по стр. 15; %=44 - по стр. 23, 25, 27; %=50 - по стр. 33, 35, 37, 39; %=40 - по стр. 41; %=37 - по стр. 42)	7 039.54					76 965			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	127 772.15					753 496			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	127 772.15					753 496			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	2 734.32					16 125			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	130 506.47					769 621			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	2 610.13					15 392			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	133 116.60					785 013			
	НДС  18%	23 960.99					141 302			
	Всего с НДС	157 077.59					926 315			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	10 022.86					116 916			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	7 039.54					76 965			

Составил:	инженер ООО "ЖЭУ-18"                                  Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)