|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МУК "КР МКД" | Директор ООО "МУП ЖЭУ-29" |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_С.Б.Русович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Черноиванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
|  |  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  |
|  |
| на капитальный ремонт крыши МКД № 86а ул.Ялтинская  |
| Сметная стоимость: | **368.459** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.497** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **64.092** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 0.972 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 537.82 | 446.84 | 90.98 | 14.4 | 6.14 | 6 993 | 6 434 | 559 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 442.37 |  |  |  | 84% | 5 405 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 268.10 |  |  |  | 48% | 3 088 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 248.30 |  |  |  |  | 15 486 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.1 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 16.56 | 13.17 | 3.39 | 14.4 | 6.14 | 210 | 190 | 21 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13.04 |  |  |  | 84% | 160 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.90 |  |  |  | 48% | 91 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37.50 |  |  |  |  | 461 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим), 100 м2 кровли | 0.972 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 167.68 | 124.22 | 43.46 | 14.41 | 7.71 | 2 125 | 1 790 | 335 |
|  | 6.95 |  | 6.76 | 1 | 14.38 |  | 97 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 108.71 |  |  |  | 71% | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 85.14 |  |  |  | 52% | 981 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 361.53 |  |  |  |  | 4 446 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 1.072 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 184.93 | 137.00 | 47.93 | 14.41 | 7.71 | 2 344 | 1 974 | 370 |
|  | 6.95 |  | 7.45 | 1 | 14.38 |  | 107 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 119.89 |  |  |  | 71% | 1 478 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 93.89 |  |  |  | 52% | 1 082 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 398.72 |  |  |  |  | 4 904 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлочерепицы (прим), 100 м2 | 1.072 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 2 908.60 | 192.94 | 31.82 | 14.41 | 7.81 | 11 778 | 2 780 | 248 |
| 2 503.59 | 4.13 | 2 683.85 | 4.43 | 3.26 | 14.44 | 8 749 | 64 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 163.82 |  |  |  | 71% | 2 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 128.29 |  |  |  | 52% | 1 479 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 200.71 |  |  |  |  | 15 276 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (под мауэрлатом), 1 м3 кладки | 0.45 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 726.87 | 135.53 | 13.61 | 14.4 | 6.44 | 4 333 | 1 952 | 88 |
| 1 283.86 | 5.99 | 577.74 | 2.70 | 3.97 | 14.41 | 2 294 | 39 |
|  | Объем: 18\*0.2\*0.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 118.88 |  |  |  | 73% | 1 453 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 96.76 |  |  |  | 56% | 1 115 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 942.51 |  |  |  |  | 6 901 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 219.63 | 260.98 | 12.09 | 14.4 | 7.93 | 7 858 | 3 758 | 96 |
| 5 258.63 |  | 946.55 |  | 4.23 | 1 | 4 004 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 216.61 |  |  |  | 71% | 2 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 169.64 |  |  |  | 52% | 1 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 605.88 |  |  |  |  | 12 480 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 355.75 | 108.25 | 11.00 | 14.4 | 7.97 | 6 840 | 1 559 | 88 |
| 4 121.69 |  | 1 236.51 |  | 4.2 | 1 | 5 193 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 89.85 |  |  |  | 71% | 1 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 811 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 515.96 |  |  |  |  | 8 758 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.52 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 4 831.48 | 706.32 | 18.00 | 14.4 | 7.89 | 22 634 | 10 171 | 142 |
| 7 898.38 |  | 4 107.16 |  | 3 | 1 | 12 321 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 586.25 |  |  |  | 71% | 7 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 459.11 |  |  |  | 52% | 5 289 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 876.83 |  |  |  |  | 35 144 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.25 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 322.83 | 339.58 | 8.65 | 14.4 | 7.89 | 10 882 | 4 890 | 68 |
| 7 898.38 |  | 1 974.60 |  | 3 | 1 | 5 924 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 281.85 |  |  |  | 71% | 3 472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 220.73 |  |  |  | 52% | 2 543 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 825.41 |  |  |  |  | 16 897 |  |  |
|  |
| 11. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.276 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 282.78 | 129.89 | 131.03 | 14.4 | 3.55 | 2 383 | 1 870 | 465 |
| 17.13 | 1.45 | 21.86 | 1.85 | 2.19 | 14.47 | 48 | 27 |
|  | Объем: 107.2+20.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 118.57 |  |  |  | 77% | 1 461 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 79.04 |  |  |  | 48% | 911 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 480.39 |  |  |  |  | 4 754 |  |  |
|  |
| 12. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 26.4132 | 36.04 |  |  | 951.93 |  |  |  |  | 3 975 |  |  |
| 36.04 |  | 951.93 |  | 150.51 |  | 3 975 |  |
|  | Объем: (1.276)\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель (прим), 100 м2 покрытия | 1.272 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 364.72 | 155.99 | 1.61 | 14.4 | 8.08 | 2 850 | 2 246 | 13 |
| 162.83 |  | 207.12 |  | 2.85 | 1 | 590 |  |
|  | Объем: 107.2+10+10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 145.07 |  |  |  | 79% | 1 774 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 99.83 |  |  |  | 51% | 1 145 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 609.62 |  |  |  |  | 5 770 |  |  |
|  |
| 14. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 134 | 13.13 |  |  | 1 759.42 |  |  |  |  | 5 735 |  |  |
| 13.13 |  | 1 759.42 |  | 42.8 |  | 5 735 |  |
|  | Объем: 107.2\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции(100мм) | 1 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 14.4 | 7.9 | 2 382 | 1 728 | 655 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: 10\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 107.97 |  |  |  | 77% | 1 331 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 71.98 |  |  |  | 48% | 829 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 382.82 |  |  |  |  | 4 542 |  |  |
|  |
| 16. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 20.4 | 26.54 |  |  | 541.42 |  |  |  |  | 1 801 |  |  |
| 26.54 |  | 541.42 |  | 88.28 |  | 1 801 |  |
|  | Объем: 10\*2\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 12.5 | 7.04 |  |  | 88.00 |  |  |  |  | 271 |  |  |
| 7.04 |  | 88.00 |  | 21.68 |  | 271 |  |
|  | Объем: 10\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 12.5 | 13.13 |  |  | 164.13 |  |  |  |  | 538 |  |  |
| 13.13 |  | 164.13 |  | 43.04 |  | 538 |  |
|  | Объем: 10\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕРр 53-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных слуховых окон, 100 м2 стен | 0.04 | 149.82 | 98.65 | 51.17 | 5.99 | 3.95 | 2.05 | 14.4 | 6.14 | 69 | 57 | 13 |
|  | 6.80 |  | 0.27 | 1 | 14.38 |  | 4 |
|  | Объем: 1\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 3.63 |  |  |  | 73% | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 2.95 |  |  |  | 56% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 12.57 |  |  |  |  | 148 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка слуховых окон цветной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.04 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 14.94 | 13.43 | 1.06 | 14.41 | 8.05 | 204 | 194 | 9 |
| 11.23 |  | 0.45 |  | 4.11 | 1 | 2 |  |
|  | Объем: 1\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00\*0.44) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 14.24 |  |  |  | 90% | 175 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 7.25 |  |  |  | 43% | 83 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36.43 |  |  |  |  | 462 |  |  |
|  |
| 21. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0176 | 23 811.97 |  |  | 419.09 |  |  |  |  | 842 |  |  |
| 23 811.97 |  | 419.09 |  | 47 861.13 |  | 842 |  |
|  | Объем: 0.04\*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 22. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.008 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 68.58 | 44.11 | 2.02 | 14.4 | 6.63 | 761 | 635 | 13 |
| 2 806.54 | 60.12 | 22.45 | 0.48 | 5.01 | 14.42 | 112 | 7 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 34.78 |  |  |  | 66% | 424 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 28.09 |  |  |  | 50% | 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131.45 |  |  |  |  | 1 506 |  |  |
|  |
| 23. | ТССЦ 404-0008 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.0336 | 3 259.00 |  |  | 109.50 |  |  |  |  | 504 |  |  |
| 3 259.00 |  | 109.50 |  | 14 989.02 |  | 504 |  |
|  | Объем: 0.008\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.008 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 14.4 | 6.63 | 1 248 | 1 052 | 15 |
| 4 513.83 | 67.62 | 36.11 | 0.54 | 5.01 | 14.41 | 181 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 478 |  |  |
|  |
| 25. | ТССЦ 404-0008 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 1000 шт. | 0.0528 | 3 259.00 |  |  | 172.08 |  |  |  |  | 791 |  |  |
| 3 259.00 |  | 172.08 |  | 14 989.02 |  | 791 |  |
|  | Объем: 0.008\*2200\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.0224 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 54.05 | 29.02 | 0.05 | 14.4 | 5.48 | 523 | 418 |  |
| 1 115.14 |  | 24.98 |  | 4.18 | 1 | 104 |  |
|  | Объем: 0.7\*4\*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 22.93 |  |  |  | 67% | 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 14.51 |  |  |  | 40% | 167 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91.49 |  |  |  |  | 970 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая 9прим), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0224 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 51.33 | 2.56 | 0.32 | 14.4 | 8 | 176 | 37 | 3 |
| 2 163.18 |  | 48.46 |  | 2.82 | 1 | 137 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2.43 |  |  |  | 80% | 30 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1.20 |  |  |  | 37% | 14 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 54.97 |  |  |  |  | 219 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-2-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных, 100 окон | 0.04 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 46.99 | 46.67 | 0.32 | 14.41 | 5.49 | 674 | 672 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.74 |  |  |  | 71% | 477 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.34 |  |  |  | 52% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 116.06 |  |  |  |  | 1 501 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 4 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 578.46 | 276.00 | 119.10 | 14.4 | 7.03 | 8 220 | 3 974 | 837 |
| 295.84 | 2.08 | 1 183.36 | 8.30 | 2.88 | 14.4 | 3 408 | 120 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19\*0.5) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 301.36 |  |  |  | 90% | 3 685 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 153.52 |  |  |  | 43% | 1 760 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 033.34 |  |  |  |  | 13 665 |  |  |
|  |
| 30. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.96 | 3 070.76 |  |  | 6 018.69 |  |  |  |  | 10 301 |  |  |
| 3 070.76 |  | 6 018.69 |  | 5 255.58 |  | 10 301 |  |
|  | Объем: 0.7\*0.7\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 65-38-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка, 1 шт. | 1 | 281.32 | 27.78 |  | 281.32 | 27.78 |  | 14.41 | 1 | 1 985 | 400 |  |
| 253.54 |  | 253.54 |  | 6.25 | 1 | 1 585 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 28.61 |  |  |  | 88% | 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16.67 |  |  |  | 48% | 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 326.60 |  |  |  |  | 2 529 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 1 | 88.07 | 12.17 |  | 88.07 | 12.17 |  | 14.41 | 1 | 383 | 175 |  |
| 75.90 |  | 75.90 |  | 2.74 | 1 | 208 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 103% |  |  | 12.54 |  |  |  | 88% | 154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.30 |  |  |  | 48% | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 107.91 |  |  |  |  | 621 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕР 12-01-023-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности, 100 м2 кровли | 0.972 | 9 809.79 | 434.32 | 165.99 | 9 535.11 | 422.16 | 161.34 | 14.41 | 7.09 | 49 568 | 6 083 | 1 144 |
| 9 209.48 | 14.91 | 8 951.61 | 14.49 | 4.73 | 14.39 | 42 341 | 209 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 471.58 |  |  |  | 92% | 5 789 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 240.16 |  |  |  | 44% | 2 768 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 246.85 |  |  |  |  | 58 125 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 0.1 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 817.11 | 40.59 | 16.60 | 14.41 | 7.09 | 4 320 | 585 | 118 |
| 7 599.20 | 14.91 | 759.92 | 1.49 | 4.76 | 14.39 | 3 617 | 21 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 45.45 |  |  |  | 92% | 558 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 23.14 |  |  |  | 44% | 267 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 885.70 |  |  |  |  | 5 144 |  |  |
|  |
| 35. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 11 | 137.86 |  |  | 1 516.46 |  |  |  |  | 6 597 |  |  |
| 137.86 |  | 1 516.46 |  | 599.75 |  | 6 597 |  |
|  |
| 36. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим), 100 м ограждения | 0.34 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 690.48 | 24.52 | 25.57 | 14.4 | 6.73 | 6 644 | 353 | 172 |
| 4 824.69 | 5.48 | 1 640.39 | 1.86 | 3.73 | 14.38 | 6 119 | 27 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 28.49 |  |  |  | 92% | 350 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 14.51 |  |  |  | 44% | 167 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 733.48 |  |  |  |  | 7 161 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.4 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 182.52 | 149.90 | 2.66 | 14.4 | 7.79 | 4 950 | 2 159 | 21 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 029.95 | 0.41 | 2.69 | 14.48 | 2 771 | 6 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 124.76 |  |  |  | 71% | 1 537 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 97.70 |  |  |  | 52% | 1 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 404.98 |  |  |  |  | 7 613 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.4 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 30.23 | 30.14 | 0.09 | 14.4 | 5.59 | 435 | 434 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 25.02 |  |  |  | 71% | 308 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 19.59 |  |  |  | 52% | 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 74.84 |  |  |  |  | 969 |  |  |
|  |
| 39. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.4 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 3 525.26 | 130.76 | 12.75 | 14.4 | 7.48 | 12 665 | 1 883 | 95 |
| 8 454.40 | 3.03 | 3 381.76 | 1.21 | 3.16 | 14.36 | 10 686 | 17 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 142.53 |  |  |  | 92% | 1 748 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 72.58 |  |  |  | 44% | 836 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 740.37 |  |  |  |  | 15 249 |  |  |
|  |
| 40. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.19 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 409.00 | 63.28 | 2.50 | 14.4 | 8.06 | 4 504 | 911 | 20 |
| 7 069.56 |  | 1 343.22 |  | 2.66 | 1 | 3 573 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 52.52 |  |  |  | 71% | 647 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 41.13 |  |  |  | 52% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 502.65 |  |  |  |  | 5 625 |  |  |
|  |
| 41. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 626 | 666 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | Объем: 4\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
|  |
| 42. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 43. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 44. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.16 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 217.27 | 52.44 | 0.16 | 14.4 | 8.08 | 1 433 | 755 | 1 |
| 1 029.19 |  | 164.67 |  | 4.11 | 1 | 677 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 43.53 |  |  |  | 71% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 34.09 |  |  |  | 52% | 393 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 294.88 |  |  |  |  | 2 362 |  |  |
|  |
| 45. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 7.9 | 7.56 |  | 7.56 | 59.74 |  | 59.74 |  | 6.07 | 363 |  | 363 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 46. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 7.9 | 27.63 |  | 27.63 | 218.26 |  | 218.26 |  | 6.07 | 1 325 |  | 1 325 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **48 840.88** | **4 397.92** | **1 124.61** |  |  | **218 425** | **63 339** | **7 310** |
| **43 318.37** | **52.24** |  |  | **147 778** | **753** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **48 471.49** | **4 357.97** | **1 124.61** |  |  | **216 057** | **62 764** | **7 310** |
| **42 988.93** | **52.24** |  |  | **145 985** | **753** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **11 740.72** |  |  |  |  | **31 355** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 2; %=71 - по стр. 3-5, 7-10, 28, 37, 38, 40-44; %=73 - по стр. 6, 19; %=77 - по стр. 11, 15; %=79 - по стр. 13; %=90 - по стр. 20, 29; %=66 - по стр. 22, 24; %=67 - по стр. 26; %=80 - по стр. 27; %=92 - по стр. 33, 34, 36, 39)** | **3 992.55** |  |  |  |  | **49 040** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 11, 15; %=52 - по стр. 3-5, 7-10, 28, 37, 38, 40-44; %=56 - по стр. 6, 19; %=51 - по стр. 13; %=43 - по стр. 20, 29; %=50 - по стр. 22, 24; %=40 - по стр. 26; %=37 - по стр. 27; %=44 - по стр. 33, 34, 36, 39)** | **2 732.98** |  |  |  |  | **31 469** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **55 197.02** |  |  |  |  | **296 566** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **369.39** | **39.95** |  |  |  | **2 368** | **575** |  |
| **329.44** |  |  |  | **1 793** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 31, 32)** | **41.15** |  |  |  |  | **506** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 31, 32)** | **23.97** |  |  |  |  | **276** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | **434.51** |  |  |  |  | **3 150** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **55 631.53** |  |  |  |  | **299 716** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | **1 190.51** |  |  |  |  | **6 414** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | **56 822.04** |  |  |  |  | **306 130** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы** | **1 136.44** |  |  |  |  | **6 123** |  |  |
|  | **Итого с непредвиденными затратами** | **57 958.48** |  |  |  |  | **312 253** |  |  |
|  | **НДС** | **10 432.53** |  |  |  |  | **56 206** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **68 391.01** |  |  |  |  | **368 459** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **4 033.70** |  |  |  |  | **49 546** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **2 756.95** |  |  |  |  | **31 745** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл.инженер ООО "МУП ЖЭУ-29" Л.А.Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |