«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ № 13»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Бойкова Н. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Дефектная ведомость	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 9-15 по ул. Войнич	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	9	
2.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	9	
3.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.35	
4.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.5	
5.	Е58-5-4	Смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м	0.8	
6.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.3	
7.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	9	
8.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	186.3	
9.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1.51	
10.	Е10-01-008-08	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (обшивка вентканалов)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.16	
11.	Е53-1-2	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен	100 м2 стен	0.36	
12.	Е53-1-4	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев (вентканалы)	100 м2 стен	0.52	
13.	Е10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.392	
14.	Е26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	1.8	
15.	С104-0097	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	36	
16.	Е10-01-012-03	Обшивка каркасных стен плоским шифером 	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.36	
17.	Цена поставщика.	Плоский шифер	м2	36.9	
18.	Е10-01-008-08	Обивка вент. шахт кровельной сталью	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.16	
19.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0704	
20.	Е58-2-3	Разборка слуховых окон полукруглых	100 окон	0.05	
21.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
22.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	3.5	
23.	Е10-01-008-08	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.25	
24.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.11	
25.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	9	
26.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый  "Этернит"	м2	1152	
27.	Е58-10-2	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.29	
28.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.51	
29.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	1.51	
30.	Е58-10-4	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.16	
31.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
32.	Е58-10-7	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.08	
33.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.75	
34.	Е58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8	
35.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	28.83	
36.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	28.83	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)