«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 553 330	руб.	Смета на сумму:	1 553 330	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-18»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Шешеловская С.Я. /	
		
«______»____________________ 2014 г.	«______»____________________ 2014 г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
на Капитальный ремонт крыши МКД №22-24 по ул. Бородинская в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	1 553.330	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	2.133	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	281.556	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	5.46	165.55	131.65	33.90	903.90	718.81	185.09	14.4	6.14	11 487	10 351	1 136	
									1	1				
	Объем: 660-114													
	Накладные расходы		99%			711.62				84%	8 695			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			431.29				48%	4 968			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 046.81					25 150			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	5.46	172.51	127.80	44.71	941.90	697.79	244.12	14.41	7.71	11 937	10 055	1 882	
					6.95			37.95	1	14.38			546	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			610.66				71%	7 527			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			478.23				52%	5 513			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 030.80					24 976			
	
3.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали- желобов,, 100 м труб и покрытий	0.76	75.57	75.35	0.22	57.43	57.27	0.17	14.4	5.59	826	825	1	
									1	1				
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			47.53				71%	586			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			37.23				52%	429			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					142.19					1 841			
	
4.	ТЕР 46-04-001-04 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка кирпичных стен(мауэрлат), 1 м3	0.75	218.68	77.46	141.22	164.01	58.10	105.92	14.4	4.42	1 305	837	468	
					12.93			9.70	1	14.39			140	
	Накладные расходы		99%			67.12				84%	821			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			40.68				48%	469			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					271.81					2 595			
	
5.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.32	6 775.72	1 449.90	67.19	2 168.23	463.97	21.50	14.4	7.93	13 970	6 681	171	
				5 258.63			1 682.76		4.23	1		7 118		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			385.10				71%	4 744			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			301.58				52%	3 474			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 854.91					22 188			
	
6.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.176	9 291.30	1 358.31	34.61	10 926.57	1 597.37	40.70	14.4	7.89	51 189	23 002	321	
				7 898.38			9 288.49		3	1		27 865		
	Объем: 4.9*24													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			1 325.82				71%	16 331			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 038.29				52%	11 961			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					13 290.68					79 481			
	
7.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	0.64	4 519.16	360.82	36.65	2 892.26	230.92	23.46	14.4	7.97	14 591	3 325	187	
				4 121.69			2 637.88		4.2	1		11 079		
	Накладные расходы		83%			191.66				71%	2 361			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			150.10				52%	1 729			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 234.02					18 681			
	
8.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок  и затяжек  из досок, 100 м	2.382	3 176.89	1 205.91	20.22	7 567.35	2 872.48	48.16	14.4	7.93	60 983	41 364	382	
				1 950.76			4 646.71		4.14	1		19 237		
	Объем: 57*3+14*4.8													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			2 384.16				71%	29 368			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 867.11				52%	21 509			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 818.62					111 861			
	
9.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей конька (применит), 100 м	0.06	5 725.59	1 449.90	67.19	343.54	86.99	4.03	14.4	7.93	2 353	1 253	32	
				4 208.50			252.51		4.23	1		1 068		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0594:[ М-(812.96=10162.01*0.08) ];  ТССЦ 101-1742:[ М-(237.17=6.41*37) ]	
	Накладные расходы		83%			72.20				71%	890			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			56.54				52%	652			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					472.29					3 894			
	
10.	ТЕРр 53-20-4 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (мауэрлат), 100 м3 кладки	0.0075	136 578.60	5 963.00	3 790.41	1 024.34	44.72	28.43	14.4	7.71	4 630	644	219	
				126 825.19	588.90		951.19	4.42	3.96	14.39		3 767	64	
	Накладные расходы		86%			42.26				73%	517			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			34.40				56%	396			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 101.00					5 543			
	
11.	ТЕРр 53-1-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Разборка обшивки слуховых окон (применит), 100 м2 стен	0.6915	149.82	98.65	51.17	103.60	68.22	35.38	14.4	6.14	1 200	982	217	
					6.80			4.70	1	14.38			68	
	Объем: 4.71*13+3.96*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		86%			62.71				73%	767			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			51.04				56%	588			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					217.36					2 555			
	
12.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Обивка стен окон кровельной сталью оцинкованной (применит), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.6915	373.54	335.71	26.60	258.30	232.14	18.39	14.41	8.05	3 525	3 345	148	
				11.23			7.77		4.11	1		32		
	Объем: 4.71*13+3.96*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			246.07				90%	3 011			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			125.36				43%	1 438			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					629.72					7 974			
	
13.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.30426	23 811.97			7 245.03					14 034			
				23 811.97			7 245.03		46 126.25			14 034		
	Объем: 0.6915*0.44													
	
14.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.141	8 572.20	5 513.35	252.31	1 208.68	777.38	35.58	14.4	6.63	13 413	11 194	236	
				2 806.54	60.12		395.72	8.48	5.01	14.42		1 983	122	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		78%			612.97				66%	7 469			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			495.09				50%	5 658			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 316.74					26 540			
	
15.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.5922	3 086.00			1 827.53					7 766			
				3 086.00			1 827.53		13 114.42			7 766		
	Объем: 0.141*4200													
	
16.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(6-ти  канальный), 100 м труб	0.015	23 217.20	15 220.75	473.40	348.26	228.31	7.10	14.4	6.63	3 900	3 288	47	
				7 523.05	112.70		112.85	1.69	5.01	14.41		565	24	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			179.40				66%	2 186			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			144.90				50%	1 656			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					672.56					7 742			
	
17.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.165	3 086.00			509.19					2 164			
				3 086.00			509.19		13 114.42			2 164		
	Объем: 0.015*2200*5													
	
18.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(8-ти канальный), 100 м труб	0.096	32 504.08	21 309.05	662.76	3 120.39	2 045.67	63.62	14.4	6.63	34 945	29 458	422	
				10 532.27	157.78		1 011.10	15.15	5.01	14.41		5 066	218	
	Объем: 2.4*4													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			1 607.44				66%	19 586			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 298.32				50%	14 838			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 026.15					69 369			
	
19.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.4784	3 086.00			4 562.34					19 388			
				3 086.00			4 562.34		13 114.42			19 388		
	Объем: 0.096*2200*7													
	
20.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7(16-ти канальный), 100 м труб	0.03	69 651.60	45 662.25	1 420.20	2 089.55	1 369.87	42.61	14.4	6.63	23 401	19 726	282	
				22 569.15	338.10		677.07	10.14	5.01	14.41		3 392	146	
	Объем: 1.5*2													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 404-9001;  ТССЦ 509-9900	
	Начисления: Н3= 15, Н4= 15, Н5= 15, Н48= 15	
	Накладные расходы		78%			1 076.41				66%	13 116			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			869.41				50%	9 936			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 035.36					46 453			
	
21.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.99	3 086.00			3 055.14					12 983			
				3 086.00			3 055.14		13 114.42			12 983		
	Объем: 0.03*2200*15													
	
22.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.8794	2 412.79	1 295.60	2.05	2 121.81	1 139.35	1.80	14.4	5.48	20 516	16 407	10	
				1 115.14			980.65		4.18	1		4 099		
	Объем: 2.68*3+13.43*4+13.09*2													
	Накладные расходы		79%			900.09				67%	10 993			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			569.68				40%	6 563			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 591.57					38 071			
	
23.	ТЕР 46-01-008-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство  бетонных оголовников (применит), 1 м3	0.3	2 168.88	240.58	37.36	650.66	72.17	11.21	14.41	7.23	4 003	1 040	81	
				1 890.94	2.11		567.28	0.63	5.08	14.41		2 882	9	
	Накладные расходы		99%			72.07				84%	881			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			43.68				48%	504			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					766.41					5 388			
	
24.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.8794	2 291.60	114.18	14.24	2 015.23	100.41	12.52	14.4	8	6 911	1 446	100	
				2 163.18			1 902.30		2.82	1		5 364		
	Объем: 2.68*3+13.43*4+13.09*2													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			95.39				80%	1 157			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.19				37%	535			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 157.81					8 603			
	
25.	ТЕРр 61-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Ремонт штукатурки боковых  стен   с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0.075	3 222.10	1 873.08	1.32	241.66	140.48	0.10	14.4	5.49	2 446	2 023	1	
				1 347.70			101.08		4.18	1		423		
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		79%			110.98				67%	1 355			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			70.24				40%	809			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					422.88					4 611			
	
26.	ТЕР 15-04-014-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Окраска стен  с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая  (применит), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	2 291.60	114.18	14.24	343.74	17.13	2.14	14.4	8	1 179	247	17	
				2 163.18			324.48		2.82	1		915		
	Объем: 2.5*3*1/2*4													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		95%			16.27				80%	198			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			8.05				37%	91			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					368.06					1 468			
	
27.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	5.9168	221.62	101.80	102.69	1 311.25	602.32	607.58	14.4	3.55	11 052	8 673	2 157	
				17.13	1.45		101.35	8.58	2.19	14.47		222	124	
	Объем: 546*0.7+(32*0.8+117.6*0.5+64*0.4+238.2*0.4+6*0.7)													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 113-9005	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			549.81				77%	6 774			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			366.54				48%	4 223			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 227.60					22 048			
	
28.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг	122.47776	36.04			4 414.10					22 022			
				36.04			4 414.10		179.8			22 022		
	Объем: 5.9168*20.7													
	
29.	ТЕР 12-01-007-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли	5.46	4 877.10	504.69	210.18	26 628.99	2 755.60	1 147.56	14.41	7.41	165 022	39 708	8 503	
				4 162.24	20.39		22 725.83	111.32	5.14	14.39		116 811	1 602	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			3 096.27				92%	38 005			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			1 576.81				44%	18 176			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					31 302.07					221 204			
	
30.	С2 Цена поставщика. 
Лист без асбестовый волнистый  "Этернит", 1 м2	698.88	73.59			51 433.46					212 935			
				73.59			51 433.46		4.14			212 935		
	Объем: 546*1.28													
	Поправки: М: =11.6*49/1.9775/4.14*1.06	
	
31.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (люк выхода на крышу) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.007225	21 223.62	2 306.00	742.65	153.34	16.66	5.37	14.4	6.38	639	240	34	
				18 174.97	28.43		131.31	0.21	2.78	14.43		365	3	
	Объем: 0.85*0.85*1													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 203-9096	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		106%			17.88				90%	219			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			9.11				43%	104			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					180.33					962			
	
32.	С2 Цена поставщика. 
Люк выхода на крышу, 1 м2	0.7225	3 015.27			2 178.53					9 716			
				3 015.27			2 178.53		4.46			9 716		
	Объем: 0.85*0.85*1													
	Поправки: М: =12930.88*1.04/4.46	
	
33.	ТЕРр 58-20-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена обделок из листовой стали (капельника) шириной до 0,4 м, 100 м	0.76	2 956.30	374.76	6.66	2 246.79	284.82	5.06	14.4	7.79	9 405	4 101	39	
				2 574.88	1.03		1 956.91	0.78	2.69	14.48		5 264	11	
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			237.05				71%	2 920			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			185.64				52%	2 138			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 669.48					14 463			
	
34.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.76	8 813.16	326.90	31.86	6 698.00	248.44	24.22	14.4	7.48	24 063	3 578	181	
				8 454.40	3.03		6 425.34	2.30	3.16	14.36		20 304	33	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			270.80				92%	3 322			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			137.91				44%	1 589			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 106.71					28 974			
	
35.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	0.71	7 415.77	333.04	13.17	5 265.20	236.46	9.35	14.4	8.06	16 832	3 405	75	
				7 069.56			5 019.39		2.66	1		13 352		
	Накладные расходы		83%			196.26				71%	2 418			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			153.70				52%	1 771			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 615.16					21 020			
	
36.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.18	5 731.49	578.30	8.10	1 031.67	104.09	1.46	14.4	8.06	3 659	1 499	12	
				5 145.09			926.12		2.32	1		2 149		
	Накладные расходы		83%			86.39				71%	1 064			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			67.66				52%	779			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 185.72					5 503			
	
37.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.09	8 719.75	480.56	8.10	784.78	43.25	0.73	14.4	8.06	1 555	623	6	
				8 231.09			740.80		1.25	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	442			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					848.79					2 321			
	
38.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.09	4 604.75	480.56	8.10	414.43	43.25	0.73	14.4	8.06	1 555	623	6	
				4 116.09			370.45		2.5	1		926		
	Накладные расходы		83%			35.90				71%	442			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			28.11				52%	324			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					478.44					2 321			
	
39.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	0.63	1 357.93	327.73	1.01	855.50	206.47	0.64	14.4	8.08	5 643	2 973	5	
				1 029.19			648.39		4.11	1		2 665		
	Объем: 54+9													
	Удал.ресурсы:  ТССЦ 509-9900	
	Накладные расходы		83%			171.37				71%	2 111			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			134.21				52%	1 546			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 161.08					9 300			
	
40.	ТЕР 14-02-015-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Покрытие пленкой под  утеплитель и поверх  утеплителя, 100 м2 покрытия	1.6946	286.73	122.64	1.26	485.89	207.82	2.14	14.4	8.08	3 796	2 993	17	
				162.83			275.93		2.85	1		786		
	Объем: 84.73*2													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		93%			193.27				79%	2 364			
			=(103*0.9)							=(103*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			133.00				51%	1 526			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					812.17					7 687			
	
41.	ТССЦ 101-4134 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2	105.9125	13.13			1 390.63					4 558			
				13.13			1 390.63		43.04			4 558		
	Объем: 84.73*1.25													
	
42.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	105.9125	7.04			745.62					2 437			
				7.04			745.62		23.01			2 437		
	Объем: 84.73*1.25													
	
43.	ТЕР 26-01-039-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции	12.7095	202.86	119.97	82.89	2 578.19	1 524.73	1 053.46	14.4	7.9	30 278	21 956	8 322	
									17.72	1				
	Объем: 84.73*0.15													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ]	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		90%			1 372.26				77%	16 906			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			914.84				48%	10 539			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 865.29					57 723			
	
44.	ТССЦ 104-0098 
(Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) 
Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм, м2	259.2738	26.54			6 881.13					22 889			
				26.54			6 881.13		88.28			22 889		
	Объем: 84.73*3*1.02													
	
45.	ТЕР 12-01-012-01 
(Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) 
Установка снегозадержателей (применит), 100 м ограждения	0.52	4 972.00	72.11	75.20	2 585.44	37.49	39.10	14.4	6.73	10 161	540	263	
				4 824.69	5.48		2 508.84	2.85	3.73	14.38		9 358	41	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
	Накладные расходы		108%			43.57				92%	535			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			22.19				44%	256			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 651.19					10 951			
	
46.	Х311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	61.7	7.56		7.56	466.56		466.56		6.07	2 832		2 832	
										1				
	Поправки: ЭМ: =45.9/6.07	
	
47.	Х403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	61.7	27.63		27.63	1 704.63		1 704.63		6.07	10 347		10 347	
										1				
	Поправки: ЭМ: =167.7/6.07	
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	176 944.77	19 330.95	6 000.62			916 441	278 405	39 159	
			151 613.20	218.90				598 875	3 151	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 944.77	19 330.95	6 000.62			916 441	278 405	39 159	
			151 613.20	218.90				598 875	3 151	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	84 242.70					330 892			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 23; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 35-39; %=73 - по стр. 10, 11; %=90 - по стр. 12, 31; %=66 - по стр. 14, 16, 18, 20; %=67 - по стр. 22, 25; %=80 - по стр. 24, 26; %=77 - по стр. 27, 43; %=92 - по стр. 29, 34, 45; %=79 - по стр. 40)	17 124.67					210 077			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 23, 27, 43; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 35-39; %=56 - по стр. 10, 11; %=43 - по стр. 12, 31; %=50 - по стр. 14, 16, 18, 20; %=40 - по стр. 22, 25; %=37 - по стр. 24, 26; %=44 - по стр. 29, 34, 45; %=51 - по стр. 40)	11 916.22					137 012			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 985.66					1 263 530			
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1	205 985.66					1 263 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 408.09					27 040			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	210 393.75					1 290 570			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	4 207.88					25 811			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	214 601.63					1 316 381			
	НДС  18%	38 628.29					236 949			
	Всего с НДС	253 229.92					1 553 330			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 124.67					210 077			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 916.22					137 012			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	176 944.77	19 330.95	6 000.62			916 441	278 405	39 159	
			151 613.20	218.90				598 875	3 151	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	176 944.77	19 330.95	6 000.62			916 441	278 405	39 159	
			151 613.20	218.90				598 875	3 151	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	84 242.70					330 892			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 4, 23; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 35-39; %=73 - по стр. 10, 11; %=90 - по стр. 12, 31; %=66 - по стр. 14, 16, 18, 20; %=67 - по стр. 22, 25; %=80 - по стр. 24, 26; %=77 - по стр. 27, 43; %=92 - по стр. 29, 34, 45; %=79 - по стр. 40)	17 124.67					210 077			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 4, 23, 27, 43; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 33, 35-39; %=56 - по стр. 10, 11; %=43 - по стр. 12, 31; %=50 - по стр. 14, 16, 18, 20; %=40 - по стр. 22, 25; %=37 - по стр. 24, 26; %=44 - по стр. 29, 34, 45; %=51 - по стр. 40)	11 916.22					137 012			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	205 985.66					1 263 530			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	205 985.66					1 263 530			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%	4 408.09					27 040			
	СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ	210 393.75					1 290 570			
	НЕПРЕДВ.ЗАТРАТЫ    2%	4 207.88					25 811			
	ИТОГО С НЕПРЕДВИД ЗАТРАТАМИ	214 601.63					1 316 381			
	НДС  18%	38 628.29					236 949			
	Всего с НДС	253 229.92					1 553 330			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	17 124.67					210 077			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	11 916.22					137 012			

Составил:	инженер  ООО "ЖЭУ-18"                                           Милицина Л.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)